수입 원목의 검척 방법에 관한 예규

(관세청 통관기획과)

제정	관세청 예규	관6-1-21...140호	(1971.06.14)
전문개정	관세청 예규	관법-246...42호	(2011.03.31)
일부개정	관세청 예규	관법-246...109호	(2014.03.31)

1. 원목의 검척법

가. 길이의 측정법
원목의 길이는 베어 낸 원목의 위쪽 끄트머리 부분(상절부; 말구(末口), 끝동부리)와 아래쪽 굵은 부분(하절부; 원구(元口), 밑동부리)간의 최단거리를 측정한다. 측정단위는 피트(feet)또는 자(尺)를 사용하고 최소측정단위는 0.5피트 또는 0.5자로 한다. 다만, 길이의 표시가 0.5피트 또는 0.5자 이하의 상세한 숫자로 표시된 것은 최소측정단위 숫자에 따른다.

나. 지름(직경)의 측정법
원목의 형태가 원주형과 유사한 것은 그 중앙부의 지름을 평균지름으로 하고 형태가 타원(橢圓)형태인 원주형 원목에 있어서는 상절부와 하절부의 각 장경(긴 지름)과 단경(짧은 지름)을 측정하여 그 평균치를 택한다. 지름의 측정단위는 인치 또는 치(寸)로 하고 최소 측정단위는 0.5인치 또는 0.5치로 한다.

2. 원목의 용적산출법

평균직경:dm

상절부의 장경:d₁

단경:d₂

하절부의 장경:d₃

단경:d₄라 하면

[eqn: dm=( {d _{1} +d _{2}} over {2} + {d _{3} +d _{4}} over {2} ) TIMES {1} over {2}]

가. 용적을 Board measure(B.M; Board foot를 단위로 하는 용적 측정)법에 따라 산출할 때

길이:L(단위 feet)

평균직경:dm(단위 inch)

Cubic Inch = [eqn: ( {dm} over {2} ) ^{2} TIMES pi TIMES {L} over {12}] 단, [eqn: pi =3.1416]
= [eqn: dm ^{2} TIMES L TIMES 0.06545]

나. 용적을 재수(才數)로 산출할 때

길이:L(단위-자(尺))

평균직경:dm(단위-치(寸))

재수(才數)=dm²×L×0.06545

[참고] 목재의 용적산출에 필요한 체적단위

1보드푸트(B/F; Board Foot, 미국)
= 1인치(inch)×1피트(feet)×1피트(feet)
= 144규빅인치(Cubic inchs)
= 0.707재(才) (= 0.70664재)
= 2,359㎤

1재(才=사이, 일본과 옛날 한국)
= 1치(寸)×1치(寸)×12자(尺)
= 120입방치(寸)
= 3,338㎤

1석(石. 일본)
= 1자(尺)×1자(尺)×10자(尺)
= 10,000입방치(寸)
= 83.33재(才)
= 118보드푸트(B/F)
= 278,181㎤

* 1피트(feet) = 30.48㎝
1인치(inch) = 2.54㎝
1자(尺) = 30.3㎝
1치(寸) = 3.03㎝

부칙(2011.3.31. 관세청 예규 관법-246...42호)

제1조(시행일) 이 예규는 2011년 4월 1일부터 적용한다.

제2조(유효기간) 이 예규는 「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 예규를 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여야 하는 2017년 3월 31일까지 효력을 가진다.