Knock-Down 중고자동차 수출신고 가이드 라인

- 인천세관 -

□ Knock-Down 중고자동차의 완성차 인정기준

ㅇ (SKD)섀시․운전실․차체 등 주요 부분들이 동일 컨테이너에 적입하거나 동일항차에 적재하는 경우에 한해 완성차로 인정

ㅇ (CKD)완전히 분해된 상태의 중고자동차 수출신고건은 완성차로 불인정하거나 개장검사를 통해 완성차 분류 여부 결정

□ Knock-Down 중고자동차 수출신고시 제출서류

ㅇ 차량 사진 : 한페이지에 사진 6장을 편집하여 첨부(예시 참조)

- 수출대상 차량 사진(차량별 별도)

① 차량 해체 전, ② 해체 후, ③ 차대번호

- 컨테이너 적입 사진(컨테이너당 동일사진 가능)

① 1/3 적입상태, ② 2/3 적입상태, ③ 적입 완료 후

ㅇ 쇼링내역서(쇼링장직인 날인, 양식 붙임, 한글․영어로 작성)

□ 검사기준

ㅇ 컨테이너별 적재수량 초과시 개장검사 실시

- 1톤 화물차 : 10대(40피트 컨테이너)

- 승용차․승합차․SUV : 13대(40피트 컨테이너)

※ 컨테이너 2대 이상으로 분산 적입시‘컨테이너 대수×13대’적용

- 수량초과된 컨테이너 검사시 수출신고된 차량 전체 검사 지정

ㅇ 컨테이너별 적재수량 기준 이내 차량은 첨부한 사진자료, 신고내역, ZBV판독 영상자료 등을 검토하여 개장검사 여부 결정

□ 시행일자 : 2020. 11. 9(월) 신고분부터 적용