품목분류 적용기준에 관한 고시 [별표2] - 개정사항(신규 추가)

□ WCO 제75차 개정 내용(총 22개 품목)

0210.99	2.		조리된 닭고기 분말 조리된 닭고기 분말로서, 닭고기를 갈아 조리하고 분무 건조한 후 25kg 포대에 포장된 제품이다. 원료는 다음과 같다: 기계적으로 분리되고 조리된 닭고기(99.9%)와 항산화제(로즈마리 추출물)(0.1%) 통칙 제1호 및 제6호 적용
1701.99	1.		슈가 스피어 “슈가 스피어”로서, 직경 0.5mm～0.8mm, 설탕 최소 80%, 옥수수 전분 최소 8.5%, 정제수 최대 1.5%로 구성되었다. 본 물품은 제약 회사에서 활성물질의 캐리어로 사용하도록 만들어졌다. 통칙 제1호, 제3호 나목 및 제6호 적용
2005.51	1.		껍질을 제거하고 열처리된 녹두 껍질을 제거하고 열처리된 녹두로, 벌크상이며, 밝은 노란색을 띤다. 생녹두의 껍질을 벗긴 뒤 160～180°C의 온도에서 25～30분간 오븐에서 구워 제조된다. 녹두는 굽는 과정에서 보통 쪼개지며, 자엽은 열에 의해 영향을 받았다. 단, 본 물품은 그 상태로 섭취할 수는 없다. 통칙 제1호 및 제6호 적용
2005.99	4.		바삭하고 가벼운 스낵 바삭하고 가벼운 스낵으로 삼각형 모양이며, 다음과 같은 성분을 함유한다: 병아리콩 가루 26%, 녹색 완두콩 15%, 노란 완두콩 15%, 검정콩 10%, 해바라기유, 쌀가루, 감자 전분, 소금 및 항산화제. 본 물품은 압출된 병아리콩 미세펠릿(병아리콩 가루, 쌀가루, 감자 전분 및 소금으로 만든 것)과 완두콩 및 콩 조각으로 제조된다. 미세펠릿과 완두콩 및 콩 조각은 물로 적셔진 후 몰드에 넣어 압축되고, 열과 압력을 받아 “조리/팽창”된다. 이후 오일을 뿌리고 양념한다. 완제품에서 완두콩과 콩 조각은 육안으로 식별된다. 통칙 제1호 및 제6호 적용
3824.99	22.		남성용 탈민감 스프레이 남성용 탈민감 스프레이로서, 활성 성분으로 리도카인(중량 기준으로 9.6%)을 함유하며, 이소프로필 미리스테이트, 용제, 스테아르산 및 향료를 포함하고 있다. 본 물품은 내용량 12g의 펌프 스프레이 형태로 포장되어 있다. 리도카인은 성관계 전 음경의 민감도를 감소시키기 위해 사용되는 국소 마취제이다. 본 물품은 질병이나 질환을 치료하거나 예방하거나 완화하기 위한 것은 아니다. 통칙 제1호 및 제6호 적용
3824.99	23.		광물유 마커(식별제) 광물유 마커(식별제)로서, 색상이 있는 액상 형태이며 기본적으로 육안으로 보이지 않는 포렌식 마커(색소 물질이 아님), 탄화수소 분획물(광물유) 및 극소량의 염료로 구성되어 있다. 마커는 연료나 기타 광물유에 소량 첨가되어 이들의 진위 여부와 세금 준수를 판별하기 위해 사용되지만, 연료나 기타 광물유 제품의 특성을 변화시키지 않는다. 염료는 포렌식 마커 기능이 없으며 해당 마커를 다른 마커와 구별하는 데 도움을 주기 위해 사용된다. 마커가 첨가된 제품에서는 육안으로 마커를 확인할 수 없다. 통칙 제1호 및 제6호 적용
8415.90	5.		에어 쿨러 에어 쿨러(공기 냉각기), 프로필렌 글리콜 수용액이 작동 매체로 순환되는 독립된 폐쇄회로로 구성되어 있다. 이 회로에는 냉각 장치가 없지만, 해당 제품은 열을 발생시킬 수 있다. 에어 쿨러는 인터쿨링(intercooling) 시스템을 구성하는 장치 중 하나이다. 모델에 따라 저장실, 복도 또는 기계실에서 다음과 같은 온도 범위를 유지한다: 1～3°C, 2～7°C 또는 15～20°C. 에어 쿨러는 기본적으로 다음과 같은 요소로 구성된다: - 금속 본체(케이싱) - 금속 열교환기 블록 - 전기 모터가 장착된 팬 - 작동 매체의 입출구를 위한 수집 시스템 - 응축수 배수 시스템 - 블록 전기 가열 시스템 팬에서 생성된 공기 흐름이 공기의 열을 흡수하는 열교환기 블록을 통과할 때 내부 공간을 냉각시킨다. 이 과정에서 열교환기 블록은 공기의 열을 흡수한다. 에어 쿨러는 수집된 응축수를 사용하여 공기를 가습할 수 있다. 압축기는 포함하지 않으며, 내부 공간의 천장이나 벽에 고정되도록 설계되었다. 통칙 제1호(제16부 주 제2호 나목) 및 제6호 적용
8473.30	2.		CPU 냉각 시스템 중앙 처리 장치(CPU) 냉각 시스템은 팬, 히트싱크, 팬 고정 브래킷, CPU 소켓에 설치하기 위한 나사 고정 장치, 플라스틱 고정 장치와 나사용 금속 세그먼트/홀, 나사 그리고 열전도 페이스트로 구성된 범용성 플레이트로 구성된다. 히트싱크는 CPU에서 발생되는 열을 흡수하고, 팬은 열을 분산시키기 위해 공기 흐름을 생성한다. 통칙 제1호(제16부 주 제2호 나목) 및 제6호 적용
8479.10	2.		아스팔트 재료 이송 차량 아스팔트 재료 이송 차량은 자주식 추진 기계로, 주로 수취 호퍼, 3방향 혼합 오거가 장착된 중간 호퍼 및 컨베이어로 구성되어 있다. 본 물품은 엔진실, 운전석 및 바퀴를 포함한다. 이 차량은 아스팔트 연속 포설 과정에서 배합된 아스팔트 혼합물을 덤프트럭에서 아스팔트 포설기로 이송할 때 열과 재료의 분리 현상을 방지하도록 설계되었다. 통칙 제1호, 제3호 다목 및 제6호 적용
8517.62	20.		무선 헤드 세트(의견서 삭제)
8517.62	20.		배터리 작동식 웨어러블 디바이스(wearable device)
8517.62	21.		배터리 작동식 웨어러블 디바이스(wearable device)
8517.62	22.		배터리 작동식 웨어러블 디바이스(wearable device)
8517.62	23.		배터리 작동식 웨어러블 디바이스(wearable device)
8518.30	1.		블루투스 무선 이어폰 마이크가 내장된 블루투스 무선 이어폰으로, 호스트 장치와 페어링 되도록 설계되어 있고, 충전 케이스, 충전 케이블 및 사용 설명서와 함께 소매용 세트로 포장되었다. 이어폰에는 오디오 파일 재생을 제어하고 호스트 장치에 전화 받거나, 거절 또는 끊기를 지시하는 기능이 있다. 통칙 제1호(제16부 주 제3호), 통칙 제3호 나목 및 제6호 적용 의견서 8517.62/20 참조(삭제)
8543.70	8.		광선 치료 기기 광선 치료 기기는 가정이나 미용․헬스케어 시설에서 사용하도록 만들어졌다. 이 기기는 광학 장치와 결합된 할로겐 광원을 통해 치료용 편광 광선을 방사하도록 설계되었다. 이 기기는 광선의 효과를 통해 세포 대사 개선과 특정 생물학적 및 세포 반응을 유도하는 원리에 기반해서 상처치유, 통증 완화, 노화 방지, 피부 질환 치료, 계절성 정서 장애(SAD) 또는 소아 질환 치료 등 광범위한 용도에 사용되도록 설계되었다. 통칙 제1호 및 제6호 적용
8705.40	1.		자가 적재 기능이 있는 콘크리트 믹서 트럭 자가 적재 기능이 있는 콘크리트 믹서 트럭으로, 조종실과 자동차 섀시로 구성되며, 그 위에 작업 장비가 영구적으로 장착되어 있다. 조종실과 자동차 섀시는 내연기관, 수동 변속기, 네 바퀴, 조향 및 제동 장치를 갖추고 있다. 작업 장비는 콘크리트 혼합 드럼, 리프팅 암에 고정된 적재 버킷 및 배출구로 구성된다. 조종석은 180° 회전이 가능하다. 이 콘크리트 믹서 트럭은 최대 주행 속도가 25km/h이며, 건설 현장에서 콘크리트와 모르타르를 준비, 운반 및 하역하는데 사용된다. 통칙 제1호 및 제6호 적용
8716.90	2.		에어 스프링 에어 스프링은 직물로 보강된 고무 벨로우(가황 고무), 철강판 및 플라스틱 피스톤으로 구성된 것으로 세미트레일러의 서스펜션 시스템의 구성 부품으로 사용된다. 이 제품은 충돌과 요철에 의한 충격을 흡수하고 진동 차단 장치 및 섀시 높이 조절 작동기 역할을 하도록 설계되었다. 플라스틱 피스톤은 스프링 강도를 추가로 조정할 수 있다. 통칙 제1호 및 제6호 적용 의견서 8716.90/3 참조
8716.90	3.		에어 스프링 에어 스프링은 직물로 보강된 고무 벨로우(가황 고무), 철강판 및 철강 중간 링으로 구성된 것으로 세미트레일러 또는 버스의 서스펜션 시스템의 구성 부품으로 사용된다. 이 제품은 충돌과 요철에 의한 충격을 흡수하고 진동 차단 장치 및 섀시 높이 조절 작동기 역할을 하도록 설계되었다. 통칙 제1호, 제3호 다목 및 제6호 적용 의견서 8716.90/2 참조
9018.19	1.		전자 혈압계 전자 혈압계로서 자동 혈압 및 맥박 측정을 위한 것으로, 가정용으로 설계되었다. 본 물품은 손목용 커프와 이를 팽창시키는 펌프, 혈압 측정 센서, 측정 결과, 시간 및 날짜를 표시하는 디스플레이 및 기타 전자 부품으로 구성되어 있다. 본 물품은 두 개의 배터리, 보관 상자 및 사용 설명서와 함께 세트로 소매 판매된다. 통칙 제1호, 제3호 나목 및 제6호 적용
9102.12	1.		손목에 착용하도록 설계된 배터리로 작동되는 러닝워치 동 러닝워치에는 심박수 모니터, GPS, 기능 제어를 위한 버튼과 USB 커넥터가 장착되어 있다. 디스플레이 크기는 23 mm x 23mm(해상도 128 x 128픽셀)이다. 러닝워치는 다른 장치와 페어링하지 않고 다음을 수행할 수 있다. 1. 시간과 날짜를 표시하고 스톱워치 기능을 한다. 2. 심박수를 측정한다. 3. 걸음 수를 추적한다. 동 러닝워치는 블루투스 또는 USB를 통해 다른 장치와 페어링되거나, 연결되어 다음과 같은 추가 기능을 허용한다. 1. 스포츠 활동 프로그램 작성. 2. 회신할 수 없는 전화 알림 수신. 3. 수면의 질 측정. 통칙 제1호(제16부 주 제1호 파목), 제3호 다목 및 제6호 적용 의견서 8517.62/20 ～ 8517.62/23 참조
2712.90	1.		마이크로-크리스탈린 왁스(석유왁스) 폴리이소부틸렌과 같은 도우프제를 극히 미량으로 함유하는 마이크로-크리스탈린 왁스이다. (삭제) 2714.90 ⇒(대체) 2712.90 ※ 旣 반영