[별표 5]종류별 형식구분 및 동일형식 범위(제9조제1항 관련)

1. 기계ㆍ기구 및 설비

번호	대상품	형식의 구분	동일형식 범위
1	크레인	1. 크레인 종류 2. 형태 3. 용량(정격하중) 4. 스팬, 양정, 작업높이, 작업반경 5. 주요구조부의 구조, 형식, 치수 또는 사양	1. 주요구조부의 구조, 형식이 동일하면서 다음 각 호가 다른 경우 - 주행, 횡행, 권상 등의 정격속도 - 운전 또는 조작방법, 제어방식 - 전원의 종류(직류, 교류 등) 2. 주요구조부의 구조, 치수 또는 사양(거더, 지브, 레그, 마스트의 단면규격)이 동일하면서 스팬, 지브길이, 레그 또는 마스트 높이, 양정이 다른 경우
2	리프트	1. 리프트 종류 2. 형태 3. 용량(적재하중) 4. 운행거리, 작업높이 5. 주요구조부의 구조, 형식, 치수 또는 사양	1. 주요구조부의 구조, 형식, 치수 또는 사양이 동일하면서 사용방식이 다른 경우(리프트 단독형, 크레인 겸용 등) 2. 주요구조부의 구조, 형식이 동일하면서 다음 각 호가 다른 경우 - 운전 또는 조작방법, 제어방식 - 전원의 종류(직류, 교류 등) 3. 주요구조부 구조, 치수 또는 사양(마스트, 가이드레일의 단면규격)이 동일하면서 운행거리, 마스트, 가이드레일의 높이가 다른 경우
3	프레스, 전단기 및 절곡기	1. 기계의 종류 2. 형태 3. 용량(압력능력) 4. 행정길이, 행정 수 5. 주요구조부의 구조, 형식, 치수 또는 사양	1. 주요구조부의 구조, 형식이 동일하면서 다음 각 호가 다른 경우 - 행정길이, 행정 수, 다이높이 - 운전 또는 조작방법, 제어방식 - 전원의 종류(직류, 교류 등)
4	압력용기	1. 압력용기 종류 2. 형태 3. 설계조건(압력, 온도, 내용 적 등) 4. 주요구조부의 구조, 치수, 재질	1. 주요구조부의 구조, 치수, 재질이 동일하면서 노즐의 규격 및 설치위치가 다른 경우
5	롤러기	1. 롤러기 종류 2. 형태 3. 용량(롤러 외경 및 길이) 4. 주요구조부의 구조, 형식, 치수 또는 사양	1. 주요구조부의 구조, 형식이 동일하면서 다음 각 호가 다른 경우 - 롤러 구동과 관련된 전동기 규격 - 운전 또는 조작방법, 제어방식 - 전원의 종류(직류, 교류 등)
6	사출성형기	1. 형태 2. 용량(형 체결력) 3. 주요구조부의 구조, 형식, 치수 또는 사양	1. 주요구조부의 구조, 형식이 동일하면서 다음 각 호가 다른 경우 - 용량(형 체결력)과 관련된 전동기 규격 - 운전 또는 조작방법, 제어방식 - 전원의 종류(직류, 교류 등)
7	고소작업대	1. 고소작업대 종류 2. 형태 3. 용량(정격하중) 4. 작업높이 5. 주요구조부의 구조, 형식, 치수 또는 사양	1. 주요구조부의 형식, 치수 또는 사양이 동일하면서 작업대의 크기가 다른 경우 2. 주요구조부의 구조, 형식이 동일하면서 다음 각 호가 다른 경우 - 운전 또는 조작방법, 제어방식 - 전원의 종류(직류, 교류 등)
8	곤돌라	1. 곤돌라의 종류 2. 형태 3. 용량(정격하중) 4. 주요구조부의 구조, 형식, 치수 또는 사양	1. 주요구조부의 구조, 형식, 치수 또는 사양이 동일하면서 작업대의 높이가 다른 경우 2. 주요구조부의 구조, 형식이 동일하면서 다음 각 호가 다른 경우 - 운전 또는 조작방법, 제어방식 - 전원의 종류(직류, 교류 등) - 와인더의 형식 3. 주요구조부 구조, 치수 또는 사양이 동일하면서 운행높이가 다른 경우

2. 방호장치

번호	대상품	형식의 구분	동일형식 범위
1	프레스 및 전단기 방호장치	1. 종류(광전자식, 양수조작식, 가드식, 손쳐내기식, 수인식) 2. 구조 및 치수 3. 광전자식의 제어기 (Controller) 4. 광전자식의 투수광식/반사식 5. 손쳐내기식의 프레스 중량	1. 광전자식(광전자식 제어기 포함) 또는 양수조작식에서 회로의 변경없이 치수만 다른 경우 2. 손쳐내기식에서 프레스 중량이 다음 구분범위에 해당하는 경우 - 1톤 이하 - 1톤 초과 2톤 이하 - 2톤 초과 3톤 이하 - 3톤 초과 7톤 이하 - 7톤 초과
2	양중기 과부하 방지장치	1. 방식에 따른 종류(전자식, 전기식, 기계식) 2. 구조 형태 및 구성품(센서, 제어기 등 성능에 영향을 미치는 부품) 3. 센서의 종류 및 용량 4. 전기식에서 양중기의 전원종류(직류/교류) 5. 신호 통식방식(유선/무선)	1. 센서의 종류는 동일하면서 출력값이 다른 경우 2. 사용전원(제어) 전압이 다른 경우 3. 구조 형태가 다르지만, 안전 성능이 동일한 경우
3	보일러 또는 압력용기 압력방출용 안전밸브	1. 안전밸브 용도 2. Bellows type 여부 3. 유량제한기구의 구분 4. 호칭입구크기의 구분 5. 설정압력의 구분	1. 외관[덮개(개방형/폐쇄형), 레버(부착형/비부착형), 입구측부착형태(플랜지형/나사형/용접형)] 및 스프링만 다른 경우
4	압력용기 압력방출용 파열판	1. 구조의 구분 2. 호칭입구크기의 구분 3. 설정압력 구분	1. 구조 및 호칭입구크기가 동일하면서 파열판 시트만 다른 경우
5	절연용 방호구 및 활선작업용 기구	1. 종류 (절연덮개, 선로호스, 애자후드, 절연매트, 절연담요, 절연봉) 2. 사용전압별 등급 (절연봉 제외) 3. 절연덮개의 종류 (도체덮개, 내장애자덮개, 현수애자덮개, 클램프 덮개, 핀 애자덮개, 합성수지애자덮개, 전주덮개, 전주상부덮개, 크로스 암 덮개) 4. 절연봉의 종류와 직경	1. 절연덮개의 종류와 사용전압별 등급이 동일하면서 형태 또는 치수가 다른 경우
6	방폭구조 전기기계 기구	1. 방폭구조 종류 2. 전기기계·기구 형태 3. 프레임(전동기류) 4. 출력 5. 극수 (전동기류) 6. 광원의 종류 (조명기구류) 7. 용기의 크기 8. 용기 및 부품의 재질 (비금속포함) 9. 접합면 구조 10. 유체온도 11. 냉각방식 12. 절연등급 13. 접속부의 내경 및 개구부의 개수 (배선용기구) 14. 전원 (전력, 전압, 전류, 주파수 등)	1. 프레임(전동기류)이 동일하면서 출력, 극수, 전압, 전류, 주파수, 절연등급이 다른 경우. 다만, 안전증방폭구조 및 비점화방폭구조 전동기는 프레임, 출력, 극수, 전압, 전류가 동일하면서 주파수, 절연등급이 다른 경우 2. 조명기구류의 광원 및 용기가 동일하면서 소비전력, 설치방법, 전압, 전류가 다른 경우 3. 용기의 크기가 동일하면서 전압, 전류, 취부 유니트(UNIT)의 종류 및 수량이 다른 경우 4. 용기 및 부품의 재질이 방폭성능에 영향을 주지 않는 경우 5. 배선용기구의 치수 및 접속부 내경이 동일하면서 개구부의 개수가 다른 경우
7	가설기자재	1. 종류 및 분류 ※ 안전인증기준의 종류 및 분류에 따름 2. 구조, 치수 또는 재질	1. 구조 또는 치수가 다르지만 안전성능에 영향이 없는 경우
8	산업용 로봇 방호장치	1. 종류(안전매트, 광전자식 방호장치) 및 분류 2. 안전매트 구조(제어부, 감지기) 3. 광전자식 방호장치 구조(제어부, 투광부, 수광부, 출력신호개폐장치) 및 검출성능	1. 전원의 종류(직류/교류) 2. 안전매트 구조가 동일하면서 감지기의 동일 면적에서 형태가 다른 경우 3. 광전자식 방호장치 구조와 검출성능이 동일하면서 광축수가 다른 경우

3. 보호구

번호	대상품	형식의 구분	동일형식 범위
1	안전모	1. 종류(등급) 2. 모체 형태 또는 재질 3. 착장체 연결구 형태 또는 지지형식	1. 모체의 형태 및 재질이 동일하면서 다음 각 호가 다른 경우 - 보안면/귀덮개 걸이용 - 모자 챙의 크기, 구조 - 재질성분비(안료, 물성향상 첨가제 등) 2. 착장체 연결구 형태 및 지지형식이 동일하면서 다음 각 호가 다른 경우 - 재질, 길이, 크기 및 자동/수동 - 인증후 성능향상을 위한 설계의 변경 (연결구 형태 변경은 제외) 3. 턱끈(턱끈고리 포함)이 다른 경우 4. 부가성능이 있는 경우
2	안전화	1. 종류(가죽제안전화, 고무제안전화, 절연화, 절연장화, 정전기안전화, 발등안전화, 화학물질용 안전화) 2. 등급 3. 정전기안전화 성능 4. 고무제안전화 용도 5. 절연화 몸체 재질 또는 선심유무 6. 발등보호안전화 덮개 부착방식 7. 내답판 재질 8. 선심 재질 9. 갑피(몸통)의 형태(디자인) 10. 겉창 형태 또는 재질 - 겉창 재질은 고무, PU, 이중창(Rubber+PU, Rubber+파이론)으로 구분	1. 갑피(몸통)의 형태(디자인)에서 패턴의 변경이 2개 이하인 경우 2. 갑피(몸통)의 형태(디자인)가 동일하면서 악세사리(신발끈, 끈고리, 자크, 패딩, 구목, 통기구, 통기밸브)가 다른 경우 3. 겉창 재질이 동일하면서 성분비, 경도 등이 다른 경우 4. 부가성능이 있는 경우
3	안전장갑	1. 종류(내전압용, 화학물질용) 2. 재질 3. 성능(성능수준) 4. 화학물질용 장갑 5. 장갑의 치수 6. 형태	1. 형태가 동일하면서 크기가 대, 중, 소로 다른 경우 2. 형태가 동일하면서 손가락 모양(2지, 3지, 5지)이 다른 경우 3. 부가성능이 있는 경우
4	방진마스크	1. 등급 2. 형식(격리식, 직결식, 안면부여과식) 3. 흡배기밸브 형태 또는 유무 4. 면체 형태(전면형, 반면형 등 모양) 5. 여과재 형태 또는 재질 6. 안면부여과식 페이스실 부착유무	1. 면체 형태가 동일하면서 다음 각 호가 다른 경우 - 크기(대, 중, 소) 구분 - 안면부 접촉부위 이외의 형태(디자인) 및 재질 - 면체 재질 2. 여과재 형태 및 재질이 동일하면서 다음 각 호가 다른 경우 - 층의 구조, 구성비 및 성분비(조성비) - 카본 필터 유무 - 주여과재 이외의 외측 재질 3. 머리끈의 굵기․착용방식, 머리끈 연결부가 다른 경우
5	방독마스크	1. 등급 2. 형식(격리식, 직결식) 3. 가스의 종류 4. 흡배기밸브 형태 5. 정화통케이스 연결부 형태 6. 면체의 형태(반면형, 전면형 등 모양) 7. 정화통내 재료의 재질 또는 중량(메쉬, 중량 등)	1. 면체의 형태가 동일하면서 다음 각 호가 다른 경우 - 크기(대, 중, 소) 구분 - 안면부 접촉부위 이외의 형태(디자인) 및 재질 - 면체 재질 2. 정화통내 재료의 재질 및 중량이 동일하면서 조성이 다른 경우 3. 정화통 케이스 재질이 다른 것 4. 머리끈의 굵기․착용방식, 머리끈 연결부가 다른 경우 5. 방진/방독 겸용으로 안전인증 받은 후 방독 단독으로 용도를 축소하는 경우
6	송기마스크	1. 종류 2. 등급 3. 흡배기밸브 형태 4. 면체의 형태	1. 면체의 형태가 동일하면서 다음 각 호가 다른 경우 - 크기(대, 중, 소) 구분 - 안면부 접촉부위 이외의 형태(디자인) 및 재질 - 면체 재질 2. 머리끈의 굵기․착용방식, 머리끈 연결부가 다른 경우 3. 고압호스 길이가 다른 경우(단, 최초 인증 당시보다 짧아지는 경우 시험을 실시하지 않고 인정, 길어지는 경우 시험 후 인정)
7	전동식 호흡보호구	1. 종류 2. 전동기 용량 3. 형태 ※ 이외에는 방진마스크 및 방독마스크 형식구분 기준에 따름	1. 머리끈의 굵기․착용방식, 머리끈 연결부, 튜브가 다른 경우 ※ 이외에는 방진마스크 및 방독마스크 동일형식 범위 기준에 따름
8	보호복	1. 용도(화학물질용, 방열복) 2. 종류 3. 화학물질용 보호복 형식 4. 화학물질용 보호복 성능수준 5. 화학물질용 보호복 시험화학물질 6. 방열두건의 차광도번호 7. 형태(디자인)	1. 형태가 동일하면서 다음 각 호가 다른 경우 - 박음질 - 크기(대, 중, 소) 구분
9	안전대	1. 종류(벨트식, 안전그네식) 2. 사용구분(1개걸이, U자걸이, 추락방지대, 안전블럭) 3. 안전그네(웨빙)의 재질 4. 죔줄(보조죔줄)의 종류 또는 재질 5. 안전그네의 구조	1. 죔줄(보조죔줄)의 종류 및 재질이 동일하면서 길이, 굵기가 다른 경우 2. 안전그네의 구조가 동일하면서 다음 각 호가 다른 경우 - 악세사리(허리보강대, 어깨끈 보강대, 공구주머니, 패드부착) - 안전그네의 경우 벨트 부착유무 3. 벨트식으로 종류가 동일하면서 악세사리(허리보강대, 어깨끈 보강대, 공구주머니, 패드부착)의 부착유무 또는 크기 등 형태가 변경된 경우 4. 기타 다음 각 호가 다른 경우 - 부품의 재질 및 형태(D링, 후크, 바클 등) - D링의 위치 - 재봉선
10	차광보안경	1. 종류(자외선, 적외선, 용접, 복합용) 2. 차광도 번호 3. 렌즈의 색상 또는 형태 4. 굴절력 성능수준	1. 렌즈의 색상 및 형태가 동일하면서 재질이 다른 경우 2. 안경테 형태, 재질 및 색상이 다른 경우 3. 기타 다음 각 호가 다른 경우 - 부품(이마보호대, 코받침, 귀걸이) - 끈 유무
11	용접보안면	1. 종류 - 헬멧형(자동용접필터형, 일반용접필터형) - 핸드실드형 2. 차광도 번호 3. 면체의 형태 또는 재질 4. 카트리지 렌즈 크기 5. 굴절력 성능수준	1. 면체의 형태 및 재질이 동일하면서 다음 각 호가 다른 경우 - 리벳유무(절연성 시험 필요) - 기본형태에 Sheild 추가 부착(귀, 턱) - 측면보강(시야각 향상) 2. 카트리지 렌즈 크기가 동일하면서 재질이 다른 경우 3. 커버플레이트 형태 또는 재질이 다른 경우 4. 기타 다음 각 호가 다른 경우 - 헤드기어(땀 패드 포함) - 투시부 Cap
12	방음보호구	1. 종류(EP-1, EP-2, EM) 2. 귀마개 형태 3. 귀덮개 형태 - 일반형, 안전모부착형 등 디자인	1. 귀마개 형태가 동일하면서 다음 각 호가 다른 경우 - 크기(대, 중, 소) 구분 - 끈 유무 2. 귀덮개 형태가 동일하면서 다음 각 호가 다른 경우 - 차음 성능과 연관이 없는 부가기능(Cable의 탈부착, 라디오, 무전기, 마이크 부착 등)