[별표 10]

고철 수입시 반입되는 흙에 대한 처리방법(제10조 관련)

1. 흙이 섞여있는 고철을 수입하는 자는 흙을 별도로 수거하여 식물검역관의 감독 하에 다음 각 목의 어느 하나의 방법으로 처리하여야 한다.

가. 수출국으로 반송

나. 흙을 고철과 함께 전기로 또는 전로 내에 장입하거나 고형화 후 장입

다. 균열로 등 열처리 시설을 이용한 건열처리

라. 슬래그포트 내에 일정량의 흙을 깔고 그 위에 슬래그를 투입

마. 별도의 소각시설에서 소각

바. MB 훈증소독 후 별지 제7호서식의 방역조치완료증명서를 발급 받아 「폐기물관리법」에 의한 사업장일반폐기물의 처리기준 및 방법으로 수집․운반하여 관리형 매립시설에 매립

< MB훈증소독 기준 >

온도(℃)	약량 (g/㎥)	처 리 시 간	투약 후 최저가스 농도 (g/㎥)	비 고
15이상	240	24	120	흙의 두께는 30㎝ 이하 이어야 한다

사. 그 밖에 본부장이 인정하는 방법으로 처리