[별표 2의3] <개정 1996.7.29> 전자충격기의 성능기준(제2조의3제2항관련)
구분	성능
실효전력	10W 이내일 것
절연상태	AC 5,000V에서 0.5mA 이내일 것
실효전류	0.05A 이내일 것
최대전압	60,000V 이내일 것