[별표 16의3] <개정 1999.7.15> 전자충격기의 검사기준(제50조제1항관련)
1. 성능개조여부검사
구분		종목		검사항목		검사합격기준
구조형식		전자충격기		1. 구조형식의 원형 유지상태		·구조형식의 변경이나 개조·손괴·부식 등의 결함이 없을 것
				2. 전류유지상태검사		·허가당시 제출한 전류가 유지될 것
				3. 제조번호의 타각 유지상태검사		·제조번호의 타각변경 등의 결함이 없을 것
2. 제조시 제품종합검사 및 제조품안전검사기준
구분	종목		검사항목		검사 및 합격기준		검사요령
구조형식	전자 충격기		1. 설계도면 일치여부		·허가당시 제출한 설계도면과 일치할 것 ·구조는 전원스위치·단속기·변압기 및 방전장치로 구성될 것
			2. 재질검사		·1m높이에서 충격시험기에 떨어뜨려 파손·균열이 안될 것
			3. 발사장치여부		·발사하는 장치가 없을 것(치안목적용 제외)
			4. 제조번호등표시		·제작하는 전자충격기마다 몸통 부분에 제조회사·제품명칭(영문약자 2자) 및 두자리의 제조연도와 제조순번에 따라 일련번호로 여섯자리의 제조번호를 새겨서 표시할 것
			5. 전자충격기의 전체길이		·전체길이는 60cm 이하일 것(치안목적용 제외)

안전도시험		1. 실효전력 (OUTPUT POWER)	·10W 이내일 것	디지탈오실로스코프와 프로브를 이용 측정검사한다.
		2. 절연상태	·AC 5,000V에서 0.5mA 이내일 것	절연상태 측정기를 사용하여 기준에 적합한지를 검사한다.
		3. 실효전류 (RMS : Root Mean Square)	·0.05A 이내일 것	디지털오실로스코프와 프로브를 이용 측정검사한다.
		4. 최대전압 (Maximum Voltage)	·60,000V 이내일 것
		※ 실효전력, 실효전류 측정시 직류(DC) 저항 4000 내지 4500(Ω)을 걸어서 측정할 것