■ 일본산 스테인리스스틸 후판에 대한 덤핑방지관세 부과에 관한 규칙 [별표]

덤핑방지관세 부과대상에서 제외되는 물품(제2조 각 호 외의 부분 단서 관련)

1. Nippon Yakin Kogyo Co., Ltd.에서 공급하는 공급자 기호 NAS 800[이 규칙 시행일 현재의 일본공업규격(Japanese Industrial Standards, 이하 "JIS"라 한다)의 NCF 800에 해당한다] 강종(鋼種)인 것

2. JIS의 SUS 410 강종인 것

3. JIS의 SUS 329J4L(공급자 기호 NAS 64를 포함한다) 강종인 것

4. JIS의 SUS 836L 강종인 것

5. JIS의 SUS 329J1 강종인 것

6. 이 규칙 시행일 현재의 미국재료시험협회(American Society for Testing Materials, 이하 "ASTM"이라 한다)의 410S 또는 JIS의 SUS 410S 강종인 것

7. ASTM의 S82122[NIPPON STEEL Stainless Steel Corporation(이하 "NSSC"라 한다)의 고유강종 NSSC 2120을 포함한다] 강종인 것

8. ASTM의 N08904 강종인 것

9. ASTM의 S31254 강종인 것

10. ASTM의 S32760 강종인 것

11. ASTM의 S32750(공급자 기호 NAS 74N을 포함한다) 강종인 것

12. ASTM의 A240 410 강종인 것

13. ASTM의 N8367 강종인 것

14. ASTM의 N8926 강종인 것

15. ASTM의 S32101 강종인 것

16. 공급자 기호 NAS 800H(JIS의 NCF 800H에 해당한다) 강종인 것

17. 공급자 기호 NAS 255(JIS의 SUS 890L에 해당한다) 강종인 것

18. 공급자 기호 NAS 185N(JIS의 SUS 312L에 해당한다) 강종인 것

19. 공급자 기호 NAS 800T[이 규칙 시행일 현재의 미국통일규격부여시스템(Unified Numbering System, 이하 "UNS No."라 한다)의 N 08811에 해당한다] 강종인 것

20. 공급자 기호 NAS 254NM(UNS No. N 08367에 해당한다) 강종인 것

21. 공급자 기호 NAS 255NM(UNS No. N 08926에 해당한다) 강종인 것

22. 공급자 기호 NAS 75N(UNS No. S 32760에 해당한다) 강종인 것

23. NSSC의 고유 강종(NSSC 409L) 중 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 것

가. 탄소 함유량이 전체 중량의 0.03% 이하일 것

나. 규소 함유량이 전체 중량의 1.00% 이하일 것

다. 망간 함유량이 전체 중량의 1.00% 이하일 것

라. 인 함유량이 전체 중량의 0.04% 이하일 것

마. 황 함유량이 전체 중량의 0.03% 이하일 것

바. 크로뮴 함유량이 전체 중량의 10.50% 이상 11.45% 이하일 것

사. 티타늄 함유량이 전체 중량의 0.75% 이하(하한치는 탄소 함유량의 6배 이상)일 것

24. NSSC의 고유 강종(NSSC DP-28W) 중 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 것

가. 탄소 함유량이 전체 중량의 0.03% 이하일 것

나. 규소 함유량이 전체 중량의 0.50% 이하일 것

다. 망간 함유량이 전체 중량의 1.10% 이하일 것

라. 인 함유량이 전체 중량의 0.03% 이하일 것

마. 황 함유량이 전체 중량의 0.01% 이하일 것

바. 니켈 함유량이 전체 중량의 7.00% 이상 8.20% 이하일 것

사. 크로뮴 함유량이 전체 중량의 27.00% 이상 27.90% 이하일 것

아. 몰리브덴 함유량이 전체 중량의 0.80% 이상 1.20% 이하일 것

자. 질소 함유량이 전체 중량의 0.30% 이상 0.40% 이하일 것

차. 텅스텐 함유량이 전체 중량의 2.10% 이상 2.50% 이하일 것

25. NSSC의 고유 강종(NSSC DP-3) 중 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 것

가. 탄소 함유량이 전체 중량의 0.03% 이하일 것

나. 규소 함유량이 전체 중량의 0.75% 이하일 것

다. 망간 함유량이 전체 중량의 1.10% 이하일 것

라. 인 함유량이 전체 중량의 0.03% 이하일 것

마. 황 함유량이 전체 중량의 0.03% 이하일 것

바. 니켈 함유량이 전체 중량의 5.50% 이상 7.50% 이하일 것

사. 크로뮴 함유량이 전체 중량의 24.00% 이상 26.00% 이하일 것

아. 몰리브덴 함유량이 전체 중량의 2.50% 이상 3.50% 이하일 것

자. 질소 함유량이 전체 중량의 0.10% 이상일 것

차. 구리 함유량이 전체 중량의 0.20% 이상 0.80% 이하일 것

카. 텅스텐 함유량이 전체 중량의 0.10% 이상 0.50% 이하일 것

26. NSSC의 고유 강종(NSSC AH-4) 중 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 것

가. 탄소 함유량이 전체 중량의 0.05% 이상 0.10% 이하일 것

나. 규소 함유량이 전체 중량의 1.00% 이하일 것

다. 망간 함유량이 전체 중량의 1.00% 이하일 것

라. 인 함유량이 전체 중량의 0.04% 이하일 것

마. 황 함유량이 전체 중량의 0.03% 이하일 것

바. 니켈 함유량이 전체 중량의 10.00% 이상 12.00% 이하일 것

사. 크로뮴 함유량이 전체 중량의 22.00% 이상 24.00% 이하일 것

아. 질소 함유량이 전체 중량의 0.18% 이상 0.25% 이하일 것

자. 란타넘, 세륨 함유량의 합이 전체 중량의 0.03% 이상 0.07% 이하일 것

27. NSSC의 고유 강종(NSSC 260) 중 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 것

가. 탄소 함유량이 전체 중량의 0.03% 이하일 것

나. 규소 함유량이 전체 중량의 1.50% 이하일 것

다. 망간 함유량이 전체 중량의 2.00% 이하일 것

라. 인 함유량이 전체 중량의 0.04% 이하일 것

마. 황 함유량이 전체 중량의 0.03% 이하일 것

바. 니켈 함유량이 전체 중량의 13.50% 이상 16.50% 이하일 것

사. 크로뮴 함유량이 전체 중량의 18.50% 이상 21.50% 이하일 것

아. 몰리브덴 함유량이 전체 중량의 2.50% 이상 3.50% 이하일 것

자. 질소 함유량이 전체 중량의 0.16% 이상 0.24% 이하일 것

차. 구리 함유량이 전체 중량의 1.00% 이상 2.00% 이하일 것

28. NSSC의 고유 강종(NSSC 270) 중 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 것

가. 탄소 함유량이 전체 중량의 0.02% 이하일 것

나. 규소 함유량이 전체 중량의 0.80% 이하일 것

다. 망간 함유량이 전체 중량의 1.00% 이하일 것

라. 인 함유량이 전체 중량의 0.03% 이하일 것

마. 황 함유량이 전체 중량의 0.015% 이하일 것

바. 니켈 함유량이 전체 중량의 17.50% 이상 19.50% 이하일 것

사. 크로뮴 함유량이 전체 중량의 19.00% 이상 21.00% 이하일 것

아. 몰리브덴 함유량이 전체 중량의 6.00% 이상 7.00% 이하일 것

자. 질소 함유량이 전체 중량의 0.16% 이상 0.25% 이하일 것

차. 구리 함유량이 전체 중량의 0.50% 이상 1.00% 이하일 것

29. NSSC의 고유강종(NSSC SN-1) 중 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 것

가. 탄소 함유량이 전체 중량의 0.02% 이하일 것

나. 규소 함유량이 전체 중량의 3.90% 이상 4.70% 이하일 것

다. 망간 함유량이 전체 중량의 1.50% 이하일 것

라. 인 함유량이 전체 중량의 0.03% 이하일 것

마. 황 함유량이 전체 중량의 0.03% 이하일 것

바. 몰리브덴 함유량이 전체 중량의 0.50% 이하일 것

사. 구리 함유량이 전체 중량의 0.50% 이하일 것

아. 니켈 함유량이 전체 중량의 13.00% 이상 15.50% 이하일 것

자. 크로뮴 함유량이 전체 중량의 16.50% 이상 18.50% 이하일 것

30. 이 규칙 시행일 현재의 미국기계학회(American Society of Mechanical Engineers, 이하 "ASME"라 한다)의 S31254 강종인 것

31. ASME의 N08904 강종인 것

32. ASME의 S32760 강종인 것

33. ASME의 SA240 410 강종인 것

34. ASME의 SA240 410S 강종인 것

35. ASME의 N8367 강종인 것

36. ASME의 N8926 강종인 것

37. ASME의 S32750 강종인 것

38. ASME의 S32101 강종인 것

39. 이 규칙 시행일 현재의 노르웨이해양산업규격(Norsk Sokkels Konkuranseposisjon, 이하 "NORSOK"라 한다)의 S31254 강종인 것

40. NORSOK의 S32750 강종인 것