■ 일본 및 중국산 탄소강 및 그 밖의 합금강 열간압연 제품에 대한 덤핑방지관세 부과에 관한 규칙 [별표 1]

덤핑방지관세 부과대상에서 제외되는 물품(제2조 각 호 외의 부분 단서 관련)

1. 철이나 비합금강 및 그 밖의 합금강의 평판압연제품으로서 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 열간압연 후판 제품

가. 두께가 4.75밀리미터(㎜) 이상일 것

나. 폭이 600밀리미터 이상일 것

다. 코일 모양이 아닐 것

라. 냉간압연을 하지 않을 것

2. 열간압연 제품에 클래드(clad: 두 가지 이상의 금속을 높은 온도와 압력으로 접합한 것), 도금(plated) 또는 도포(coated)한 제품

3. 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 합금강 제품

가. 탄소 함유량이 전체 중량의 1.2퍼센트 이하일 것

나. 크로뮴 함유량이 전체 중량의 10.5퍼센트 이상일 것

4. 금속ㆍ목재ㆍ플라스틱 가공용으로 금형 및 절삭공구 등에 사용되는 것으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것

가. 일본 다이도특수강(Daido Steel Co., Ltd.) 제품으로서 브리넬 경도(HBW) 255 이하 또는 로크웰 경도(HRC) 43 이하인 NAK80, NAK55, DC11, DC53, DH2F, DCMX, DH31-EX, DHA-WORLD, DH31-S, PXA30, PAC5000, NAK86K, DHA1, PD613, DH32, DHA-GIGA, RDH494 강종

나. 일본 프로테리얼(Proterial, Ltd.) 제품으로서 브리넬 경도(HBW) 277 이하 또는 로크웰 경도(HRC) 41 이하인 HPM1, HPM31, SLD, SLD-f, SLD10, SLD-MAGIC, HAP10, HAP40, HAP5R, YXM1, YXM4, YXR7, YXR3, YXR33 강종

다. 중국 저장 징루이 툴링(Zhejiang Jingrui Tooling Co., Ltd.) 제품으로서 일본산업표준(Japanese Industrial Standard) 규격 SKH-51, SKH-55에 해당하는 제품