신․구조문 대비표

현    행

개  정  안

제3조(안전인증대상전기용품등의 세부범위)

생략

<신  설>

제3조(안전기준의 시험면제)

현행과 같음

② 두 개 이상의 모델이 결합된 전기용품은 하나의   모델로 간주하고, 결합 전 각각의 모델에 대한    안전적용기준 및 안전에 직접적인 영향을 주는   부분의 세부기준을 각각 적용한다.

제11조(안전기준의 시험면제)

생략

CB인증서 제출시 시험을 면제할 수 있는 시험항목은 다음 각호와 같다

1. < 생 략 >

2. 안전인증대상전기용품인 부품에 대하여 당해안전기준과 동일한 기준 및 시험방법을 적용한 시험항목

제11조(안전기준의 시험면제)

현행과 같음

CB인증서 제출시 시험을 면제할 수 있는 시험항목은 다음 각호와 같다

1. <현행과 같음>

2. - - - - 또는 자율안전확인대상전기용품- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

제20조(자체검사 방법)

생략

제1항의 규정에 따라 자체검사를 실시한 때에는 규칙 제12조의 규정에 따라 그 기록을 3년 이상 보관하여야 한다.

제20조(자체검사 방법)

현행과 같음

② - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - 3년간 - - - - -

- - --- -.

제39조(전문위원회의 위원)

생략

제1항의 규정에 따라 전문위원회의 위원을 위촉할 때에는 다음 각 호의 1에 해당하는 자 중에서 위촉하여야 한다.

1. ~ 3. 생략

<신  설>

4. 기타 제1호 내지 제3호와 동등이상의 자격이 있다고 기술표준원장이 인정하는 자

생략

제39조(전문위원회의 위원)

현행과 같음

현행과 같음

1. ∼ 3. 현행과 같음

4.「국가표준기본법」제3조제1호에 따른 국가표준 관련

담당공무원으로 근무하고 있는 자

5. 2항의4를 2항의5로 한다

현행과 같음

[별표 1]

안전인증대상전기용품 세부범위(제3조관련)

1. ∼ 3. 생 략

[별표 1]

안전인증대상전기용품 세부범위(제3조관련)

1. ∼ 3. 현행과 같음

전기설비용 부속품 및 연결부품	① 전기기기용접속기류<단서신설> ② ~ ④ < 생 략 >

4. 전기설비용 부속품 및 연결부품

4. 전기설비용 부속품 및 연결부품

전기설비용 부속품 및 연결부품	① 전기기기용접속기류(전원분배기 포함) ② ~ ④ <현행과 같음>

7. 전기기기

7. 전기기기

가. 전기청소기

① ~ ⑥ < 생 략 >

⑦ <신  설>

가. 전기청소기

① ~ ⑥ <현행과 같음>

⑦ 고압세척기

나. 전기다리미 및

전기프레스기

① 전기건조다리미

나. 전기다리미 및

전기프레스기

① 전기다리미

② ~ ⑤ < 생 략 >

② ~ ⑤ <현행과 같음>

다. ~ 바. < 생 략 >

다. ~ 바. <현행과 같음>

사. 전기보온기 및

전기온장고

① 전기보온기(음식이나 그릇류를 보온하는 기능을 가진 것을 말한다)

사. 전기보온기 및

전기온장고

① 전기보온기(<단서삭 제>)

② ~ ③ < 생 략 >

② ~ ③ <현행과 같음>

비고) <신  설>

비고) 음식이나 그릇류를  보온하는 기능을 가진  것을 말한다.

아. ~ 하. (생 략)

아. ~ 하. (현행과 같음)

거. 가정용 전동재봉기

<삭  제>

너. 전기충전기

거. 전기충전기

더. 전기건조기

너. 전기건조기

러. 전열기구

① 전기스토브<단서신설>

더. 전열기구

① 전기스토브(전열소자를 이용하여 점화하는 경우를 포함한다)

② ~ ⑥ < 생 략 >

② ~ ⑥ <현행과 같음>

머. 전기마사지기

러. 전기마사지기

버. 냉방기 및 제습기

① ~ ② < 생 략 >

머. 냉방기 및 제습기

① ~ ② <현행과 같음>

비고)열교환펌프 또는 에어컨   그 밖의 컴프레서가 내장된   것을 말한다.

<삭  제>

서. 유체펌프(여과기능이 내장된 펌프를 포함하며,

사용액체의 온도가 90℃이하인 것만 해당되며,

진공램프, 오일펌프, 샌드펌프 및 기계기구에 부착되는 특수구조인 것은 제외한다)

어. 전기가열기기

저. 사우나기기

처. 관상 및 애완용 전기기기

커. 기포발생기기

버. 유체펌프(여과기능이 내장된 펌프를 포함하며, 사용액체의 온도가 90℃이하인 것만 해당되며,  진공램프, 오일펌프, 샌드펌프 및 기계기구에 부착되는 특수구조인 것은 제외한다)

서. 전기가열기기

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

터. 전격살충기

① 전격살충기(기계기구에 부착되는 특수구조인 것을 제외한다)

어. 전격살충기

① 전격살충기(<단서삭제>)

퍼. 전기욕조

① < 생 략 >

저. 전기욕조

① <현행과 같음>

② 반신(전신)욕조

② 반신․전신욕조

③ < 생 략 >

③ <현행과 같음>

허. 공기청정기

고. 자동판매기

<삭  제>

처. 자동판매기

노. 펜, 레인지 후드

① ~ ⑤ < 생 략 >

커. 펜, 레인지 후드

① ~ ⑤ <현행과 같음>

비고)기계기구에 부착되는 특수고조인 것을 제외한다.

<삭  제>

도. 화장실용 전기기기

로. 가습기

모. 전기분무기

터. 화장실용 전기기기

퍼. 가습기

< 삭 제 >

보. 전기소독기

① 전기소독기(살균등을 사용하는 것에 한한다)

허. 전기소독기

① 전기소독기(<단서삭 제>)

소. 음식물처리기

오. 물수건 마는 기기 및 포장기기

조. 그 밖의 가목부터 오목까지의 기기와 유사한 기기

비고) 1. < 생  략 >

< 신  설 >

고. 음식물 처리기

< 삭  제 >

노 . <현행과 같음>

비고) 1. <현행과 같음>

2. “기계기구에 부착되는 특수구조”란 K60335-1(가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 - 제1부 : 일반 요구사항)에 따른 거치형  기기(3.5.3), 고정형 기기(3.5.4) 및 매입형 기기(3.5.5)에 부착되는 구조의 기기를 말한다.

8. ∼ 9. < 생 략 >

10. 정보·사무기기

가. ∼ 다. < 생 략 >

라. 코팅기

마. 그 밖의 가목부터 라목까지의 기기와 유사한 기기

11. < 생 략 >

12. 직류전원장치 또는 전기충전기에 연결되어 사용하는 전기용품

가. 주방용 전동기기

나. 전기담요 및 매트

다. 전기찜질기, 발보온기

라. 전격살충기

8. ∼ 9. <현행과 같음>

10. 정보·통신·사무기기

가. ∼ 다. <현행과 같음>

<삭  제>

라. 그 밖의 가목부터 다목까지의 기기와 유사한 기기

11. <현행과 같음>

12. 직류전원장치 또는 전기충전기에 연결되어 사용하는 전기용품

<삭  제>

가. 전기담요 및 매트

<삭  제>

<삭  제>

[별표 2]

자율안전확인대상전기용품 세부범위(제3조관련)

1. ∼ 6. (생 략)

7. 전기기기

[별표 2]

자율안전확인대상전기용품 세부범위(제3조관련)

1. ∼ 6. (현행과 같음)

7. 전기기기

가. 과일 껍질깎이

나. 감자 탈피기

다. 전기정미기

라. 전기 빵 자르개

마. 전기용해기

바. 애완동물 목욕기

가. 과일 껍질깎이

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

나. 전기용해기

<삭  제>

사. 이미용기기

① 전기머리손질기

다. 이미용기기

<삭  제>

② 두피모발기기

① 두피모발기기

② 삼푸기기

③ 삼푸기기

③ 모발가습기

④ 모발가습기

④ 손톱정리기

⑤ 손톱정리기

⑥ 전기면도기

⑤ 전기면도기

⑦ 전기이발기

⑥ 전기이발기

⑦ 안면사우나기

⑧ 안면사우나기

아. 전기 주류 숙성기

자. 전기시계

차. 적외선·자외선방사 피부관리기

카. 전기의자 및 전동침대

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

라. 전기의자 및 전동침대

타. 컴프레서

① 컴프레서<영문표기신설>

마. 컴프레서

(compressor)

① 컴프레서(compressor)

파. 전기온수매트

바. 전기온수매트

하. 구강청결기

거. 전기분수기

너. 투영기

더. 해충퇴치기

러. 전기집진기

머. 착유기

버. 서비스기기

서. 전기에어커튼

어. 팬코일유닛(fan coil unit)

저. 폐열 회수 환기장치

처. 게임기구

커. 전동형 롤스크린

터. 전기훈증기

퍼. 수도 동결 방지기

허. 보풀 제거기

고. 산소이온 발생기

노. 전기정수기

도. 전기세척기

로. 새싹 및 콩나물 재배기

모. 전기작동 도어록

보. 삭제 <2009.12.31>

소. 삭제 <2009.12.31>

오. 전기헬스기구

조. 전기차 충전기(정격용량이 100kVA 이하인 것에 한한다)

초. 에너지 저장장치(정격용량이 100kVA 이하인 것에 한한다)

<신  설>

<신  설>

<신  설>

<신  설>

<신  설>

<신  설>

<신  설>

코. 그 밖에 가목부터 초목까지의 기기와 유사한    기기

비고) 1. < 생  략 >

< 신  설 >

사. 구강청결기

<삭  제>

<삭  제>

아. 해충퇴치기

자. 전기집진기

<삭  제>

차. 서비스기기

카. 전기에어커튼

타. 팬코일유닛(fan coil unit)

파. 폐열 회수 환기장치

하. 게임기구

거. 전동형 롤스크린

너. 전기훈증기

더. 수도 동결 방지기

<삭  제>

러. 산소이온 발생기

머. 전기정수기

버. 전기세척기

<삭  제>

<삭  제>

서. 전기헬스기구

어. 전기차 충전기(정격용량이 100kVA 이하인

것에 한한다)

저. 에너지 저장장치(정격용량이 100kVA 이하

인 것에 한한다)

처. 가정용 전동재봉기

커. 사우나기기

터. 관상 및 애완용 전기기기

퍼. 기포발생기기

허. 공기청정기

고. 전기분무기

노. 물수건 마는 기기 및 포장기기

도. 그 밖에 가목부터 노목까지의 기기와 유사

한 기기

비고) 1. <현행과 같음>

2. “기계기구에 부착되는 특수구조”란

K60335-1(가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 - 제1부 : 일반 요구사항)에 따른 거치형 기기(3.5.3), 고정형 기기(3.5.4) 및 매입형기기(3.5.5)에 부착되는 구조의 기기를 말한다.

8. < 생 략 >

9. 오디오·비디오 응용기기

가. 텔레비전수상기

나. 영상모니터

다. 삭제 <2009.12.31>

라. 삭제 <2009.12.31>

마. 삭제 <2009.12.31>

바. 편집기

사. 디스크플레이어

아. 삭제 <2009.12.31>

자. 앰프

차. 삭제 <2009.12.31>

카. 삭제 <2009.12.31>

타. 삭제 <2009.12.31>

파. 오디오시스템

하. 전자악기

거. 삭제 <2009.12.31>

너. 비디오게임기구(텔레비전 수상기에 접속하여

사용하거나 브라운관, 액정표시장치 또는 플라   스마 표시를 갖는 구조인 것만 해당된다)

더. 삭제 <2009.12.31>

러. TV영상프로젝터

머. 삭제 <2009.12.31>

버. 오디오프로세서

서. 삭제 <2009.12.31>

어. 음성 및 영상분배기

저. 삭제 <2009.12.31>

처. 삭제 <2009.12.31>

커. 삭제 <2009.12.31>

터. 영상전송기

퍼. 삭제 <2009.12.31>

허. 삭제 <2009.12.31>

고. 삭제 <2009.12.31>

노. 영상프로세서

도. 삭제 <2009.12.31>

로. 오디오 및 비디오 학습기

모. 삭제 <2009.12.31>

보. 삭제 <2009.12.31>

소. 그 밖에 가목부터 보목까지의 기기와 유사한      기기

비고) < 생 략 >

10. 정보·통신·사무기기

가. 모니터	① 모니터(<단서신설>)

나. 프린터(플로터 및 그래픽 전용인 것은 제외한다)

다. 프로젝터

라. 문서세단기

마. 천공기

바. 재단기

사. 제본기

아. 실물화상기

자. 입체영상기

차. 전화기(공공전화망에 연결되는 것만 해당한다)

카. 팩시밀리기기(전화기 부가기능을 가진 기기를

포함한다)

타. 전화기능을 내장한 복합단말기기

파. 공중전화회선을 이용한 데이터전송 및 검색         단말기

하. 신용카드조회 단말기기

거. 모뎀을 내장한 특정한 용도의 단말기기(금융        단말기기, 정보검색용 단말기기, 현금자동취급기

등을 말한다)

너. 컴퓨터용 전원공급장치

더. 디지털TV(스마트 TV, IPTV 등을 말한다)

러. 위치기반서비스용 무선기기(버스정류장 버스       안내 시스템 등을 말한다)

머. 원격제어방송기기

<신  설>

버. 그 밖에 가목부터 머목까지의 기기와 유사한 기기

11. 조명기기

가. 형광램프용 스타터

나. 백열등기구

다. 방전램프

라. 기타 조명기구

마. 기타 램프

8. <현행과 같음>

9. 오디오·비디오 응용기기

가. 텔레비전수상기

<삭  제>

나. 편집기

다. 디스크플레이어

라. 앰프

마. 오디오시스템

바. 전자악기

<삭  제>

<삭  제>

사. 오디오프로세서

아. 음성 및 영상분배기

자. 영상전송기

차. 영상프로세서

<삭  제>

카. 그 밖에 가목부터 차목까지의 기기와 유사한       기기

비고) <현행과 같음>

10. 정보·통신·사무기기

가. 모니터	① 모니터(모니터 기능이 있는 전자칠판 포함)

나. 프린터(플로터 및 그래픽 전용인 것은 제외한다)

다. 프로젝터

라. 문서세단기

마. 천공기

<삭  제>

바. 제본기

<삭  제>

<삭  제>

사. 전화기(공공전화망에 연결되는 것만 해당한다)

아. 팩시밀리기기(전화기 부가기능을 가진 기기를      포함한다)

자. 전화기능을 내장한 복합단말기기

차. 공중전화회선을 이용한 데이터전송 및 검색      단말기

카. 신용카드조회 단말기기

타. 모뎀을 내장한 특정한 용도의 단말기기(금융      단말기기, 정보검색용 단말기기, 현금자동취      급기 등을 말한다)

파. 컴퓨터용 전원공급장치

하. 디지털TV(스마트 TV, IPTV 등을 말한다)

거. 위치기반서비스용 무선기기(버스정류장 버스      안내 시스템 등을 말한다)

너. 원격제어방송기기

더. 코팅기

러. 그 밖에 가목부터 더목까지의 기기와 유사한 기기

11. 조명기기

< 삭 제 >

가. 백열등기구

나. 방전램프

다. 기타 조명기구

라. 기타 램프

12. 직류전원장치 또는 전기충전기에 연결되어

사용하는 전기용품

가. 전지(충전지만 해당한다)

나. 노트북컴퓨터(테블릿 PC를 포함한다)

< 신  설 >

< 신  설 >

< 신  설 >

12. 직류전원장치 또는 전기충전기에 연결되어

사용하는 전기용품

가. 전지(충전지만 해당한다)

나. 노트북컴퓨터(태블릿 PC를 포함한다)

다. 주방용 전동기기

라. 전기찜질기, 발보온기

마. 전격살충기

[별표 2의2]

공급자적합성확인대상전기용품 세부범위(제3조 관련)

1. ∼ 6. < 생 략 >

7. 전기기기

< 신  설 >

< 신  설 >

< 신  설 >

< 신  설 >

< 신  설 >

< 신  설 >

< 신  설 >

< 신  설 >

< 신  설 >

< 신  설 >

< 신  설 >

< 신  설 >

< 신  설 >

< 신  설 >

< 신  설 >

8. 생 략

9. 오디오·비디오 응용기기

가. ~ 바. < 생 략 >

< 신  설 >

< 신  설 >

< 신  설 >

< 신  설 >

< 신  설 >

[별표 2의2]

공급자적합성확인대상전기용품 세부범위(제3조관련)

1. ∼ 6. <현행과 같음>

7. 전기기기

가. 감자탈피기

나. 전기정미기

다. 전기 빵 자르개

라. 애완동물 목욕기

마. 전기주류숙성기

바. 전기시계

사. 적외선·자외선방사 피부관리기

아. 전기분수기

자. 투영기

차. 착유기

카. 보풀제거기

타. 새싹 및 콩나물 재배기

파. 전기작동 도어록

하. 그 밖에 가목부터 파목까지의 기기와 유사한 기기

비고) 정격입력이 10kW 이하인 것만 해당하며,

방폭형인 것은 제외한다.

8. 현행과 같음

9. 오디오·비디오 응용기기

가. ~ 버. <현행과 같음>

서. 영상모니터

어. 비디오게임기구(텔레비전 수상기에 접속하여    사용하거나 브라운관, 액정표시장치 또는 플라스마 표시를 갖는 구조인 것만 해당된다)

저. TV영상프로젝터

처. 오디오 및 비디오 학습기

커. 그 밖에 가목부터 처목까지의 기기와 유사한 기기

비고) < 생 략 >

비고) <현행과 같음>

10. 정보·사무기기

가. 스캐너

나. 지폐계수기

다. 전자저울

라. 금전등록기

마. 어학실습기

바. 전자칠판 및 보드

사. 동전계수기

아. 전동타자기

자. 전기소자기

차. 교통카드 충전기

카. 번호표 발행기

타. 생활무선국용 무전기(이동형, 고정형 및 아마       추어 무선국용 기기를 포함한다)

파. 음성ㆍ음향신호 및 기타 신호전송용 무선기기

(무선마이크 시스템, 무선스피커 시스템을 포함한다)

하. 인터넷멀티미디어방송 가입자단말장치(IPTV용

셋톱박스 등을 말한다)

거. 종합유선방송 가입자 단말장치(디지털 CATV용

셋톱박스 등을 말한다)

너. 디지털 재변조형 주파수변환기(지상파 디지       털 TV용 셋톱박스, D/A용 셋톱박스, A/V신호       수신기 등을 말한다)

더. A/D 및 D/A 신호변환기(아날로그신호를 디지털       방송신호로 변환해 주는 셋톱박스 등을 말한다)

러. 지상파텔레비전방송 신호처리기(셋톱박스 등을       말한다)

<신  설>

<신  설>

<신  설>

<신  설>

10. 정보·사무기기

가. 스캐너

나. 지폐계수기

<삭  제>

다. 금전등록기

라. 어학실습기

마. 전자칠판 및 보드

바. 동전계수기

사. 전동타자기

아. 전기소자기

자. 교통카드 충전기

차. 번호표 발행기

카. 생활무선국용 무전기(이동형, 고정형 및 아마        추어 무선국용 기기를 포함한다)

타. 음성ㆍ음향신호 및 기타 신호전송용 무선기기       (무선마이크 시스템, 무선스피커 시스템을 포함한다)

파. 인터넷멀티미디어방송 가입자단말장치(IPTV용       셋톱박스 등을 말한다)

하. 종합유선방송 가입자 단말장치(디지털 CATV용

셋톱박스 등을 말한다)

거. 디지털 재변조형 주파수변환기(지상파 디지       털 TV용 셋톱박스, D/A용 셋톱박스, A/V신호       수신기 등을 말한다)

어. A/D 및 D/A 신호변환기(아날로그신호를 디지털       방송신호로 변환해 주는 셋톱박스 등을 말한다)

더. 지상파텔레비전방송 신호처리기(셋톱박스 등을       말한다)

러. 재단기

머. 실물화상기

버. 입체영상기

서. 그 밖에 가목부터 버목까지의 기기와 유사한 기기

11. 조명기기

<신  설>

11. 조명기기

가. 형광램프용 스타터

12. < 생 략 >

12. <현행과 같음>

[별표 3의2]

동일모델 확인시 검사항목(제18조 관련)

제 품 분 류	검 사 항 목
가. ∼ 바.( 생 략 )
사. <신 설>

<신  설>

[별표 3의2]

동일모델 확인 시 검사항목(제18조 관련)

제 품 분 류		검 사 항 목
가. ∼ 바.( 생 략 )
사. 직류전원장치 또는 전기충전기에 연결하여 사용하는 전기용품	전지	(1) 표시
		(2) 고온단락시험

(비고) 상기표에 명기되어 있지 않은 제품에 대하여는

유사 제품분류를 인용하여 적용한다.

[별표 4]

자체검사(제20조 관련)

1. 공정검사 < 생 략 >

제품분류	검 사 항 목	최소 검사주기/회
		3개월	1년
가. ∼ 사.< 생 략 >
아. 전동공구	(1)∼(6) < 생 략 > (7) 전자파장해 (8) 내습성 (9) 절연저항 및 절연내력 (10) 내구성 (11) 이상운전 (12) 기계적 강도 및 기계적 위험 (13) 구조 및 내부배선 (14) 부품 (15) 전원 접속과 외부 유연성 케이블 및 코드 (16) 외부 전선용 단자 및 접지 접속 (17) 나사 및 접속 (18) 연면거리, 공간거리 및 절연물을 통한 거리 (19) 내열성, 내화성 및 내트래킹성 (20) 내 부식성
자. ∼ 어. < 생 략 >

2. 제품검사

[별표 4]

자체검사(제20조 관련)

1. 공정검사 <현행과 같음>

2. 제품검사

제품분류	검 사 항 목	최소 검사주기/회
		3개월	1년
가. ∼ 사.<현행과 같음>
아. 전동공구	(1)∼(6) <현행과 같음> <삭 제> (7) 내습성 (8) 절연저항 및 절연내력 (9) 내구성 (10) 이상운전 (11) 기계적 강도 및 기계적 위험 (12) 구조 및 내부배선 (13) 부품 (14) 전원 접속과 외부 유연성 케이블 및 코드 (15) 외부 전선용 단자 및 접지 접속 (16) 나사 및 접속 (17) 연면거리, 공간거리 및 절연물을 통한 거리 (18) 내열성, 내화성 및 내트래킹성 (19) 내 부식성
자. ∼ 어.<현행과 같음>

[별표 5]

안전인증․자율안전확인신고등의 면제를 위한

확인대상(제21조 관련)

1. 특수설계에 의하여 제작되는 특수구조용품으로서 그 사용이 한정되는 전기용품

2. 특수한 용도를 가진 군수품으로서 국방부장관이 필요하다고 인정하는 전기용품

3. 대외무역관리규정 제59조의 (주)한국관광용품센타가 외화획득용으로 수입하여 외국인에게 판매하기 위해 관광호텔에 공급하는 전기용품

4. 판매나 대여를 목적으로 하지 아니하고 개인이 사용하기 위하여 외국에서 반입하는 전기용품(다중 이용 시설에서 사용하는 것은 제외)

5. 산업용(통계청 고시 한국표준산업분류에서 정한 제조업, 전기업에 한함) 또한 기타 특수한 용도로 사용되는 전기용품 중 산업통상자원부장관인 필요하다고 인정하는 전기용품

비고) 협회는 전기용품 안전인증등의 확인을 최소한

의 수량에 대해서만 실시하여야 한다.

[별표 5]

안전인증․자율안전확인신고등의 면제를 위한

확인대상(제21조 관련)

1. <현행과 같음>

2. <현행과 같음>

3. <현행과 같음>

4. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - 1개의 전기용품( - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - )

5. <현행과 같음>

<삭  제>

[별표 6]

기타 필요한 표시(제29조 관련)

1. 안전인증․자율안전확인신고․공급자적합성확인의 마크

2. 안전인증․자율안전확인신고 번호

3. 모델명

4. 정격(전압, 전류, 주파수, 소비전력, 용량 등 제품정격을 나타내는 표시)

5. 제조업체명(외국 소재 제조업체인 경우에만 제조국명 표시를 추가)

6. 이중절연기기인 것에 있어서는 □의 기호

7. 단시간 정격인 것에 있어서는 정격시간

8. 제품의 제조시기를 알 수 있는 표시

(예 : 제조년월, 로트번호 또는 제조업자가 제조년월을 입증할 수 있는 표시 등)

9. 아프터서비스 연락처(실질적으로 A/S가 가능한 국내의 연락처)

비고. <생  략>

[별표 6]

기타 필요한 표시(제29조 관련)

1. <현행과 같음>

2. <현행과 같음>

3. <현행과 같음>

4. <현행과 같음>

5. 제조업체명 또는 수입업체명(외국 소재 제조업체인 경우에만 제조국명 표시를 추가)

6. <현행과 같음>

7. <현행과 같음>

8. <현행과 같음>

9. <현행과 같음>

비고. <현행과 같음>

[별표 7]

안전인증대상전기용품 세부안전적용기준(제33조 관련)

제 품 분 류	품 목 명		안전적용 기 준	세부안전 적용기준
1. ∼ 6.< 생 략 >
7. 전기 기기	가.∼ 하. < 생 략 >
	거. 가정용 전동재봉기
	너. 전기충전기 더. 전기건조기 러. 전열기구 머. 전기마사지기 버. 냉방기 및 제습기 서. 유체펌프 어. 전기가열기기 저. 사우나기기 처. 관상 및 애완용 기기 커. 기포발생기기 터. 전격살충기 퍼. 전기욕조 허. 공기청정기 고. 자동판매기 노. 팬, 레인지후드 도. 화장실용 전기기기 로. 가습기 모. 전기분무기 보. 전기소독기 소. 음식물처리기 오. 물수건 마는 기기 및 포장기기 조. 그 밖에 가목부터 오목까지의 기기와 유사한 기기		< 생 략 >
8. ∼ 9.( 생 략 )
10.정보· 사무 기기	가. ∼ 다. < 생 략 >
	라. 코팅기		< 생 략 >
	마. 그 밖의 가목부터 라목까지의 기기와 유사한 기기
11. < 생 략 >
12. 직류전원장치 또는 전기충전기에 연결되어 사용하는 전기용품		가.. 주방용전동기기	< 생 략 >
		나. 전기담요 및 매트
		다. 전기찜질기, 발보온기
		라. 전격살충기

[별표 8]

자율안전확인대상전기용품 세부안전적용기준(제33조 관련)

제 품 분 류	품 목 명	안전적용 기 준	세부안전 적용 기준
1. ∼ 6.( 생 략 )
7. 전기 기기	가. 과일 껍질깍기 나. 감자탈피기 다. 전기정미기 라. 전기 빵 자르개 마. 전기용해기 바. 애완동물 목욕기 사. 이미용기기 아. 전기 주류 숙성기 자. 전기시계 차. 적외선․자외선 방사 피부관리기 카. 전기의자 및 전동침대 타. 컴프레서 파. 전기온수 매트 하. 구강청결기 거. 전기분수기 너. 투영기 더. 해충퇴치기 러. 전기집진기 머. 착유기 버. 서비스기기 서. 전기에어 커튼 어. 팬코일유닛 저. 폐열 회수 환기 장치 처. 게임기구 커. 전동형 롤스크린 터. 전기훈증기 퍼. 수도 동결 방지기 허. 보풀 제거기 고. 산소이온 발생기 노. 전기정수기 도. 전기세척기 로. 새싹 및 콩나물 재배기 모. 전기작동도어록 오. 전기헬스기구 조. 전기차충전기 초. 에너지 저장장치 <신 설> <신 설> <신 설> <신 설> <신 설> <신 설> <신 설> 코. 그 밖의 가목부터 노목꺼자의 기기와 유사한 기기	< 생 략 >
8. ( 생 략 )
9.오디오· 비디오 응용기기	가. 텔레비전 수상기 나. 영상모니터 다. 편집기 라. 디스크 플레이어 마. 앰프 바. 오디오 시스템 사. 전자악기 아. 비디오 게임기구 자. TV 영상 프로젝터 차. 오디오 프로세서 카. 음성 및 영상분배기 타. 영상전송기 파. 영상 프로세서 하. 오디오 및 비디오 학습기	< 생 략 >
10.정보· 통신· 사무기기	가. 모니터 나. 프린터 다. 프로젝터 라. 문서세단기 마. 천공기 바. 재단기 사. 제본기 아. 실물화상기 자. 입체영상기 차. 전화기(공공전화망에 연결되는 것에 한함) 카. 팩시밀리기기(전화기 부가기능을 가진 기 기를 포함한다) 타. 전화기능을 내장한 복합 단말기기 파. 공중전화회선을 이용한 데이터전송 및 검색단말기 하. 신용카드조회 단말기기 거. 모뎀을 내장한 특정한 용도의 단말기기(금융단 말기, 정보검색용 단말기기, 현금 자동취급기 등) 너. 컴퓨터용 전원공급장치 더. 디지털TV(스마트 TV, IPTV 등) 러. 위치기반서비스용 무선기기(버스정 류장 버스안내 시 스템 등) 머. 원격제어방송기기 <신 설> 버. 그 밖의 가목부터 머목꺼자의 기기와 유사한 기기	< 생 략 >
11. 조명 기기	가. 형광램프용 스타터 ①램프용글로우스타터 ②램프용전자식스타터	정격 전압	(1) 150V 이하인 것 (2) 150V 초과인 것 (3) 기타인 것
		외곽의 재 질	(1) 합성수지 인 것 (2) 금속인 것 (3) 기타인 것
	나. 백열등기구 < 생 략 >	< 생 략 >
	다. 방전램프 < 생 략 >	< 생 략 >
	라. 기타조명 기구 < 생 략 >	< 생 략 >
	마. 기타 램프 < 생 략 >	< 생 략 >
12. 직류전원장치 또는 전기 충전기에 연결되어 사용하는 전기용품	가. < 생 략 >
	나. 노트북컴퓨 (테블릿 PC를 포함한다)	< 신 설 >
	< 신 설 > < 신 설 > < 신 설 >
	< 신 설 >

[별표 7]

안전인증대상전기용품 세부안전적용기준(제33조 관련)

제 품 분 류	품 목 명		안전적용 기 준	세부안전 적용기준
1. ∼ 6. <현행과 같음>
7. 전기 기기	가. ∼ 하. <현행과 같음>
	< 삭 제 >
	거. 전기충전기 너. 전기건조기 더. 전열기구 러. 전기마사지기 머. 냉방기 및 제습기 버. 유체펌프 서. 전기가열기기 < 삭 제 > < 삭 제 > < 삭 제 > 어. 전격살충기 저. 전기욕조 < 삭 제 > 처. 자동판매기 커. 팬, 레인지후드 터. 화장실용 전기기 기 퍼. 가습기 < 삭 제 > 허. 전기소독기 고. 음식물처리기 < 삭 제 > 노. 그 밖에 가목부터고목까지의 기기와유사한 기기		<현행과 같음>
8. ∼ 9.( 현행과 같음 )
10.정보· 사무 기기	가. ∼ 다. <현행과 같음>
	< 삭 제 >		<현행과 같음>
	라. 그 밖의 가목부터 다목까지의 기기와 유사한 기기
11. <현행과 같음>
12. 직류전원장치 또는 전기충전기에 연결되어 사용하는 전기용품		< 삭 제 >	<현행과 같음>
		가. 전기담요 및 매트
		< 삭 제 >
		< 삭 제 >

[별표 8]

자율안전확인대상전기용품 세부안전적용기준(제33조 관련)

제 품 분 류	품 목 명	안전적용 기 준			세부안전 적용기준
1. ∼ 6.( 현행과 같음 )
7.전기 기 기	가. 과일 껍질깍기 <삭 제> <삭 제> <삭 제> 나. 전기용해기 < 삭 제 > 다. 이미용기기 <삭 제 > <삭 제 > <삭 제 > 라. 전기의자 및 전동침대 마. 컴프레서 바. 전기온수 매트 사. 구강청결기 < 삭 제 > < 삭 제 > 아. 해충퇴치기 자. 전기집진기 < 삭 제 > 차. 서비스기기 카. 전기에어 커튼 타. 팬코일유닛 파.. 폐열 회수 환기 장치 하. 게임기구 거. 전동형 롤스크린 너. 전기훈증기 더. 수도 동결 방지기 < 삭 제 > 러. 산소이온 발생기 머. 전기정수기 버. 전기세척기 < 삭 제 > < 삭 제 > 서. 전기헬스기구 어. 전기차충전기 저. 에너지 저장장치 처. 가정용 전동재봉기 커. 사우나기기 터. 관상 및 애완용 전기기기 퍼. 기포발생기기 허. 공기청정기 고. 전기분무기 노. 물수건 마는 기기 및 포장기기 도. 그 밖의 가목부터 노목꺼자의 기기와 유사한 기기	<현행과 같음>
8. ( 현행과 같음 )
9.오디오· 비디오 응용기기	가. 텔레비전 수상기 <삭 제> 나. 편집기 다. 디스크 플레이어 라. 앰프 마. 오디오 시스템 바. 전자악기 <삭 제 > <삭 제 > 사. 오디오 프로세서 아. 음성 및 상분배기 자. 영상전송기 차. 영상 프로세서 <삭 제 >	<현행과 같음>
10.정보· 통신· 사무기기	가. 모니터 나. 프린터 다. 프로젝터 라. 문서세단기 마. 천공기 < 삭 제 > 바. 제본기 < 삭 제 > < 삭 제 > 사.. 전화기(공공전화망에 연결되는 것에 한함) 아. 팩시밀리기기(전화기 부가기능을 가진 기 기를 포함한다) 자. 전화기능을 내장 한 복합 단말기기 차. 공중전화회선을 이용한 데이터전송 및 검색단말기 카. 신용카드조회 단말기기 타. 모뎀을 내장한 특정한 용도의 단말기기(금융단 말기, 정보검색용 단말기기, 현금 자동취급기 등) 파. 컴퓨터용 전원공급장치 하. 디지털TV(스마트 TV, IPTV 등) 거. 위치기반서비스용 무선기기(버스정 류장 버스안내 시 스템 등) 너. 원격제어방송기 더. 코팅기 러. 그 밖의 가목부터 더목꺼자의 기기와 유사한 기기	<현행과 같음>
11. 조명 기기	< 삭 제 >
	가. 백열등기구 <현행과 같음>	<현행과 같음>
	나. 방전램프 (현행과 같음)	<현행과 같음>
	다. 기타 조명기구	<현행과 같음>
	라. 기타 램프	<현행과 같음>
12. 직류전원장치 또는 전기 충전기에 연결되어 사용하는 전기용품	가. <현행과 같음>
	나. 노트북컴퓨 (테블릿 PC를 포함한다)	키패드		(1)일체형 (2)탈착형 (3)S/W 내장형 (4)위(2),(3)겸용인 것
		주기판		(1)칩셋(Chipset) 의 종류 (2)그래픽프로세서 (GPU)의 유무
		전지	(1)전지의 유무
	다. 주방용 전동기기 라. 전기찜질기, 발보온기 마. 전격 살충기	제7호의 전기기기 전기안전기준 및 세부안전기준 따른다
	비고) 상기표에 명기되어 있지 않은 제품에 대 하여는 유사제품 분류를 인용하여 적용

[별표 8의2]

공급자적합성확인대상전기용품 세부안전적용기준(제33조 관련)

제 품 분 류	품 목 명	안전적용 기 준	세부안전 적용 기준
1. ∼ 6.( 생 략 )
7. 전기 기기	<신 설> <신 설> <신 설> <신 설> <신 설> <신 설> <신 설> <신 설> <신 설> <신 설> <신 설> <신 설> <신 설>	<신 설>
8. < 생 략 >
9.오디오· 비디오 응용기기	가. ∼ 버.( 생 략) <신 설> <신 설> <신 설> <신 설>	< 생 략 >
10.정보· 통신· 사무기기	가. ∼ 나.( 생 략 ) 다. 전자저울 라. 금전등록기 마. 어학실습기 바. 전자칠판 및 보드 사. 동전계수기 아. 전동타자기 자. 전기소자기 차. 교통카드 충전기 카. 번호표 발행기 타. 생활무선국용 무전기(이동형, 고정형 및 아마추어 무선국용 기기 포함) 파. 음성·음향신호 및 기타 신호전송용 무선기기(무선마이크 시스템, 무선스피커 시스템을 포함) 하. 인터넷멀티미디어 방송 가입자단말장치(IPTV용 셋톱박스 등) 거. 종합유선방송 가입자 단말장치(디지털 CATV용 셋톱박스 등) 너. 디지털 재변조형 주파수변환기(지상파 디지털 TV용 셋톱박스, D/A용 셋톱박스, A/V신호수신기 등) 더. A/D 및 D/A 신호변환기(아날로그신호를 디지털방송신호로 변환해 주는 셋톱박스 등) 러. 지상파텔레비전방송 신호처리기(셋톱박스 등) <신 설 > <신 설 > <신 설 > <신 설 >	< 생 략 >
11. 조명 기기	<신 설 >
12. 직류전원장치 또는 전기 충전기에 연결되어 사용하는 전기용품	가. ~ 라. < 생 략 >	< 생 략 >

[별표 8의2]

공급자적합성확인대상전기용품 세부안전적용기준(제33조 관련)

제 품 분 류	품 목 명	안전적용 기 준	세부안전 적용 기준
1. ∼ 6.( 생 략 )
7. 전기 기기	가. 감자탈피기 나. 전기정미기 다. 전기 빵 자르개 라. 애완동물 목욕기 마. 전기주류숙성기 바. 전기시계 사. 적외선·자외선 방사 피부관리기 아. 전기분수기 자. 투영기 차. 착유기 카. 보풀제거기 타. 새싹 및 콩나물 재배기 파. 전기작동 도어록	[별표 8]의 제7호(전기기기)의 안전적용기준 및 세부안전적용기준 적용
8. <현행과 같음>
9.오디오· 비디오 응용기기	가. ∼ 버.(현행과 같음) 서. 영상모니터 어. 비디오게임기구 저. TV영상프로젝터 처. 오디오 및 비디오 학습기	<현행과 같음>
10.정보· 통신· 사무기기	가. ∼ 나.(현행과같음) < 삭 제 > 다. 금전등록기 라. 어학실습기 마. 전자칠판 및 보드 바. 동전계수기 사. 전동타자기 아. 전기소자기 자. 교통카드 충전기 차. 번호표 발행기 카. 생활무선국용 무전기(이동형, 고정형 및 아마추어 무선국용 기기 포함) 타. 음성·음향신호 및 기타 신호전송용 무선기기(무선마이크 시스템, 무선스피커 시스템을 포함) 파. 인터넷멀티미디어 방송 가입자단말장치(IPTV용 셋톱박스 등) 하. 종합유선방송 가입자 단말장치(디지털 CATV용 셋톱박스 등) 거. 디지털 재변조형 주파수변환기(지상파디지털TV용 셋톱박스, D/A용 셋톱박스, A/V신호수신기 등) 너. A/D 및 D/A 신호변환기(아날로그신호를 디지털방송신호로 변환해 주는 셋톱박스 등) 더. 지상파텔레비전방송 신호처리기(셋톱박스 등) 러. 재단기 머. 실물화상기 버. 입체영상기 서. 그 밖의 가목부터 버목꺼자의 기기와 유사한 기기	<현행과 같음>
11. 조명 기기	가. 형광램프용 스타터 ①램프용글로우스타터 ②램프용전자식스타터	정 격 전 압	(1) 150V 이하인 것 (2) 150V 초과인 거 (3)기타인 것
		외곽의 재 질	(1)합성수지 인 것 (2)금속인 것 (3)기타인 것
12. 직류전원장치 또는 전기 충전기에 연결되어 사용하는 전기용품	가. ~ 라. <현행과 같음 >	<현행과 같음 >

[별표 10]

공장심사보고서 항목별 판정기준(제12조 관련)

공장심사 보고서 항목	부적합시 판정기준	비 고
2. ~ 15. < 생 략 >

* 주1) 부적합 판정기준에서 “지도개선”인 항에 대하여는 심사원은 지적된 사항이 개선되도록 제조자에게 성실히 지도하여 개선토록하며, 본 항들은 16.2항의 공장심사 결과의 판정에 영향을 미치지 않는다.

<신  설>

* 주2) < 생 략 >

[별표 10]

공장심사보고서 항목별 판정기준(제12조 관련)

공장심사 보고서 항목	부적합시 판정기준	비 고
2. ~ 15. < 현행과 같음 >

* 주1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - -  - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

다만 동일한 항목이 2회 이상 지도개선

사항 발생 시 개선명령을 할 수 있다.

* 주2) <현행과 같음>

[별지 제1호서식]

공장심사보고서

[별지 제1호서식]

공장심사보고서

1. ∼ 6. < 생 략 >

1. ∼ 6. <현행과 같음>

7. 기록의 보존

7.1 자체검사 기록은 3년 이상 보존하고 있는가?	(예) (아니오)
7.2 원자재ㆍ공정ㆍ제품검사기록은 적합하게 보존되고 있는가?	(예) (아니오)
7.3 검사설비의 기능점검 및 교정기록은 적합하게 보존하고 있는가?	(예) (아니오)
※ 심사원은 기록에 서명하였는가? “예” 인 경우 어떤 것인지 기입할 것.	(예) (아니오)

7. 기록의 보존

7.1 자체검사 기록은 3년간 보존하고 있는가?	(예) (아니오)
7.2 원자재ㆍ공정ㆍ제품검사기록은 적합하게 보존되고 있는가?	(예) (아니오)
7.3 검사설비의 기능점검 및 교정기록은 적합하게 보존하고 있는가?	(예) (아니오)
※ 심사원은 기록에 서명하였는가? “예” 인 경우 어떤 것인지 기입할 것.	(예) (아니오)

8. ∼ 16. < 생 략 >

8. ∼ 16. < 현행과 같음 >

[별지 제2호서식]

시험성적서

안전기준번호

안전기준명칭

KOLAS 제  호

발행번호 :

시험자  :                             승인자  :

발행일자 :

시험기관명 :

주소      :

시험기관장	직인

제조자 :

주소  :

대리인 :

주소  :

시험기준 :

시험절차 :

안전기준외의 적용기준 :

시험대상제품명 :

안전인증번호 또는 신고번호 :

모델/형식 :

정격 :

시험결과 :

첨부자료 1. 시험결과 내용

2. 파생모델의 범위 및 제품특기사항

3. 안전관리 부품 및 절연재질 목록

4. 제품사진

5. 표시사항 및 주의 또는 경고문구

시험판정에 대한 약정 부호

시험을 적용하지 않는 경우 : N/A(Not Applicable)

시험기준을 만족하는 경우 : P(Pass)

시험기준을 만족하지 않는 경우 : F(Fail)

시험기간

시료 접수일 :

시험 수행기간 :

일반 요구사항

본 시험성적서는 인증기관의 승인 없이는 변경 및 수정할 수 없습니다.

본 시험성적서의 시험 결과는 당해 시험된 모델에 한하여 효력이 있습니다.

기타사항

<신  설>

[별지 제2호서식]

시험성적서

안전기준번호

안전기준명칭

KOLAS 제  호

발행번호 :

시험자  :                             승인자  :

발행일자 :

시험기관명 :

주소      :

시험기관장	직인

제조자 :

주소  :

대리인 :

주소  :

시험기준 :

시험절차 :

안전기준외의 적용기준 :

시험대상제품명 :

안전인증번호 또는 신고번호 :

모델/형식 :

정격 :

시험결과 :

첨부자료 1. 시험결과 내용

2. 파생모델의 범위 및 제품특기사항

3. 안전관리 부품 및 절연재질 목록

4. 제품사진

5. 표시사항 및 주의 또는 경고문구

시험판정에 대한 약정 부호

시험을 적용하지 않는 경우 : N/A(Not Applicable)

시험기준을 만족하는 경우 : P(Pass)

시험기준을 만족하지 않는 경우 : F(Fail)

시험기간

시료 접수일 :

시험 수행기간 :

일반 요구사항

본 시험성적서는 인증기관의 승인 없이는 변경 및 수정할 수 없습니다.

본 시험성적서의 시험 결과는 당해 시험된 모델에 한하여 효력이 있습니다.

기타사항

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory

Accreditation Cooperation)상호인정협정(Mutual Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인 받은 분야에 대한시험결과입니다.

m