신ㆍ구조문 대비표

현        행

개   정   안

[별표 1]

안전인증대상전기용품 세부범위(제3조 관련)

분류(군별)	품 목 명	세부범위
1. 전선 및 전원코드	전선, 케이블 및 코드류	① 절연전선(공칭단면적이 95㎟ 이하인 것에 한한다) ② 케이블(공칭단면적이 95㎟ 이하인것에 한한다) ③ 코드(공칭단면적이 0.5㎟ 이상 6㎟ 이하인 것에 한한다) ④ 코드세트
	비고) 교류전압을 사용하는 제품에 한하며, 통신 및 데이터 전송을 목적으로만 사용하는 것은 제외한다.
2. 전기기기용 스위치	가. 스위치	① 전기기기용 스위치(정격전압 480V이하, 정격전류가 30A 이하인 것에 한한다) ② 전기설비용 스위치[교류전용 수동식 범용스위치로 정격전압 440V 이하, 정격전류 63A(나사 없는 단자가 달린 스위치의 정격전류는 16A) 이하인 것에 한한다] ③ 코드스위치(코드선에 연결되어 사용되는 스위치로서 250V 이하, 16A 이하인 것에 한한다) ④ 전자식 스위치(정격전압 250V이하, 정격전류가 16A 이하인 것에 한한다) ⑤ 리모트콘트롤스위치 (정격전압 440V 이하, 정격전류 63A 이하인 것에 한한다) ⑥ 시간지연스위치 (정격전압 440V 이하, 정격전류 63A 이하인 것에 한한다) ⑦ 조광기 (정격전압 250V이하, 정격전류가 16A 이하인 것에 한한다)
	나. 전자개폐기	① 전자개폐기(정격전류가 300A 이하인 것에 한한다)
	비고) 교류전압을 사용하는 제품에 한하며, 기계·기구에 부착되는 특수구조인 것 및 방폭형인 것은 제외한다.
3. 전원용 커패시터 및 전원필터	커패시터 및 전원필터	① XㆍY 커패시터(도체간의 전압이 500V 이하이거나 도체와 접지간의 전압이 250V 이하인 것 또는 저항 커패시터가 조합되어 결합되어진 것으로 등가회로의 직렬저항값이 1㏀ 이하인 것에 한한다) ② 전파장해억제용 전원필터(도체간 공칭전압이 500V 또는 도체와 접지간의 공칭전압이 250V 이하인 것에 한한다) ③ 형광등용 커패시터(용량이 0.1㎌ 이상이고 무효전력이 2.5kvar 이하인 형광등용인 것에 한한다)
	비고) 100㎐ 이하인 것만 해당한다.
4. 전기설비용 부속품 및 연결부품	전기설비용 부속품 및 연결부품	① 전기기기용접속기류(전원분배기 포함) ② 상호연결커플러(전기기기 또는 그 밖의 전기장치와 전원용 코드를 접속하기 위한 것으로 정격전압 250V 이하, 정격전류 16A 이하의 접지극이 있거나 접지극이 없는 것에 한한다) ③ 플러그 및 콘센트[교류 전용 플러그와 콘센트 또는 이동형 콘센트로 정격전류가 32A(나사 없는 단자 고정형콘센트의 정격전류는 20A) 이하인 접지핀을 장착한 것 또는 접지극이 없는 것으로서 옥내용 또는 옥외용으로 사용되는 것에 한한다] ④ 케이블릴(단상 정격전압 250V 정격전류 16A 이하, 삼상 정격전압 440V 정격전류 16A 이하인 것에 한한다)
	비고) 방폭형(防爆型)인 것은 제외한다.
5. 전기용품보호용 부품	가. 퓨즈 및 퓨즈홀더	① 퓨즈 및 퓨즈홀더(정격전류가 20mA 이상 10A 이하인 것으로 소형통형인 것에 한한다) ② 온도퓨즈(동작온도가 80℃ 초과 280℃ 이하인 것에 한한다)
	나. 기기보호용 차단기	① 기기보호용 차단기 (정격전류가 125A 이하인 것에 한한다) ② 배선용차단기(정격전류가 300A 이하인 것에 한한다) ③ 누전차단기(정격전류가 300A 이하인 것으로 누전보호전용 또는 누전ㆍ과부하보호ㆍ단락겸용보호 겸용인 것에 한한다)
	비고) 교류전압을 사용하는 제품에 한한다.
6. 절연변압기	변압기 및 전압조정기	① 전압조정기 ② 가정용 소형변압기 ③ 교류어댑터
	비고) 정격용량 5kVA 이하인 것만 해당되며, 기계기구에 부착되는 특수구조인 것은 제외한다.
7. 전기기기 7. 전기기기 7. 전기기기 7. 전기기기	가. 전기청소기	① 진공청소기 ② 물흡입청소기 ③ 전기바닥청소기 ④ 전기표면세척기 ⑤ 스팀청소기 ⑥ 스팀해빙기 ⑦ 고압세척기
		비고) 교류전원 30볼트 이하, 직류전원 42볼트 이하에서 사용하는 것을 포함하며, 이 경우 공급자적합성확인대상으로 한다.
	나. 전기다리미 및 전기프레스기	① 전기다리미 ② 스팀다리미 ③ 바지 프레스기 ④ 주름펴기 ⑤ 다림질 프레스
	다. 식기세척기 및 식기건조기	① 전기식기세척기 ② 전기식기건조기
		비고) 정격입력이 5kW 이하인 것에 한한다.
	라. 주방용 전열기구	① 전기레인지 ② 전기오븐기기 ③ 전기거치식그릴 ④ 전기호브 ⑤ 전기곤로 ⑥ 전기가열기 ⑦ 전기토스터 ⑧ 전기프라이팬 ⑨ 전기휴대형그릴 ⑩ 전기고기구이기 ⑪ 와플기기 ⑫ 핫플레이트
	마. 전기세탁기 및 탈수기	① 전기세탁기 ② 전기탈수기
	바. 모발관리기	① 모발건조기 ② 전기머리인두 ③ 모발말개
	사. 전기보온기 및 전기온장고	① 전기보온기 ② 전기주온기 ③ 전기온장고
		비고) 음식이나 그릇류 등을 보온하는 기능을 가진 것을 말한다.
	아. 교류전원을 사용 하는 주방용 전동 기기	① 주서 ② 주서믹서기 ③ 후드믹서 ④ 전기녹즙기 ⑤ 크림거품기 ⑥ 계란반죽기 ⑦ 혼합기 ⑧ 버터제조기 ⑨ 압즙기 ⑩ 슬라이스기 ⑪ 전기칼갈이 ⑫ 전기깡통따개 ⑬ 전기칼 ⑭ 커피분쇄기 ⑮ 빙삭기 ⑯ 전기고기갈개 ⑰ 전기국수제조기 ⑱ 전기육절기 ⑲ 전기골절기 ⑳ 기타주방용전동기기
	자. 전기액체 가열기기	① 전기밥솥 ② 전기보온밥솥 ③ 전기주전자 ④ 전기냄비 ⑤ 전기물끓이기 ⑥ 전기약탕기 ⑦ 커피메이커 ⑧ 전기스팀쿠커 ⑨ 달걀조리기 ⑩ 우유가열기 ⑪ 젖병가열기 ⑫ 요구르트제조기 ⑬ 증기조리기 등 기타 액체가열기기
	차. 전기담요 및 매트, 전기침대	① 전기요 ② 전기매트 ③ 전기카펫 ④ 전기장판 ⑤ 전기침대
		비고) 교류전원 30볼트 이하, 직류전원 42볼트 이하에서 사용하는 것을 포함한다.
	카. 교류전원을 사용 하는 전기찜질기, 교류전원을 사용하는 발 보온기	① 전기방석 ② 전기찜질기 ③ 발보온기
		비고) 교류전원 30볼트 이하에서 사용하는 것을 포함한다.
	타. 전기온수기	① 전기온수기(끊는 점 이하의 온도로 유지하는 것을 말한다) ② 순간온수기
	파. 전기냉장ㆍ냉동 기기	① 전기냉장·냉동기기 ② 제빙기 ③ 아이스크림프리저 ④ 전기냉수기
		비고) 정격입력이 1.5kW 이하인 것에 한한다. 다만 제빙기는 3kW 이하인 것에 한한다.
	하. 전자레인지	① 전자레인지(300MHz~30GHz 대역의 주파수를 사용하는 것을 말한다)
	거. 전기충전기	① 전기충전기
		비고) 교류전원 250볼트 이하에서 사용 하는 제품에 한한다.
	너. 전기건조기	① 회전형 전기건조기 ② 손건조기 ③ 전기건조기
		비고) 손,발,의류,농산물,수산물 등을 건조하는 것을 말한다.
	더. 전열기구	① 전기스토브 ② 전열보드 ③ 전기라디에이터 ④ 전기온풍기 ⑤ 축열식 전기난방기 ⑥ 전구모양 히터 ⑦ 펠릿 스토브 (전열소자를 이용하여 점화하는 경우에 한한다)
7. 전기기기 7. 전기기기	러. 전기 마사지기	① 전기마사지기
	머. 냉방기 및 제습기	① 냉방기 ② 제습기
	버. 유체펌프	① 유체펌프 ② 전기온수펌프
		비고) 여과기능이 내장된 펌프를 포함하며, 사용액체의 온도가 90℃ 이하인 것만 해당되며, 진공펌프, 오일펌프, 샌드펌프 및 기계기구에 부착되는 특수구조인 것은 제외한다.
	서. 전기 가열기기	① 납땜인두 ② 납땜제거인두 ③ 권총형납땜기 ④ 열가소성도관용접기 ⑤ 필름접착기 ⑥ 플라스틱절단기 ⑦ 페인트제거기 ⑧ 가열총 ⑨ 전기조각기
	어. 교류전원을 사용 하는 전격살충기	① 전격살충기
		비고) 교류전원 30볼트 이하에서 사용 하는 것을 포함한다.
	저. 전기욕조	① 소용돌이욕조(독립적으로 사용가능한 욕조기포발생기를 포함한다) ② 반신⦁전신욕조 ③ 발욕조
	처. 자동판매기	① 자동판매기
	커. 팬, 레인지후드	① 선풍기 ② 송풍기 ③ 환풍기 ④ 레인지후드 ⑤ 전기냉풍기
		비고) 정격입력이 1kW 이하인 것에 한한다.
	터. 화장실용 전기기기	① 자동세정건조식변기 ② 전기변좌 ③ 오물흡입기
	퍼. 가습기	① 가습기
	허. 전기소독기	① 전기소독기
	고. 음식물처리기	① 음식물처리기(주방용 오물분쇄기는 제외한다) ② 주방용 오물분쇄기(하수도법에서 허 용한 제품에 한한다)
	노. 그 밖에 가목부터 고목까지의 기기와 유사한 기기
	비고) 정격입력이 10kW 이하인 것만 해당하며, 방폭형(防爆型)인 것은 제외한다.
8. 전동공구	교류전원을 사용하는 전동공구	① 전기드릴 ② 전기드라이버 ③ 전기그라인다 ④ 포리셔 ⑤ 전기샌더 ⑥ 전기원형톱 ⑦ 전기햄머 ⑧ 전기금속가위 ⑨ 전기테이퍼 ⑩ 전기왕복톱 ⑪ 전기진동기 ⑫ 전기체인톱 ⑬ 전기대패 ⑭ 전기잔디깎이 ⑮ 전기못총 ⑯ 라우터 ⑰ 트리밍기 등 기타 전동공구
	비고) 정격입력이 1.5kW 이하인 것만 해당된다.
9. 오디오·비디오 응용기기	대상 없음
10. 정보․통신․ 사무기기	가. 복사기	① 복사기(광원의 정격출력이 1.2㎾ 이하인 것을 말한다)
	나. 직류전원 장치	① 직류전원장치 ② 휴대전화 배터리 충전기(충전 거치대를 포함한다)
		비고) 정격용량이 1kVA 이하인 것에 한한다
	다. 무정전 전원장치	① 무정전 전원장치(정격용량이 10㎸A 이하인 것에 한한다)
	라. 그 밖에 가목부터 다목까지의 기기와 유사한 기기
	비고) 기계ㆍ기구류에 부착되는 특수구조인 것은 제외한다.
11. 조명기기	가. 램프홀더	① 형광램프 홀더 ② 에디슨 나사형 홀더 ③ 기타 램프 홀더 ④ 형광등용 스타터 홀더
	나. 일반조명 기구	① 형광등기구 ② PLS조명기구 ③ 백열등기구·전기스탠드(전자회로가 있는 구조의 것) ④ LED등기구 ⑤ 할로겐등기구(전자회로가 있는 구조의 것으로 램프당 150W 이하인 것에 한함) ⑥ 고압방전등기구(램프당 150W 이하인 것에 한함) 투광조명기구(구동장치가 있는 구조로 램프당 150W이하인 것에 한함)
	다. 안정기 및 램프 제어장치	① 램프용 자기식안정기 (정격입력이 1,000W이하인 것을 한한다) ② 램프용 전자식안정기 (정격입력이 1,000W이하인 것을 한한다) ③ 네온변압기 ④ 조명기구용컨버터 (LED 전원공급장치포함)
	라. 안정기 내장형램프	① 안정기내장형램프 (LED용 포함)
비고) 1. 차량, 철도, 선박 및 항공기 등에 설치된 전용구조의 것은 안전인증대상전기용품은 제외한다. 다만, 가정, 사무실, 농장, 경공업 및 상업용 등 이와 유사한 장소에서 사용할 수 있는 구조의 것은 안전인증대상전기용품으로 한다. 2. 1차 전지(건전지) 및 2차 전지(충전지)만을 전원으로 사용하는 구조의 것은 안전인증대상전기용품에서 제외한다.

[별표 1]

안전인증대상전기용품 세부범위(제3조 관련)

분류(군별)	품 목 명	세부범위
1. 전선 및 전원코드	전선, 케이블 및 코드류	① 절연전선(공칭단면적이 95㎟ 이하인 것에 한한다) ② 케이블(공칭단면적이 95㎟ 이하인것에 한한다) ③ 코드(공칭단면적이 0.5㎟ 이상 6㎟ 이하인 것에 한한다) ④ 코드세트
	비고) 교류전압을 사용하는 제품에 한하며, 통신 및 데이터 전송을 목적으로만 사용하는 것은 제외한다.
2. 전기기기용 스위치	가. 스위치	① 전기기기용 스위치(정격전압 480V이하, 정격전류가 30A 이하인 것에 한한다) ② 전기설비용 스위치[교류전용 수동식 범용스위치로 정격전압 440V 이하, 정격전류 63A(나사 없는 단자가 달린 스위치의 정격전류는 16A) 이하인 것에 한한다] ③ 코드스위치(코드선에 연결되어 사용되는 스위치로서 250V 이하, 16A 이하인 것에 한한다) ④ 전자식 스위치(정격전압 250V이하, 정격전류가 16A 이하인 것에 한한다) ⑤ 리모트콘트롤스위치 (정격전압 440V 이하, 정격전류 63A 이하인 것에 한한다) ⑥ 시간지연스위치 (정격전압 440V 이하, 정격전류 63A 이하인 것에 한한다) ⑦ 조광기 (정격전압 250V이하, 정격전류가 16A 이하인 것에 한한다)
	나. 전자개폐기	① 전자개폐기(정격전류가 300A 이하인 것에 한한다)
	비고) 교류전압을 사용하는 제품에 한하며, 기계·기구에 부착되는 특수구조인 것 및 방폭형인 것은 제외한다.
3. 전원용 커패시터 및 전원필터	커패시터 및 전원필터	① XㆍY 커패시터(도체간의 전압이 500V 이하이거나 도체와 접지간의 전압이 250V 이하인 것 또는 저항 커패시터가 조합되어 결합되어진 것으로 등가회로의 직렬저항값이 1㏀ 이하인 것에 한한다) ② 전파장해억제용 전원필터(도체간 공칭전압이 500V 또는 도체와 접지간의 공칭전압이 250V 이하인 것에 한한다) ③ 형광등용 커패시터(용량이 0.1㎌ 이상이고 무효전력이 2.5kvar 이하인 형광등용인 것에 한한다)
	비고) 100㎐ 이하인 것만 해당한다.
4. 전기설비용 부속품 및 연결부품	전기설비용 부속품 및 연결부품	① 전기기기용접속기류(전원분배기 포함) ② 상호연결커플러(전기기기 또는 그 밖의 전기장치와 전원용 코드를 접속하기 위한 것으로 정격전압 250V 이하, 정격전류 16A 이하의 접지극이 있거나 접지극이 없는 것에 한한다) ③ 플러그 및 콘센트[교류 전용 플러그와 콘센트 또는 이동형 콘센트로 정격전류가 32A(나사 없는 단자 고정형콘센트의 정격전류는 20A) 이하인 접지핀을 장착한 것 또는 접지극이 없는 것으로서 옥내용 또는 옥외용으로 사용되는 것에 한한다] ④ 케이블릴(단상 정격전압 250V 정격전류 16A 이하, 삼상 정격전압 440V 정격전류 16A 이하인 것에 한한다)
	비고) 방폭형(防爆型)인 것은 제외한다.
5. 전기용품보호용 부품	가. 퓨즈 및 퓨즈홀더	① 퓨즈 및 퓨즈홀더(정격전류가 20mA 이상 10A 이하인 것으로 소형통형인 것에 한한다) ② 온도퓨즈(동작온도가 80℃ 초과 280℃ 이하인 것에 한한다)
	나. 기기보호용 차단기	① 기기보호용 차단기 (정격전류가 125A 이하인 것에 한한다) ② 배선용차단기(정격전류가 300A 이하인 것에 한한다) ③ 누전차단기(정격전류가 300A 이하인 것으로 누전보호전용 또는 누전ㆍ과부하보호ㆍ단락겸용보호 겸용인 것에 한한다)
	비고) 교류전압을 사용하는 제품에 한한다.
6. 절연변압기	변압기 및 전압조정기	① 전압조정기 ② 가정용 소형변압기 ③ 교류어댑터
	비고) 정격용량 5kVA 이하인 것만 해당되며, 기계기구에 부착되는 특수구조인 것은 제외한다.
7. 전기기기 7. 전기기기 7. 전기기기 7. 전기기기	가. 전기청소기	① 진공청소기 ② 물흡입청소기 ③ 전기바닥청소기 ④ 전기표면세척기 ⑤ 스팀청소기 ⑥ 스팀해빙기 ⑦ 고압세척기
		비고) 교류전원 30볼트 이하, 직류전원 42볼트 이하에서 사용하는 것을 포함하며, 이 경우 공급자적합성확인대상으로 한다.
	나. 전기다리미 및 전기프레스기	① 전기다리미 ② 스팀다리미 ③ 바지 프레스기 ④ 주름펴기 ⑤ 다림질 프레스
	<삭제>	<삭제>
		<삭제>
	다. 주방용 전열기구	① 전기레인지 ② 전기오븐기기 ③ 전기거치식그릴 ④ 전기호브 ⑤ 전기곤로 ⑥ 전기가열기 ⑦ 전기토스터 ⑧ 전기프라이팬 ⑨ 전기휴대형그릴 ⑩ 전기고기구이기 ⑪ 와플기기 ⑫ 핫플레이트
	라. 전기세탁기 및 탈수기	① 전기세탁기 ② 전기탈수기
	마. 모발관리기	① 모발건조기 ② 전기머리인두 ③ 모발말개
	바. 전기보온기 및 전기온장고	① 전기보온기 ② 전기주온기 ③ 전기온장고
		비고) 음식이나 그릇류 등을 보온하는 기능을 가진 것을 말한다.
	사. 교류전원을 사용 하는 주방용 전동 기기	① 주서 ② 주서믹서기 ③ 후드믹서 ④ 전기녹즙기 ⑤ 크림거품기 ⑥ 계란반죽기 ⑦ 혼합기 ⑧ 버터제조기 ⑨ 압즙기 ⑩ 슬라이스기 ⑪ 전기칼갈이 ⑫ 전기깡통따개 ⑬ 전기칼 ⑭ 커피분쇄기 ⑮ 빙삭기 ⑯ 전기고기갈개 ⑰ 전기국수제조기 ⑱ 전기육절기 ⑲ 전기골절기 ⑳ 기타주방용전동기기
	아. 전기액체 가열기기	① 전기밥솥 ② 전기보온밥솥 ③ 전기주전자 ④ 전기냄비 ⑤ 전기물끓이기 ⑥ 전기약탕기 ⑦ 커피메이커 ⑧ 전기스팀쿠커 ⑨ 달걀조리기 ⑩ 우유가열기 ⑪ 젖병가열기 ⑫ 요구르트제조기 ⑬ 증기조리기 등 기타 액체가열기기
	자. 전기담요 및 매트, 전기침대	① 전기요 ② 전기매트 ③ 전기카펫 ④ 전기장판 ⑤ 전기침대
		비고) 교류전원 30볼트 이하, 직류전원 42볼트 이하에서 사용하는 것을 포함한다.
	차. 교류전원을 사용 하는 전기찜질기, 교류전원을 사용하는 발 보온기	① 전기방석 ② 전기찜질기 ③ 발보온기
		비고) 교류전원 30볼트 이하에서 사용하는 것을 포함한다.
	카. 전기온수기	① 전기온수기(끊는 점 이하의 온도로 유지하는 것을 말한다) ② 순간온수기
	타. 전기냉장ㆍ냉동 기기	① 전기냉장·냉동기기 ② 제빙기 ③ 아이스크림프리저 ④ 전기냉수기
		비고) 정격입력이 1.5kW 이하인 것에 한한다. 다만 제빙기는 3kW 이하인 것에 한한다.
	파. 전자레인지	① 전자레인지(300MHz~30GHz 대역의 주파수를 사용하는 것을 말한다)
	하. 전기충전기	① 전기충전기
		비고) 교류전원 250볼트 이하에서 사용 하는 제품에 한한다.
	거 전기건조기	① 회전형 전기건조기 ② 손건조기 ③ 전기건조기
		비고) 손,발,의류,농산물,수산물 등을 건조하는 것을 말한다.
	너. 전열기구	① 전기스토브 ② 전열보드 ③ 전기라디에이터 ④ 전기온풍기 ⑤ 축열식 전기난방기 ⑥ 전구모양 히터 ⑦ 펠릿 스토브 (전열소자를 이용하여 점화하는 경우에 한한다)
7. 전기기기 7. 전기기기	더. 전기 마사지기	① 전기마사지기
	러. 냉방기	① 냉방기 <삭제>
	머. 유체펌프	① 유체펌프 ② 전기온수펌프
		비고) 여과기능이 내장된 펌프를 포함하며, 사용액체의 온도가 90℃ 이하인 것만 해당되며, 진공펌프, 오일펌프, 샌드펌프 및 기계기구에 부착되는 특수구조인 것은 제외한다.
	버. 전기 가열기기	① 납땜인두 ② 납땜제거인두 ③ 권총형납땜기 ④ 열가소성도관용접기 ⑤ 필름접착기 ⑥ 플라스틱절단기 ⑦ 페인트제거기 ⑧ 가열총 ⑨ 전기조각기
	서. 교류전원을 사용 하는 전격살충기	① 전격살충기
		비고) 교류전원 30볼트 이하에서 사용 하는 것을 포함한다.
	어. 전기욕조	① 소용돌이욕조(독립적으로 사용가능한 욕조기포발생기를 포함한다) ② 반신⦁전신욕조 ③ 발욕조
	<삭제>	<삭제>
	저. 팬, 레인지후드	① 선풍기 ② 송풍기 ③ 환풍기 ④ 레인지후드 ⑤ 전기냉풍기
		비고) 정격입력이 1kW 이하인 것에 한한다.
	처. 화장실용 전기기기	① 자동세정건조식변기 ② 전기변좌 ③ 오물흡입기
	커. 가습기	① 가습기
	<삭제>	<삭제>
	<삭제>	<삭제>
	터. 그 밖에 가목부터 커목까지의 기기와 유사한 기기
	비고) 정격입력이 10kW 이하인 것만 해당하며, 방폭형(防爆型)인 것은 제외한다.
8. 전동공구	교류전원을 사용하는 전동공구	① 전기드릴 ② 전기드라이버 ③ 전기그라인다 ④ 포리셔 ⑤ 전기샌더 ⑥ 전기원형톱 ⑦ 전기햄머 ⑧ 전기금속가위 ⑨ 전기테이퍼 ⑩ 전기왕복톱 ⑪ 전기진동기 ⑫ 전기체인톱 ⑬ 전기대패 ⑭ 전기잔디깎이 ⑮ 전기못총 ⑯ 라우터 ⑰ 트리밍기 등 기타 전동공구
	비고) 정격입력이 1.5kW 이하인 것만 해당된다.
9. 오디오·비디오 응용기기	대상 없음
10. 정보․통신․ 사무기기	<삭제>	<삭제>
	가. 직류전원 장치	① 직류전원장치 ② 휴대전화 배터리 충전기(충전 거치대를 포함한다)
		비고) 정격용량이 1kVA 이하인 것에 한한다
	<삭제>	<삭제>
	나. 그 밖에 가목의 기기와 유사한 기기
	비고) 기계ㆍ기구류에 부착되는 특수구조인 것은 제외한다.
11. 조명기기	가. 램프홀더	① 형광램프 홀더 ② 에디슨 나사형 홀더 ③ 기타 램프 홀더 ④ 형광등용 스타터 홀더
	나. 일반조명 기구	① 형광등기구 ② PLS조명기구 ③ 백열등기구·전기스탠드(전자회로가 있는 구조의 것) ④ LED등기구 ⑤ 할로겐등기구(전자회로가 있는 구조의 것으로 램프당 150W 이하인 것에 한함) ⑥ 고압방전등기구(램프당 150W 이하인 것에 한함) 투광조명기구(구동장치가 있는 구조로 램프당 150W이하인 것에 한함)
	다. 안정기 및 램프 제어장치	① 램프용 자기식안정기 (정격입력이 1,000W이하인 것을 한한다) ② 램프용 전자식안정기 (정격입력이 1,000W이하인 것을 한한다) ③ 네온변압기 ④ 조명기구용컨버터 (LED 전원공급장치포함)
	라. 안정기 내장형램프	① 안정기내장형램프 (LED용 포함)
비고) 1. 차량, 철도, 선박 및 항공기 등에 설치된 전용구조의 것은 안전인증대상전기용품은 제외한다. 다만, 가정, 사무실, 농장, 경공업 및 상업용 등 이와 유사한 장소에서 사용할 수 있는 구조의 것은 안전인증대상전기용품으로 한다. 2. 1차 전지(건전지) 및 2차 전지(충전지)만을 전원으로 사용하는 구조의 것은 안전인증대상전기용품에서 제외한다.

[별표 2]

안전확인대상전기용품의 세부범위(제3조 관련)

분류(군별)	품목명	세부범위	유효기간
1. 전선 및 전원코드	대상 없음
2. 전기기기용 스위치	전기기기용 제어소자	① 온도조절기 ② 온도과승방지장치 ③ 자동압력 스위치 ④ 타이머 및 타임스위치 ⑤ 전기구동 모터 기동릴레이 ⑥ 에너지 레귤레이터	6년
	비고) 교류전압을 사용하는 제품에 한하며, 기계·기구에 부착되는 특수구조인 것 및 방폭형인 것은 제외한다.
3. 전원용 커패시터 및 전원필터	대상 없음
4. 전기설비용 부속품 및 연결부품	대상 없음
5. 전기용품 보호용 부품	대상 없음
6. 절연 변압기	가. 고주파웰더	① 고주파웰더	5년
	나. 전기용접기	① 전기용접기 ② 권총형아크접착기	5년
	비고) 정격용량 5kVA 이하인 것만 해당되며, 기계·기구에 부착되는 특수구조인 것은 제외한다.
7. 전기기기 7. 전기기기 7. 전기기 기 7. 전기기기	가. 과일 껍질깎이	① 과일 껍질깎이	8년
	나. 전기 용해기	① 왁스 용해기 ② 쵸코렛 용해기 ③ 파라핀 용해기	6년
	다. 이·미용기기	① 두피모발기 ② 샴푸기기 ③ 모발가습기 ④ 손톱정리기 ⑤ 전기면도기 ⑥ 전기이발기 ⑦ 안면사우나기	7년
	라. 전기의자 및 전동침대	① 전기이발용의자 ② 전동침대 ③ 전기온열의자 ④ 각도조절의자	5년
	마. 컴프레서 (compressor)	① 컴프레서(compressor)	5년
	바. 전기온수 매트	① 전기온수매트 ② 전기온수침대	5년
	사. 구강청결기	① 전동칫솔 ② 구강세척기	8년
	아. 해충퇴치기	① 해충퇴치기 ② 전기포충기	6년
	자. 전기집진기	① 전기집진기	5년
	차. 서비스기기	① 전기광택기 ② 수하물보관기 ③ 지폐교환기 ④ 동전교환기	9년
	카. 전기에어커튼	① 전기에어커튼	9년
	타. 팬코일유닛 (fan coil unit)	① 팬코일유닛 (fan coil unit)	8년
	파. 폐열 회수 환기장치	① 폐열 회수 환기장치	7년
	하. 게임기구	① 레이저사격기기 ② 운전시뮬레이션게임기구 ③ 인형뽑기 ④ 다트판 ⑤ 농구게임기 ⑥ 기타게임기구	5년
		비고)K또는KC 60335-2-82에 규정된 개인용 서비스기기 및 상업용 등 이와 유사한 장소에 사용하는 것에 한하며, K또는KC 60065 및 60950-1에 규정된 비디오게임용기구는 별표 2의2 제9호 버목(비디오게임기구)을 적용한다.
	거. 전동형 롤스크린	① 전동형 롤스크린(전동식 커튼, 셔터, 그릴, 차양, 블라인드 및 전기구동장치를 말한다)	9년
	너. 전기훈증기	① 전기훈증살충기 ② 전기방향확산기	5년
	더. 수도 동결 방지기	① 수도 동결 방지기	5년
	러. 산소이온발생기	① 산소이온발생기 ② 이온발생기	7년
	머. 전기정수기	① 전기정수기 ② 전기이온수기	5년
	버. 전기세척기	① 초음파세척기 ② 과일야채세척기 ③ 기타 전기세척기 ④ 오준수 발생장치	5년
		비고) 오존수 발생장치는 교류전원 30볼트 이하, 직류전원 42볼트 이하에 사용하는 것을 포함하며, 이 경우 공급자적합성확인대상전기용품으로 한다.
	서. 전기헬스기구	① 전기헬스기구	5년
	어. 전기차 충전기	① 전기차충전기 (정격용량이100kVAh 이하인 것에 한한다)	5년
	저. 에너지 저장장치	① 에너지 저장장치 (정격용량이100kVAh 이하인 것에 한한다)	9년
	처. 가정용 전동재봉기	① 가정용 전동재봉기	8년
	커. 사우나기기	① 전기스팀사우나기기 ② 전기사우나기기 ③ 사우나기기용 전열기 ④ 스팀사우나용 전열기	5년
	터. 관상 및 애완용 전기기기	① 관상어용·식물용 히터 ② 동물부화․사육용 히터 ③ 관상어용 기포발생기 ④ 관상용전기어항	5년
	퍼. 기포발생기기	① 기포발생기	5년
	허. 교류전원을 사용하는 공기청정기	① 공기청정기 ② 이온발생기	5년
	고. 전기분무기	① 전기분무기	10년
	노. 물수건 마는 기기 및 포장기기	① 물수건포장기 ② 물수건마는기기	8년
	도. 직류전원을 사용 하는 주방용 전동기기	① 주서 ② 주서믹서기 ③ 후드믹서 ④ 전기녹즙기 ⑤ 크림거품기 ⑥ 계란반죽기 ⑦ 혼합기 ⑧ 버터제조기 ⑨ 압즙기 ⑩ 슬라이스기 ⑪ 커피분쇄기 ⑫ 빙삭기 ⑬ 기타주방용전동기기	7년
		비고) 직류전원 42볼트 이하에서 사용하는 것을 포함하며, 이 경우 공급자적합성확인대상으로 한다.
	로. 직류전원을 사용하는 전기찜질기, 직류전원을 사용하는 발보온기	① 전기찜질기 ② 발보온기 ③ 전기손난로 ④ 전기방석 ⑤ 온열시트	5년
		비고) 직류전원 42볼트 이하에서 사용하는 것을 포함한다.
	모. 직류전원을 사용하는 전격살충기	① 전격살충기	5년
		비고) 직류전원 42볼트 이하에서 사용하는 것을 포함한다.
	보 그 밖에 가목부터 모목까지의 기기와 유사한 기기
	비고) 정격입력이 10kW 이하인 것만 해당하며, 방폭형인 것은 제외한다.
8. 전동공구	대상없음
9. 오디오· 비디오 응용기기	가. 텔레비전 수상기	① 텔레비전수상기 ② 텔레비전 내장형 전자칠판 ③ 텔레비전 내장형 전자테이블	5년
	나. 편집기	① 편집기(음성·음향 또는 영상을 편집하는 기기)	10년
	다. 디스크 플레이어	① 디스크플레이어	10년
	라. 오디오시스템	① 오디오시스템	10년
	마. 전자악기	① 전자악기	8년
	바. 오디오 프로세서	① 오디오프로세서 (오디오 믹서를 포함한다.)	10년
	사. 음성 및 영상분배기	① 음성 및 영상분배기	10년
	아. 영상전송기	① 영상전송기	10년
	자. 영상프로세서	① 영상프로세서	5년
	차. 그 밖에 가목부터 자목까지의 기기와 유사한 기기
	비고) 기계ㆍ기구류에 부착되는 특수구조인 것은 제외한다.
10. 정보․통신․사무기기 10. 정보․통신․사무기기 10. 정보․통신․사무기기	가. 모니터	① 모니터 ② 모니터 내장형 전자칠판 ③ 모니터 내장형 전자테이블	5년
		비고) 교류전원 30볼트 이하, 직류전원 42볼트 이하에서 사용하는 것을 포함하며, 이 경우 공급자적합성확인대상으로 한다.
	나. 프린터	① 프린터(플로터 및 그래픽 전용인 것은 제외한다)	5년
		비고) 교류전원 30볼트 이하, 직류전원 42볼트 이하에서 사용하는 것을 포함하며, 이 경우 공급자적합성확인대상으로 한다.
	다. 프로젝터	① 프로젝터	7년
		비고) 교류전원 30볼트 이하, 직류전원 42볼트 이하에서 사용하는 것을 포함하며, 이 경우 공급자적합성확인대상으로 한다.
	라. 문서세단기	① 문서세단기	5년
	마. 천공기	① 천공기	10년
	바. 제본기	① 제본기 ② 스테이플러	10년
		비고) 정격입력이 1kW 이하인 것에 한한다.
	사. 전화기 (공공 전화망에 연결 되는 것만 해 당한다)	① 전화기(유선·무선, 공중 및 영상 전화기를 포함한다) ② 전화기와 함께 사용되는 접속기기(인터넷전화기, 회의용브릿지, 번호표시기, 착신표시기, 통화감지기, 통화시간기록기, 자동다이얼기, 장거리자동전화발신제어기, 착신전환기, 자동 응답기 등)	10년
	아. 팩시밀리기기	① 팩시밀리기기 (전화기 부가기능을 가진 기기를 포함한다)	10년
	자. 전화기능을 내장한 복합 단말기기	① 홈오토메이션 ② 비디오도어폰 ③ 기타 전화기능을 내장한 복합단말기기	10년
	차. 공중전화 회선을 이용한 데이터 전송 및 검색 단말기	① 공중전화회선을 이용한 데이터전송 및 검색 단말기	10년
	카. 신용카드조회 단말기기	① 신용카드조회 단말기기	10년
	타. 모뎀을 내장한 특정한 용도의 단말기기	① 정보검색용 단말기기 ② 현금자동취급기 ③ 금융단말기기	10년
	파. 컴퓨터용 전원공급장치	① 컴퓨터용 전원공급장치	10년
	하. 디지털TV (스마트 TV, IPTV 등을 말 한다)	① 디지털TV(인터넷망을 이용하여 방송 및 콘텐츠를 제공받는 것을 말한다)	5년
	거. 위치기반 서비스용 무선기기	① 버스정류장 버스 안내 시스템 ② 내비게이션 ③ 기타 위치기반 서비스용 무선기기	10년
	너. 원격제어 방송기기	① 원격제어방송기기	10년
	더. 코팅기	① 코팅기(종이 등을 코팅하는 것을 말한다)	8년
	러. 노트북컴퓨터	① 노트북 컴퓨터 ② 태블릿 PC(휴대폰 기능이 있는 경우에는 화면 대각 선의 길이가 17㎝이상인 것에 한한다)	5년
		비고) 교류전원 30볼트 이하, 직류전원 42볼트 이하에서 사용하는 것을 포함한다.
	머. 전지(충전지만 해당한다)	① 전지	5년
		비고 1. 일상생.활에서 전지를 사용하는 자에게 판매되는 단전지는 전지로 간주하며, 안전기준의 요구사항을 충족하여야 함 2. 교류전원 30볼트 이하, 직류 전원 42볼트 이하에서 사용하는 것을 포함한다.
	버. 그 밖에 가목부터 머목까지의 기기와 유사한 기기
	비고) 기계ㆍ기구류에 부착되는 특수구조인 것은 제외한다.
11. 조명기기	가. 백열등기구	① 백열등기구·전기스탠드(전 자회로가 없는 구조의 것) ② 상데리아 등 (1kW 이하인 것에 한한다)	5년
	나. 방전램프	① 형광램프 ② 무전극램프 ③ 수은램프 ④ 메탈할라이드램프 ⑤ 나트륨램프 (※ 칼라램프 포함)	5년
	다. 가목을 제외한 그밖의 조명기구	① 크리스마스 츄리용 조명기구 ② 충전식휴대전등 ③ 투광조명기구 (구동장치가 없는 구조로 램프당 150W이하인 것에 한함) ④ 할로겐등기구 (구동장치가 없는 구조로 램프당 150W이하인 것에 한함)	5년
	라. 나목을 제외한 그 밖의 램프	① 백열전구 ② LED램프(모듈) ③ 할로겐전구(250W이하) (※ 칼라램프 포함)	5년
비고) 1. 차량, 철도, 선박 및 항공기 등에 설치된 전용구조의 것은 안전확인대상전기용품에서 제외한다. 다만, 제10호 거목 내비게이션 및 가정, 사무실, 농장, 경공업 및 상업용 등 이와 유사한 장소에서 사용할 수 있는 구조의 것은 안전확인대상전기용품으로 한다. 2. 1차 전지(건전지) 및 2차 전지(충전지)만을 전원으로 사용하는 구조의 것은 안전확인대상전기용품에서 제외한다. 다만 제7호 전기기기 모목의 직류전원을 사용하는 전격살충기에 대하여는 1차 전지(건전지) 및 2차 전지(충전지)만을 전원으로 사용하는 구조의 것은 안전확인대상전기용품에 포함한다.

[별표 2]

안전확인대상전기용품의 세부범위(제3조 관련)

분류(군별)	품목명	세부범위	유효기간
1. 전선 및 전원코드	대상 없음
2. 전기기기용 스위치	전기기기용 제어소자	① 온도조절기 ② 온도과승방지장치 ③ 자동압력 스위치 ④ 타이머 및 타임스위치 ⑤ 전기구동 모터 기동릴레이 ⑥ 에너지 레귤레이터	6년
	비고) 교류전압을 사용하는 제품에 한하며, 기계·기구에 부착되는 특수구조인 것 및 방폭형인 것은 제외한다.
3. 전원용 커패시터 및 전원필터	대상 없음
4. 전기설비용 부속품 및 연결부품	대상 없음
5. 전기용품 보호용 부품	대상 없음
6. 절연 변압기	가. 고주파웰더	① 고주파웰더	5년
	나. 전기용접기	① 전기용접기 ② 권총형아크접착기	5년
	비고) 정격용량 5kVA 이하인 것만 해당되며, 기계·기구에 부착되는 특수구조인 것은 제외한다.
7. 전기기기 7. 전기기기 7. 전기기 기 7. 전기기기	가. 과일 껍질깎이	① 과일 껍질깎이	8년
	나. 전기 용해기	① 왁스 용해기 ② 쵸코렛 용해기 ③ 파라핀 용해기	6년
	다. 이·미용기기	① 두피모발기 ② 샴푸기기 ③ 모발가습기 ④ 손톱정리기 ⑤ 전기면도기 ⑥ 전기이발기 ⑦ 안면사우나기	7년
	라. 전기의자 및 전동침대	① 전기이발용의자 ② 전동침대 ③ 전기온열의자 ④ 각도조절의자	5년
	마. 컴프레서 (compressor)	① 컴프레서(compressor)	5년
	바. 전기온수 매트	① 전기온수매트 ② 전기온수침대	5년
	사. 구강청결기	① 전동칫솔 ② 구강세척기	8년
	아. 해충퇴치기	① 해충퇴치기 ② 전기포충기	6년
	자. 전기집진기	① 전기집진기	5년
	차. 서비스기기	① 전기광택기 ② 수하물보관기 ③ 지폐교환기 ④ 동전교환기	9년
	카. 전기에어커튼	① 전기에어커튼	9년
	타. 팬코일유닛 (fan coil unit)	① 팬코일유닛 (fan coil unit)	8년
	파. 폐열 회수 환기장치	① 폐열 회수 환기장치	7년
	하. 게임기구	① 레이저사격기기 ② 운전시뮬레이션게임기구 ③ 인형뽑기 ④ 다트판 ⑤ 농구게임기 ⑥ 기타게임기구	5년
		비고) K또는KC 60335-2-82에 규정된 개인용 서비스기기 및 상업용 등 이와 유사한 장소에 사용하는 것에 한하며, K또는KC 60065 및 60950-1에 규정된 비디오게임용기구는 별표 2의2 제9호 버목(비디오게임기구)을 적용한다.
	거. 식기세척기 및 식기건조기	① 전기식기세척기 ② 전기식기건조기	5년
		비고) 정격입력이 5kW 이하인 것에 한한다.
	너. 전기훈증기	① 전기훈증살충기 ② 전기방향확산기	5년
	더. 수도 동결 방지기	① 수도 동결 방지기	5년
	러. 산소이온발생기	① 산소이온발생기 ② 이온발생기	7년
	머. 전기정수기	① 전기정수기 ② 전기이온수기	5년
	버. 전기세척기	① 초음파세척기 ② 과일야채세척기 ③ 기타 전기세척기 ④ 오준수 발생장치	5년
		비고) 오존수 발생장치는 교류전원 30볼트 이하, 직류전원 42볼트 이하에 사용하는 것을 포함하며, 이 경우 공급자적합성확인대상전기용품으로 한다.
	서. 전기헬스기구	① 전기헬스기구	5년
	어. 전기차 충전기	① 전기차충전기 (정격용량이100kVAh 이하인 것에 한한다)	5년
	저. 에너지 저장장치	① 에너지 저장장치 (정격용량이100kVAh 이하인 것에 한한다)	9년
	처. 가정용 전동재봉기	① 가정용 전동재봉기	8년
	커. 사우나기기	① 전기스팀사우나기기 ② 전기사우나기기 ③ 사우나기기용 전열기 ④ 스팀사우나용 전열기	5년
	터. 관상 및 애완용 전기기기	① 관상어용·식물용 히터 ② 동물부화․사육용 히터 ③ 관상어용 기포발생기 ④ 관상용전기어항	5년
	퍼. 기포발생기기	① 기포발생기	5년
	허. 교류전원을 사용하는 공기청정기	① 공기청정기 ② 이온발생기	5년
	고. 전기분무기	① 전기분무기	10년
	노. 물수건 마는 기기 및 포장기기	① 물수건포장기 ② 물수건마는기기	8년
	도. 직류전원을 사용 하는 주방용 전동기기	① 주서 ② 주서믹서기 ③ 후드믹서 ④ 전기녹즙기 ⑤ 크림거품기 ⑥ 계란반죽기 ⑦ 혼합기 ⑧ 버터제조기 ⑨ 압즙기 ⑩ 슬라이스기 ⑪ 커피분쇄기 ⑫ 빙삭기 ⑬ 기타주방용전동기기	7년
		비고) 직류전원 42볼트 이하에서 사용하는 것을 포함하며, 이 경우 공급자적합성확인대상으로 한다.
	로. 직류전원을 사용하는 전기찜질기, 직류전원을 사용하는 발보온기	① 전기찜질기 ② 발보온기 ③ 전기손난로 ④ 전기방석 ⑤ 온열시트	5년
		비고) 직류전원 42볼트 이하에서 사용하는 것을 포함한다.
	모. 직류전원을 사용하는 전격살충기	① 전격살충기	5년
		비고) 직류전원 42볼트 이하에서 사용하는 것을 포함한다.
	보. 자동판매기	① 자동판매기	5년
	소. 전기소독기	① 전기소독기	5년
	오. 제습기	① 제습기	5년
	조. 음식물처리기	① 음식물처리기(주방용 오물분쇄기는 제외한다) ② 주방용 오물분쇄기(하수도법에서 허 용한 제품에 한한다)	5년
	초 그 밖에 가목부터 조목까지의 기기와 유사한 기기
	비고) 정격입력이 10kW 이하인 것만 해당하며, 방폭형인 것은 제외한다.
8. 전동공구	대상없음
9. 오디오· 비디오 응용기기	가. 텔레비전 수상기	① 텔레비전수상기 ② 텔레비전 내장형 전자칠판 ③ 텔레비전 내장형 전자테이블	5년
	<삭제>	<삭제>
	나. 디스크 플레이어	① 디스크플레이어	10년
	다. 오디오시스템	① 오디오시스템	10년
	라. 전자악기	① 전자악기	8년
	마. 오디오 프로세서	① 오디오프로세서 (오디오 믹서를 포함한다.)	10년
	<삭제>	<삭제>
	<삭제>	<삭제>
	바. 영상프로세서	① 영상프로세서	5년
	사. 그 밖에 가목부터 바목까지의 기기와 유사한 기기
	비고) 기계ㆍ기구류에 부착되는 특수구조인 것은 제외한다.
10. 정보․통신․사무기기 10. 정보․통신․사무기기 10. 정보․통신․사무기기	가. 모니터	① 모니터 ② 모니터 내장형 전자칠판 ③ 모니터 내장형 전자테이블	5년
		비고) 교류전원 30볼트 이하, 직류전원 42볼트 이하에서 사용하는 것을 포함하며, 이 경우 공급자적합성확인대상으로 한다.
	나. 프린터	① 프린터(플로터 및 그래픽 전용인 것은 제외한다)	5년
		비고) 교류전원 30볼트 이하, 직류전원 42볼트 이하에서 사용하는 것을 포함하며, 이 경우 공급자적합성확인대상으로 한다.
	다. 프로젝터	① 프로젝터	7년
		비고) 교류전원 30볼트 이하, 직류전원 42볼트 이하에서 사용하는 것을 포함하며, 이 경우 공급자적합성확인대상으로 한다.
	라. 문서세단기	① 문서세단기	5년
	마. 천공기	① 천공기	10년
	바. 제본기	① 제본기 ② 스테이플러	10년
		비고) 정격입력이 1kW 이하인 것에 한한다.
	<삭제>	<삭제>
	<삭제>	<삭제>
	<삭제>	<삭제>
	<삭제>	<삭제>
	사. 복사기	① 복사기(광원의 정격 출력이 1.2㎾ 이하인 것을 말한다)	5년
	아. 무정전 전원장치	① 무정전 전원 장치 (정격용량이 10㎸A이하인 것에 한한다)	5년
	자. 컴퓨터용 전원공급장치	① 컴퓨터용 전원공급장치	10년
	차. 디지털TV (스마트 TV, IPTV 등을 말 한다)	① 디지털TV(인터넷망을 이용하여 방송 및 콘텐츠를 제공받는 것을 말한다)	5년
	<삭제>	<삭제>
	<삭제>	<삭제>
	카. 코팅기	① 코팅기(종이 등을 코팅하는 것을 말한다)	8년
	타. 노트북컴퓨터	① 노트북 컴퓨터 ② 태블릿 PC(휴대폰 기능이 있는 경우에는 화면 대각 선의 길이가 17㎝이상인 것에 한한다)	5년
		비고) 교류전원 30볼트 이하, 직류전원 42볼트 이하에서 사용하는 것을 포함한다.
	파. 전지(충전지만 해당한다)	① 전지	5년
		비고 1. 일상생.활에서 전지를 사용하는 자에게 판매되는 단전지는 전지로 간주하며, 안전기준의 요구사항을 충족하여야 함 2. 교류전원 30볼트 이하, 직류 전원 42볼트 이하에서 사용하는 것을 포함한다.
	하. 그 밖에 가목부터 파목까지의 기기와 유사한 기기
	비고) 기계ㆍ기구류에 부착되는 특수구조인 것은 제외한다.
11. 조명기기	가. 백열등기구	① 백열등기구·전기스탠드(전자회로가 없는 구조의 것) ② 상데리아 등 (1kW 이하인 것에 한한다)	5년
	나. 방전램프	① 형광램프 ② 무전극램프 ③ 수은램프 ④ 메탈할라이드램프 ⑤ 나트륨램프 (※ 칼라램프 포함)	5년
	다. 가목을 제외한 그밖의 조명기구	① 크리스마스 츄리용 조명기구 ② 충전식휴대전등 ③ 투광조명기구 (구동장치가 없는 구조로 램프당 150W이하인 것에 한함) ④ 할로겐등기구 (구동장치가 없는 구조로 램프당 150W이하인 것에 한함)	5년
	라. 나목을 제외한 그 밖의 램프	① 백열전구 ② LED램프(모듈) ③ 할로겐전구(250W이하) (※ 칼라램프 포함)	5년
비고) 1. 차량, 철도, 선박 및 항공기 등에 설치된 전용구조의 것은 안전확인대상전기용품에서 제외한다. 다만, 제10호 거목 내비게이션 및 가정, 사무실, 농장, 경공업 및 상업용 등 이와 유사한 장소에서 사용할 수 있는 구조의 것은 안전확인대상전기용품으로 한다. 2. 1차 전지(건전지) 및 2차 전지(충전지)만을 전원으로 사용하는 구조의 것은 안전확인대상전기용품에서 제외한다. 다만 제7호 전기기기 모목의 직류전원을 사용하는 전격살충기에 대하여는 1차 전지(건전지) 및 2차 전지(충전지)만을 전원으로 사용하는 구조의 것은 안전확인대상전기용품에 포함한다.

[별표 2의2]

공급자적합성확인대상 전기용품의 세부범위(제3조 관련)

분류(군별)	품목명	세부범위
1. 전선 및 전원코드	대상 없음
2. 전기기기용 스위치	대상 없음
3. 전원용 커패시터 및 전원필터	대상 없음
4. 전기설비용 부속품 및 연결부품	대상 없음
5. 전기용품 보호용부품	대상 없음
6. 절연변압기	대상 없음
7. 전기기기 7. 전기기기	가. 감자탈피기	① 감자탈피기
	나. 전기정미기	① 전기정미기
	다. 전기 빵 자르개	① 전기 빵 자르개
	라. 애완동물 목욕기	① 애완동물목욕기
	마. 전기주류숙성기	① 전기주류숙성기
	바. 전기시계	① 전기시계
	사. 적외선․자외선방사 피부관리기	① 적외선방사 피부관리기 ② 자외선방사 피부관리기
	아. 전기분수기	① 전기분수기
	자. 투영기	① 슬라이드 투영기 ② 필름스트립 투영기 ③ OHP ④ 필름투영기
	차. 착유기	① 착유기
	카. 보풀제거기	① 보풀제거기
	타. 새싹 및 콩나물 재배기	① 새싹 및 콩나물 재배기
	파. 전기 작동 도어록 (door look)	① 전기 작동 도어록
	하. 직류전원을 사용하는 공기청정기	① 공기청정기 ② 이온발생기
		비고) 직류 전원 42볼트 이하에서 사용하는 것을 포함한다.
	거. 그 밖에 가목부터 하목까지의 기기와 유사한 기기
	비고) 정격입력이 10kW 이하인 것만 해당하며, 방폭형인 것은 제외한다.
8. 전동공구	직류전원을 사용하는 충전용 전동공구
9. 오디오․비디오 응용기기 9. 오디오․비디오 응용기기	가. 비디오 카메라	① 비디오카메라
	나. 튜너	① 튜너
	다. 라디오 수신기	① 라디오 수신기
	라. 리시버	① 리시버
	마. 음성기록계	① 음성기록계
	바. 음성플레이어	① 음성플레이어
	사. 위성방송수신기	① 위성방송수신기
	아. 비디오폰	① 비디오폰
	자. 음질조절기	① 음질조절기
	차. 신호변환장치	① AD/DA 변환장치
	카. 컴프레서 게이트	① 컴프레서 게이트
	타. 전자시계	① 전자시계
	파. CCTV 카메라	① CCTV 카메라
	하. 영상수신기 및 변환기	① 영상수신기 및 변환기
	거. 영상기록계	① 영상기록계
	너. A/V신호수신기	① A/V신호수신기
	더. CATV방송수신기	① CATV방송수신기
	러. 턴테이블	① 턴테이블
	머. 모듈레이터	① 모듈레이터
	버. 비디오 게임기구	① 비디오게임기구(텔레비전 수상기에 접속하여 사용하거나 브라운관, 액정표시장치 또는 플라즈마표시장치를 갖는 구조의 것만 해당한다)
		비고) 안전기준번호 60065 및 60950-1에 규정된 가정용 및 이와 유사한 용도로 사용하는 기기에 한하며, 안전기준번호 60335-2-82에 규정된 상업용 비디오게임기, 폴리퍼게임기, 전자게임기, 상업용스코어링 머신은 별표2 제7호 파목(게임기구)을 적용한다.
	서. 오디오 및 비디오 학습기	① 오디오 및 비디오 학습기
	어. 앰프	① 앰프 ② 앰프 내장형 스피커
	저. 그 밖에 가목부터 처목까지의 기기와 유사한 기기
	비고) 기계기구류에 부착되는 특수구조인 것은 제외한다.
10. 정보․통신․사무 기기 10. 정보․통신․사무 기기	가. 스캐너	① 스캐너
	나. 지폐계수기	① 지폐계수기
	다. 금전등록기	① 금전등록기
	라. 어학실습기	① 어학실습기
	마. 전자칠판 및 보드	① 전자칠판 ② 전자보드
		비고) 텔레비전(TV), 모니터 기능이 없는 것을 말한다.
	바. 동전계수기	① 동전계수기
	사. 전동타자기	① 전동타자기
	아. 전기소자기	① 전기소자기
	자. 교통카드 충전기	① 교통카드 충전기
	차. 번호표 발행기	① 번호표 발행기 ② 티켓 발행기 ③ 순번대기기
	카. 생활무선국용 무전기 (이동형, 고정형 및 아마추어 무선국용 기기 포함)	① 아마추어무선국용 무선설비의 기기 (HF주파수대 기기) ② 아마추어무선국용 무선설비의 기기 (VHF/UHF주파수대 기기) ③ 생활무선국용 무선설비의 기기 ④ 해상이동전화용 무선설비의 기기
		비고) 교류전원 30볼트 이하, 직류전원 42볼트 이하에서 사용하는 것을 포함한다.
	타. 음성·음향신호 및 기타 신호전송용 무선기기	① 무선마이크 시스템 ② 무선스피커 시스템 ③ 무선 헤드셋 ④ IP 주소 공유기
	파. 인터넷멀티미디어 방송 가입자단말 장치	① 인터넷멀티미디어 방송 가입자 단말장치(IPTV용 셋톱박스 등)
	하. 종합유선 방송 가입자 단말장치	① 종합유선방송 가입자 단말장치 (디지털 CATV용 셋톱박스 등)
	거. 디지털 재변조형 주파수변환기	① 디지털 재변조형 주 파수변 환기(지상파 디지털 TV용 셋톱박스, D/A용 셋톱박스, A/V 신호수 신기 등)
	너. A/D 및 D/A 신호 변환기	① A/D 및 D/A 신호변환기(아 날로그 신호를 디지털 방송 신호로 변환해 주는 셋톱박스 등)
	더. 지상파텔레비전방송 신호처리기(셋톱박스 등)	① 디지털 지상파 텔레 비전 방송신호 처리기 ② 아날로그 지상파 텔레비전 방송신호처리기
	러. 재단기	① 재단기
	머.실물화상기	① 실물화상기
	버. 입체영상기	① 입체영상기
	서. 휴대폰, 스마트폰, TRS 휴대폰 등 이동형 무선통신 기기	① 휴대폰 ② 스마트폰 ③ TRS 휴대폰
		비고) 교류전원 30볼트 이하, 직류전원 42볼트 이하에서 사용하는 것을 포함하며, 휴대용 통신기기만 해당된다
	어. 그 밖에 가목부터 서목까지의 기기와 유사한 기기
	비고) 기계기구류에 부착되는 특수구조인 것은 제외한다.
11. 조명기기	가. 형광램프용 스타터	① 램프용 글로우스타터 ② 램프용 전자식스타터
비고) 1. 차량, 철도, 선박 및 항공기 등에 설치된 전용구조의 것은 공급자적합성확인대상전기용품에서 제외한다. 다만, 가정, 사무실, 농장, 경공업 및 상업용 등 이와 유사한 장소에서 사용할 수 있는 구조의 것은 공급자적합성확인대상전기용품으로 한다. 2. 1차 전지(건전지) 및 2차 전지(충전지)만을 전원으로 사용하는 구조의 것은 공급자적합성확인대상전기용품에서 제외한다.

[별표 2의2]

공급자적합성확인대상 전기용품의 세부범위(제3조 관련)

분류(군별)	품목명	세부범위
1. 전선 및 전원코드	대상 없음
2. 전기기기용 스위치	대상 없음
3. 전원용 커패시터 및 전원필터	대상 없음
4. 전기설비용 부속품 및 연결부품	대상 없음
5. 전기용품 보호용부품	대상 없음
6. 절연변압기	대상 없음
7. 전기기기 7. 전기기기	가. 감자탈피기	① 감자탈피기
	나. 전기정미기	① 전기정미기
	다. 전기 빵 자르개	① 전기 빵 자르개
	라. 애완동물 목욕기	① 애완동물목욕기
	마. 전기주류숙성기	① 전기주류숙성기
	바. 전기시계	① 전기시계
	사. 적외선․자외선방사 피부관리기	① 적외선방사 피부관리기 ② 자외선방사 피부관리기
	아. 전기분수기	① 전기분수기
	자. 투영기	① 슬라이드 투영기 ② 필름스트립 투영기 ③ OHP ④ 필름투영기
	차. 착유기	① 착유기
	카. 보풀제거기	① 보풀제거기
	타. 새싹 및 콩나물 재배기	① 새싹 및 콩나물 재배기
	파. 전기 작동 도어록 (door look)	① 전기 작동 도어록
	하. 직류전원을 사용하는 공기청정기	① 공기청정기 ② 이온발생기
		비고) 직류 전원 42볼트 이하에서 사용하는 것을 포함한다.
	거. 전동형 롤스크린	① 전동형 롤스크린(전동식 커튼, 셔터, 그릴, 차양, 블라인드 및 전기구동장치를 말한다)
	너. 그 밖에 가목부터 거목까지의 기기와 유사한 기기
	비고) 정격입력이 10kW 이하인 것만 해당하며, 방폭형인 것은 제외한다.
8. 전동공구	직류전원을 사용하는 충전용 전동공구
9. 오디오․비디오 응용기기 9. 오디오․비디오 응용기기	가. 비디오 카메라	① 비디오카메라
	나. 튜너	① 튜너
	다. 라디오 수신기	① 라디오 수신기
	라. 리시버	① 리시버
	마. 음성기록계	① 음성기록계
	바. 음성플레이어	① 음성플레이어
	사. 위성방송수신기	① 위성방송수신기
	아. 비디오폰	① 비디오폰
	자. 음질조절기	① 음질조절기
	차. 신호변환장치	① AD/DA 변환장치
	카. 컴프레서 게이트	① 컴프레서 게이트
	타. 전자시계	① 전자시계
	파. CCTV 카메라	① CCTV 카메라
	하. 영상수신기 및 변환기	① 영상수신기 및 변환기
	거. 영상기록계	① 영상기록계
	너. A/V신호수신기	① A/V신호수신기
	더. CATV방송수신기	① CATV방송수신기
	러. 턴테이블	① 턴테이블
	머. 모듈레이터	① 모듈레이터
	버. 비디오 게임기구	① 비디오게임기구(텔레비전 수상기에 접속하여 사용하거나 브라운관, 액정표시장치 또는 플라즈마표시장치를 갖는 구조의 것만 해당한다)
		비고) 안전기준번호 60065 및 60950-1에 규정된 가정용 및 이와 유사한 용도로 사용하는 기기에 한하며, 안전기준번호 60335-2-82에 규정된 상업용 비디오게임기, 폴리퍼게임기, 전자게임기, 상업용스코어링 머신은 별표2 제7호 파목(게임기구)을 적용한다.
	서. 오디오 및 비디오 학습기	① 오디오 및 비디오 학습기
	어. 앰프	① 앰프 ② 앰프 내장형 스피커
	저. 편집기	① 편집기(음성·음향 또는 영상을 편집하는 기기)
	처. 음성 및 영상분배기	① 음성 및 영상분배기
	커.영상전송기	① 영상전송기
	터. 그 밖에 가목부터 커목까지의 기기와 유사한 기기
	비고) 기계기구류에 부착되는 특수구조인 것은 제외한다.
10. 정보․통신․사무 기기 10. 정보․통신․사무 기기	가. 스캐너	① 스캐너
	나. 지폐계수기	① 지폐계수기
	다. 금전등록기	① 금전등록기
	라. 어학실습기	① 어학실습기
	마. 전자칠판 및 보드	① 전자칠판 ② 전자보드
		비고) 텔레비전(TV), 모니터 기능이 없는 것을 말한다.
	바. 동전계수기	① 동전계수기
	사. 전동타자기	① 전동타자기
	아. 전기소자기	① 전기소자기
	자. 교통카드 충전기	① 교통카드 충전기
	차. 번호표 발행기	① 번호표 발행기 ② 티켓 발행기 ③ 순번대기기
	카. 생활무선국용 무전기 (이동형, 고정형 및 아마추어 무선국용 기기 포함)	① 아마추어무선국용 무선설비의 기기 (HF주파수대 기기) ② 아마추어무선국용 무선설비의 기기 (VHF/UHF주파수대 기기) ③ 생활무선국용 무선설비의 기기 ④ 해상이동전화용 무선설비의 기기
		비고) 교류전원 30볼트 이하, 직류전원 42볼트 이하에서 사용하는 것을 포함한다.
	타. 음성·음향신호 및 기타 신호전송용 무선기기	① 무선마이크 시스템 ② 무선스피커 시스템 ③ 무선 헤드셋 ④ IP 주소 공유기
	파. 인터넷멀티미디어 방송 가입자단말 장치	① 인터넷멀티미디어 방송 가입자 단말장치(IPTV용 셋톱박스 등)
	하. 종합유선 방송 가입자 단말장치	① 종합유선방송 가입자 단말장치 (디지털 CATV용 셋톱박스 등)
	거. 디지털 재변조형 주파수변환기	① 디지털 재변조형 주 파수변 환기(지상파 디지털 TV용 셋톱박스, D/A용 셋톱박스, A/V 신호수 신기 등)
	너. A/D 및 D/A 신호 변환기	① A/D 및 D/A 신호변환기(아 날로그 신호를 디지털 방송 신호로 변환해 주는 셋톱박스 등)
	더. 지상파텔레비전방송 신호처리기(셋톱박스 등)	① 디지털 지상파 텔레 비전 방송신호 처리기 ② 아날로그 지상파 텔레비전 방송신호처리기
	러. 재단기	① 재단기
	머.실물화상기	① 실물화상기
	버. 입체영상기	① 입체영상기
	서. 휴대폰, 스마트폰, TRS 휴대폰 등 이동형 무선통신 기기	① 휴대폰 ② 스마트폰 ③ TRS 휴대폰
		비고) 교류전원 30볼트 이하, 직류전원 42볼트 이하에서 사용하는 것을 포함하며, 휴대용 통신기기만 해당된다
	어. 전화기 (공공 전화망에 연결 되는 것만 해 당한다)	① 전화기(유선·무선, 공중 및 영상 전화기를 포함한다) ② 전화기와 함께 사용되는 접속기기(인터넷전화기, 회의용브릿지, 번호표시기, 착신표시기, 통화감지기, 통화시간기록기, 자동다이 얼기, 장거리자동전화발신 제어기, 착신전환기, 자동 응답기 등)
	저. 팩시밀리기기	① 팩시밀리기기 (전화기 부가기능을 가진 기기를 포함한다)
	처. 전화기능을 내장한 복합 단말기기	① 홈오토메이션 ② 비디오도어폰 ③ 기타 전화기능을 내장한 복합단말기기
	커 공중전화 회선을 이용한 데이터 전송 및 검색 단말기	① 공중전화회선을 이용한 데이터전송 및 검색 단말기
	퍼. 신용카드조회 단말기기	① 신용카드조회 단말기기
	허. 모뎀을 내장한 특정한 용도의 단말기기	① 정보검색용 단말기기 ② 현금자동취급기 ③ 금융단말기기
	고. 위치기반 서비스용 무선기기	① 버스정류장 버스 안내 시스템 ② 내비게이션 ③ 기타 위치기반 서비스용 무선기기
	너. 원격제어 방송기기	① 원격제어방송기기
	더. 그 밖에 가목부터 너목까지의 기기와 유사한 기기
	비고) 기계기구류에 부착되는 특수구조인 것은 제외한다.
11. 조명기기	가. 형광램프용 스타터	① 램프용 글로우스타터 ② 램프용 전자식스타터
비고) 1. 차량, 철도, 선박 및 항공기 등에 설치된 전용구조의 것은 공급자적합성확인대상전기용품에서 제외한다. 다만, 가정, 사무실, 농장, 경공업 및 상업용 등 이와 유사한 장소에서 사용할 수 있는 구조의 것은 공급자적합성확인대상전기용품으로 한다. 2. 1차 전지(건전지) 및 2차 전지(충전지)만을 전원으로 사용하는 구조의 것은 공급자적합성확인대상전기용품에서 제외한다.

[별표3]

검사설비(제12조 관련)

7. 전기기기

구 분	검사설비명
공통설비	(1) 마이크로미터(최소눈금 0.01이하인 것) (2) 캘리퍼스(최소눈금 0.05mm이하인 것) (3) 전압계(정도가 0.5급 이상인 것) (4) 전류계(정도가 0.5급 이상인 것) (5) 전력계(정도가 0.5급 이상인 것) (6) 열전대온도계 또는 기록온도계 (7) 전압조정기 (8) 내전압시험기
1. 전기다리미	(1) 3점 지지대
2. 전기탈수기	(1) Long test pin
3. 식기세척기	(1) 온수 공급 장치
4. 전기레인지, 주방용전열기구	(1) Long test pin (2) 부하시험기 (3) 1.8kg 시험용기
5. 전기세탁기	(1) 시험용 천 (2) 온수 공급 장치
6. 전기 건조기	(1) 표면온도측정기
7. 전기냉장(동) 기기	(1) 냉매 측정기
8. 전자레인지	(1) 고압 probe (2) 오실로스코프
9. 전열기기	(1) 5kg 추
10. 전기맛사지기	(1) 90kg 부하

9. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기

품목명	검사설비명
가. 복사기 나. 직류전원장치 다. 무정전전원장치 라. 코팅기(라미네이터) 라. 그밖의 가목 내지 라목과 유사한 기기	(1) 마이크로미터(최소눈금 0.01이하인 것) (2) 캘리퍼스(최소눈금 0.05mm이하인 것) (3) 전압조정기 (4) 전압계(정도가 0.5급 이상인 것 ) (5) 전류계(정도가 0.6급 이상인 것 ) (6) 전력계(정도가 0.5급 이상인 것) (7) 열전대온도계 또는 기록온도계 (8) 내전압시험기

[별표3]

검사설비(제12조 관련)

7. 전기기기

구 분	검사설비명
공통설비	(1) 마이크로미터(최소눈금 0.01이하인 것) (2) 캘리퍼스(최소눈금 0.05mm이하인 것) (3) 전압계(정도가 0.5급 이상인 것) (4) 전류계(정도가 0.5급 이상인 것) (5) 전력계(정도가 0.5급 이상인 것) (6) 열전대온도계 또는 기록온도계 (7) 전압조정기 (8) 내전압시험기
1. 전기다리미	(1) 3점 지지대
2. 전기탈수기	(1) Long test pin
<삭제>	(<삭제>
3. 전기레인지, 주방용전열기구	(1) Long test pin (2) 부하시험기 (3) 1.8kg 시험용기
4. 전기세탁기	(1) 시험용 천 (2) 온수 공급 장치
5. 전기 건조기	(1) 표면온도측정기
6. 전기냉장(동) 기기	(1) 냉매 측정기
7. 전자레인지	(1) 고압 probe (2) 오실로스코프
8. 전열기기	(1) 5kg 추
9. 전기맛사지기	(1) 90kg 부하

9. 정보ㆍ통신ㆍ사무기기

품목명	검사설비명
<삭제> 가. 직류전원장치 <삭제> <삭제> 나. 그밖의 가목과 유사한 기기	(1) 마이크로미터(최소눈금 0.01이하인 것) (2) 캘리퍼스(최소눈금 0.05mm이하인 것) (3) 전압조정기 (4) 전압계(정도가 0.5급 이상인 것 ) (5) 전류계(정도가 0.6급 이상인 것 ) (6) 전력계(정도가 0.5급 이상인 것) (7) 열전대온도계 또는 기록온도계 (8) 내전압시험기

[별표7]

안전인증대상전기용품의 세부안전적용기준(제33조 관련)

제품분류	품목명	안전적용기준	세부안전적용기준
6. 절연변압기	변압기 및 전압조정기	권선의 절연종류	(1) A종인 것 (2) E종인 것 (3) B종인 것 (4) F종인 것 (5) H종인 것 (6) 기타인 것 (절연종류를 기재할 것)
7. 전기기기	가. 전기청소기 나. 전기다리미 및 전기프레스기 다. 식기세척기 및 식기건조기 라. 주방용전열기구 마. 전기세탁기 및 탈수기 바. 모발관리기 사. 전기보온기 및 전기온장고 아. 교류전원을 사용하는 주방용 전동기기 자. 전기액체가열기기 차. 전기담요 및 매트, 전기침대 카. 교류전원을 사용하는 전기찜질기, 교류전원을 사용하는 발 보온기	정격전압	(1) 150V 이하인 것 (2) 150V 초과 480V 이하인 것 (3) 기타인 것(정격전압을 기재할 것)
		정격입력 (전기충전기는 제외한다)	(1) 50W 이하인 것 (2) 50W 초과 100W 이하인 것 (3) 100W 초과 250W 이하인 것 (4) 250W 초과 400W 이하인 것 (5) 400W 초과 550W 이하인 것 (6) 550W 초과 700W 이하인 것 (7) 700W 초과 850W 이하인 것 (8) 850W 초과 1KW 이하인 것 (9) 1KW 초과 2KW 이하인 것 (10) 2KW 초과 3KW 이하인 것 (11) 3KW 초과 5KW 이하인 것 (12) 5KW 초과 10KW 이하인 것

제품분류	품목명	안전적용기준	세부안전적용기준
7. 전기기기	타. 전기온수기 파. 전기냉장ㆍ냉동기기 하. 전자레인지 거. 전기충전기 너. 전기건조기 더. 전열기구 러. 전기마사지기 머. 냉방기 및 제습기 버. 유체펌프 서. 전기가열기기 어. 교류전원을사용하는 전격 살충기 저. 전기욕조 처. 자동판매기 커. 팬, 레인지후드 터. 화장실용 전기 기기 퍼. 가습기 허. 전기소독기 고. 음식물처리기 노. 그 밖에 가목부터고목까지의 기기와유사한 기기	정격전류	(1) 1A 이하인 것 (2) 1A 초과 2A 이하인 것 (3) 2A 초과 3A 이하인 것 (4) 3A 초과 4A 이하인 것 (5) 4A 초과 5A 이하인 것 (6) 5A 초과 6A 이하인 것 (7) 6A 초과 7A 이하인 것 (8) 7A 초과 8A 이하인 것 (9) 8A 초과 9A 이하인 것 (10) 10A 초과 15A 이하인 것 (11) 15A 초과 20A 이하인 것 (12) 20A 초과 25A 이하인 것 (13) 25A 초과 30A 이하인 것 (14) 30A 초과하는 것
		방수 보호 등급	(1) K60529에 의거 IP 등급별
		절연등급	(1) 01종인 것 (2) 0종인 것 (3) 1종인 것 (4) 2종인 것 (5) 3종인 것
		발열부의 형태	(1) 보빈식인 것 (2) 열판식인 것 (3) 시이즈식인 것 (4) 석영관식인 것 (5) 운모식인 것 (6) 전극식인 것 (7) 리본식인 것 (8) 스페이스식인 것 (9) 기타인 것 (형태를 기재할 것)

제품 분류	품목명	안전 적용 기준	세부안전적용기준
8. 전동공구	교류전원을 사용하는 전동공구 ① 전기드릴 ② 전기드라이버 ③ 전기그라인다 ④ 포리셔 ⑤ 전기샌더 ⑥ 전기원형톱 ⑦ 전기햄머 ⑧ 전기금속가위 ⑨ 전기테이퍼 ⑩ 전기왕복톱 ⑪ 전기진동기 ⑫ 전기체인톱 ⑬ 전기대패 ⑭ 전기잔디깎이 ⑮ 전기못총 ⑯ 라우터 ⑰ 트리밍기 등 기타 전동공구	정격 전압	(1) 150V 이하인 것 (2) 150V 초과 480V 이하인 것 (3) 기타인 것(정격전압을 기재할 것)
		정격 입력	(1) 100W 이하인 것 (2) 100W 초과 200W 이하인 것 (3) 200W 초과 300W 이하인 것 (4) 300W 초과 400W 이하인 것 (5) 400W 초과 500W 이하인 것 (6) 500W 초과 600W 이하인 것 (7) 600W 초과 700W 이하인 것 (8) 700W 초과 800W 이하인 것 (9) 800W 초과 900W 이하인 것 (10) 900W 초과 1.5KW 이하인 것
		정격 전류	(1) 1A 이하인 것 (2) 1A 초과 2A 이하인 것 (3) 2A 초과 3A 이하인 것 (4) 3A 초과 4A 이하인 것 (5) 4A 초과 5A 이하인 것 (6) 5A 초과 6A 이하인 것 (7) 6A 초과 7A 이하인 것 (8) 7A 초과 8A 이하인 것 (9) 8A 초과 9A 이하인 것 (10) 10A 초과 14A 이하인 것
		방수 보호 등급	(1) K60529에 의거 IP 등급별
		절연 등급	(1) 1종인 것 (2) 2종인 것 (3) 3종인 것

제품분류	품목명	안전적용기준	세부안전적용기준
10. 정보ㆍ통신ㆍ 사무기기	가. 복사기 나. 직류전원장치 다. 무정전 전원장치 라. 그밖에 가목 부터 다목 까지 의 기기와 유 사한 기기	정격전압	(1) 150V 이하인 것 (2) 150V 초과 480V 이하인 것 (3) 기타인 것
		정격입력	(1) 50W 이하인 것 (2) 50W 초과 100W 이하인 것 (3) 100W 초과 200W 이하인 것 (4) 200W 초과 300W 이하인 것 (5) 300W 초과 400W 이하인 것 (6) 400W 초과 500W 이하인 것 (7) 500W 초과 600W 이하인 것 (8) 600W 초과 800W 이하인 것 (9) 800W 초과 1,000W 이하인 것 (10) 1,000W초과 2,000W이하인 것 (11) 2,000W초과 3,000W이하인 것 (12) 3,000W초과하는 것
		방수 보호 등급	(1) K60529에 의거 IP 등급별
		절연등급	(1) 1종인 것 (2) 2종인 것 (3) 3종인 것 (4) 기타인 것(등급을 기재할 것)

제품 분류	품목명	안전 적용 기준	세부안전적용기준
11. 조명기기	나. 일반조명 기구 ① 형광등기구 ② PLS조명 기구 ③ 백열등기 구·전기 스탠드 ④ LED등기구 ⑤ 할로겐등 기구 ⑥ 고압방전 등기구 투광조명기구	정격 전압	(1) 150V 이하인 것 (2) 150V 초과하는 것 (3) 기타인 것(정격전압을 기재할 것)
		램프당 광원의 정격 입력	(1) 20W 이하인 것 (2) 20W 초과 50W 이하인 것 (3) 50W 초과 100W 이하인 것 (4) 100W 초과 200W 이하인 것 (5) 200W 초과하는 것
		정격 전류	(1) 1A 이하인 것 (2) 1A 초과 3A 이하인 것 (3) 3A 초과하는 것
		램프의 종류	광원의 종류를 기재할 것
		램프의 수	(1) 2등용 이하인 것 (2) 2등용 초과 4등용 이하인 것 (3) 4등용을 초과하는 것
		방수 보호 등급	(1) K 60529에 의거 IP 등급별 구분 적용
		<신 설>

제품 분류	품목명	안전 적용 기준	세부안전적용기준
11. 조명기기	라. 안정기 내장형 램프 (LED용 포함)	정격 전압	(1) 150V 이하인 것 (2) 150V 초과인 것 (3) 기타인 것(정격전압을 기재할 것)
		베이스 종류	(1) K 60061-1에 의거 종류별
		정격 입력 전력	(1) 10W 이하인 것 (2) 10W 초과 30W 이하인 것 (3) 30W 초과 50W 이하인 것 (4) 50W 초과 100W 이하인 것 (5) 100W 초과 200W 이하인 것 (6) 200W 초과하는 것

[별표7]

안전인증대상전기용품의 세부안전적용기준(제33조 관련)

제품분류	품목명	안전적용기준	세부안전적용기준
6. 절연변압기	변압기 및 전압조정기	권선의 절연종류	(1) A종인 것 (2) E종인 것 (3) B종인 것 (4) F종인 것 (5) H종인 것 (6) 기타인 것 (절연종류를 기재할 것)
7. 전기기기	가. 전기청소기 나. 전기다리미 및 전기프레스기 <삭제> 다. 주방용전열기구 라. 전기세탁기 및 탈수기 마. 모발관리기 바. 전기보온기 및 전기온장고 사. 교류전원을 사용하는 주방용 전동기기 아. 전기액체가열기기 자. 전기담요 및 매트, 전기침대 차. 교류전원을 사용하는 전기찜질기, 교류전원을 사용하는 발 보온기	정격전압	(1) 150V 이하인 것 (2) 150V 초과 480V 이하인 것 (3) 기타인 것(정격전압을 기재할 것)
		정격입력 (전기충전기는 제외한다)	(1) 50W 이하인 것 (2) 50W 초과 100W 이하인 것 (3) 100W 초과 250W 이하인 것 (4) 250W 초과 400W 이하인 것 (5) 400W 초과 550W 이하인 것 (6) 550W 초과 700W 이하인 것 (7) 700W 초과 850W 이하인 것 (8) 850W 초과 1KW 이하인 것 (9) 1KW 초과 2KW 이하인 것 (10) 2KW 초과 3KW 이하인 것 (11) 3KW 초과 5KW 이하인 것 (12) 5KW 초과 10KW 이하인 것

제품분류	품목명	안전적용기준	세부안전적용기준
7. 전기기기	카. 전기온수기 타. 전기냉장ㆍ냉동기기 파. 전자레인지 하. 전기충전기 거. 전기건조기 너. 전열기구 더. 전기마사지기 러. 냉방기 및 제습기 머. 유체펌프 버. 전기가열기기 서. 교류전원을사용하는 전격 살충기 어. 전기욕조 <삭제> 저. 팬, 레인지후드 처. 화장실용 전기 기기 커. 가습기 <삭제> <삭제> 터. 그 밖에 가목부터 커목까지의 기기와유사한 기기	정격전류	(1) 1A 이하인 것 (2) 1A 초과 2A 이하인 것 (3) 2A 초과 3A 이하인 것 (4) 3A 초과 4A 이하인 것 (5) 4A 초과 5A 이하인 것 (6) 5A 초과 6A 이하인 것 (7) 6A 초과 7A 이하인 것 (8) 7A 초과 8A 이하인 것 (9) 8A 초과 9A 이하인 것 (10) 10A 초과 15A 이하인 것 (11) 15A 초과 20A 이하인 것 (12) 20A 초과 25A 이하인 것 (13) 25A 초과 30A 이하인 것 (14) 30A 초과하는 것
		방수 보호 등급	(1) K60529에 의거 IP 등급별
		절연등급	(1) 01종인 것 (2) 0종인 것 (3) 1종인 것 (4) 2종인 것 (5) 3종인 것
		발열부의 형태	(1) 보빈식인 것 (2) 열판식인 것 (3) 시이즈식인 것 (4) 석영관식인 것 (5) 운모식인 것 (6) 전극식인 것 (7) 리본식인 것 (8) 스페이스식인 것 (9) 기타인 것 (형태를 기재할 것)

제품 분류	품목명	안전 적용 기준	세부안전적용기준
8. 전동공구	교류전원을 사용하는 전동공구 ① 전기드릴 ② 전기드라이버 ③ 전기그라인다 ④ 포리셔 ⑤ 전기샌더 ⑥ 전기원형톱 ⑦ 전기햄머 ⑧ 전기금속가위 ⑨ 전기테이퍼 ⑩ 전기왕복톱 ⑪ 전기진동기 ⑫ 전기체인톱 ⑬ 전기대패 ⑭ 전기잔디깎이 ⑮ 전기못총 ⑯ 라우터 ⑰ 트리밍기 등 기타 전동공구	정격 전압	(1) 150V 이하인 것 (2) 150V 초과 480V 이하인 것 (3) 기타인 것(정격전압을 기재할 것)
		정격 입력	(1) 200W 이하 (2) 200W 초과 400W 이하인 것 (3) 400W 초과 600W 이하인 것 (4) 600W 초과 800W 이하인 것 (5) 800W 초과 1 ㎾ 이하인 것 (6) 1㎾ 초과 1.5 ㎾ 이하인 것
		<삭 제>
		방수 보호 등급	(1) K60529에 의거 IP 등급별
		절연 등급	(1) 1종인 것 (2) 2종인 것 (3) 3종인 것

제품분류	품목명	안전적용기준	세부안전적용기준
10. 정보ㆍ통신ㆍ 사무기기	<삭제> 가.. 직류전원장치 <삭제> 나. 그밖에 가목 의 기기와 유 사한 기기	정격전압	(1) 150V 이하인 것 (2) 150V 초과 480V 이하인 것 (3) 기타인 것
		정격입력	(1) 50W 이하인 것 (2) 50W 초과 100W 이하인 것 (3) 100W 초과 200W 이하인 것 (4) 200W 초과 300W 이하인 것 (5) 300W 초과 400W 이하인 것 (6) 400W 초과 500W 이하인 것 (7) 500W 초과 600W 이하인 것 (8) 600W 초과 800W 이하인 것 (9) 800W 초과 1,000W 이하인 것 (10) 1,000W초과 2,000W이하인 것 (11) 2,000W초과 3,000W이하인 것 (12) 3,000W초과하는 것
		방수 보호 등급	(1) K60529에 의거 IP 등급별
		절연등급	(1) 1종인 것 (2) 2종인 것 (3) 3종인 것 (4) 기타인 것(등급을 기재할 것)

제품 분류	품목명	안전 적용 기준	세부안전적용기준
11. 조명기기	나. 일반조명 기구 ① 형광등기구 ② PLS조명 기구 ③ 백열등기 구·전기 스탠드 ④ 할로겐등 기구 ⑤ 고압방전 등기구 ⑥ 투광조명기구	정격 전압	(1) 150V 이하인 것 (2) 150V 초과하는 것 (3) 기타인 것(정격전압을 기재할 것)
		램프당 광원의 정격 입력	(1) 20W 이하인 것 (2) 20W 초과 50W 이하인 것 (3) 50W 초과 100W 이하인 것 (4) 100W 초과 200W 이하인 것 (5) 200W 초과하는 것
		정격 전류	(1) 1A 이하인 것 (2) 1A 초과 3A 이하인 것 (3) 3A 초과하는 것
		램프의 종류	광원의 종류를 기재할 것
		램프의 수	(1) 2등용 이하인 것 (2) 2등용 초과 4등용 이하인 것 (3) 4등용을 초과하는 것
		방수 보호 등급	(1) K 60529에 의거 IP 등급별 구분 적용
	⑦ LED등기구	정격 전압	(1) 220V 인 것 (2) 기타인 것(정격전압 기재)
		정격 입력	(1) 20W 이하인 것 (2) 20W 초과 100W 이하인 것 (3) 100W 초과 200W 이하인 것 (4) 200W 초과하는 것
		< 삭 제 >
		< 삭 제 >
		램프의 수	(1) 2등용 이하인 것 (2) 2등용 초과 4등용 이하인 것 (3) 4등용을 초과하는 것
		방수 보호 등급	(1) K 60529에 의거 IP 등급별 구분 적용
		절연등급	(1) 1종인 것 (2) 2종인 것 (3) 3종인 것

제품 분류	품목명	안전 적용 기준	세부안전적용기준
11. 조명기기	라. 안정기 내장형 램프 (LED용 포함)	< 삭 제 >
		베이스 종류	(1) K 60061-1에 의거 종류별
		정격입력전력	(1) 10W 이하인 것 (2) 10W 초과 50W 이하인 것 (3) 50W 초과 100W 이하인 것 (4) 100W 초과하는 것

[별표8]

안전확인대상전기용품의  세부안전적용기준(제33조 관련)

제품분류	품목명	안전적용기준	세부안전적용기준
7. 전기기기 7. 전기기기	가. 과일 껍질깎이 나. 전기 용해기 다. 이·미용기기 라. 전기의자 및 전동침대 마. 컴프레서 (compressor) 바. 전기온수 매트 사. 구강청결기 아. 해충퇴치기 자. 전기집진기 차. 서비스기기 카. 전기에어 커튼 타. 팬코일유닛 (fan coil unit) 파. 폐열 회수 환기장치 하. 게임기구 거. 전동형 롤스크린 너. 전기훈증기 더. 수도 동결 방지기 러. 산소이온 발생기 머. 전기정수기 버. 전기세척기 서. 전기헬스기구 어. 전기차 충전기 저. 에너지 저장장치 처. 가정용 전동 재봉기 커. 사우나기기 터. 관상 및 애완용 전기기기 퍼. 기포발생기기 허. 교류전원을 사용하는 공기청정기 고. 전기분무기 노 물수건 마는 기기 및 포장기기 도. 직류전원을 사용하는 주방용 전동 기기 로. 직류전원을 사용하는 전기찜질기 및 직류전원을 사용하는 발보온기 모. 직류전원을 사용하는 전격 살충기 보. 그밖에 가목부터 모목까지 의 기기와 유사한 기기	정격전압	(1) 150V 이하인 것 (2) 150V 초과 480V 이하인 것 (3) 기타인 것(정격전압을 기재할 것)
		정격입력	(1) 50W 이하인 것 (2) 50W 초과 100W 이하인 것 (3) 100W 초과 250W 이하인 것 (4) 250W 초과 400W 이하인 것 (5) 400W 초과 550W 이하인 것 (6) 550W 초과 700W 이하인 것 (7) 700W 초과 850W 이하인 것 (8) 850W 초과 1kW 이하인 것 (9) 1kW 초과 2kW 이하인 것 (10) 2kW 초과 3kW 이하인 것 (11) 3kW 초과 5kW 이하인 것 (12) 5kW 초과 10kW 이하인 것
		정격입력 (전기차충전기, 에너지저장장치에 한함)	(1) 5㎸A 이하인 것 (2) 5㎸A 초과 10㎸A 이하인 것 (3) 10㎸A 초과 50㎸A 이하인 것 (4) 50㎸A 초과 100㎸A 이하인 것
		정격전류	(1) 1A 이하인 것 (2) 1A 초과 2A 이하인 것 (3) 2A 초과 3A 이하인 것 (4) 3A 초과 4A 이하인 것 (5) 4A 초과 5A 이하인 것 (6) 5A 초과 6A 이하인 것 (7) 6A 초과 7A 이하인 것 (8) 7A 초과 8A 이하인 것 (9) 8A 초과 9A 이하인 것 (10) 10A 초과 15A 이하인 것 (11) 15A 초과 20A 이하인 것 (12) 20A 초과 25A 이하인 것 (13) 25A 초과 30A 이하인 것 (14) 30A 초과하는 것
		방수 보호 등급	(1) K60529에 의거 IP 등급별
		절연등급	(1) 01종인 것 (2) 0종인 것 (3) 1종인 것 (4) 2종인 것 (5) 3종인 것
		발열부의 형태	(1) 보빈식인 것 (2) 열판식인 것 (3) 시이즈식인 것 (4) 석영관식인 것 (5) 운모식인 것 (6) 전극식인 것 (7) 리본식인 것 (8) 스페이스식인 것 (9) 기타인 것 (형태를 기재할 것)
		충전전력 공급방식 (전기차충전기에 한한다)	(1) 교류 충전방식인 것 (2) 직류 충전방식인 것 (3) 기타인 것

제품분류	품목명	안전적용기준	세부안전적용기준
9. 오디오ㆍ 비디오 응용기기	가. 텔레비전 수상기 나. 편집기 다. 디스크 플레이어 라. 오디오 시스템 마. 전자악기 바. 오디오 프로세서 사. 음성 및 영 상분배기 아. 영상전송기 자. 영상 프로세서 차. 그밖에 가목 부터 자목 까지의 기기 유사한 기기	정격전압	(1) 150V 이하인 것 (2) 150V 초과 480V 이하인 것 (3) 기타인 것(정격전압을 기재할 것)
		정격입력	(1) 100W 이하인 것 (2) 100W 초과 200W 이하인 것 (3) 200W 초과 400W 이하인 것 (4) 400W 초과 600W 이하인 것 (5) 600W 초과 800W 이하인 것 (6) 800W 초과 1,000W 이하인 것 (7) 1,000W 초과 2,000W 이하인 것 (8) 2,000W 초과 3,000W 이하인 것 (9) 3,000W 초과하는 것
		방수 보호 등급	(1) K60529에 의거 IP 등급별
		절연등급	(1) 1종인 것 (2) 2종인 것 (3) 3종인 것 (4) 기타인 것(등급을 기재할 것)

제품분류	품목명	안전적용기준	세부안전적용기준
10. 정보ㆍ통신 ㆍ사무기기	가. 모니터 나. 프린터 다. 프로젝터 라. 문서세단기 마. 천공기 바. 제본기 사. 전화기(공공 전화망에 연결 되는 것에 한함) 아. 팩시밀리기기 (전화기 부가 기능을 가진 기기를 포함 한다) 자. 전화기능을 내장한 복합 단말기기 차. 공중전화회 선을 이용한 데이터전송 및 검색단말기 카. 신용카드조회 단말기기 타. 모뎀을 내장한 특정한 용도의 단말기기(금 융단말기,정보 검색용 단말기기, 현금자동취급 기 등) 파. 컴퓨터용 전원 공급장치 하. 디지털TV (스마트 TV, IPTV 등을말한다) 거. 위치기반서비스 용무선기기(버 스정류장 버스안 내 시스템 등) 너. 원격제어 방송기기 더. 코팅기	정격전압	(1) 150V 이하인 것 (2) 150V 초과 480V 이하인 것 (3) 기타인 것
		정격입력	(1) 50W 이하인 것 (2) 50W 초과 100W 이하인 것 (3) 100W 초과 200W 이하인 것 (4) 200W 초과 300W 이하인 것 (5) 300W 초과 400W 이하인 것 (6) 400W 초과 500W 이하인 것 (7) 500W 초과 600W 이하인 것 (8) 600W 초과 800W 이하인 것 (9) 800W 초과 1,000W 이하인 것 (10) 1,000W 초과 2,000W이하인 것 (11) 2,000W 초과 3,000W이하인 것 (12) 3,000W 초과하는 것
		방수 보호 등급	(1) K60529에 의거 IP 등급별
		절연등급	(1) 1종인 것 (2) 2종인 것 (3) 3종인 것 (4) 기타인 것(등급을 기재할 것)
	러. 노트북컴퓨터 (태블릿PC를 포함한다)	키패드	(1) 일체형 (2) 탈착형 (3) s/w 내장형 (4) 위 (2), (3) 겸용인 것
		주기판	(1) 칩셋(Chipset)의 종류 (2) 그래픽프로세서(GPU) 유무
		전지	(1) 전지의 유무
	머. 전지(충전기만 해당한다)	전지의 종류	(1) 리튬이온전지 (2) 리튬폴리머전지 (3) 니켈수소전지 (4) 니켈카드뮴전지 (5) 기타전지
		전지의 형태 (단전지의 종류 1, 2에 해당)	(1) 원통형 (2) 각형
		전지의 형태 및 치수 (단전지의 종류 3, 4, 5에 해당)	(1) K10024에 의거 분류
		단전지의 활물질을 구성하는 주요물질 (단전지의 종류 1, 2에 해당)	(양극) (1) 코발트화합물계 (2) 기타계 (음극) (1) 탄소계 (2) 실리콘계 (3) 기타계
		단전지 전류용량 (단전지의 종류 1, 2에 해당)	(원통형) (1) 2,400 mAh 이하 최대용량 (2) 2,400 mAh 초과 최대용량 (각형/폴리머) (1) 1,500 mAh 이하 최대용량 (2) 1,500 mAh 초과 3,000 mAh 이하 최대용량 (3) 3,000 mAh 초과 5,000 mAh 이하 최대용량 (4) 5,000 mAh 초과 최대용량
		전지 보호회로의 구성 (단전지의 종류 1, 2에 해당)	(1) 과전류보호장치의 유무 (2) 과전압보호장치의 유무 (3) 고온보호장치의 유무
		전지 조립에 사용된 단전지의 연결방식 (단전지의 종류 1, 2에 해당)	(1) 직/병렬 구조별
	버. 그 밖에 가목 부터 머목까지 의 기기와 유 사한 기기
11. 조명기기	라. 나목을 제외한 그 밖의 램프 ① 백열전구 ② LED램프 (모듈) ③ 할로겐전구 (※ 칼라램프 포함)	정격전압	(1) 150V 이하인 것 (2) 150V 초과인 것 (3) 기타인 것(정격전압을 기재할 것)
		베이스 종류	(1) K 60061-1에 의거 종류별
		정격 입력 전력	(1) 10W 이하인 것 (2) 10W 초과 20W 이하인 것 (3) 20W 초과 30W 이하인 것 (4) 30W 초과 50W 이하인 것 (5) 50W 초과 100W 이하인 것 (6) 100W 초과하는 것

[별표8]

안전확인대상전기용품의  세부안전적용기준(제33조 관련)

제품분류	품목명	안전적용기준	세부안전적용기준
7. 전기기기 7. 전기기기	가. 과일 껍질깎이 나. 전기 용해기 다. 이·미용기기 라. 전기의자 및 전동침대 마. 컴프레서 (compressor) 바. 전기온수 매트 사. 구강청결기 아. 해충퇴치기 자. 전기집진기 차. 서비스기기 카. 전기에어 커튼 타. 팬코일유닛 (fan coil unit) 파. 폐열 회수 환기장치 하. 게임기구 거. 식기세척기 및 식기건조기 너. 전기훈증기 더. 수도 동결 방지기 러. 산소이온 발생기 머. 전기정수기 버. 전기세척기 서. 전기헬스기구 저. 에너지 저장장치 처. 가정용 전동 재봉기 커. 사우나기기 터. 관상 및 애완용 전기기기 퍼. 기포발생기기 허. 교류전원을 사용하는 공기청정기 고. 전기분무기 노 물수건 마는 기기 및 포장기기 도. 직류전원을 사용하는 주방용 전동 기기 로. 직류전원을 사용하는 전기찜질기 및 직류전원을 사용하는 발보온기 모. 직류전원을 사용하는 전격 살충기 보. 자동판매기 소. 전기소독기 오. 제습기 조. 음식문처리기 초. 그밖에 가목부터 조목까지 의 기기와 유사한 기기	정격전압	(1) 150V 이하인 것 (2) 150V 초과 480V 이하인 것 (3) 기타인 것(정격전압을 기재할 것)
		정격입력	(1) 50W 이하인 것 (2) 50W 초과 100W 이하인 것 (3) 100W 초과 250W 이하인 것 (4) 250W 초과 400W 이하인 것 (5) 400W 초과 550W 이하인 것 (6) 550W 초과 700W 이하인 것 (7) 700W 초과 850W 이하인 것 (8) 850W 초과 1kW 이하인 것 (9) 1kW 초과 2kW 이하인 것 (10) 2kW 초과 3kW 이하인 것 (11) 3kW 초과 5kW 이하인 것 (12) 5kW 초과 10kW 이하인 것
		정격입력 (전기차충전기, 에너지저장장치에 한함)	(1) 5㎸A 이하인 것 (2) 5㎸A 초과 10㎸A 이하인 것 (3) 10㎸A 초과 50㎸A 이하인 것 (4) 50㎸A 초과 100㎸A 이하인 것
		정격전류	(1) 1A 이하인 것 (2) 1A 초과 2A 이하인 것 (3) 2A 초과 3A 이하인 것 (4) 3A 초과 4A 이하인 것 (5) 4A 초과 5A 이하인 것 (6) 5A 초과 6A 이하인 것 (7) 6A 초과 7A 이하인 것 (8) 7A 초과 8A 이하인 것 (9) 8A 초과 9A 이하인 것 (10) 10A 초과 15A 이하인 것 (11) 15A 초과 20A 이하인 것 (12) 20A 초과 25A 이하인 것 (13) 25A 초과 30A 이하인 것 (14) 30A 초과하는 것
		방수 보호 등급	(1) K60529에 의거 IP 등급별
		절연등급	(1) 01종인 것 (2) 0종인 것 (3) 1종인 것 (4) 2종인 것 (5) 3종인 것
		발열부의 형태	(1) 보빈식인 것 (2) 열판식인 것 (3) 시이즈식인 것 (4) 석영관식인 것 (5) 운모식인 것 (6) 전극식인 것 (7) 리본식인 것 (8) 스페이스식인 것 (9) 기타인 것 (형태를 기재할 것)
		<삭제>
	어. 전기차 충전기	정격 전압	(1) 150V 이하인 것 (2) 150V 초과 480 이하인 것 (3) 기타인 것(정격전압을 기재할 것)
		정격 입력	(1) 10kVA 이하인 것 (2) 10kVA 초과 50kVA 이하인 것 (3) 50kVA 초과 100kVA 이하인 것

제품분류	품목명	안전적용기준	세부안전적용기준
9. 오디오ㆍ 비디오 응용기기	가. 텔레비전 수상기 <삭제> 나. 디스크 플레이어 다. 오디오 시스템 라. 전자악기 마. 오디오 프로세서 <삭제> <삭제> <삭제> 바. 영상 프로세서 사. 그밖에 가목 부터 바목 까지의 기기 유사한 기기	정격전압	(1) 150V 이하인 것 (2) 150V 초과 480V 이하인 것 (3) 기타인 것(정격전압을 기재할 것)
		정격입력	(1) 100W 이하인 것 (2) 100W 초과 200W 이하인 것 (3) 200W 초과 400W 이하인 것 (4) 400W 초과 600W 이하인 것 (5) 600W 초과 800W 이하인 것 (6) 800W 초과 1,000W 이하인 것 (7) 1,000W 초과 2,000W 이하인 것 (8) 2,000W 초과 3,000W 이하인 것 (9) 3,000W 초과하는 것
		방수 보호 등급	(1) K60529에 의거 IP 등급별
		절연등급	(1) 1종인 것 (2) 2종인 것 (3) 3종인 것 (4) 기타인 것(등급을 기재할 것)

제품분류	품목명	안전적용기준	세부안전적용기준
10. 정보ㆍ통신 ㆍ사무기기	가. 모니터 나. 프린터 다. 프로젝터 라. 문서세단기 마. 천공기 바. 제본기 사. 복사기 아. 무정전공급장치 <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> 자. 컴퓨터용 전원 공급장치 차. 디지털TV (스마트 TV, IPTV 등을말한다) <삭제> <삭제> 카. 코팅기	정격전압	(1) 150V 이하인 것 (2) 150V 초과 480V 이하인 것 (3) 기타인 것
		정격입력	(1) 50W 이하인 것 (2) 50W 초과 100W 이하인 것 (3) 100W 초과 200W 이하인 것 (4) 200W 초과 300W 이하인 것 (5) 300W 초과 400W 이하인 것 (6) 400W 초과 500W 이하인 것 (7) 500W 초과 600W 이하인 것 (8) 600W 초과 800W 이하인 것 (9) 800W 초과 1,000W 이하인 것 (10) 1,000W 초과 2,000W이하인 것 (11) 2,000W 초과 3,000W이하인 것 (12) 3,000W 초과하는 것
		방수 보호 등급	(1) K60529에 의거 IP 등급별
		절연등급	(1) 1종인 것 (2) 2종인 것 (3) 3종인 것 (4) 기타인 것(등급을 기재할 것)
	타. 노트북컴퓨터 (태블릿PC를 포함한다)	키패드	(1) 일체형 (2) 탈착형 (3) s/w 내장형 (4) 위 (2), (3) 겸용인 것
		주기판	(1) 칩셋(Chipset)의 종류 (2) 그래픽프로세서(GPU) 유무
		전지	(1) 전지의 유무
	파. 전지(충전기만 해당한다)	단전지의 종류	(1) 리튬이온전지 (2) 리튬폴리머전지 (3) 니켈수소전지 (4) 니켈카드뮴전지 <삭제>
		단전지의 형태 (단전지의 종류 1, 2에 해당)	(1) 원통형 (2) 각형
		전지의 형태 및 치수 (단전지의 종류 3, 4, 에 해당)	(1) K10024에 의거 분류
		단전지의 활물질을 구성하는 주요물질 (단전지의 종류 1, 2에 해당)	(양극) (1) 코발트화합물계 (2) 기타계 (음극) (1) 탄소계 (2) 실리콘계 (3) 기타계
		단전지의 외부재질 (단전지의 종류 1, 2에 해당)	(1) 소프트케이스 (2) 하드케이스 (KC 62133 부속서 참고)
		단전지 전류용량 (단전지의 종류 1, 2에 해당)	(원통형) (1) 2,400 mAh 이하 최대용량 (2) 2,400 mAh 초과 최대용량 (각형) (1) 1,500 mAh 이하 최대용량 (2) 1,500 mAh 초과 3,000 mAh 이하 최대용량 (3) 3,000 mAh 초과 5,000 mAh 이하 최대용량 (4) 5,000 mAh 초과 최대용량
		단전지 최대 상한충전전압 (단전지 종류 1, 2에 해당)	(1) 4.25V 이하 (2) 4.25V 초과
		< 삭 제 >
		전지 조립에 사용된 단전지의 연결방식 (단전지의 종류 1, 2에 해당)	(1) 직/병렬 구조별 (2) 직렬 구조별 (단, 동일한 보호회로 사용시, 병렬 구조별 대신 최대 병렬수 적용)
	하. 그 밖에 가목 부터 파목까지 의 기기와 유 사한 기기
11. 조명기기	라. 나목을 제외한 그 밖의 램프 ① 백열전구 ② 할로겐전구 (※ 칼라램프 포함)	정격전압	(1) 150V 이하인 것 (2) 150V 초과인 것 (3) 기타인 것(정격전압을 기재할 것)
		베이스 종류	(1) K 60061-1에 의거 종류별
		정격입력전력	(1) 10W 이하인 것 (2) 10W 초과 20W 이하인 것 (3) 20W 초과 30W 이하인 것 (4) 30W 초과 50W 이하인 것 (5) 50W 초과 100W 이하인 것 (6) 100W 초과하는 것
	③ LED램프 (모듈)	베이스 종류	(1) K 60061-1에 의거 종류별
		정격입력전력	(1) 10W 이하인 것 (2) 10W 초과 50W 이하인 것 (3) 50W 초과 100W 이하인 것 (4) 100W 초과하는 것

[별표8의 2]

공급자적합성확인대상전기용품의  세부안전적용기준(제33조 관련)

제품분류	품목명	안전적용기준	세부안전적용기준
7. 전기기기	타. 새싹 및 콩나물 재배기 파. 전기 작동 도 어록(door look) 하. 직류전원을 사용하는 공기청정기 거.. 그 밖에 가목 부터하목까지 의 기기와 유사 한 기기	정격입력 (전기차충전기, 에너지저장장치에 한함)	(1) 5㎸A 이하인 것 (2) 5㎸A 초과 10㎸A 이하인 것 (3) 10㎸A 초과 50㎸A 이하인 것 (4) 50㎸A 초과 100㎸A 이하인 것
		정격전류	(1) 1A 이하인 것 (2) 1A 초과 2A 이하인 것 (3) 2A 초과 3A 이하인 것 (4) 3A 초과 4A 이하인 것 (5) 4A 초과 5A 이하인 것 (6) 5A 초과 6A 이하인 것 (7) 6A 초과 7A 이하인 것 (8) 7A 초과 8A 이하인 것 (9) 8A 초과 9A 이하인 것 (10) 10A 초과 15A 이하인 것 (11) 15A 초과 20A 이하인 것 (12) 20A 초과 25A 이하인 것 (13) 25A 초과 30A 이하인 것 (14) 30A 초과하는 것
		방수 보호 등급	(1) K60529에 의거 IP 등급별
		절연등급	(1) 01종인 것 (2) 0종인 것 (3) 1종인 것 (4) 2종인 것 (5) 3종인 것
		발열부의 형태	(1) 보빈식인 것 (2) 열판식인 것 (3) 시이즈식인 것 (4) 석영관식인 것 (5) 운모식인 것 (6) 전극식인 것 (7) 리본식인 것 (8) 스페이스식인 것 (9) 기타인 것 (형태를 기재할 것)
		충전전력 공급방식 (전기차충전기에 한한다)	(1) 교류 충전방식인 것 (2) 직류 충전방식인 것 (3) 기타인 것
8. 전동공구	직류전원을 사용한는 전동공구	[별표 7]의 제8호(전동공구)의 안전적용기준 및 세부안전적용기준을 따른다.
9. 오디오ㆍ 비디오 응용기기	가. 비디오카메라 나. 튜너 다. 라디오수신기 라. 리시버 마. 음성기록계 바. 음성플레이어 사. 위성방송 수신기 아. 비디오폰 자. 음질조절기 차. 신호변환장치 카. 콤프레셔 게이트 타. 전자시계 파. CCTV카메라 하. 영상수신기 및 변환기 거. 영상기록계 너. A/V신호수신기 더. CATV 방송수신기 러. 턴테이블 머. 모듈레이터 버. 비디오게임기구 서. 오디오 및 비디오학습기 어. 앰 프 저. 그 밖에 가목 부터어목까지 의 기기와 유사한 기기	정격전압	(1) 150V 이하인 것 (2) 150V 초과 480V 이하인 것 (3) 기타인 것(정격전압을 기재할 것)
		정격입력	(1) 100W 이하인 것 (2) 100W 초과 200W 이하인 (3) 200W 초과 400W 이하인 것 (4) 400W 초과 600W 이하인 것 (5) 600W 초과 800W 이하인 것 (6) 800W 초과 1,000W 이하인 것 (7) 1,000W 초과 2,000W 이하인 것 (8) 2,000W 초과 3,000W 이하인 것 (9) 3,000W 초과하는 것
		방수 보호 등급	(1) K60529에 의거 IP 등급별
		절연등급	(1) 1종인 것 (2) 2종인 것 (3) 3종인 것 (4) 기타인 것(등급을 기재할 것)
10. 정보ㆍ통신·사무기기	가. 스캐너 나. 지폐계수기 다. 금전등록기 라. 어학실습기 마. 전자칠판 및 보드 바. 동전계수기 사. 전동타자기 아. 전기소자기 자. 교통카드 충전기 차. 번호표 발행기 카. 생활무선국용 무전기(이동형, 고정형 및 아마추어 무선국용 기기 포함) 타. 음성·음향신호 및 기타 신호전송용 무선기기(무선마이크 시스템, 무선스피커 시스템을 포함) 파. 인터넷멀티미디어 방송 가입자단말장치(IPTV용 셋톱박스 등) 하. 종합유선방송 가입자 단말장치(디지털 CATV용 셋톱박스 등) 거. 디지털 재변조형 주파수변환기(지상파 디지털 TV용 셋톱박스, D/A용 셋톱박스, A/V신호수신기 등을말한다) 너. A/D 및 D/A 신호변환기(아날로그신호를 디지털방송신호로 변환해 주는 셋톱박스 등을 말한다) 더. 지상파텔레비전방송 신호처리기(셋톱박스 등을 말한다) 러. 재단기 머. 실물화상기 버. 입체영상기 서.. 휴대폰, 스마트폰, TRS 휴대폰 등 이동형 무선통신 기기(휴대용통신기기만 해당한다) 저. 그 밖에 가목부터 서목까지의 기기와 유사한 기기	정격전압	(1) 150V 이하인 것 (2) 150V 초과 480V 이하인 것 (3) 기타인 것
		정격입력	(1) 50W 이하인 것 (2) 50W 초과 100W 이하인 것 (3) 100W 초과 200W 이하인 것 (4) 200W 초과 300W 이하인 것 (5) 300W 초과 400W 이하인 것 (6) 400W 초과 500W 이하인 것 (7) 500W 초과 600W 이하인 것 (8) 600W 초과 800W 이하인 것 (9) 800W 초과 1,000W 이하인 것 (10) 1,000W 초과 2,000W이하인 것 (11) 2,000W 초과 3,000W이하인 것 (12) 3,000W 초과하는 것
		방수 보호 등급	(1) K60529에 의거 IP 등급별
		절연등급	(1) 1종인 것 (2) 2종인 것 (3) 3종인 것 (4) 기타인 것(등급을 기재할 것)
11. 조명기구	가. 형광램프용 스타터 ① 램프용 글로우 스타터 ② 램프용 전자식 스타터	정격 전압	(1) 150V 이하인 것 (2) 150V 초과인 것 (3) 기타인 것
		외곽의 재질	(1) 합성수지인 것 (2) 금속인 것 (3) 기타인 것
(비고) 상기표에 명기되어 있지 않은 제품에 대하여는 유사 제품분류를 인용하여 적용한다.

[별표8의 2]

공급자적합성확인대상전기용품의  세부안전적용기준(제33조 관련)

제품분류	품목명	안전적용기준	세부안전적용기준
7. 전기기기	타. 새싹 및 콩나물 재배기 파. 전기 작동 도 어록(door look) 하. 직류전원을 사용하는 공기청정기 거. 전동형 롤스크린 너.. 그 밖에 가목 부터거목까지 의 기기와 유사 한 기기	정격입력 (전기차충전기, 에너지저장장치에 한함)	(1) 5㎸A 이하인 것 (2) 5㎸A 초과 10㎸A 이하인 것 (3) 10㎸A 초과 50㎸A 이하인 것 (4) 50㎸A 초과 100㎸A 이하인 것
		정격전류	(1) 1A 이하인 것 (2) 1A 초과 2A 이하인 것 (3) 2A 초과 3A 이하인 것 (4) 3A 초과 4A 이하인 것 (5) 4A 초과 5A 이하인 것 (6) 5A 초과 6A 이하인 것 (7) 6A 초과 7A 이하인 것 (8) 7A 초과 8A 이하인 것 (9) 8A 초과 9A 이하인 것 (10) 10A 초과 15A 이하인 것 (11) 15A 초과 20A 이하인 것 (12) 20A 초과 25A 이하인 것 (13) 25A 초과 30A 이하인 것 (14) 30A 초과하는 것
		방수 보호 등급	(1) K60529에 의거 IP 등급별
		절연등급	(1) 01종인 것 (2) 0종인 것 (3) 1종인 것 (4) 2종인 것 (5) 3종인 것
		발열부의 형태	(1) 보빈식인 것 (2) 열판식인 것 (3) 시이즈식인 것 (4) 석영관식인 것 (5) 운모식인 것 (6) 전극식인 것 (7) 리본식인 것 (8) 스페이스식인 것 (9) 기타인 것 (형태를 기재할 것)
		충전전력 공급방식 (전기차충전기에 한한다)	(1) 교류 충전방식인 것 (2) 직류 충전방식인 것 (3) 기타인 것
8. 전동공구	직류전원을 사용한는 전동공구	[별표 7]의 제8호(전동공구)의 안전적용기준 및 세부안전적용기준을 따른다.
9. 오디오ㆍ 비디오 응용기기	가. 비디오카메라 나. 튜너 다. 라디오수신기 라. 리시버 마. 음성기록계 바. 음성플레이어 사. 위성방송 수신기 아. 비디오폰 자. 음질조절기 차. 신호변환장치 카. 콤프레셔 게이트 타. 전자시계 파. CCTV카메라 하. 영상수신기 및 변환기 거. 영상기록계 너. A/V신호수신기 더. CATV 방송수신기 러. 턴테이블 머. 모듈레이터 버. 비디오게임기구 서. 오디오 및 비디오학습기 어. 앰 프 저. 편집기 처. 음성 및 영상분배기 커. 영상전송기 터. 그 밖에 가목 부터커목까지 의 기기와 유사한 기기	정격전압	(1) 150V 이하인 것 (2) 150V 초과 480V 이하인 것 (3) 기타인 것(정격전압을 기재할 것)
		정격입력	(1) 100W 이하인 것 (2) 100W 초과 200W 이하인 (3) 200W 초과 400W 이하인 것 (4) 400W 초과 600W 이하인 것 (5) 600W 초과 800W 이하인 것 (6) 800W 초과 1,000W 이하인 것 (7) 1,000W 초과 2,000W 이하인 것 (8) 2,000W 초과 3,000W 이하인 것 (9) 3,000W 초과하는 것
		방수 보호 등급	(1) K60529에 의거 IP 등급별
		절연등급	(1) 1종인 것 (2) 2종인 것 (3) 3종인 것 (4) 기타인 것(등급을 기재할 것)
10. 정보ㆍ통신·사무기기	가. 스캐너 나. 지폐계수기 다. 금전등록기 라. 어학실습기 마. 전자칠판 및 보드 바. 동전계수기 사. 전동타자기 아. 전기소자기 자. 교통카드 충전기 차. 번호표 발행기 카. 생활무선국용 무전기(이동형, 고정형 및 아마추어 무선국용 기기 포함) 타. 음성·음향신호 및 기타 신호전송용 무선기기(무선마이크 시스템, 무선스피커 시스템을 포함) 파. 인터넷멀티미디어 방송 가입자단말장치(IPTV용 셋톱박스 등) 하. 종합유선방송 가입자 단말장치(디지털 CATV용 셋톱박스 등) 거. 디지털 재변조형 주파수변환기(지상파 디지털 TV용 셋톱박스, D/A용 셋톱박스, A/V신호수신기 등을말한다) 너. A/D 및 D/A 신호변환기(아날로그신호를 디지털방송신호로 변환해 주는 셋톱박스 등을 말한다) 더. 지상파텔레비전방송 신호처리기(셋톱박스 등을 말한다) 러. 재단기 머. 실물화상기 버. 입체영상기 서.. 휴대폰, 스마트폰, TRS 휴대폰 등 이동형 무선통신 기기(휴대용통신기기만 해당한다) 어. 전화기(공공 전화망에 연결되는 것만 해당한다) 저. 팩시밀리기기 처. 전화기능을 내장한 복합 단말기기 커. 공중전화회선을 이용한 데이터 전송 및 검색 단말기 퍼. 신용카드조회 단말기기 허. 모뎀을 내장한 특덩한 용도의 단말기기 고. 위치기반 서비스용 무선기기 너. 원격 제어방송기기 더 그 밖에 가목부터 너목까지의 기기와 유사한 기기	정격전압	(1) 150V 이하인 것 (2) 150V 초과 480V 이하인 것 (3) 기타인 것
		정격입력	(1) 50W 이하인 것 (2) 50W 초과 100W 이하인 것 (3) 100W 초과 200W 이하인 것 (4) 200W 초과 300W 이하인 것 (5) 300W 초과 400W 이하인 것 (6) 400W 초과 500W 이하인 것 (7) 500W 초과 600W 이하인 것 (8) 600W 초과 800W 이하인 것 (9) 800W 초과 1,000W 이하인 것 (10) 1,000W 초과 2,000W이하인 것 (11) 2,000W 초과 3,000W이하인 것 (12) 3,000W 초과하는 것
		방수 보호 등급	(1) K60529에 의거 IP 등급별
		절연등급	(1) 1종인 것 (2) 2종인 것 (3) 3종인 것 (4) 기타인 것(등급을 기재할 것)
11. 조명기구	가. 형광램프용 스타터 ① 램프용 글로우 스타터 ② 램프용 전자식 스타터	정격 전압	(1) 150V 이하인 것 (2) 150V 초과인 것 (3) 기타인 것
		외곽의 재질	(1) 합성수지인 것 (2) 금속인 것 (3) 기타인 것
(비고) 상기표에 명기되어 있지 않은 제품에 대하여는 유사 제품분류를 인용하여 적용한다.

[별표11]

전기용품안전 관리법에 따른 안전기준(제정, 개정, 폐지) 현황

[별표11]

전기용품안전 관리법에 따른 안전기준(제정, 개정, 폐지) 현황

<추가항목>

안전기준 번호	안전기준명	비 고
KC 60335-2-89	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-89부: 내장형 또는 원격 냉각 압축기를 가진 상업용 냉동기기의 개별 요구사항
KC 60335-2-99	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-99부: 상업용 전기 후드의 개별 요구사항
KC 60335-2-102	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-102부: 전기를 사용하는 가스, 오일 및 고체연료 연소기기의 개별 요구사항
KC 60335-2-103	가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-103부: 출입구(gates), 문(doors), 창문(windows)용 구동장치의 개별 요구사항