방사선방호 등에 관한 기준

[시행 2025. 4. 23.] [원자력안전위원회고시 제2025-X호, 2025. 4. ., 일부개정.]

원자력안전위원회(방사선안전과), 02-397-7273

제1조(목적) 이 기준은 방사선방호를 위하여 「원자력안전법」, 같은 법 시행령 및 같은 법 시행규칙, 「방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙」 및 「원자로시설 등의 기술기준에 관한 규칙」이 정하는 바에 따른 방사선방호와 관련된 기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “외부피폭”이란 사람의 신체 외부에 있는 방사선원으로부터 방출된 방사선에 의한 피폭을 말한다.

2. “내부피폭”이란 사람의 신체 내부에 유입되어 체내에 존재하는 방사성핵종으로부터 방출되는 방사선에 의한 피폭을 말한다.

3. “조사선량”이란 엑스선 또는 감마방사선(또는 감마선)에 의하여 공기 단위 질량당 생성된 전하량을 말한다. 조사선량의 단위로 쿨롱/킬로그램(C/kg) 또는 렌트겐(Roentgen,R)이 사용되며, 1R은 2.58×10-4C/kg과 같다.

4. “흡수선량”이란 물질의 단위 질량당 흡수된 방사선의 에너지를 말한다. 흡수선량의 단위로 그레이(Gray, Gy)가 사용되며, 1Gy는 1 주울/킬로그램(J/kg)이다.

5. “등가선량”이란 인체의 피폭선량을 나타낼 때 흡수선량에 해당 방사선의 방사선가중치를 곱한 양을 말한다. 등가선량의 단위로 시버트(Sievert,Sv)가 사용되며, 이때 사용되는 방사선가중치는 별표 1과 같다.

6. “유효선량”이란 인체내 조직간 선량분포에 따른 위험 정도를 하나의 양으로 나타내기 위하여 각 조직의 등가선량에 해당 조직의 조직가중치를 곱하여 이를 모든 조직에 대해 합산한 양을 말한다. 유효선량의 단위로 시버트가 사용되며, 이때 사용할 조직가중치는 별표 2와 같다.

7. “집단선량”이란 다수의 사람이 피폭되는 경우에 그 집단의 개인피폭방사선량의 총합을 말한다. 집단선량의 단위로 맨 시버트(man-Sv)가 사용된다.

8. “예탁선량”이란 체내에 존재하는 방사성핵종으로 인하여 그 사람이 일정기간 받게 되는 내부피폭방사선량을 말한다. 예탁선량은 예탁등가선량이나 예탁유효선량으로 나타낼 수 있으며, 피폭을 고려하는 기간이 사전 지정되어 있지 아니 할 경우에 일정기간은 성인에 대해서는 50년, 아동에 대해서는 70년으로 한다.

9. “방사선안전관리통합정보망(이하 “통합정보망“이라 한다)“이란 방사성동위원소등의 이용과 관련된 기관을 네트워크로 구성하여 방사선안전관리에 대한 정보를 종합적으로 관리하는 망을 말한다.

제3조(고준위 방사성폐기물) 「원자력안전법 시행령」(이하 “영“이라 한다) 제2조제1호에서 “원자력안전위원회가 정하는 값“이란 다음표의 방사능농도 및 열발생률을 말한다.

<img id=“42083376“>

제4조(선량한도의 적용) 영 제2조제4호에 따른 별표 1의 비고 제2호에 따라 선량한도를 다음 각 호와 같이 적용한다.

1. 영 별표 1 제1호 또는 제2호에 해당하는 사람 중 임신한 사실을 사업자에게 보고ㆍ통보하여 임신이 확인된 사람에 대하여는 임신이 확인된 시점부터 출산 시까지 하복부 표면에서의 등가선량한도를 2 mSv로 하고 같은 기간 동안 섭취하는 방사성핵종의 한도는 제7조에서 정하는 연간섭취한도(ALI)의 1/20로 한다. 이때 외부피폭과 내부피폭이 병존한다면 2 mSv 및 ALI/20에 대한 각각의 분율의 합이 1을 초과하지 아니 하여야 한다.

2. 방사성동위원소 등을 제한적 또는 일시적으로 사용하는 경우 일반인에 대한 선량은 연간 선량한도를 초과하지 아니하는 범위 내에서 주당 0.1 mSv 및 시간당 20 μSv까지 허용할 수 있다.

제5조(허용표면오염도) 영 제2조제5호에 따른 허용표면오염도는 그 오염을 제거할 수 있는 경우로서 다음 각 호와 같다.

1. 알파선을 방출하는 방사성물질에 대하여는 0.4 Bq/cm2

2. 알파선을 방출하지 아니하는 방사성물질에 대하여는 4 Bq/cm2

제6조(배출관리기준) ① 영 제2조제12호, 제136조제1항제3호, 「원자로시설 등의 기술기준에 관한 규칙」(이하 “원자로규칙“이라 한다) 제32조제1호나목 및 「방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙」(이하 “방사선규칙“이라 한다) 제10조제3호에서 “원자력안전위원회가 정하는 제한값“이란 다음과 같다.

1. 방사성물질의 종류를 알 수 있고 단일 방사성핵종일 때에는 별표 3의 제1란의 해당 방사성핵종에 대한 제5란과 제8란의 농도

2. 방사성물질의 종류를 알 수 있고 2종 이상의 방사성핵종일 때에는 각 방사성핵종의 농도의 제1호에 따른 농도에 대한 각각의 비율의 합계가 1이 되는 농도

3. 방사성물질의 종류를 알 수 있으나 방사성물질의 일부 또는 전부의 농도를 알 수 없을 때에는 혼합물내 방사성핵종의 배출관리기준중 가장 낮은 값

4. 방사성물질의 종류는 알 수 없으나 혼합물내에 존재하지 않는 방사성핵종이 알려진 경우에는 혼합물내에 존재할 수 있는 방사성핵종의 배출관리기준 중 가장 낮은 값 또는 별표 4의 제1란의 핵종별 각 경우에 대한 제4란과 제6란의 농도

5. 배출관리기준을 산출함에 있어서 배기중 또는 배수중에 자연적으로 존재하는 방사성핵종의 농도는 제외한다.

② 배출관리기준을 적용함에 있어 배기중 또는 배수중 방사성핵종의 허용농도는 1주간의 평균치로 한다. 다만, 부득이한 경우에는 3개월간의 평균치로 갈음할 수 있다.

제7조(연간섭취한도) 영 제2조제13호에서 “원자력안전위원회가 정하는 값”인 연간섭취한도는 다음과 같다.

1. 방사성물질의 종류를 알 수 있고 단일 방사성핵종일 때에는 흡입에 대하여는 별표 3의 제1란의 해당 방사성핵종에 대한 제3란의 연간섭취한도, 경구섭취에 대하여는 제7란의 연간섭취한도

2. 방사성물질의 종류를 알 수 있고 2종 이상의 방사성핵종일 때에는 각 방사성핵종의 흡입 또는 경구섭취량의 제1호에 따른 연간섭취한도에 대한 각각의 비율의 합계가 1이 되는 흡입 또는 경구섭취량

3. 방사성물질의 종류를 알 수 있으나 방사성물질의 일부 또는 전부의 농도를 알 수 없을 때에는 혼합물내 방사성핵종의 연간섭취한도중 가장 낮은 값

4. 방사성물질의 종류는 알 수 없으나 혼합물내에 존재하지 않는 방사성핵종이 알려진 경우에는 혼합물내에 존재할 수 있는 방사성핵종의 연간섭취한도중 가장 낮은 값 또는 흡입에 대하여는 별표 4의 제1란의 핵종별 각 경우에 대한 제2란의 연간섭취한도

5. 연간섭취한도를 산출함에 있어서 자연적으로 존재하는 방사성핵종의 농도는 제외한다.

제8조(유도공기중농도) 영 제2조제14호에서 “원자력안전위원회가 정하는 값”인 유도공기중농도는 다음과 같다.

1. 방사성물질의 종류를 알 수 있고 단일 방사성핵종일 때에는 별표 3의 제1란의 해당 방사성핵종에 대한 제4란의 농도

2. 방사성물질의 종류를 알 수 있고 2종 이상의 방사성핵종일 때에는 각 방사성핵종의 농도의 제1호에 따른 농도에 대한 각각의 비율의 합계가 1이 되는 농도

3. 방사성물질의 종류를 알 수 있으나 방사성물질의 일부 또는 전부의 농도를 알 수 없을 때에는 혼합물내 방사성핵종의 유도공기중농도중 가장 낮은 값

4. 방사성물질의 종류는 알 수 없으나 혼합물내에 존재하지 않는 방사성핵종이 알려진 경우에는 혼합물내에 존재할 수 있는 방사성핵종의 유도공기중농도중 가장 낮은 값 또는 별표 4의 제1란의 핵종별 각 경우에 대한 제3란의 농도

5. 유도공기중농도를 산출함에 있어서 공기 중에 자연적으로 함유되어 있는 방사성핵종의 농도는 제외한다.

제9조(방사성동위원소의 수량 및 농도) 영 제5조에서 “원자력안전위원회가 정하는 수량과 농도”란 별표 5의 제2란의 해당 방사성핵종에 대한 제3란의 수량 및 제4란의 농도를 말한다.

제10조(방사성동위원소의 신고사용대상) 「원자력안전법 시행규칙」(이하 “규칙“이라 한다) 제65조제2호나목에서 “위원회가 정하는 값“이란 별표 5의 제2란의 해당 방사성핵종에 대하여 제3란에 규정된 수량의 10,000배로 한다.

제10조의2(방사성동위원소의 신고대상 용도) 규칙 제65조제1호라목에서 “그 밖에 위원회가 정하여 고시하는 것”이란 다음 각 호와 같다.

1. 휴대형 소화기용량측정용

2. 휴대형 재료성분분석용

3. 밀봉선원 100μCi이하의 휴대형 밀도함수량측정용

제10조의3(방사선발생장치의 신고대상 용도) 규칙 제66조제1호마목에서 “그 밖에 위원회가 정하여 고시하는 것”이란 휴대형 폭발물처리 또는 휴대형 테러방지 검사용을 말한다.

제11조(설비기준 예외규정에 대한 방사성동위원소의 수량) 방사선규칙 제19조제1항제1호, 제4호나목 및 제5호에서 “원자력안전위원회가 정하여 고시하는 것”이란 다음 각 호와 같다.

1. 내화구조 및 불연재료 시설을 요하지 아니하는 한도량은 별표 5의 제2란의 해당 방사성핵종에 대하여 제3란에 규정된 수량의 1,000배

2. 오염검사 또는 배기설비의 설치를 요하지 아니하는 한도량은 별표 5의 제2란의 해당 방사성핵종에 대하여 제3란에 규정된 수량의 100배

제12조(배출시설을 요하지 아니하는 경우) 방사선규칙 제23조제3호 및 제4호의 단서에서 배수설비 및 배기설비의 설치를 요하지 아니하는 경우란 Sr-90 및 알파입자를 방출하는 동위원소를 제외한 방사성동위원소로서 제6조에서 규정한 수량을 초과하지 아니하고 다음 각 호에 해당하는 것을 말한다.

1. 별표 5의 제2란의 해당 방사성핵종에 대하여 제3란에 규정된 수량의 10,000배 이하의 양을 사용하고 배출물의 방사능이 충분히 감쇠될만한 기간 동안 보관한 다음 다량의 물로 희석하여 배출할 때

2. 별표 5의 제2란의 해당 방사성핵종에 대하여 제3란에 규정된 수량의 100배 이하의 양을 사용하고 후드 안의 공기가 작업실로 거꾸로 유출하지 아니하는 후드 및 적절한 용량의 보관용기를 설비하였을 때

3. 제1호와 같은 양의 방사성동위원소를 사용하고 후드의 창을 열었을 때의 공기유입속도가 매분당 15미터 이상인 후드를 마련하였을 때

제13조(차폐물의 설계기준) 방사선규칙 제17조제2항제2호, 제19조제1항제3호, 제27조제1항제2호 및 제33조제1항제1호에 따른 차폐벽이나 차폐물에 대한 설계기준은 다음 각 호와 같다.

1. 사용시설 등의 내부에 사람이 상시 출입하는 장소는 연간 방사선량이 20mSv를 초과하지 아니 하여야 하고 1주당 방사선량은 1 mSv를 초과하지 아니 하여야 한다.

2. 사용시설 등의 경계에 인접하여 사람이 거주하는 구역은 연간 방사선량이 1mSv를 초과하지 아니 하여야 하고 1주당 방사선량은 0.1 mSv를 초과하지 아니하여야 한다.

제14조(방사선 긴급작업시 선량제한) ① 영 제2조제4호의 규정에도 불구하고 영 제136조제1항제3호마목에 따른 긴급작업에 종사하는 자나 사고의 진압 등 피해의 확대를 방지하기 위하여 불가피한 작업에 참여하는 자에 대하여는 유효선량은 0.5 Sv, 피부의 등가선량은 5 Sv까지 허용할 수 있다. 다만, 인명의 구조를 목적으로 하는 긴급작업에 대해서는 이를 적용하지 아니한다.

② 제1항의 작업으로 인한 피폭선량은 개인피폭방사선량에 합산하지 아니 할 수 있다.

제15조(긴급시 방사선작업절차 등) 제14조 및 원자로규칙 제52조제2항에 따른 긴급작업에 적용되는 절차는 다음과 같다.

1. 원자력관계사업자는 방사선 긴급작업으로 인해 예상되는 피폭방사선량을 피할 수 있는 대안이 없거나 현실적으로 불가능한 극히 예외적인 상황일 때에만 이를 승인하여야 한다.

2. 긴급시의 방사선작업은 작업 시작전에 원자력관계사업자(원자력관계사업자의 허가 등을 받은 자가 아닌 경우에는 그 고용주 또는 대리인)의 승인을 서면으로 받아야 한다.

3. 원자력관계사업자는 「원자력안전법」 제91조제2항에 따른 작업에 참여하는 자의 피폭방사선량을 가능한 한 합리적으로 낮게 유지하기 위하여 필요한 방사선방호 조치를 취하여야 한다.

4. 원자력관계사업자는 작업 승인을 하기 전에 해당 작업에 참여하는 자에게 다음 사항을 통보하여야 한다.

가. 계획된 긴급작업의 목적

나. 작업 수행으로 받게 되는 예상 피폭방사선량, 부수적인 잠재적 위험도, 구체적인 방사선 준위 또는 기타 작업 조건

다. 제3호의 방사선방호 조치에 관한 구체적 지침

제16조(환경상의 위해방지) ① 영 제174조제1호에서 “원자력안전위원회가 정하는 기준”이란 기체 및 액체상태의 방사성물질의 제한구역 경계에서의 농도로서 별표 3의 제1란의 해당 방사성핵종에 대한 제5란 및 제8란에서 정하는 농도로 한다.

② 영 제174조제2호에서 “그 밖에 방사선 위해 방지를 위하여 원자력안전위원회가 정하는 기준”이란 다음 각 호와 같다.

1. 해당 시설의 설계에 적용할 기준

가. 기체상태의 방출물에 의한 제한구역 경계에서의 연간선량

1) 감마선에 의한 공기의 흡수선량 : 0.1밀리그레이

2) 베타선에 의한 공기의 흡수선량 : 0.2밀리그레이

3) 외부피폭에 의한 유효선량 : 0.05밀리시버트

4) 외부피폭에 의한 피부등가선량 : 0.15밀리시버트

5) 입자상 방사성물질, 3H, 14C 및 방사성옥소에 의한 인체 장기 등가선량 : 0.15밀리시버트

나. 액체상태의 방출물에 의한 제한구역 경계에서의 연간 선량

1) 유효선량 : 0.03밀리시버트

2) 인체 장기 등가선량 : 0.1밀리시버트

2. 동일부지 내에 다수의 원자력관계시설을 운영하는 경우에 적용할 기준

가. 제한구역 경계에서의 연간 선량

1) 유효선량 : 0.25밀리시버트

2) 갑상샘 등가선량 : 0.75밀리시버트

제17조(보고방법 등) ① 규칙 제127조 관련 별표 5의 제5호에 따른 보고 중 판매를 제외한 보고는 방사성동위원소 허가사용자는 별지 제1호서식 및 별지 제2호서식에 의하며 방사선발생장치 허가사용자는 별지 제3호서식에 따른다.

② 규칙 제127조 관련 별표 5의 제6호에 따른 보고는 별지 제4호서식, 별지 제4호의2서식, 별지 제4호의3서식 및 별지 제4호의4서식에 따른다.

③ 규칙 제127조 관련 별표 5의 제5호에 따른 판매현황 보고는 방사성동위원소 허가사용자는 별지 제5호서식 및 별지 제6호서식에 의하며 방사선발생장치 허가사용자는 별지 제7호서식에 따른다.

④ 규칙 제127조 관련 별표 5의 제5호에 따른 방사성동위원소 생산현황 보고는 별지 제8호서식 및 별지 제9호서식에 의하며 방사선발생장치 생산현황 보고는 별지 제10호서식에 따른다.

⑤ 제1항, 제3항 및 제4항의 보고는 통합정보망을 이용하여야 한다. 다만, 원자력안전위원회가 인정하는 부득이한 경우 서면으로 보고할 수 있다.

⑥ 제2항의 보고는 위원회가 지정한 수탁기관의 전산망을 이용하여 보고할 수 있다.

제18조(재검토기한) 원자력안전위원회는 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2025년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여야 한다.

부      칙

제1조(시행일) 이 고시는 2025년 4월 23일부터 시행한다

[별표 1]

방사선 가중치1(제2조제5호 관련)

종류 및 에너지 범위	방사선 가중치(WR)
◦광자(전에너지)	1
◦전자 및 뮤온(전에너지)2	1
◦중성자, 에너지 < 10 keV	5
10 keV - 100 keV	10
100 keV - 2 MeV	20
2 MeV - 20 MeV	10
> 20 MeV	5
◦반조양자이외의 양자 (에너지>2 MeV)	5
◦알파입자, 핵분열 파편, 무거운 원자핵	20

1. 모든 값은 신체에 입사하는 방사선에 대한 것이며 신체내 선원의 경우는 선원으로부터 방출되는 방사선에 대한 것이다.

2. DNA에 결합된 원자핵들로부터 방출되는 오제전자는 제외된다.

[별표 2]

조직 가중치1(제2조제6호 관련)

조직 또는 장기	조직가중치(WT)	조직 또는 장기	조직가중치(WT)
생식선	0.20	간	0.05
골수(적색)	0.12	식 도	0.05
대 장	0.12	갑상선	0.05
폐	0.12	피 부	0.01
위	0.12	뼈표면	0.01
방 광	0.05	기타 조직	0.052.3
유 방	0.05

1. 이 수치들은 남녀 동수, 광범위한 연령층의 기준 인구집단으로부터 도출된 것이다. 이 값들은 유효선량을 정의할 때 작업자 또는 전 인구, 남녀 어느 쪽에 대해서도 적용된다.

2. 계산목적을 위하여 기타 조직은 다음의 추가 조직 및 장기로 구성된다. 즉, 부신, 뇌, 대장 상부, 소장, 콩팥, 근육, 췌장, 비장, 흉선 및 자궁이 된다. 이 목록에는 선택적으로 방사선피폭이 있을 법한 장기가 포함되어 있다. 목록 중의 어떤 장기는 암유발에 높은 감수성을 가진 것으로 알려져 있다. 만약, 다른 조직이나 장기가 암유발의 현저한 리스크를 갖는 것이 후에 확인된다면, 그들은 구체적인 WT값과 함께 목록에 포함되거나 혹은 기타조직을 구성하는 추가 목록에 포함될 것이다. 기타 조직에는 선택적으로 방사선에 피폭하는 다른 조직 또는 장기도 포함될 수 있다.

3. 기타 조직 중의 하나가 위 “표”의 12개 기관 중의 최고선량을 초과한 등가선량을 받은 예외적인 경우에는, 그 조직 또는 장기에 가중치 0.025를 적용하고, 그 이외의 나머지 기타 조직 또는 장기에 대한 평균선량에 0.025의 가중치를 적용한다.

[별표 3]

방사성물질의 연간섭취한도, 유도공기중농도 및 배출관리기준 (제6조, 제7조, 제8조 및 제16조 관련)

1 란	2 란	3 란	4 란	5 란	6 란	7 란	8 란
핵 종	흡 입				섭 취
	화학적 형태	연간 섭취한도	유도 공기중농도	배기중의 배출관리기준	화학적 형태	연간 섭취한도	배수중의 배출관리기준
		Bq	Bq/m3	Bq/m3		Bq	Bq/m3
Hydrogen
H-3	G, 삼중수소가 결합된 물 (피부흡수 포함)	1E+09	3E+05	3E+03	삼중수소가 결합된 물	1E+09	4E+07
	G, 유기적으로 결합된 삼중수소	5E+08	2E+05	2E+03	유기적으로 결합된 삼중수소	5E+08	2E+07
	G, 원소상태의 삼중수소	1E+13	5E+09	4E+07
	G, 삼중수소가 결합된 메탄	1E+11	5E+07	4E+05
Beryllium
Be-7	M, 기타 모든 화합물	5E+08	2E+05	1E+03	모든 화합물	7E+08	2E+07
	S, 산화물, 할로겐화물 및 질산염	4E+08	2E+05	1E+03
Be-10	M, Be-7과 동일	3E+06	1E+03	8E+00	Be-7과 동일	2E+07	6E+05
	S, Be-7과 동일	1E+06	4E+02	2E+00
Carbon
C-11	G, 증기	6E+09	3E+06	2E+04	표지 유기화합물	8E+08	3E+07
	G, 이산화물	9E+09	4E+06	3E+04
	G, 일산화물	2E+10	7E+06	6E+04
C-14	G, 증기	3E+07	1E+04	1E+02	표지 유기화합물	3E+07	1E+06
	G, 이산화물	3E+09	1E+06	1E+04
	G, 일산화물	3E+10	1E+07	9E+04
Fluorine
F-18	F; H, Li, Na, K, Rb, Cs, 및 Fr 원소와의 불화물	4E+08	2E+05	2E+03	모든 화합물	4E+08	1E+07
	M; Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra, Al, Ga, In, Tl, As, Sb, Bi, Fe, Ru, Os, Co, Ni, Pd, Pt, Cu, Ag, Au, Zn, Cd, Hg, Sc, Y, Ti, Zr, V, Nb, Ta, Mn, Tc 및 RE 원소와의 불화물	2E+08	9E+04	1E+03
	S; 란탄계열 불화물 (Lantanum Fluoride)	2E+08	9E+04	1E+03
Sodium
Na-22	F, 모든 화합물	1E+07	4E+03	5E+01	모든 화합물	6E+06	2E+05
Na-24	F, 모든 화합물	4E+07	2E+04	2E+02	Na-22와 동일	5E+07	2E+06
Magnesium
Mg-28	F, 기타 모든 화합물	2E+07	8E+03	1E+02	모든 화합물	9E+06	3E+05
	M, 산화물, 수산화물, 탄화물, 할로겐화물 및 질산염	1E+07	5E+03	6E+01
Aluminium
Al-26	F, 기타 모든 화합물	1E+06	6E+02	6E+00	모든 화합물	6E+06	2E+05
	M, 산화물, 수산화물, 탄화물, 할로겐화물, 질산염 및 금속 알루미늄	2E+06	7E+02	4E+00

1 란	2 란	3 란	4 란	5 란	6 란	7 란	8 란
핵 종	흡 입				섭 취
	화학적 형태	연간 섭취한도	유도 공기중농도	배기중의 배출관리기준	화학적 형태	연간 섭취한도	배수중의 배출관리기준
		Bq	Bq/m3	Bq/m3		Bq	Bq/m3
Silicon
Si-31	F, 기타 모든 화합물	4E+08	2E+05	2E+03	모든 화합물	1E+08	4E+06
	M, 산화물, 수산화물, 탄화물 및 질산염	2E+08	8E+04	9E+02
	S, 알루미노규산염 유리 에어로졸	2E+08	8E+04	9E+02
Si-32	F, Si-31과 동일	5E+06	2E+03	2E+01	Si-31과 동일	4E+07	1E+06
	M, Si-31과 동일	2E+06	9E+02	5E+00
	S, Si-31과 동일	4E+05	2E+02	6E-01
Phosphorus
P-32	F, 기타 모든 화합물	2E+07	8E+03	9E+01	모든 화합물	8E+06	3E+05
	M; Zn2+, S3+, Mg2+, Fe3+, Bi3+ 및 란탄계열 원소와의 인산염	7E+06	3E+03	2E+01
P-33	F, P-32와 동일	1E+08	6E+04	7E+02	P-32와 동일	8E+07	3E+06
	M, P-32와 동일	2E+07	6E+03	5E+01
Sulphur
S-35	F, 황화물 및 황산염 (제거성분류 M에 제시된 원소를 제외한 기타)	3E+08	1E+05	1E+03	무기화합물	1E+08	5E+06
(inorganic)	M, 황 원소, 황화물(Sr, Ba, Ge, Sn, Pb, As, Sb, Bi, Cu, Ag, Au, Zn, Cd, Hg, W 및 Mo 원소와 결합) 및 황산염(Ca, Sr, Ba, Ra, As, Sb 및 Bi 원소와 결합)	2E+07	8E+03	5E+01	황 원소	1E+08	4E+06
	G, 이황화물	3E+07	1E+04	1E+02	유기 황	3E+07	9E+05
	G, 이산화물	2E+08	8E+04	6E+02
Chlorine
Cl-36	F; H, Li, Na, K, Rb, Cs 및 Fr 원소와의 염화물	4E+07	2E+04	2E+02	모든 화합물	2E+07	7E+05
	M; 란탄계열 원소, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra, Al, Ga, In, Tl, Ge, Sn, Pb, As, Sb, Bi, Fe, Ru, Os, Co, Rh, Ir, Ni, Pd, Pt, Cu, Ag, Au, Zn, Cd, Hg, Sc, Y, Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Cr, Mo, W, Mn, Tc 및 Re 원소와의 염화물	4E+06	2E+03	1E+01
Cl-38	F, Cl-36과 동일	4E+08	2E+05	3E+03	Cl-36과 동일	2E+08	6E+06
	M, Cl-36과 동일	3E+08	1E+05	1E+03
Cl-39	F, Cl-36과 동일	4E+08	2E+05	3E+03	Cl-36과 동일	2E+08	8E+06
	M, Cl-36과 동일	3E+08	1E+05	1E+03
Argon
Ar-37	불활성 기체		6E+10	7E+08
Ar-39	불활성 기체		2E+07	2E+05
Ar-41	불활성 기체		5E+04	5E+02

1 란	2 란	3 란	4 란	5 란	6 란	7 란	8 란
핵 종	흡 입				섭 취
	화학적 형태	연간 섭취한도	유도 공기중농도	배기중의 배출관리기준	화학적 형태	연간 섭취한도	배수중의 배출관리기준
		Bq	Bq/m3	Bq/m3		Bq	Bq/m3
Potassium
K-40	F, 모든 화합물	7E+06	3E+03	3E+01	모든 화합물	3E+06	1E+05
K-42	F, 모든 화합물	1E+08	4E+04	5E+02	K-40과 동일	5E+07	2E+06
K-43	F, 모든 화합물	8E+07	3E+04	5E+02	K-40과 동일	8E+07	3E+06
K-44	F, 모든 화합물	5E+08	2E+05	3E+03	K-40과 동일	2E+08	8E+06
K-45	F, 모든 화합물	7E+08	3E+05	4E+03	K-40과 동일	4E+08	1E+07
Calcium
Ca-41	M, 모든 화합물	1E+08	4E+04	4E+02	모든 화합물	7E+07	2E+06
Ca-45	M, 모든 화합물	9E+06	4E+03	3E+01	Ca-41과 동일	3E+07	9E+05
Ca-47	M, 모든 화합물	1E+07	4E+03	4E+01	Ca-41과 동일	1E+07	4E+05
Scandium
Sc-43	S, 모든 화합물	1E+08	5E+04	6E+02	모든 화합물	1E+08	4E+06
Sc-44	S, 모든 화합물	7E+07	3E+04	4E+02	Sc-43과 동일	6E+07	2E+06
Sc-44m	S, 모든 화합물	1E+07	4E+03	5E+01	Sc-43과 동일	8E+06	3E+05
Sc-46	S, 모든 화합물	4E+06	2E+03	1E+01	Sc-43과 동일	1E+07	5E+05
Sc-47	S, 모든 화합물	3E+07	1E+04	1E+02	Sc-43과 동일	4E+07	1E+06
Sc-48	S, 모든 화합물	1E+07	5E+03	6E+01	Sc-43과 동일	1E+07	4E+05
Sc-49	S, 모든 화합물	3E+08	1E+05	2E+03	Sc-43과 동일	2E+08	8E+06
Titanium
Ti-44	F, 기타 모든 화합물	3E+05	1E+02	1E+00	모든 화합물	3E+06	1E+05
	M, 산화물, 수산화물, 탄화물, 할로겐화물 및 질산염	7E+05	3E+02	2E+00
	S, 티탄산 스트론튬 (SrTiO3)	3E+05	1E+02	6E-01
Ti-45	F, Ti-44와 동일	2E+08	1E+05	2E+03	Ti-44와 동일	1E+08	5E+06
	M, Ti-44와 동일	1E+08	6E+04	8E+02
	S, Ti-44와 동일	1E+08	6E+04	7E+02
Vanadium
V-47	F, 기타 모든 화합물	6E+08	3E+05	4E+03	모든 화합물	3E+08	1E+07
	M, 산화물, 수산화물, 탄화물 및 할로겐화물	4E+08	2E+05	2E+03
V-48	F, V-47과 동일	1E+07	5E+03	6E+01	V-47과 동일	1E+07	3E+05
	M, V-47과 동일	7E+06	3E+03	3E+01
V-49	F, V-47과 동일	8E+08	3E+05	3E+03	V-47과 동일	1E+09	4E+07
	M, V-47과 동일	9E+08	4E+05	2E+03
Chromium
Cr-48	F, 기타 모든 화합물	1E+08	5E+04	7E+02	6가 화합물	1E+08	3E+06
	M, 할로겐화물 및 질산염	9E+07	4E+04	3E+02	3가 화합물	1E+08	3E+06
	S, 산화물 및 수산화물	8E+07	3E+04	3E+02
Cr-49	F, Cr-48과 동일	6E+08	2E+05	3E+03	Cr-48과 동일	3E+08	1E+07
	M, Cr-48과 동일	4E+08	1E+05	2E+03	Cr-48과 동일	3E+08	1E+07
	S, Cr-48과 동일	3E+08	1E+05	2E+03
Cr-51	F, Cr-48과 동일	7E+08	3E+05	3E+03	Cr-48과 동일	5E+08	2E+07
	M, Cr-48과 동일	6E+08	2E+05	2E+03	Cr-48과 동일	5E+08	2E+07
	S, Cr-48과 동일	6E+08	2E+05	2E+03
Manganese
Mn-51	F, 기타 모든 화합물	5E+08	2E+05	3E+03	모든 화합물	2E+08	7E+06
	M, 산화물, 수산화물, 할로겐화물 및 질산염	3E+08	1E+05	2E+03

1 란	2 란	3 란	4 란	5 란	6 란	7 란	8 란
핵 종	흡 입				섭 취
	화학적 형태	연간 섭취한도	유도 공기중농도	배기중의 배출관리기준	화학적 형태	연간 섭취한도	배수중의 배출관리기준
		Bq	Bq/m3	Bq/m3		Bq	Bq/m3
Mn-52	F, Mn-51과 동일	1E+07	5E+03	7E+01	Mn-51과 동일	1E+07	4E+05
	M, Mn-51과 동일	1E+07	5E+03	5E+01
Mn-52m	F, Mn-51과 동일	6E+08	2E+05	3E+03	Mn-51과 동일	3E+08	1E+07
	M, Mn-51과 동일	4E+08	2E+05	2E+03
Mn-53	F, Mn-51과 동일	6E+08	2E+05	2E+03	Mn-51과 동일	7E+08	2E+07
	M, Mn-51과 동일	6E+08	2E+05	1E+03
Mn-54	F, Mn-51과 동일	2E+07	8E+03	8E+01	Mn-51과 동일	3E+07	1E+06
	M, Mn-51과 동일	2E+07	7E+03	5E+01
Mn-56	F, Mn-51과 동일	2E+08	7E+04	1E+03	Mn-51과 동일	8E+07	3E+06
	M, Mn-51과 동일	1E+08	4E+04	5E+02
Iron
Fe-52	F, 기타 모든 화합물	3E+07	1E+04	2E+02	모든 화합물	1E+07	5E+05
	M, 산화물, 수산화물 및 할로겐화물	2E+07	9E+03	1E+02
Fe-55	F, Fe-52와 동일	2E+07	9E+03	9E+01	Fe-52와 동일	6E+07	2E+06
	M, Fe-52와 동일	6E+07	3E+04	2E+02
Fe-59	F, Fe-52와 동일	7E+06	3E+03	3E+01	Fe-52와 동일	1E+07	4E+05
	M, Fe-52와 동일	6E+06	3E+03	2E+01
Fe-60	F, Fe-52와 동일	6E+04	3E+01	2E-01	Fe-52와 동일	2E+05	6E+03
	M, Fe-52와 동일	2E+05	7E+01	5E-01
Cobalt
Co-55	M, 기타 모든 화합물	3E+07	1E+04	1E+02	기타 모든 화합물	2E+07	7E+05
	S, 산화물, 수산화물, 할로겐화물 및 질산염	2E+07	1E+04	1E+02	산화물, 수산화물 및 무기화합물	2E+07	6E+05
Co-56	M, Co-55와 동일	5E+06	2E+03	2E+01	Co-55와 동일	8E+06	3E+05
	S, Co-55와 동일	4E+06	2E+03	1E+01	Co-55와 동일	9E+06	3E+05
Co-57	M, Co-55와 동일	5E+07	2E+04	1E+02	Co-55와 동일	1E+08	3E+06
	S, Co-55와 동일	3E+07	1E+04	7E+01	Co-55와 동일	1E+08	4E+06
Co-58	M, Co-55와 동일	1E+07	6E+03	5E+01	Co-55와 동일	3E+07	9E+05
	S, Co-55와 동일	1E+07	5E+03	3E+01	Co-55와 동일	3E+07	1E+06
Co-58m	M, Co-55와 동일	1E+09	6E+05	5E+03	Co-55와 동일	8E+08	3E+07
	S, Co-55와 동일	1E+09	5E+05	4E+03	Co-55와 동일	8E+08	3E+07
Co-60	M, Co-55와 동일	3E+06	1E+03	7E+00	Co-55와 동일	6E+06	2E+05
	S, Co-55와 동일	1E+06	5E+02	2E+00	Co-55와 동일	8E+06	3E+05
Co-60m	M, Co-55와 동일	2E+10	7E+06	6E+04	Co-55와 동일	1E+10	4E+08
	S, Co-55와 동일	2E+10	7E+06	5E+04	Co-55와 동일	1E+10	4E+08
Co-61	M, Co-55와 동일	3E+08	1E+05	1E+03	Co-55와 동일	3E+08	9E+06
	S, Co-55와 동일	3E+08	1E+05	1E+03	Co-55와 동일	3E+08	9E+06
Co-62m	M, Co-55와 동일	6E+08	2E+05	3E+03	Co-55와 동일	4E+08	1E+07
	S, Co-55와 동일	5E+08	2E+05	3E+03	Co-55와 동일	4E+08	1E+07
Nickel
Ni-56	F, 기타 모든 화합물	3E+07	1E+04	1E+02	모든 화합물	2E+07	8E+05
	M, 산화물, 수산화물 및 탄화물	2E+07	9E+03	8E+01
	G, 카르보닐 화합물	2E+07	7E+03	6E+01
Ni-57	F, Ni-56과 동일	4E+07	2E+04	2E+02	Ni-56과 동일	2E+07	8E+05
	M, Ni-56과 동일	3E+07	1E+04	1E+02
	G, Ni-56과 동일	4E+07	1E+04	1E+02
Ni-59	F, Ni-56과 동일	9E+07	4E+04	4E+02	Ni-56과 동일	3E+08	1E+07
	M, Ni-56과 동일	2E+08	9E+04	5E+02
	G, Ni-56과 동일	2E+07	1E+04	8E+01

1 란	2 란	3 란	4 란	5 란	6 란	7 란	8 란
핵 종	흡 입				섭 취
	화학적 형태	연간 섭취한도	유도 공기중농도	배기중의 배출관리기준	화학적 형태	연간 섭취한도	배수중의 배출관리기준
		Bq	Bq/m3	Bq/m3		Bq	Bq/m3
Ni-63	F, Ni-56과 동일	4E+07	2E+04	2E+02	Ni-56과 동일	1E+08	5E+06
	M, Ni-56과 동일	6E+07	3E+04	2E+02
	G, Ni-56과 동일	1E+07	4E+03	3E+01
Ni-65	F, Ni-56과 동일	3E+08	1E+05	2E+03	Ni-56과 동일	1E+08	4E+06
	M, Ni-56과 동일	2E+08	6E+04	8E+02
	G, Ni-56과 동일	6E+07	2E+04	2E+02
Ni-66	F, Ni-56과 동일	3E+07	1E+04	2E+02	Ni-56과 동일	7E+06	2E+05
	M, Ni-56과 동일	1E+07	4E+03	4E+01
	G, Ni-56과 동일	1E+07	5E+03	4E+01
Copper
Cu-60	F, 기타 모든 무기화합물	5E+08	2E+05	3E+03	모든 화합물	3E+08	1E+07
	M, 황화물, 할로겐화물 및 질산염	3E+08	1E+05	2E+03
	S, 산화물 및 수산화물	3E+08	1E+05	2E+03
Cu-61	F, Cu-60과 동일	3E+08	1E+05	2E+03	Cu-60과 동일	2E+08	6E+06
	M, Cu-60과 동일	2E+08	7E+04	9E+02
	S, Cu-60과 동일	2E+08	7E+04	9E+02
Cu-64	F, Cu-60과 동일	3E+08	1E+05	2E+03	Cu-60과 동일	2E+08	6E+06
	M, Cu-60과 동일	1E+08	6E+04	6E+02
	S, Cu-60과 동일	1E+08	6E+04	6E+02
Cu-67	F, Cu-60과 동일	1E+08	5E+04	6E+02	Cu-60과 동일	6E+07	2E+06
	M, Cu-60과 동일	4E+07	2E+04	1E+02
	S, Cu-60과 동일	3E+07	1E+04	1E+02
Zinc
Zn-62	S, 모든 화합물	3E+07	1E+04	1E+02	모든 화합물	2E+07	7E+05
Zn-63	S, Zn-62와 동일	3E+08	1E+05	2E+03	Zn-62와 동일	3E+08	9E+06
Zn-65	S, Zn-62와 동일	7E+06	3E+03	2E+01	Zn-62와 동일	5E+06	2E+05
Zn-69	S, Zn-62와 동일	5E+08	2E+05	2E+03	Zn-62와 동일	6E+08	2E+07
Zn-69m	S, Zn-62와 동일	6E+07	3E+04	3E+02	Zn-62와 동일	6E+07	2E+06
Zn-71m	S, Zn-62와 동일	8E+07	3E+04	4E+02	Zn-62와 동일	8E+07	3E+06
Zn-72	S, Zn-62와 동일	1E+07	6E+03	6E+01	Zn-62와 동일	1E+07	5E+05
Gallium
Ga-65	F, 기타 모든 화합물	1E+09	4E+05	6E+03	모든 화합물	5E+08	2E+07
	M, 산화물, 수산화물, 탄화물, 할로겐화물 및 질산염	7E+08	3E+05	4E+03
Ga-66	F, Ga-65와 동일	4E+07	2E+04	3E+02	Ga-65와 동일	2E+07	6E+05
	M, Ga-65와 동일	3E+07	1E+04	2E+02
Ga-67	F, Ga-65와 동일	2E+08	8E+04	1E+03	Ga-65와 동일	1E+08	4E+06
	M, Ga-65와 동일	7E+07	3E+04	3E+02
Ga-68	F, Ga-65와 동일	4E+08	2E+05	2E+03	Ga-65와 동일	2E+08	7E+06
	M, Ga-65와 동일	2E+08	1E+05	1E+03
Ga-70	F, Ga-65와 동일	1E+09	5E+05	7E+03	Ga-65와 동일	6E+08	2E+07
	M, Ga-65와 동일	8E+08	3E+05	4E+03
Ga-72	F, Ga-65와 동일	4E+07	1E+04	2E+02	Ga-65와 동일	2E+07	6E+05
	M, Ga-65와 동일	2E+07	1E+04	1E+02
Ga-73	F, Ga-65와 동일	2E+08	8E+04	1E+03	Ga-65와 동일	8E+07	3E+06
	M, Ga-65와 동일	1E+08	4E+04	5E+02
Germanium
Ge-66	F, 기타 모든 화합물	2E+08	8E+04	1E+03	모든 화합물	2E+08	7E+06
	M, 산화물, 황화물 및 할로겐화물	2E+08	6E+04	8E+02

1 란	2 란	3 란	4 란	5 란	6 란	7 란	8 란
핵 종	흡 입				섭 취
	화학적 형태	연간 섭취한도	유도 공기중농도	배기중의 배출관리기준	화학적 형태	연간 섭취한도	배수중의 배출관리기준
		Bq	Bq/m3	Bq/m3		Bq	Bq/m3
Ge-67	F, Ge-66과 동일	7E+08	3E+05	4E+03	Ge-66과 동일	3E+08	1E+07
	M, Ge-66과 동일	5E+08	2E+05	3E+03
Ge-68	F, Ge-66과 동일	2E+07	1E+04	1E+02	Ge-66과 동일	2E+07	5E+05
	M, Ge-66과 동일	3E+06	1E+03	5E+00
Ge-69	F, Ge-66과 동일	8E+07	3E+04	5E+02	Ge-66과 동일	8E+07	3E+06
	M, Ge-66과 동일	5E+07	2E+04	2E+02
Ge-71	F, Ge-66과 동일	3E+09	1E+06	1E+04	Ge-66과 동일	2E+09	6E+07
	M, Ge-66과 동일	2E+09	8E+05	7E+03
Ge-75	F, Ge-66과 동일	7E+08	3E+05	4E+03	Ge-66과 동일	4E+08	1E+07
	M, Ge-66과 동일	4E+08	2E+05	2E+03
Ge-77	F, Ge-66과 동일	8E+07	3E+04	5E+02	Ge-66과 동일	6E+07	2E+06
	M, Ge-66과 동일	4E+07	2E+04	2E+02
Ge-78	F, Ge-66과 동일	2E+08	1E+05	1E+03	Ge-66과 동일	2E+08	6E+06
	M, Ge-66과 동일	1E+08	6E+04	7E+02
Arsenic
As-69	M, 모든 화합물	6E+08	2E+05	3E+03	모든 화합물	4E+08	1E+07
As-70	M, As-69와 동일	2E+08	7E+04	1E+03	As-69와 동일	2E+08	5E+06
As-71	M, As-69와 동일	4E+07	2E+04	2E+02	As-69와 동일	4E+07	1E+06
As-72	M, As-69와 동일	2E+07	6E+03	8E+01	As-69와 동일	1E+07	4E+05
As-73	M, As-69와 동일	3E+07	1E+04	7E+01	As-69와 동일	8E+07	3E+06
As-74	M, As-69와 동일	1E+07	5E+03	3E+01	As-69와 동일	2E+07	5E+05
As-76	M, As-69와 동일	2E+07	9E+03	9E+01	As-69와 동일	1E+07	4E+05
As-77	M, As-69와 동일	5E+07	2E+04	2E+02	As-69와 동일	5E+07	2E+06
As-78	M, As-69와 동일	1E+08	6E+04	8E+02	As-69와 동일	1E+08	3E+06
Selenium
Se-70	F, 기타 모든 무기화합물	2E+08	1E+05	2E+03	기타 모든 화합물	2E+08	6E+06
	M, 셀레늄 원소, 산화물, 수산화물 및 탄화물	2E+08	7E+04	1E+03	셀레늄 원소 및 셀렌화물	1E+08	5E+06
Se-73	F, Se-70과 동일	1E+08	6E+04	8E+02	Se-70과 동일	1E+08	3E+06
	M, Se-70과 동일	8E+07	3E+04	4E+02	Se-70과 동일	5E+07	2E+06
Se-73m	F, Se-70과 동일	1E+09	5E+05	7E+03	Se-70과 동일	7E+08	2E+07
	M, Se-70과 동일	7E+08	3E+05	4E+03	Se-70과 동일	5E+08	2E+07
Se-75	F, Se-70과 동일	1E+07	6E+03	7E+01	Se-70과 동일	8E+06	3E+05
	M, Se-70과 동일	1E+07	5E+03	5E+01	Se-70과 동일	5E+07	2E+06
Se-79	F, Se-70과 동일	1E+07	5E+03	6E+01	Se-70과 동일	7E+06	2E+05
	M, Se-70과 동일	6E+06	3E+03	2E+01	Se-70과 동일	5E+07	2E+06
Se-81	F, Se-70과 동일	1E+09	6E+05	8E+03	Se-70과 동일	7E+08	3E+07
	M, Se-70과 동일	8E+08	3E+05	5E+03	Se-70과 동일	7E+08	3E+07
Se-81m	F, Se-70과 동일	7E+08	3E+05	4E+03	Se-70과 동일	4E+08	1E+07
	M, Se-70과 동일	3E+08	1E+05	1E+03	Se-70과 동일	3E+08	1E+07
Se-83	F, Se-70과 동일	6E+08	2E+05	4E+03	Se-70과 동일	4E+08	1E+07
	M, Se-70과 동일	4E+08	2E+05	2E+03	Se-70과 동일	4E+08	1E+07
Bromine
Br-74	F; H, Li, Na, K, Rb, Cs 및 Fr 원소와의 브롬화물	4E+08	2E+05	2E+03	모든 화합물	2E+08	8E+06
	M; 란탄계열 원소, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra, Al, Ga, In, Tl, Ge, Sn, Pb, As, Sb, Bi, Fe, Ru, Os, Co, Rh, Ir, Ni, Pd, Pt, Cu, Ag, Au, Zn, Cd, Hg, Sc, Y, Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Mn, Tc 및 Re 원소와의 브롬화물	3E+08	1E+05	2E+03

1 란	2 란	3 란	4 란	5 란	6 란	7 란	8 란
핵 종	흡 입				섭 취
	화학적 형태	연간 섭취한도	유도 공기중농도	배기중의 배출관리기준	화학적 형태	연간 섭취한도	배수중의 배출관리기준
		Bq	Bq/m3	Bq/m3		Bq	Bq/m3
Br-74m	F, Br-74과 동일	3E+08	1E+05	2E+03	Br-74와 동일	1E+08	5E+06
	M, Br-74과 동일	2E+08	8E+04	1E+03
Br-75	F, Br-74과 동일	4E+08	1E+05	2E+03	Br-74와 동일	3E+08	9E+06
	M, Br-74과 동일	2E+08	1E+05	1E+03
Br-76	F, Br-74과 동일	4E+07	2E+04	3E+02	Br-74와 동일	4E+07	1E+06
	M, Br-74과 동일	3E+07	1E+04	2E+02
Br-77	F, Br-74과 동일	2E+08	7E+04	1E+03	Br-74와 동일	2E+08	7E+06
	M, Br-74과 동일	2E+08	6E+04	8E+02
Br-80	F, Br-74과 동일	2E+09	8E+05	1E+04	Br-74와 동일	6E+08	2E+07
	M, Br-74과 동일	1E+09	5E+05	7E+03
Br-80m	F, Br-74과 동일	3E+08	1E+05	2E+03	Br-74와 동일	2E+08	6E+06
	M, Br-74과 동일	2E+08	8E+04	9E+02
Br-82	F, Br-74과 동일	3E+07	1E+04	2E+02	Br-74와 동일	4E+07	1E+06
	M, Br-74과 동일	2E+07	9E+03	1E+02
Br-83	F, Br-74과 동일	7E+08	3E+05	4E+03	Br-74와 동일	5E+08	2E+07
	M, Br-74과 동일	3E+08	1E+05	1E+03
Br-84	F, Br-74과 동일	5E+08	2E+05	3E+03	Br-74와 동일	2E+08	8E+06
	M, Br-74과 동일	3E+08	1E+05	2E+03
Krypton
Kr-74	불활성 기체		5E+04	6E+02
Kr-76	불활성 기체		2E+05	2E+03
Kr-77	불활성 기체		6E+04	7E+02
Kr-79	불활성 기체		2E+05	3E+03
Kr-81	불활성 기체		1E+07	1E+05
Kr-83m	불활성 기체		1E+09	1E+07
Kr-85	불활성 기체		1E+07	1E+05
Kr-85m	불활성 기체		4E+05	5E+03
Kr-87	불활성 기체		7E+04	8E+02
Kr-88	불활성 기체		3E+04	3E+02
Rubidium
Rb-79	F, 모든 화합물	7E+08	3E+05	4E+03	모든 화합물	4E+08	1E+07
Rb-81	F, Rb-79와 동일	3E+08	1E+05	2E+03	Rb-78와 동일	4E+08	1E+07
Rb-81m	F, Rb-79와 동일	2E+09	6E+05	1E+04	Rb-78와 동일	2E+09	7E+07
Rb-82m	F, Rb-79와 동일	9E+07	4E+04	6E+02	Rb-78와 동일	2E+08	5E+06
Rb-83	F, Rb-79와 동일	2E+07	8E+03	1E+02	Rb-78와 동일	1E+07	4E+05
Rb-84	F, Rb-79와 동일	1E+07	6E+03	6E+01	Rb-78와 동일	7E+06	2E+05
Rb-86	F, Rb-79와 동일	2E+07	6E+03	7E+01	Rb-78와 동일	7E+06	2E+05
Rb-87	F, Rb-79와 동일	3E+07	1E+04	1E+02	Rb-78와 동일	1E+07	5E+05
Rb-88	F, Rb-79와 동일	7E+08	3E+05	4E+03	Rb-78와 동일	2E+08	8E+06
Rb-89	F, Rb-79와 동일	8E+08	3E+05	5E+03	Rb-78와 동일	4E+08	1E+07
Strontium
Sr-80	F, 기타 모든 화합물	2E+08	6E+04	9E+02	기타 모든 화합물	6E+07	2E+06
	S, 티탄산 스트론튬 (SrTiO3)	1E+08	4E+04	5E+02	티탄산 스트론튬(SrTiO3)	6E+07	2E+06
Sr-81	F, Sr-80과 동일	5E+08	2E+05	3E+03	Sr-80과 동일	3E+08	9E+06
	S, Sr-80과 동일	3E+08	1E+05	2E+03	Sr-80과 동일	3E+08	9E+06
Sr-82	F, Sr-80과 동일	6E+06	3E+03	3E+01	Sr-80과 동일	3E+06	1E+05
	S, Sr-80과 동일	3E+06	1E+03	7E+00	Sr-80과 동일	3E+06	1E+05
Sr-83	F, Sr-80과 동일	7E+07	3E+04	4E+02	Sr-80과 동일	4E+07	1E+06
	S, Sr-80과 동일	4E+07	2E+04	2E+02	Sr-80과 동일	3E+07	1E+06
Sr-85	F, Sr-80과 동일	4E+07	1E+04	2E+02	Sr-80과 동일	4E+07	1E+06
	S, Sr-80과 동일	3E+07	1E+04	9E+01	Sr-80과 동일	6E+07	2E+06

1 란	2 란	3 란	4 란	5 란	6 란	7 란	8 란
핵 종	흡 입				섭 취
	화학적 형태	연간 섭취한도	유도 공기중농도	배기중의 배출관리기준	화학적 형태	연간 섭취한도	배수중의 배출관리기준
		Bq	Bq/m3	Bq/m3		Bq	Bq/m3
Sr-85m	F, Sr-80과 동일	4E+09	1E+06	2E+04	Sr-80과 동일	3E+09	1E+08
	S, Sr-80과 동일	3E+09	1E+06	2E+04	Sr-80과 동일	3E+09	1E+08
Sr-87m	F, Sr-80과 동일	9E+08	4E+05	6E+03	Sr-80과 동일	7E+08	2E+07
	S, Sr-80과 동일	6E+08	2E+05	3E+03	Sr-80과 동일	6E+08	2E+07
Sr-89	F, Sr-80과 동일	1E+07	6E+03	7E+01	Sr-80과 동일	8E+06	3E+05
	S, Sr-80과 동일	4E+06	1E+03	9E+00	Sr-80과 동일	9E+06	3E+05
Sr-90	F, Sr-80과 동일	7E+05	3E+02	3E+00	Sr-80과 동일	7E+05	2E+04
	S, Sr-80과 동일	3E+05	1E+02	5E-01	Sr-80과 동일	7E+06	3E+05
Sr-91	F, Sr-80과 동일	7E+07	3E+04	4E+02	Sr-80과 동일	3E+07	1E+06
	S, Sr-80과 동일	4E+07	1E+04	2E+02	Sr-80과 동일	3E+07	9E+05
Sr-92	F, Sr-80과 동일	1E+08	5E+04	6E+02	Sr-80과 동일	5E+07	2E+06
	S, Sr-80과 동일	6E+07	2E+04	3E+02	Sr-80과 동일	4E+07	1E+06
Yttrium
Y-86	M, 기타 모든 화합물	3E+07	1E+04	1E+02	모든 화합물	2E+07	7E+05
	S, 산화물 및 수산화물	2E+07	1E+04	1E+02
Y-86m	M, Y-86과 동일	4E+08	2E+05	2E+03	Y-86과 동일	4E+08	1E+07
	S, Y-86과 동일	4E+08	2E+05	2E+03
Y-87	M, Y-86과 동일	4E+07	2E+04	2E+02	Y-86과 동일	4E+07	1E+06
	S, Y-86과 동일	4E+07	2E+04	2E+02
Y-88	M, Y-86과 동일	6E+06	3E+03	2E+01	Y-86과 동일	2E+07	5E+05
	S, Y-86과 동일	7E+06	3E+03	2E+01
Y-90	M, Y-86과 동일	1E+07	5E+03	5E+01	Y-86과 동일	7E+06	3E+05
	S, Y-86과 동일	1E+07	5E+03	5E+01
Y-90m	M, Y-86과 동일	2E+08	6E+04	7E+02	Y-86과 동일	1E+08	4E+06
	S, Y-86과 동일	2E+08	6E+04	7E+02
Y-91	M, Y-86과 동일	4E+06	2E+03	1E+01	Y-86과 동일	8E+06	3E+05
	S, Y-86과 동일	3E+06	1E+03	8E+00
Y-91m	M, Y-86과 동일	1E+09	6E+05	7E+03	Y-86과 동일	2E+09	6E+07
	S, Y-86과 동일	1E+09	6E+05	6E+03
Y-92	M, Y-86과 동일	7E+07	3E+04	4E+02	Y-86과 동일	4E+07	1E+06
	S, Y-86과 동일	7E+07	3E+04	3E+02
Y-93	M, Y-86과 동일	4E+07	1E+04	2E+02	Y-86과 동일	2E+07	6E+05
	S, Y-86과 동일	3E+07	1E+04	2E+02
Y-94	M, Y-86과 동일	5E+08	2E+05	2E+03	Y-86과 동일	2E+08	8E+06
	S, Y-86과 동일	4E+08	2E+05	2E+03
Y-95	M, Y-86과 동일	8E+08	3E+05	4E+03	Y-86과 동일	4E+08	1E+07
	S, Y-86과 동일	8E+08	3E+05	4E+03
Zirconium
Zr-86	F, 기타 모든 화합물	4E+07	2E+04	2E+02	모든 화합물	2E+07	8E+05
	M, 산화물, 수산화물, 할로겐화물 및 질산염	3E+07	1E+04	2E+02
	S, 탄화 지르코늄	3E+07	1E+04	2E+02
Zr-88	F, Zr-86과 동일	5E+06	2E+03	2E+01	Zr-86과 동일	6E+07	2E+06
	M, Zr-86과 동일	1E+07	5E+03	3E+01
	S, Zr-86과 동일	1E+07	5E+03	2E+01
Zr-89	F, Zr-86과 동일	4E+07	2E+04	2E+02	Zr-86과 동일	3E+07	9E+05
	M, Zr-86과 동일	3E+07	1E+04	1E+02
	S, Zr-86과 동일	3E+07	1E+04	1E+02
Zr-93	F, Zr-86과 동일	7E+05	3E+02	3E+00	Zr-86과 동일	7E+07	2E+06
	M, Zr-86과 동일	3E+06	1E+03	7E+00
	S, Zr-86과 동일	1E+07	5E+03	2E+01
Zr-95	F, Zr-86과 동일	7E+06	3E+03	3E+01	Zr-86과 동일	2E+07	8E+05
	M, Zr-86과 동일	6E+06	2E+03	2E+01

1 란	2 란	3 란	4 란	5 란	6 란	7 란	8 란
핵 종	흡 입				섭 취
	화학적 형태	연간 섭취한도	유도 공기중농도	배기중의 배출관리기준	화학적 형태	연간 섭취한도	배수중의 배출관리기준
		Bq	Bq/m3	Bq/m3		Bq	Bq/m3
	S, Zr-86과 동일	5E+06	2E+03	1E+01
Zr-97	F, Zr-86과 동일	3E+07	1E+04	2E+02	Zr-86과 동일	1E+07	3E+05
	M, Zr-86과 동일	2E+07	6E+03	7E+01
	S, Zr-86과 동일	1E+07	6E+03	7E+01
Niobium
Nb-88	M, 기타 모든 화합물	4E+08	2E+05	2E+03	모든 화합물	3E+08	1E+07
	S, 산화물 및 수산화물	4E+08	2E+05	2E+03
Nb-89	M, Nb-88과 동일	1E+08	5E+04	6E+02	Nb-88과 동일	7E+07	2E+06
(T1/2 : 2.03h)1E+08		4E+04	5E+02
Nb-89	M, Nb-88과 동일	2E+08	8E+04	1E+03	Nb-88과 동일	1E+08	5E+06
(T1/2 : 1.10h)2E+08		7E+04	9E+02
Nb-90	M, Nb-88과 동일	2E+07	8E+03	1E+02	Nb-88과 동일	2E+07	6E+05
	S, Nb-88과 동일	2E+07	8E+03	1E+02
Nb-93m	M, Nb-88과 동일	7E+07	3E+04	2E+02	Nb-88과 동일	2E+08	6E+06
	S, Nb-88과 동일	2E+07	1E+04	4E+01
Nb-94	M, Nb-88과 동일	3E+06	1E+03	7E+00	Nb-88과 동일	1E+07	4E+05
	S, Nb-88과 동일	8E+05	3E+02	2E+00
Nb-95	M, Nb-88과 동일	2E+07	6E+03	5E+01	Nb-88과 동일	3E+07	1E+06
	S, Nb-88과 동일	2E+07	6E+03	4E+01
Nb-95m	M, Nb-88과 동일	3E+07	1E+04	9E+01	Nb-88과 동일	4E+07	1E+06
	S, Nb-88과 동일	2E+07	1E+04	8E+01
Nb-96	M, Nb-88과 동일	2E+07	9E+03	1E+02	Nb-88과 동일	2E+07	6E+05
	S, Nb-88과 동일	2E+07	8E+03	1E+02
Nb-97	M, Nb-88과 동일	3E+08	1E+05	2E+03	Nb-88과 동일	3E+08	1E+07
	S, Nb-88과 동일	3E+08	1E+05	1E+03
Nb-98	M, Nb-88과 동일	2E+08	9E+04	1E+03	Nb-88과 동일	2E+08	6E+06
	S, Nb-88과 동일	2E+08	8E+04	1E+03
Molybdenum
Mo-90	F, 기타 모든 화합물	7E+07	3E+04	4E+02	기타 모든 화합물	6E+07	2E+06
	S, 황화 몰리브덴, 산화 및 수산화물	4E+07	1E+04	2E+02	황화 몰리브덴	3E+07	1E+06
Mo-93	F, Mo-90과 동일	1E+07	6E+03	7E+01	Mo-90과 동일	8E+06	3E+05
	S, Mo-90과 동일	2E+07	7E+03	3E+01	Mo-90과 동일	1E+08	3E+06
Mo-93m	F, Mo-90과 동일	1E+08	4E+04	7E+02	Mo-90과 동일	1E+08	4E+06
	S, Mo-90과 동일	7E+07	3E+04	4E+02	Mo-90과 동일	7E+07	2E+06
Mo-99	F, Mo-90과 동일	6E+07	2E+04	3E+02	Mo-90과 동일	3E+07	9E+05
	S, Mo-90과 동일	2E+07	8E+03	7E+01	Mo-90과 동일	2E+07	6E+05
Mo-101	F, Mo-90과 동일	7E+08	3E+05	5E+03	Mo-90과 동일	5E+08	2E+07
	S, Mo-90과 동일	4E+08	2E+05	3E+03	Mo-90과 동일	5E+08	2E+07
Technetium
Tc-93	F, 기타 모든 화합물	3E+08	1E+05	2E+03	모든 화합물	4E+08	1E+07
	M, 산화물, 수산화물, 할로겐화물 및 질산염	3E+08	1E+05	2E+03
Tc-93m	F, Tc-93과 동일	8E+08	3E+05	5E+03	Tc-93과 동일	8E+08	3E+07
	M, Tc-93과 동일	6E+08	3E+05	4E+03
Tc-94	F, Tc-93과 동일	1E+08	4E+04	6E+02	Tc-93과 동일	1E+08	4E+06
	M, Tc-93과 동일	9E+07	4E+04	5E+02
Tc-94m	F, Tc-93과 동일	3E+08	1E+05	2E+03	Tc-93과 동일	2E+08	6E+06
	M, Tc-93과 동일	3E+08	1E+05	1E+03

1 란	2 란	3 란	4 란	5 란	6 란	7 란	8 란
핵 종	흡 입				섭 취
	화학적 형태	연간 섭취한도	유도 공기중농도	배기중의 배출관리기준	화학적 형태	연간 섭취한도	배수중의 배출관리기준
		Bq	Bq/m3	Bq/m3		Bq	Bq/m3
Tc-95	F, Tc-93과 동일	1E+08	5E+04	7E+02	Tc-93과 동일	1E+08	4E+06
	M, Tc-93과 동일	1E+08	5E+04	7E+02
Tc-95m	F, Tc-93과 동일	4E+07	2E+04	2E+02	Tc-93과 동일	3E+07	1E+06
	M, Tc-93과 동일	2E+07	1E+04	8E+01
Tc-96	F, Tc-93과 동일	2E+07	9E+03	1E+02	Tc-93과 동일	2E+07	6E+05
	M, Tc-93과 동일	2E+07	8E+03	1E+02
Tc-96m	F, Tc-93과 동일	2E+09	8E+05	1E+04	Tc-93과 동일	2E+09	5E+07
	M, Tc-93과 동일	2E+09	8E+05	9E+03
Tc-97	F, Tc-93과 동일	3E+08	1E+05	2E+03	Tc-93과 동일	2E+08	8E+06
	M, Tc-93과 동일	1E+08	5E+04	3E+02
Tc-97m	F, Tc-93과 동일	5E+07	2E+04	2E+02	Tc-93과 동일	3E+07	1E+06
	M, Tc-93과 동일	7E+06	3E+03	2E+01
Tc-98	F, Tc-93과 동일	1E+07	6E+03	7E+01	Tc-93과 동일	9E+06	3E+05
	M, Tc-93과 동일	3E+06	1E+03	9E+00
Tc-99	F, Tc-93과 동일	5E+07	2E+04	2E+02	Tc-93과 동일	3E+07	9E+05
	M, Tc-93과 동일	6E+06	3E+03	2E+01
Tc-99m	F, Tc-93과 동일	1E+09	4E+05	6E+03	Tc-93과 동일	9E+08	3E+07
	M, Tc-93과 동일	7E+08	3E+05	4E+03
Tc-101	F, Tc-93과 동일	1E+09	6E+05	8E+03	Tc-93과 동일	1E+09	4E+07
	M, Tc-93과 동일	1E+09	4E+05	5E+03
Tc-104	F, Tc-93과 동일	5E+08	2E+05	3E+03	Tc-93과 동일	2E+08	8E+06
	M, Tc-93과 동일	4E+08	2E+05	2E+03
Ruthenium
Ru-94	F, 기타 모든 화합물	4E+08	2E+05	3E+03	모든 화합물	2E+08	7E+06
	M, 할로겐화물	3E+08	1E+05	2E+03
	S, 산화물 및 수산화물	3E+08	1E+05	2E+03
	G, 사산화물	4E+08	1E+05	1E+03
Ru-97	F, Ru-94와 동일	2E+08	7E+04	1E+03	Ru-94와 동일	1E+08	5E+06
	M, Ru-94와 동일	1E+08	5E+04	6E+02
	S, Ru-94와 동일	1E+08	5E+04	6E+02
	G, Ru-94와 동일	2E+08	7E+04	6E+02
Ru-103	F, Ru-94와 동일	3E+07	1E+04	1E+02	Ru-94와 동일	3E+07	9E+05
	M, Ru-94와 동일	1E+07	4E+03	3E+01
	S, Ru-94와 동일	9E+06	4E+03	2E+01
	G, Ru-94와 동일	2E+07	8E+03	6E+01
Ru-105	F, Ru-94와 동일	2E+08	6E+04	1E+03	Ru-94와 동일	8E+07	3E+06
	M, Ru-94와 동일	8E+07	3E+04	4E+02
	S, Ru-94와 동일	8E+07	3E+04	4E+02
	G, Ru-94와 동일	1E+08	5E+04	4E+02
Ru-106	F, Ru-94와 동일	2E+06	9E+02	9E+00	Ru-94와 동일	3E+06	1E+05
	M, Ru-94와 동일	1E+06	5E+02	3E+00
	S, Ru-94와 동일	6E+05	2E+02	1E+00
	G, Ru-94와 동일	1E+06	5E+02	4E+00
Rhodium
Rh-99	F, 기타 모든 화합물	4E+07	2E+04	2E+02	모든 화합물	4E+07	1E+06
	M, 할로겐화물	2E+07	1E+04	1E+02
	S, 산화물 및 수산화물	2E+07	9E+03	8E+01
Rh-99m	F, Rh-99와 동일	4E+08	1E+05	2E+03	Rh-99와 동일	3E+08	1E+07
	M, Rh-99와 동일	3E+08	1E+05	2E+03
	S, Rh-99와 동일	3E+08	1E+05	2E+03
Rh-100	F, Rh-99와 동일	4E+07	2E+04	2E+02	Rh-99와 동일	3E+07	1E+06
	M, Rh-99와 동일	3E+07	1E+04	2E+02
	S, Rh-99와 동일	3E+07	1E+04	2E+02

1 란	2 란	3 란	4 란	5 란	6 란	7 란	8 란
핵 종	흡 입				섭 취
	화학적 형태	연간 섭취한도	유도 공기중농도	배기중의 배출관리기준	화학적 형태	연간 섭취한도	배수중의 배출관리기준
		Bq	Bq/m3	Bq/m3		Bq	Bq/m3
Rh-101	F, Rh-99와 동일	1E+07	5E+03	5E+01	Rh-99와 동일	4E+07	1E+06
	M, Rh-99와 동일	1E+07	5E+03	3E+01
	S, Rh-99와 동일	6E+06	3E+03	1E+01
Rh-101m	F, Rh-99와 동일	1E+08	5E+04	7E+02	Rh-99와 동일	9E+07	3E+06
	M, Rh-99와 동일	8E+07	3E+04	3E+02
	S, Rh-99와 동일	7E+07	3E+04	3E+02
Rh-102	F, Rh-99와 동일	2E+06	9E+02	1E+01	Rh-99와 동일	8E+06	3E+05
	M, Rh-99와 동일	4E+06	2E+03	1E+01
	S, Rh-99와 동일	2E+06	9E+02	4E+00
Rh-102m	F, Rh-99와 동일	1E+07	4E+03	5E+01	Rh-99와 동일	2E+07	6E+05
	M, Rh-99와 동일	7E+06	3E+03	2E+01
	S, Rh-99와 동일	5E+06	2E+03	1E+01
Rh-103m	F, Rh-99와 동일	2E+10	7E+06	8E+04	Rh-99와 동일	5E+09	2E+08
	M, Rh-99와 동일	8E+09	3E+06	3E+04
	S, Rh-99와 동일	8E+09	3E+06	3E+04
Rh-105	F, Rh-99와 동일	1E+08	6E+04	8E+02	Rh-99와 동일	5E+07	2E+06
	M, Rh-99와 동일	5E+07	2E+04	2E+02
	S, Rh-99와 동일	5E+07	2E+04	2E+02
Rh-106m	F, Rh-99와 동일	2E+08	6E+04	1E+03	Rh-99와 동일	1E+08	4E+06
	M, Rh-99와 동일	1E+08	5E+04	6E+02
	S, Rh-99와 동일	1E+08	4E+04	6E+02
Rh-107	F, Rh-99와 동일	1E+09	5E+05	7E+03	Rh-99와 동일	8E+08	3E+07
	M, Rh-99와 동일	7E+08	3E+05	4E+03
	S, Rh-99와 동일	7E+08	3E+05	4E+03
Palladium
Pd-100	F, 기타 모든 화합물	3E+07	1E+04	1E+02	모든 화합물	2E+07	7E+05
	M, 질산염 및 할로겐화물	2E+07	9E+03	9E+01
	S, 산화물 및 수산화물	2E+07	9E+03	8E+01
Pd-101	F, Pd-100과 동일	3E+08	1E+05	2E+03	Pd-100과 동일	2E+08	7E+06
	M, Pd-100과 동일	2E+08	9E+04	1E+03
	S, Pd-100과 동일	2E+08	8E+04	1E+03
Pd-103	F, Pd-100과 동일	2E+08	7E+04	8E+02	Pd-100과 동일	1E+08	4E+06
	M, Pd-100과 동일	7E+07	3E+04	2E+02
	S, Pd-100과 동일	7E+07	3E+04	2E+02
Pd-107	F, Pd-100과 동일	6E+08	3E+05	3E+03	Pd-100과 동일	5E+08	2E+07
	M, Pd-100과 동일	4E+08	2E+05	9E+02
	S, Pd-100과 동일	7E+07	3E+04	1E+02
Pd-109	F, Pd-100과 동일	1E+08	4E+04	6E+02	Pd-100과 동일	4E+07	1E+06
	M, Pd-100과 동일	4E+07	2E+04	2E+02
	S, Pd-100과 동일	4E+07	2E+04	2E+02
Silver
Ag-102	F, 기타 모든 화합물 및 금속 은	8E+08	3E+05	5E+03	모든 화합물	5E+08	2E+07
	M, 질산염 및 황화물	6E+08	3E+05	4E+03
	S, 산화물, 수산화물 및 탄화물	6E+08	3E+05	4E+03
Ag-103	F, Ag-102와 동일	7E+08	3E+05	4E+03	Ag-102와 동일	5E+08	2E+07
	M, Ag-102와 동일	5E+08	2E+05	3E+03
	S, Ag-102와 동일	4E+08	2E+05	2E+03
Ag-104	F, Ag-102와 동일	4E+08	1E+05	2E+03	Ag-102와 동일	3E+08	1E+07
	M, Ag-102와 동일	3E+08	1E+05	2E+03
	S, Ag-102와 동일	3E+08	1E+05	2E+03
Ag-104m	F, Ag-102와 동일	6E+08	3E+05	4E+03	Ag-102와 동일	4E+08	1E+07
	M, Ag-102와 동일	5E+08	2E+05	3E+03
	S, Ag-102와 동일	4E+08	2E+05	3E+03

1 란	2 란	3 란	4 란	5 란	6 란	7 란	8 란
핵 종	흡 입				섭 취
	화학적 형태	연간 섭취한도	유도 공기중농도	배기중의 배출관리기준	화학적 형태	연간 섭취한도	배수중의 배출관리기준
		Bq	Bq/m3	Bq/m3		Bq	Bq/m3
Ag-105	F, Ag-102와 동일	3E+07	1E+04	1E+02	Ag-102와 동일	4E+07	1E+06
	M, Ag-102와 동일	3E+07	1E+04	1E+02
	S, Ag-102와 동일	3E+07	1E+04	9E+01
Ag-106	F, Ag-102와 동일	1E+09	5E+05	7E+03	Ag-102와 동일	6E+08	2E+07
	M, Ag-102와 동일	8E+08	3E+05	4E+03
	S, Ag-102와 동일	7E+08	3E+05	4E+03
Ag-106m	F, Ag-102와 동일	1E+07	5E+03	6E+01	Ag-102와 동일	1E+07	5E+05
	M, Ag-102와 동일	1E+07	6E+03	6E+01
	S, Ag-102와 동일	1E+07	6E+03	6E+01
Ag-108m	F, Ag-102와 동일	3E+06	1E+03	1E+01	Ag-102와 동일	9E+06	3E+05
	M, Ag-102와 동일	4E+06	2E+03	1E+01
	S, Ag-102와 동일	1E+06	4E+02	2E+00
Ag-110m	F, Ag-102와 동일	3E+06	1E+03	1E+01	Ag-102와 동일	7E+06	2E+05
	M, Ag-102와 동일	3E+06	1E+03	1E+01
	S, Ag-102와 동일	3E+06	1E+03	6E+00
Ag-111	F, Ag-102와 동일	4E+07	1E+04	2E+02	Ag-102와 동일	2E+07	5E+05
	M, Ag-102와 동일	1E+07	6E+03	5E+01
	S, Ag-102와 동일	1E+07	5E+03	4E+01
Ag-112	F, Ag-102와 동일	1E+08	6E+04	8E+02	Ag-102와 동일	5E+07	2E+06
	M, Ag-102와 동일	8E+07	3E+04	4E+02
	S, Ag-102와 동일	8E+07	3E+04	4E+02
Ag-115	F, Ag-102와 동일	8E+08	3E+05	4E+03	Ag-102와 동일	3E+08	1E+07
	M, Ag-102와 동일	5E+08	2E+05	2E+03
	S, Ag-102와 동일	5E+08	2E+05	2E+03
Cadmium
Cd-104	F, 기타 모든 화합물	4E+08	2E+05	3E+03	모든 무기화합물	3E+08	1E+07
	M, 황화물, 할로겐화물 및 질산염	3E+08	1E+05	2E+03
	S, 산화물 및 수산화물	3E+08	1E+05	2E+03
Cd-107	F, Cd-104와 동일	5E+08	2E+05	3E+03	Cd-104와 동일	3E+08	1E+07
	M, Cd-104와 동일	2E+08	8E+04	9E+02
	S, Cd-104와 동일	2E+08	8E+04	8E+02
Cd-109	F, Cd-104와 동일	2E+06	9E+02	9E+00	Cd-104와 동일	1E+07	3E+05
	M, Cd-104와 동일	4E+06	2E+03	1E+01
	S, Cd-104와 동일	5E+06	2E+03	1E+01
Cd-113	F, Cd-104와 동일	1E+05	6E+01	6E-01	Cd-104와 동일	8E+05	3E+04
	M, Cd-104와 동일	5E+05	2E+02	1E+00
	S, Cd-104와 동일	1E+06	4E+02	3E+00
Cd-113m	F, Cd-104와 동일	2E+05	6E+01	6E-01	Cd-104와 동일	9E+05	3E+04
	M, Cd-104와 동일	5E+05	2E+02	1E+00
	S, Cd-104와 동일	8E+05	3E+02	2E+00
Cd-115	F, Cd-104와 동일	4E+07	2E+04	2E+02	Cd-104와 동일	1E+07	5E+05
	M, Cd-104와 동일	2E+07	7E+03	7E+01
	S, Cd-104와 동일	2E+07	6E+03	6E+01
Cd-115m	F, Cd-104와 동일	3E+06	1E+03	1E+01	Cd-104와 동일	6E+06	2E+05
	M, Cd-104와 동일	4E+06	2E+03	1E+01
	S, Cd-104와 동일	4E+06	2E+03	1E+01
Cd-117	F, Cd-104와 동일	2E+08	6E+04	1E+03	Cd-104와 동일	7E+07	2E+06
	M, Cd-104와 동일	8E+07	3E+04	4E+02
	S, Cd-104와 동일	8E+07	3E+04	4E+02
Cd-117m	F, Cd-104와 동일	1E+08	4E+04	7E+02	Cd-104와 동일	7E+07	2E+06
	M, Cd-104와 동일	6E+07	3E+04	3E+02
	S, Cd-104와 동일	6E+07	3E+04	3E+02
Indium

1 란	2 란	3 란	4 란	5 란	6 란	7 란	8 란
핵 종	흡 입				섭 취
	화학적 형태	연간 섭취한도	유도 공기중농도	배기중의 배출관리기준	화학적 형태	연간 섭취한도	배수중의 배출관리기준
		Bq	Bq/m3	Bq/m3		Bq	Bq/m3
In-109	F, 기타 모든 화합물	4E+08	1E+05	2E+03	모든 화합물	3E+08	1E+07
	M, 산화물, 수산화물, 할로겐화물 및 질산염	3E+08	1E+05	2E+03
In-110	F, In-109와 동일	9E+07	4E+04	6E+02	In-109와 동일	8E+07	3E+06
(T1/2:4.90h)	M, In-109와 동일	8E+07	3E+04	5E+02
In-110	F, In-109와 동일	4E+08	2E+05	2E+03	In-109와 동일	2E+08	7E+06
(T1/2:1.15h)	M, In-109와 동일	2E+08	1E+05	1E+03
In-111	F, In-109와 동일	9E+07	4E+04	5E+02	In-109와 동일	7E+07	2E+06
	M, In-109와 동일	6E+07	3E+04	3E+02
In-112	F, In-109와 동일	2E+09	1E+06	1E+04	In-109와 동일	2E+09	7E+07
	M, In-109와 동일	2E+09	6E+05	9E+03
In-113m	F, In-109와 동일	1E+09	4E+05	7E+03	In-109와 동일	7E+08	2E+07
	M, In-109와 동일	6E+08	3E+05	3E+03
In-114m	F, In-109와 동일	2E+06	8E+02	7E+00	In-109와 동일	5E+06	2E+05
	M, In-109와 동일	3E+06	1E+03	1E+01
In-115	F, In-109와 동일	4E+04	2E+01	2E-01	In-109와 동일	6E+05	2E+04
	M, In-109와 동일	2E+05	8E+01	5E-01
In-115m	F, In-109와 동일	4E+08	2E+05	3E+03	In-109와 동일	2E+08	8E+06
	M, In-109와 동일	2E+08	1E+05	1E+03
In-116m	F, In-109와 동일	4E+08	2E+05	2E+03	In-109와 동일	3E+08	1E+07
	M, In-109와 동일	3E+08	1E+05	1E+03
In-117	F, In-109와 동일	7E+08	3E+05	4E+03	In-109와 동일	6E+08	2E+07
	M, In-109와 동일	4E+08	2E+05	2E+03
In-117m	F, In-109와 동일	4E+08	2E+05	2E+03	In-109와 동일	2E+08	6E+06
	M, In-109와 동일	2E+08	8E+04	1E+03
In-119m	F, In-109와 동일	1E+09	5E+05	6E+03	In-109와 동일	4E+08	1E+07
	M, In-109와 동일	7E+08	3E+05	4E+03
Tin
Sn-110	F, 기타 모든 화합물	1E+08	4E+04	6E+02	모든 화합물	6E+07	2E+06
	M, 인산 주석, 황화물, 산화물, 수산화물, 할로겐화물 및 질산염	8E+07	3E+04	4E+02
Sn-111	F, Sn-110과 동일	1E+09	6E+05	8E+03	Sn-110과 동일	9E+08	3E+07
	M, Sn-110과 동일	9E+08	4E+05	5E+03
Sn-113	F, Sn-110과 동일	3E+07	1E+04	1E+02	Sn-110과 동일	3E+07	9E+05
	M, Sn-110과 동일	1E+07	4E+03	3E+01
Sn-117m	F, Sn-110과 동일	5E+07	2E+04	2E+02	Sn-110과 동일	3E+07	1E+06
	M, Sn-110과 동일	9E+06	4E+03	3E+01
Sn-119m	F, Sn-110과 동일	6E+07	2E+04	2E+02	Sn-110과 동일	6E+07	2E+06
	M, Sn-110과 동일	1E+07	6E+03	3E+01
Sn-121	F, Sn-110과 동일	2E+08	8E+04	1E+03	Sn-110과 동일	9E+07	3E+06
	M, Sn-110과 동일	7E+07	3E+04	3E+02
Sn-121m	F, Sn-110과 동일	2E+07	9E+03	9E+01	Sn-110과 동일	5E+07	2E+06
	M, Sn-110과 동일	6E+06	3E+03	2E+01
Sn-123	F, Sn-110과 동일	1E+07	5E+03	6E+01	Sn-110과 동일	1E+07	3E+05
	M, Sn-110과 동일	4E+06	1E+03	9E+00
Sn-123m	F, Sn-110과 동일	8E+08	3E+05	5E+03	Sn-110과 동일	5E+08	2E+07
	M, Sn-110과 동일	5E+08	2E+05	2E+03
Sn-125	F, Sn-110과 동일	2E+07	6E+03	8E+01	Sn-110과 동일	6E+06	2E+05
	M, Sn-110과 동일	7E+06	3E+03	2E+01
Sn-126	F, Sn-110과 동일	1E+06	6E+02	6E+00	Sn-110과 동일	4E+06	1E+05
	M, Sn-110과 동일	1E+06	5E+02	3E+00
Sn-127	F, Sn-110과 동일	2E+08	7E+04	1E+03	Sn-110과 동일	1E+08	3E+06
	M, Sn-110과 동일	1E+08	4E+04	5E+02

1 란	2 란	3 란	4 란	5 란	6 란	7 란	8 란
핵 종	흡 입				섭 취
	화학적 형태	연간 섭취한도	유도 공기중농도	배기중의 배출관리기준	화학적 형태	연간 섭취한도	배수중의 배출관리기준
		Bq	Bq/m3	Bq/m3		Bq	Bq/m3
Sn-128	F, Sn-110과 동일	2E+08	9E+04	1E+03	Sn-110과 동일	1E+08	5E+06
	M, Sn-110과 동일	1E+08	6E+04	7E+02
Antimony
Sb-115	F, 기타 모든 화합물	1E+09	5E+05	8E+03	모든 화합물	8E+08	3E+07
	M, 산화물, 수산화물, 할로겐화물, 황화물, 황산염 및 질산염	9E+08	4E+05	5E+03
Sb-116	F, Sb-115와 동일	1E+09	5E+05	7E+03	Sb-115와 동일	8E+08	3E+07
	M, Sb-115와 동일	9E+08	4E+05	5E+03
Sb-116m	F, Sb-115와 동일	3E+08	1E+05	2E+03	Sb-115와 동일	3E+08	1E+07
	M, Sb-115와 동일	2E+08	1E+05	1E+03
Sb-117	F, Sb-115와 동일	1E+09	5E+05	7E+03	Sb-115와 동일	1E+09	4E+07
	M, Sb-115와 동일	7E+08	3E+05	4E+03
Sb-118m	F, Sb-115와 동일	1E+08	4E+04	7E+02	Sb-115와 동일	1E+08	3E+06
	M, Sb-115와 동일	9E+07	4E+04	5E+02
Sb-119	F, Sb-115와 동일	4E+08	2E+05	3E+03	Sb-115와 동일	2E+08	8E+06
	M, Sb-115와 동일	3E+08	1E+05	2E+03
Sb-120	F, Sb-115와 동일	2E+07	9E+03	1E+02	Sb-115와 동일	2E+07	6E+05
(T1/2:5.76d)	M, Sb-115와 동일	2E+07	6E+03	7E+01
Sb-120	F, Sb-115와 동일	2E+09	1E+06	1E+04	Sb-115와 동일	1E+09	5E+07
(T1/2:0.265h)	M, Sb-115와 동일	2E+09	7E+05	9E+03
Sb-122	F, Sb-115와 동일	3E+07	1E+04	2E+02	Sb-115와 동일	1E+07	4E+05
	M, Sb-115와 동일	2E+07	7E+03	7E+01
Sb-124	F, Sb-115와 동일	1E+07	4E+03	5E+01	Sb-115와 동일	8E+06	3E+05
	M, Sb-115와 동일	4E+06	2E+03	1E+01
Sb-124m	F, Sb-115와 동일	4E+09	2E+06	2E+04	Sb-115와 동일	3E+09	9E+07
	M, Sb-115와 동일	2E+09	1E+06	1E+04
Sb-125	F, Sb-115와 동일	1E+07	5E+03	5E+01	Sb-115와 동일	2E+07	6E+05
	M, Sb-115와 동일	6E+06	3E+03	2E+01
Sb-126	F, Sb-115와 동일	1E+07	5E+03	6E+01	Sb-115와 동일	8E+06	3E+05
	M, Sb-115와 동일	6E+06	3E+03	3E+01
Sb-126m	F, Sb-115와 동일	9E+08	4E+05	5E+03	Sb-115와 동일	6E+08	2E+07
	M, Sb-115와 동일	6E+08	3E+05	3E+03
Sb-127	F, Sb-115와 동일	3E+07	1E+04	2E+02	Sb-115와 동일	1E+07	4E+05
	M, Sb-115와 동일	1E+07	5E+03	4E+01
Sb-128	F, Sb-115와 동일	4E+07	2E+04	3E+02	Sb-115와 동일	3E+07	9E+05
(T1/2:9.01h)	M, Sb-115와 동일	3E+07	1E+04	2E+02
Sb-128	F, Sb-115와 동일	1E+09	4E+05	6E+03	Sb-115와 동일	6E+08	2E+07
(T1/2:0.173h)	M, Sb-115와 동일	8E+08	3E+05	5E+03
Sb-129	F, Sb-115와 동일	1E+08	4E+04	6E+02	Sb-115와 동일	5E+07	2E+06
	M, Sb-115와 동일	6E+07	2E+04	3E+02
Sb-130	F, Sb-115와 동일	3E+08	1E+05	2E+03	Sb-115와 동일	2E+08	8E+06
	M, Sb-115와 동일	2E+08	9E+04	1E+03
Sb-131	F, Sb-115와 동일	3E+08	1E+05	2E+03	Sb-115와 동일	2E+08	7E+06
	M, Sb-115와 동일	2E+08	1E+05	1E+03
Tellurium
Te-116	F, 기타 모든 화합물	2E+08	7E+04	1E+03	모든 화합물	1E+08	4E+06
	M, 산화물, 수산화물 및 질산염	1E+08	5E+04	6E+02
	G, 증기	2E+08	1E+05	8E+02
Te-121	F, Te-116과 동일	5E+07	2E+04	3E+02	Te-116과 동일	5E+07	2E+06
	M, Te-116과 동일	5E+07	2E+04	2E+02
	G, Te-116과 동일	4E+07	2E+04	1E+02
Te-121m	F, Te-116과 동일	9E+06	4E+03	4E+01	Te-116과 동일	9E+06	3E+05
	M, Te-116과 동일	6E+06	2E+03	2E+01

1 란	2 란	3 란	4 란	5 란	6 란	7 란	8 란
핵 종	흡 입				섭 취
	화학적 형태	연간 섭취한도	유도 공기중농도	배기중의 배출관리기준	화학적 형태	연간 섭취한도	배수중의 배출관리기준
		Bq	Bq/m3	Bq/m3		Bq	Bq/m3
	G, Te-116과 동일	4E+06	2E+03	1E+01
Te-123	F, Te-116과 동일	4E+06	2E+03	2E+01	Te-116과 동일	5E+06	2E+05
	M, Te-116과 동일	7E+06	3E+03	3E+01
	G, Te-116과 동일	2E+06	7E+02	6E+00
Te-123m	F, Te-116과 동일	2E+07	7E+03	7E+01	Te-116과 동일	1E+07	5E+05
	M, Te-116과 동일	6E+06	2E+03	2E+01
	G, Te-116과 동일	7E+06	3E+03	2E+01
Te-125m	F, Te-116과 동일	3E+07	1E+04	1E+02	Te-116과 동일	2E+07	8E+05
	M, Te-116과 동일	7E+06	3E+03	2E+01
	G, Te-116과 동일	1E+07	6E+03	5E+01
Te-127	F, Te-116과 동일	3E+08	1E+05	2E+03	Te-116과 동일	1E+08	4E+06
	M, Te-116과 동일	1E+08	5E+04	6E+02
	G, Te-116과 동일	3E+08	1E+05	9E+02
Te-127m	F, Te-116과 동일	1E+07	4E+03	4E+01	Te-116과 동일	9E+06	3E+05
	M, Te-116과 동일	3E+06	1E+03	1E+01
	G, Te-116과 동일	4E+06	2E+03	2E+01
Te-129	F, Te-116과 동일	7E+08	3E+05	4E+03	Te-116과 동일	3E+08	1E+07
	M, Te-116과 동일	4E+08	1E+05	2E+03
	G, Te-116과 동일	5E+08	2E+05	2E+03
Te-129m	F, Te-116과 동일	1E+07	5E+03	5E+01	Te-116과 동일	7E+06	2E+05
	M, Te-116과 동일	4E+06	2E+03	1E+01
	G, Te-116과 동일	5E+06	2E+03	2E+01
Te-131	F, Te-116과 동일	4E+08	2E+05	3E+03	Te-116과 동일	2E+08	8E+06
	M, Te-116과 동일	3E+08	1E+05	2E+03
	G, Te-116과 동일	3E+08	1E+05	1E+03
Te-131m	F, Te-116과 동일	2E+07	7E+03	8E+01	Te-116과 동일	1E+07	4E+05
	M, Te-116과 동일	1E+07	5E+03	6E+01
	G, Te-116과 동일	8E+06	3E+03	3E+01
Te-132	F, Te-116과 동일	8E+06	3E+03	4E+01	Te-116과 동일	5E+06	2E+05
	M, Te-116과 동일	7E+06	3E+03	3E+01
	G, Te-116과 동일	4E+06	2E+03	1E+01
Te-133	F, Te-116과 동일	5E+08	2E+05	3E+03	Te-116과 동일	3E+08	1E+07
	M, Te-116과 동일	5E+08	2E+05	3E+03
	G, Te-116과 동일	4E+08	1E+05	1E+03
Te-133m	F, Te-116과 동일	2E+08	7E+04	8E+02	Te-116과 동일	7E+07	2E+06
	M, Te-116과 동일	1E+08	4E+04	6E+02
	G, Te-116과 동일	9E+07	4E+04	3E+02
Te-134	F, Te-116과 동일	2E+08	1E+05	1E+03	Te-116과 동일	2E+08	6E+06
	M, Te-116과 동일	2E+08	8E+04	1E+03
	G, Te-116과 동일	2E+08	1E+05	8E+02
Iodine
I-120	F, 모든 화합물	1E+08	4E+04	7E+02	모든 화합물	6E+07	2E+06
	G, 원소형	7E+07	3E+04	2E+02
	G, 메틸 화합물	1E+08	4E+04	3E+02
I-120m	F, I-120과 동일	1E+08	6E+04	8E+02	I-120과 동일	1E+08	3E+06
	G, 원소형	1E+08	5E+04	4E+02
	G, 메틸 화합물	2E+08	8E+04	7E+02
I-121	F, I-120과 동일	5E+08	2E+05	2E+03	I-120과 동일	2E+08	8E+06
	G, 원소형	2E+08	1E+05	8E+02
	G, 메틸 화합물	4E+08	1E+05	1E+03
I-123	F, I-120과 동일	2E+08	8E+04	9E+02	I-120과 동일	1E+08	3E+06
	G, 원소형	1E+08	4E+04	3E+02
	G, 메틸 화합물	1E+08	6E+04	5E+02
I-124	F, I-120과 동일	3E+06	1E+03	2E+01	I-120과 동일	2E+06	5E+04

1 란	2 란	3 란	4 란	5 란	6 란	7 란	8 란
핵 종	흡 입				섭 취
	화학적 형태	연간 섭취한도	유도 공기중농도	배기중의 배출관리기준	화학적 형태	연간 섭취한도	배수중의 배출관리기준
		Bq	Bq/m3	Bq/m3		Bq	Bq/m3
	G, 원소형	2E+06	7E+02	6E+00
	G, 메틸 화합물	2E+06	9E+02	8E+00
I-125	F, I-120과 동일	3E+06	1E+03	1E+01	I-120과 동일	1E+06	5E+04
	G, 원소형	1E+06	6E+02	5E+00
	G, 메틸 화합물	2E+06	8E+02	6E+00
I-126	F, I-120과 동일	1E+06	6E+02	7E+00	I-120과 동일	7E+05	2E+04
	G, 원소형	8E+05	3E+02	3E+00
	G, 메틸 화합물	1E+06	4E+02	3E+00
I-128	F, I-120과 동일	9E+08	4E+05	5E+03	I-120과 동일	4E+08	1E+07
	G, 원소형	3E+08	1E+05	1E+03
	G, 메틸 화합물	2E+09	6E+05	5E+03
I-129	F, I-120과 동일	4E+05	2E+02	2E+00	I-120과 동일	2E+05	6E+03
	G, 원소형	2E+05	9E+01	7E-01
	G, 메틸 화합물	3E+05	1E+02	9E-01
I-130	F, I-120과 동일	2E+07	9E+03	1E+02	I-120과 동일	1E+07	3E+05
	G, 원소형	1E+07	4E+03	4E+01
	G, 메틸 화합물	1E+07	6E+03	5E+01
I-131	F, I-120과 동일	2E+06	8E+02	9E+00	I-120과 동일	9E+05	3E+04
	G, 원소형	1E+06	4E+02	3E+00
	G, 메틸 화합물	1E+06	6E+02	5E+00
I-132	F, I-120과 동일	1E+08	4E+04	7E+02	I-120과 동일	7E+07	2E+06
	G, 원소형	6E+07	3E+04	2E+02
	G, 메틸 화합물	1E+08	4E+04	4E+02
I-132m	F, I-120과 동일	2E+08	8E+04	9E+02	I-120과 동일	9E+07	3E+06
	G, 원소형	7E+07	3E+04	3E+02
	G, 메틸 화합물	1E+08	5E+04	4E+02
I-133	F, I-120과 동일	1E+07	4E+03	5E+01	I-120과 동일	5E+06	2E+05
	G, 원소형	5E+06	2E+03	2E+01
	G, 메틸 화합물	6E+06	3E+03	2E+01
I-134	F, I-120과 동일	3E+08	1E+05	1E+03	I-120과 동일	2E+08	6E+06
	G, 원소형	1E+08	6E+04	5E+02
	G, 메틸 화합물	4E+08	2E+05	1E+03
I-135	F, I-120과 동일	4E+07	2E+04	2E+02	I-120과 동일	2E+07	7E+05
	G, 원소형	2E+07	9E+03	8E+01
	G, 메틸 화합물	3E+07	1E+04	1E+02
Xenon
Xe-120	불활성 기체		2E+05	2E+03
Xe-121	불활성 기체		3E+04	4E+02
Xe-122	불활성 기체		1E+06	1E+04
Xe-123	불활성 기체		1E+05	1E+03
Xe-125	불활성 기체		3E+05	3E+03
Xe-127	불활성 기체		2E+05	3E+03
Xe-129m	불활성 기체		3E+06	3E+04
Xe-131m	불활성 기체		8E+06	9E+04
Xe-133m	불활성 기체		2E+06	2E+04
Xe-133	불활성 기체		2E+06	2E+04
Xe-135m	불활성 기체		2E+05	2E+03
Xe-135	불활성 기체		3E+05	3E+03
Xe-138	불활성 기체		5E+04	6E+02
Caesium
Cs-125	F, 모든 화합물	9E+08	4E+05	5E+03	모든 화합물	6E+08	2E+07
Cs-127	F, Cs-125와 동일	5E+08	2E+05	3E+03	Cs-125와 동일	8E+08	3E+07
Cs-129	F, Cs-125와 동일	2E+08	1E+05	2E+03	Cs-125와 동일	3E+08	1E+07

1 란	2 란	3 란	4 란	5 란	6 란	7 란	8 란
핵 종	흡 입				섭 취
	화학적 형태	연간 섭취한도	유도 공기중농도	배기중의 배출관리기준	화학적 형태	연간 섭취한도	배수중의 배출관리기준
		Bq	Bq/m3	Bq/m3		Bq	Bq/m3
Cs-130	F, Cs-125와 동일	1E+09	6E+05	8E+03	Cs-125와 동일	7E+08	2E+07
Cs-131	F, Cs-125와 동일	4E+08	2E+05	2E+03	Cs-125와 동일	3E+08	1E+07
Cs-132	F, Cs-125와 동일	5E+07	2E+04	3E+02	Cs-125와 동일	4E+07	1E+06
Cs-134	F, Cs-125와 동일	2E+06	9E+02	1E+01	Cs-125와 동일	1E+06	4E+04
Cs-134m	F, Cs-125와 동일	8E+08	3E+05	5E+03	Cs-125와 동일	1E+09	3E+07
Cs-135	F, Cs-125와 동일	2E+07	8E+03	1E+02	Cs-125와 동일	1E+07	3E+05
Cs-135m	F, Cs-125와 동일	8E+08	3E+05	5E+03	Cs-125와 동일	1E+09	4E+07
Cs-136	F, Cs-125와 동일	1E+07	4E+03	5E+01	Cs-125와 동일	7E+06	2E+05
Cs-137	F, Cs-125와 동일	3E+06	1E+03	1E+01	Cs-125와 동일	2E+06	5E+04
Cs-138	F, Cs-125와 동일	4E+08	2E+05	3E+03	Cs-125와 동일	2E+08	7E+06
Barium
Ba-126	F, 모든 화합물	2E+08	7E+04	9E+02	모든 화합물	8E+07	3E+06
Ba-128	F, Ba-126과 동일	2E+07	6E+03	9E+01	Ba-126과 동일	7E+06	3E+05
Ba-131	F, Ba-126과 동일	6E+07	2E+04	3E+02	Ba-126과 동일	4E+07	2E+06
Ba-131m	F, Ba-126과 동일	3E+09	1E+06	2E+04	Ba-126과 동일	4E+09	1E+08
Ba-133	F, Ba-126과 동일	1E+07	5E+03	5E+01	Ba-126과 동일	2E+07	7E+05
Ba-133m	F, Ba-126과 동일	7E+07	3E+04	4E+02	Ba-126과 동일	4E+07	1E+06
Ba-135m	F, Ba-126과 동일	9E+07	4E+04	5E+02	Ba-126과 동일	4E+07	2E+06
Ba-139	F, Ba-126과 동일	4E+08	2E+05	2E+03	Ba-126과 동일	2E+08	6E+06
Ba-140	F, Ba-126과 동일	1E+07	5E+03	7E+01	Ba-126과 동일	8E+06	3E+05
Ba-141	F, Ba-126과 동일	6E+08	2E+05	3E+03	Ba-126과 동일	3E+08	1E+07
Ba-142	F, Ba-126과 동일	7E+08	3E+05	4E+03	Ba-126과 동일	6E+08	2E+07
Lanthanum
La-131	F, 기타 모든 화합물	8E+08	3E+05	5E+03	모든 화합물	6E+08	2E+07
	M, 산화물 및 수산화물	6E+08	2E+05	3E+03
La-132	F, La-131과 동일	1E+08	4E+04	6E+02	La-131과 동일	5E+07	2E+06
	M, La-131과 동일	7E+07	3E+04	4E+02
La-135	F, La-131과 동일	1E+09	4E+05	6E+03	La-131과 동일	7E+08	2E+07
	M, La-131과 동일	8E+08	3E+05	5E+03
La-137	F, La-131과 동일	2E+06	8E+02	8E+00	La-131과 동일	2E+08	8E+06
	M, La-131과 동일	9E+06	4E+03	2E+01
La-138	F, La-131과 동일	1E+05	5E+01	5E-01	La-131과 동일	2E+07	6E+05
	M, La-131과 동일	5E+05	2E+02	1E+00
La-140	F, La-131과 동일	2E+07	8E+03	1E+02	La-131과 동일	1E+07	3E+05
	M, La-131과 동일	1E+07	6E+03	6E+01
La-141	F, La-131과 동일	2E+08	8E+04	1E+03	La-131과 동일	6E+07	2E+06
	M, La-131과 동일	9E+07	4E+04	5E+02
La-142	F, La-131과 동일	2E+08	8E+04	1E+03	La-131과 동일	1E+08	4E+06
	M, La-131과 동일	1E+08	6E+04	7E+02
La-143	F, La-131과 동일	1E+09	4E+05	6E+03	La-131과 동일	4E+08	1E+07
	M, La-131과 동일	6E+08	3E+05	3E+03
Cerium
Ce-134	M, 기타 모든 화합물	1E+07	6E+03	5E+01	모든 화합물	8E+06	3E+05
	S, 산화물, 수산화물 및 불화물	1E+07	5E+03	5E+01
Ce-135	M, Ce-134와 동일	3E+07	1E+04	1E+02	Ce-134와 동일	3E+07	9E+05
	S, Ce-134와 동일	3E+07	1E+04	1E+02
Ce-137	M, Ce-134와 동일	1E+09	5E+05	7E+03	Ce-134와 동일	8E+08	3E+07
	S, Ce-134와 동일	1E+09	4E+05	6E+03
Ce-137m	M, Ce-134와 동일	4E+07	2E+04	2E+02	Ce-134와 동일	4E+07	1E+06
	S, Ce-134와 동일	3E+07	1E+04	2E+02
Ce-139	M, Ce-134와 동일	2E+07	6E+03	4E+01	Ce-134와 동일	8E+07	3E+06
	S, Ce-134와 동일	1E+07	6E+03	4E+01

1 란	2 란	3 란	4 란	5 란	6 란	7 란	8 란
핵 종	흡 입				섭 취
	화학적 형태	연간 섭취한도	유도 공기중농도	배기중의 배출관리기준	화학적 형태	연간 섭취한도	배수중의 배출관리기준
		Bq	Bq/m3	Bq/m3		Bq	Bq/m3
Ce-141	M, Ce-134와 동일	7E+06	3E+03	2E+01	Ce-134와 동일	3E+07	1E+06
	S, Ce-134와 동일	6E+06	3E+03	2E+01
Ce-143	M, Ce-134와 동일	2E+07	9E+03	9E+01	Ce-134와 동일	2E+07	6E+05
	S, Ce-134와 동일	2E+07	8E+03	9E+01
Ce-144	M, Ce-134와 동일	9E+05	4E+02	2E+00	Ce-134와 동일	4E+06	1E+05
	S, Ce-134와 동일	7E+05	3E+02	1E+00
Praseodymium
Pr-136	M, 기타 모든 화합물	8E+08	3E+05	5E+03	모든 화합물	6E+08	2E+07
	S, 산화물, 수산화물, 탄화물 및 불화물	8E+08	3E+05	5E+03
Pr-137	M, Pr-136과 동일	6E+08	2E+05	3E+03	Pr-136과 동일	5E+08	2E+07
	S, Pr-136과 동일	6E+08	2E+05	3E+03
Pr-138m	M, Pr-136과 동일	2E+08	6E+04	9E+02	Pr-136과 동일	2E+08	5E+06
	S, Pr-136과 동일	2E+08	6E+04	9E+02
Pr-139	M, Pr-136과 동일	7E+08	3E+05	4E+03	Pr-136과 동일	6E+08	2E+07
	S, Pr-136과 동일	7E+08	3E+05	3E+03
Pr-142	M, Pr-136과 동일	3E+07	1E+04	1E+02	Pr-136과 동일	2E+07	5E+05
	S, Pr-136과 동일	3E+07	1E+04	1E+02
Pr-142m	M, Pr-136과 동일	2E+09	9E+05	1E+04	Pr-136과 동일	1E+09	4E+07
	S, Pr-136과 동일	2E+09	9E+05	1E+04
Pr-143	M, Pr-136과 동일	1E+07	4E+03	3E+01	Pr-136과 동일	2E+07	6E+05
	S, Pr-136과 동일	9E+06	4E+03	3E+01
Pr-144	M, Pr-136과 동일	7E+08	3E+05	4E+03	Pr-136과 동일	4E+08	1E+07
	S, Pr-136과 동일	7E+08	3E+05	4E+03
Pr-145	M, Pr-136과 동일	8E+07	3E+04	4E+02	Pr-136과 동일	5E+07	2E+06
	S, Pr-136과 동일	8E+07	3E+04	4E+02
Pr-147	M, Pr-136과 동일	7E+08	3E+05	4E+03	Pr-136과 동일	6E+08	2E+07
	S, Pr-136과 동일	7E+08	3E+05	4E+03
Neodymium
Nd-136	M, 기타 모든 화합물	2E+08	1E+05	1E+03	모든 화합물	2E+08	7E+06
	S, 산화물, 수산화물, 탄화물 및 불화물	2E+08	9E+04	1E+03
Nd-138	M, Nd-136과 동일	5E+07	2E+04	3E+02	Nd-136과 동일	3E+07	1E+06
	S, Nd-136과 동일	5E+07	2E+04	3E+02
Nd-139	M, Nd-136과 동일	1E+09	5E+05	7E+03	Nd-136과 동일	1E+09	3E+07
	S, Nd-136과 동일	1E+09	5E+05	6E+03
Nd-139m	M, Nd-136과 동일	8E+07	3E+04	5E+02	Nd-136과 동일	8E+07	3E+06
	S, Nd-136과 동일	8E+07	3E+04	4E+02
Nd-141	M, Nd-136과 동일	2E+09	1E+06	1E+04	Nd-136과 동일	2E+09	8E+07
	S, Nd-136과 동일	2E+09	9E+05	1E+04
Nd-147	M, Nd-136과 동일	1E+07	4E+03	3E+01	Nd-136과 동일	2E+07	6E+05
	S, Nd-136과 동일	1E+07	4E+03	3E+01
Nd-149	M, Nd-136과 동일	2E+08	7E+04	8E+02	Nd-136과 동일	2E+08	6E+06
	S, Nd-136과 동일	2E+08	6E+04	8E+02
Nd-151	M, Nd-136과 동일	7E+08	3E+05	4E+03	Nd-136과 동일	7E+08	2E+07
	S, Nd-136과 동일	7E+08	3E+05	4E+03
Promethium
Pm-141	M, 기타 모든 화합물	8E+08	3E+05	5E+03	모든 화합물	6E+08	2E+07
	S, 산화물, 수산화물, 탄화물 및 불화물	8E+08	3E+05	4E+03
Pm-143	M, Pm-141과 동일	2E+07	9E+03	5E+01	Pm-141과 동일	9E+07	3E+06
	S, Pm-141과 동일	2E+07	1E+04	5E+01

1 란	2 란	3 란	4 란	5 란	6 란	7 란	8 란
핵 종	흡 입				섭 취
	화학적 형태	연간 섭취한도	유도 공기중농도	배기중의 배출관리기준	화학적 형태	연간 섭취한도	배수중의 배출관리기준
		Bq	Bq/m3	Bq/m3		Bq	Bq/m3
Pm-144	M, Pm-141과 동일	4E+06	2E+03	9E+00	Pm-141과 동일	2E+07	7E+05
	S, Pm-141과 동일	5E+06	2E+03	1E+01
Pm-145	M, Pm-141과 동일	8E+06	3E+03	2E+01	Pm-141과 동일	2E+08	6E+06
	S, Pm-141과 동일	2E+07	7E+03	3E+01
Pm-146	M, Pm-141과 동일	2E+06	6E+02	4E+00	Pm-141과 동일	2E+07	8E+05
	S, Pm-141과 동일	2E+06	9E+02	4E+00
Pm-147	M, Pm-141과 동일	6E+06	2E+03	1E+01	Pm-141과 동일	8E+07	3E+06
	S, Pm-141과 동일	6E+06	3E+03	2E+01
Pm-148	M, Pm-141과 동일	1E+07	4E+03	3E+01	Pm-141과 동일	7E+06	3E+05
	S, Pm-141과 동일	9E+06	4E+03	3E+01
Pm-148m	M, Pm-141과 동일	5E+06	2E+03	1E+01	Pm-141과 동일	1E+07	4E+05
	S, Pm-141과 동일	5E+06	2E+03	1E+01
Pm-149	M, Pm-141과 동일	3E+07	1E+04	1E+02	Pm-141과 동일	2E+07	7E+05
	S, Pm-141과 동일	2E+07	1E+04	1E+02
Pm-150	M, Pm-141과 동일	1E+08	4E+04	5E+02	Pm-141과 동일	8E+07	3E+06
	S, Pm-141과 동일	1E+08	4E+04	5E+02
Pm-151	M, Pm-141과 동일	3E+07	1E+04	2E+02	Pm-141과 동일	3E+07	9E+05
	S, Pm-141과 동일	3E+07	1E+04	2E+02
Samarium
Sm-141	M, 모든 화합물	7E+08	3E+05	4E+03	모든 화합물	5E+08	2E+07
Sm-141m	M, Sm-141과 동일	4E+08	1E+05	2E+03	Sm-141과 동일	3E+08	1E+07
Sm-142	M, Sm-141과 동일	2E+08	8E+04	9E+02	Sm-141과 동일	1E+08	4E+06
Sm-145	M, Sm-141과 동일	2E+07	8E+03	5E+01	Sm-141과 동일	1E+08	3E+06
Sm-146	M, Sm-141과 동일	3E+03	1E+00	7E-03	Sm-141과 동일	4E+05	1E+04
Sm-147	M, Sm-141과 동일	3E+03	1E+00	8E-03	Sm-141과 동일	4E+05	1E+04
Sm-151	M, Sm-141과 동일	8E+06	3E+03	2E+01	Sm-141과 동일	2E+08	7E+06
Sm-153	M, Sm-141과 동일	3E+07	1E+04	1E+02	Sm-141과 동일	3E+07	9E+05
Sm-155	M, Sm-141과 동일	7E+08	3E+05	4E+03	Sm-141과 동일	7E+08	2E+07
Sm-156	M, Sm-141과 동일	7E+07	3E+04	3E+02	Sm-141과 동일	8E+07	3E+06
Europium
Eu-145	M, 모든 화합물	3E+07	1E+04	1E+02	모든 화합물	3E+07	9E+05
Eu-146	M, Eu-145와 동일	2E+07	7E+03	8E+01	Eu-145와 동일	2E+07	5E+05
Eu-147	M, Eu-145와 동일	2E+07	8E+03	7E+01	Eu-145와 동일	5E+07	2E+06
Eu-148	M, Eu-145와 동일	9E+06	4E+03	3E+01	Eu-145와 동일	2E+07	5E+05
Eu-149	M, Eu-145와 동일	9E+07	4E+04	3E+02	Eu-145와 동일	2E+08	7E+06
Eu-150 (T1/2:34.2y)	M, Eu-145와 동일	6E+05	2E+02	1E+00	Eu-145와 동일	2E+07	5E+05
Eu-150 (T1/2:12.6h)	M, Eu-145와 동일	7E+07	3E+04	4E+02	Eu-145와 동일	5E+07	2E+06
Eu-152	M, Eu-145와 동일	7E+05	3E+02	2E+00	Eu-145와 동일	1E+07	5E+05
Eu-152m	M, Eu-145와 동일	6E+07	3E+04	3E+02	Eu-145와 동일	4E+07	1E+06
Eu-154	M, Eu-145와 동일	6E+05	2E+02	1E+00	Eu-145와 동일	1E+07	3E+05
Eu-155	M, Eu-145와 동일	4E+06	2E+03	1E+01	Eu-145와 동일	6E+07	2E+06
Eu-156	M, Eu-145와 동일	7E+06	3E+03	2E+01	Eu-145와 동일	9E+06	3E+05
Eu-157	M, Eu-145와 동일	5E+07	2E+04	2E+02	Eu-145와 동일	3E+07	1E+06
Eu-158	M, Eu-145와 동일	3E+08	1E+05	1E+03	Eu-145와 동일	2E+08	7E+06
Gadolinium
Gd-145	F, 기타 모든 화합물	8E+08	3E+05	5E+03	모든 화합물	5E+08	2E+07
	M, 산화물, 수산화물 및 불화물	6E+08	2E+05	3E+03
Gd-146	F, Gd-145와 동일	4E+06	2E+03	2E+01	Gd-145와 동일	2E+07	7E+05
	M, Gd-145와 동일	4E+06	2E+03	1E+01
Gd-147	F, Gd-145와 동일	4E+07	2E+04	3E+02	Gd-145와 동일	3E+07	1E+06

1 란	2 란	3 란	4 란	5 란	6 란	7 란	8 란
핵 종	흡 입				섭 취
	화학적 형태	연간 섭취한도	유도 공기중농도	배기중의 배출관리기준	화학적 형태	연간 섭취한도	배수중의 배출관리기준
		Bq	Bq/m3	Bq/m3		Bq	Bq/m3
	M, Gd-145와 동일	3E+07	1E+04	2E+02
Gd-148	F, Gd-145와 동일	7E+02	3E-01	3E-03	Gd-145와 동일	4E+05	1E+04
	M, Gd-145와 동일	3E+03	1E+00	6E-03
Gd-149	F, Gd-145와 동일	4E+07	2E+04	3E+02	Gd-145와 동일	4E+07	2E+06
	M, Gd-145와 동일	3E+07	1E+04	1E+02
Gd-151	F, Gd-145와 동일	2E+07	9E+03	9E+01	Gd-145와 동일	1E+08	3E+06
	M, Gd-145와 동일	3E+07	1E+04	9E+01
Gd-152	F, Gd-145와 동일	9E+02	4E-01	4E-03	Gd-145와 동일	5E+05	2E+04
	M, Gd-145와 동일	4E+03	2E+00	9E-03
Gd-153	F, Gd-145와 동일	8E+06	3E+03	3E+01	Gd-145와 동일	7E+07	3E+06
	M, Gd-145와 동일	1E+07	6E+03	4E+01
Gd-159	F, Gd-145와 동일	1E+08	5E+04	6E+02	Gd-145와 동일	4E+07	1E+06
	M, Gd-145와 동일	5E+07	2E+04	3E+02
Terbium
Tb-147	M, 모든 화합물	2E+08	7E+04	9E+02	모든 화합물	1E+08	4E+06
Tb-149	M, Tb-147과 동일	6E+06	3E+03	2E+01	Tb-147과 동일	8E+07	3E+06
Tb-150	M, Tb-147과 동일	1E+08	5E+04	6E+02	Tb-147과 동일	8E+07	3E+06
Tb-151	M, Tb-147과 동일	6E+07	3E+04	3E+02	Tb-147과 동일	6E+07	2E+06
Tb-153	M, Tb-147과 동일	8E+07	3E+04	3E+02	Tb-147과 동일	8E+07	3E+06
Tb-154	M, Tb-147과 동일	3E+07	1E+04	2E+02	Tb-147과 동일	3E+07	1E+06
Tb-155	M, Tb-147과 동일	8E+07	3E+04	3E+02	Tb-147과 동일	1E+08	3E+06
Tb-156	M, Tb-147과 동일	1E+07	6E+03	6E+01	Tb-147과 동일	2E+07	6E+05
Tb-156m (T1/2:1.02d)	M, Tb-147과 동일	9E+07	4E+04	3E+02	Tb-147과 동일	1E+08	4E+06
Tb-156m (T1/2:5.00h)	M, Tb-147과 동일	2E+08	6E+04	8E+02	Tb-147과 동일	2E+08	8E+06
Tb-157	M, Tb-147과 동일	3E+07	1E+04	6E+01	Tb-147과 동일	6E+08	2E+07
Tb-158	M, Tb-147과 동일	7E+05	3E+02	2E+00	Tb-147과 동일	2E+07	6E+05
Tb-160	M, Tb-147과 동일	4E+06	2E+03	1E+01	Tb-147과 동일	1E+07	4E+05
Tb-161	M, Tb-147과 동일	2E+07	7E+03	6E+01	Tb-147과 동일	3E+07	1E+06
Dysprosium
Dy-155	M, 모든 화합물	2E+08	7E+04	9E+02	모든 화합물	2E+08	5E+06
Dy-157	M, Dy-155와 동일	4E+08	2E+05	2E+03	Dy-155와 동일	3E+08	1E+07
Dy-159	M, Dy-155와 동일	8E+07	3E+04	2E+02	Dy-155와 동일	2E+08	7E+06
Dy-165	M, Dy-155와 동일	2E+08	1E+05	1E+03	Dy-155와 동일	2E+08	6E+06
Dy-166	M, Dy-155와 동일	1E+07	5E+03	4E+01	Dy-155와 동일	1E+07	4E+05
Holmium
Ho-155	M, 기타 모든 화합물	6E+08	3E+05	3E+03	모든 화합물	5E+08	2E+07
Ho-157	M, Ho-155와 동일	3E+09	1E+06	2E+04	Ho-155와 동일	3E+09	1E+08
Ho-159	M, Ho-155와 동일	2E+09	8E+05	1E+04	Ho-155와 동일	3E+09	9E+07
Ho-161	M, Ho-155와 동일	2E+09	8E+05	1E+04	Ho-155와 동일	2E+09	5E+07
Ho-162	M, Ho-155와 동일	4E+09	2E+06	2E+04	Ho-155와 동일	6E+09	2E+08
Ho-162m	M, Ho-155와 동일	6E+08	3E+05	3E+03	Ho-155와 동일	8E+08	3E+07
Ho-164	M, Ho-155와 동일	2E+09	6E+05	8E+03	Ho-155와 동일	2E+09	7E+07
Ho-164m	M, Ho-155와 동일	1E+09	5E+05	6E+03	Ho-155와 동일	1E+09	4E+07
Ho-166	M, Ho-155와 동일	2E+07	1E+04	1E+02	Ho-155와 동일	1E+07	5E+05
Ho-166m	M, Ho-155와 동일	3E+05	1E+02	6E-01	Ho-155와 동일	1E+07	3E+05
Ho-167	M, Ho-155와 동일	2E+08	8E+04	1E+03	Ho-155와 동일	2E+08	8E+06
Erbium
Er-161	M, 모든 화합물	2E+08	1E+05	1E+03	모든 화합물	3E+08	9E+06
Er-165	M, Er-161과 동일	1E+09	6E+05	8E+03	Er-161과 동일	1E+09	4E+07

1 란	2 란	3 란	4 란	5 란	6 란	7 란	8 란
핵 종	흡 입				섭 취
	화학적 형태	연간 섭취한도	유도 공기중농도	배기중의 배출관리기준	화학적 형태	연간 섭취한도	배수중의 배출관리기준
		Bq	Bq/m3	Bq/m3		Bq	Bq/m3
Er-169	M, Er-161과 동일	2E+07	9E+03	7E+01	Er-161과 동일	5E+07	2E+06
Er-171	M, Er-161과 동일	7E+07	3E+04	3E+02	Er-161과 동일	6E+07	2E+06
Er-172	M, Er-161과 동일	2E+07	7E+03	6E+01	Er-161과 동일	2E+07	7E+05
Thulium
Tm-162	M, 모든 화합물	7E+08	3E+05	4E+03	모든 화합물	7E+08	2E+07
Tm-166	M, Tm-162와 동일	7E+07	3E+04	4E+02	Tm-162와 동일	7E+07	2E+06
Tm-167	M, Tm-162와 동일	2E+07	8E+03	6E+01	Tm-162와 동일	4E+07	1E+06
Tm-170	M, Tm-162와 동일	4E+06	2E+03	1E+01	Tm-162와 동일	2E+07	5E+05
Tm-171	M, Tm-162와 동일	2E+07	9E+03	5E+01	Tm-162와 동일	2E+08	6E+06
Tm-172	M, Tm-162와 동일	1E+07	6E+03	6E+01	Tm-162와 동일	1E+07	4E+05
Tm-173	M, Tm-162와 동일	8E+07	3E+04	4E+02	Tm-162와 동일	6E+07	2E+06
Tm-175	M, Tm-162와 동일	6E+08	3E+05	4E+03	Tm-162와 동일	7E+08	3E+07
Ytterbium
Yb-162	M, 기타 모든 화합물	9E+08	4E+05	5E+03	모든 화합물	9E+08	3E+07
	S, 산화물, 수산화물 및 불화물	9E+08	4E+05	5E+03
Yb-166	M, Yb-162와 동일	2E+07	9E+03	1E+02	Yb-162와 동일	2E+07	7E+05
	S, Yb-162와 동일	2E+07	9E+03	9E+01
Yb-167	M, Yb-162와 동일	2E+09	9E+05	1E+04	Yb-162와 동일	3E+09	1E+08
	S, Yb-162와 동일	2E+09	9E+05	1E+04
Yb-169	M, Yb-162와 동일	1E+07	4E+03	3E+01	Yb-162와 동일	3E+07	1E+06
	S, Yb-162와 동일	8E+06	3E+03	2E+01
Yb-175	M, Yb-162와 동일	3E+07	1E+04	1E+02	Yb-162와 동일	5E+07	2E+06
	S, Yb-162와 동일	3E+07	1E+04	1E+02
Yb-177	M, Yb-162와 동일	2E+08	9E+04	1E+03	Yb-162와 동일	2E+08	7E+06
	S, Yb-162와 동일	2E+08	9E+04	1E+03
Yb-178	M, Yb-162와 동일	2E+08	8E+04	1E+03	Yb-162와 동일	2E+08	6E+06
	S, Yb-162와 동일	2E+08	8E+04	9E+02
Lutetium
Lu-169	M, 기타 모든 화합물	4E+07	2E+04	2E+02	모든 화합물	4E+07	1E+06
	S, 산화물, 수산화물 및 불화물	4E+07	2E+04	2E+02
Lu-170	M, Lu-169와 동일	2E+07	9E+03	1E+02	Lu-169와 동일	2E+07	7E+05
	S, Lu-169와 동일	2E+07	9E+03	1E+02
Lu-171	M, Lu-169와 동일	2E+07	9E+03	9E+01	Lu-169와 동일	3E+07	1E+06
	S, Lu-169와 동일	2E+07	9E+03	8E+01
Lu-172	M, Lu-169와 동일	1E+07	5E+03	5E+01	Lu-169와 동일	2E+07	5E+05
	S, Lu-169와 동일	1E+07	5E+03	5E+01
Lu-173	M, Lu-169와 동일	1E+07	6E+03	3E+01	Lu-169와 동일	8E+07	3E+06
	S, Lu-169와 동일	1E+07	6E+03	3E+01
Lu-174	M, Lu-169와 동일	7E+06	3E+03	2E+01	Lu-169와 동일	7E+07	3E+06
	S, Lu-169와 동일	8E+06	3E+03	2E+01
Lu-174m	M, Lu-169와 동일	8E+06	3E+03	2E+01	Lu-169와 동일	4E+07	1E+06
	S, Lu-169와 동일	8E+06	3E+03	2E+01
Lu-176	M, Lu-169와 동일	4E+05	2E+02	1E+00	Lu-169와 동일	1E+07	4E+05
	S, Lu-169와 동일	7E+05	3E+02	1E+00
Lu-176m	M, Lu-169와 동일	1E+08	6E+04	6E+02	Lu-169와 동일	1E+08	4E+06
	S, Lu-169와 동일	1E+08	5E+04	6E+02
Lu-177	M, Lu-169와 동일	2E+07	8E+03	7E+01	Lu-169와 동일	4E+07	1E+06
	S, Lu-169와 동일	2E+07	8E+03	6E+01
Lu-177m	M, Lu-169와 동일	2E+06	8E+02	6E+00	Lu-169와 동일	1E+07	4E+05
	S, Lu-169와 동일	2E+06	7E+02	5E+00
Lu-178	M, Lu-169와 동일	5E+08	2E+05	3E+03	Lu-169와 동일	4E+08	1E+07
	S, Lu-169와 동일	5E+08	2E+05	3E+03

1 란	2 란	3 란	4 란	5 란	6 란	7 란	8 란
핵 종	흡 입				섭 취
	화학적 형태	연간 섭취한도	유도 공기중농도	배기중의 배출관리기준	화학적 형태	연간 섭취한도	배수중의 배출관리기준
		Bq	Bq/m3	Bq/m3		Bq	Bq/m3
Lu-178m	M, Lu-169와 동일	4E+08	2E+05	2E+03	Lu-169와 동일	5E+08	2E+07
	S, Lu-169와 동일	4E+08	1E+05	2E+03
Lu-179	M, Lu-169와 동일	1E+08	5E+04	6E+02	Lu-169와 동일	1E+08	3E+06
	S, Lu-169와 동일	1E+08	5E+04	6E+02
Hafnium
Hf-170	F, 기타 모든 화합물	7E+07	3E+04	4E+02	모든 화합물	4E+07	1E+06
	M, 산화물, 수산화물, 할로겐화물, 탄화염 및 질산염	5E+07	2E+04	2E+02
Hf-172	F, Hf-170과 동일	5E+05	2E+02	2E+00	Hf-170과 동일	2E+07	7E+05
	M, Hf-170과 동일	2E+06	6E+02	4E+00
Hf-173	F, Hf-170과 동일	2E+08	6E+04	9E+02	Hf-170과 동일	9E+07	3E+06
	M, Hf-170과 동일	9E+07	4E+04	4E+02
Hf-175	F, Hf-170과 동일	2E+07	1E+04	1E+02	Hf-170과 동일	5E+07	2E+06
	M, Hf-170과 동일	2E+07	9E+03	6E+01
Hf-177m	F, Hf-170과 동일	2E+08	1E+05	1E+03	Hf-170과 동일	2E+08	8E+06
	M, Hf-170과 동일	1E+08	6E+04	8E+02
Hf-178m	F, Hf-170과 동일	6E+04	3E+01	3E-01	Hf-170과 동일	4E+06	1E+05
	M, Hf-170과 동일	3E+05	1E+02	6E-01
Hf-179m	F, Hf-170과 동일	1E+07	6E+03	6E+01	Hf-170과 동일	2E+07	6E+05
	M, Hf-170과 동일	6E+06	3E+03	2E+01
Hf-180m	F, Hf-170과 동일	2E+08	7E+04	1E+03	Hf-170과 동일	1E+08	4E+06
	M, Hf-170과 동일	1E+08	4E+04	5E+02
Hf-181	F, Hf-170과 동일	1E+07	5E+03	5E+01	Hf-170과 동일	2E+07	6E+05
	M, Hf-170과 동일	5E+06	2E+03	1E+01
Hf-182	F, Hf-170과 동일	6E+04	2E+01	2E-01	Hf-170과 동일	7E+06	2E+05
	M, Hf-170과 동일	2E+05	1E+02	6E-01
Hf-182m	F, Hf-170과 동일	5E+08	2E+05	3E+03	Hf-170과 동일	5E+08	2E+07
	M, Hf-170과 동일	3E+08	1E+05	1E+03
Hf-183	F, Hf-170과 동일	5E+08	2E+05	3E+03	Hf-170과 동일	3E+08	9E+06
	M, Hf-170과 동일	2E+08	1E+05	1E+03
Hf-184	F, Hf-170과 동일	9E+07	4E+04	5E+02	Hf-170과 동일	4E+07	1E+06
	M, Hf-170과 동일	4E+07	2E+04	2E+02
Tantalum
Ta-172	M, 기타 모든 화합물	4E+08	2E+05	2E+03	모든 화합물	4E+08	1E+07
	S, 탄탈원소, 산화물, 수산화물, 할로겐화물, 탄화물, 질산염 및 질화물	4E+08	1E+05	2E+03
Ta-173	M, Ta-172와 동일	1E+08	5E+04	6E+02	Ta-172와 동일	1E+08	4E+06
	S, Ta-172와 동일	1E+08	5E+04	6E+02
Ta-174	M, Ta-172와 동일	3E+08	1E+05	2E+03	Ta-172와 동일	4E+08	1E+07
	S, Ta-172와 동일	3E+08	1E+05	2E+03
Ta-175	M, Ta-172와 동일	1E+08	4E+04	5E+02	Ta-172와 동일	1E+08	3E+06
	S, Ta-172와 동일	1E+08	4E+04	5E+02
Ta-176	M, Ta-172와 동일	6E+07	3E+04	3E+02	Ta-172와 동일	6E+07	2E+06
	S, Ta-172와 동일	6E+07	3E+04	3E+02
Ta-177	M, Ta-172와 동일	2E+08	7E+04	7E+02	Ta-172와 동일	2E+08	6E+06
	S, Ta-172와 동일	2E+08	6E+04	7E+02
Ta-178	M, Ta-172와 동일	2E+08	8E+04	1E+03	Ta-172와 동일	3E+08	9E+06
	S, Ta-172와 동일	2E+08	8E+04	1E+03
Ta-179	M, Ta-172와 동일	2E+08	6E+04	3E+02	Ta-172와 동일	3E+08	1E+07
	S, Ta-172와 동일	7E+07	3E+04	1E+02
Ta-180	M, Ta-172와 동일	4E+06	2E+03	1E+01	Ta-172와 동일	2E+07	8E+05
	S, Ta-172와 동일	1E+06	6E+02	3E+00

1 란	2 란	3 란	4 란	5 란	6 란	7 란	8 란
핵 종	흡 입				섭 취
	화학적 형태	연간 섭취한도	유도 공기중농도	배기중의 배출관리기준	화학적 형태	연간 섭취한도	배수중의 배출관리기준
		Bq	Bq/m3	Bq/m3		Bq	Bq/m3
Ta-180m	M, Ta-172와 동일	3E+08	1E+05	2E+03	Ta-172와 동일	4E+08	1E+07
	S, Ta-172와 동일	3E+08	1E+05	1E+03
Ta-182	M, Ta-172와 동일	3E+06	1E+03	1E+01	Ta-172와 동일	1E+07	5E+05
	S, Ta-172와 동일	3E+06	1E+03	7E+00
Ta-182m	M, Ta-172와 동일	6E+08	2E+05	3E+03	Ta-172와 동일	2E+09	6E+07
	S, Ta-172와 동일	6E+08	2E+05	3E+03
Ta-183	M, Ta-172와 동일	1E+07	5E+03	4E+01	Ta-172와 동일	2E+07	5E+05
	S, Ta-172와 동일	1E+07	4E+03	3E+01
Ta-184	M, Ta-172와 동일	3E+07	1E+04	2E+02	Ta-172와 동일	3E+07	1E+06
	S, Ta-172와 동일	3E+07	1E+04	2E+02
Ta-185	M, Ta-172와 동일	3E+08	1E+05	2E+03	Ta-172와 동일	3E+08	1E+07
	S, Ta-172와 동일	3E+08	1E+05	1E+03
Ta-186	M, Ta-172와 동일	7E+08	3E+05	4E+03	Ta-172와 동일	6E+08	2E+07
	S, Ta-172와 동일	6E+08	3E+05	4E+03
Tungsten
W-176	F, 모든 화합물	3E+08	1E+05	2E+03	기타 모든 화합물	2E+08	7E+06
					텅스텐 산	2E+08	6E+06
W-177	F, W-176과 동일	4E+08	2E+05	3E+03	W-176과 동일	3E+08	1E+07
					W-176과 동일	3E+08	1E+07
W-178	F, W-176과 동일	2E+08	7E+04	9E+02	W-176과 동일	9E+07	3E+06
					W-176과 동일	8E+07	3E+06
W-179	F, W-176과 동일	1E+10	5E+06	7E+04	W-176과 동일	6E+09	2E+08
					W-176과 동일	6E+09	2E+08
W-181	F, W-176과 동일	5E+08	2E+05	2E+03	W-176과 동일	3E+08	9E+06
					W-176과 동일	2E+08	8E+06
W-185	F, W-176과 동일	9E+07	4E+04	5E+02	W-176과 동일	5E+07	2E+06
					W-176과 동일	4E+07	1E+06
W-187	F, W-176과 동일	6E+07	3E+04	3E+02	W-176과 동일	3E+07	1E+06
					W-176과 동일	3E+07	1E+06
W-188	F, W-176과 동일	2E+07	1E+04	1E+02	W-176과 동일	1E+07	3E+05
					W-176과 동일	9E+06	3E+05
Rhenium
Re-177	F, 기타 모든 화합물	1E+09	5E+05	7E+03	모든 화합물	9E+08	3E+07
	M, 산화물, 수산화물, 할로겐화물 및 질산염	9E+08	4E+05	5E+03
Re-178	F, Re-177과 동일	1E+09	5E+05	6E+03	Re-177과 동일	8E+08	3E+07
	M, Re-177과 동일	8E+08	3E+05	5E+03
Re-181	F, Re-177과 동일	7E+07	3E+04	4E+02	Re-177과 동일	5E+07	2E+06
	M, Re-177과 동일	5E+07	2E+04	3E+02
Re-182	F, Re-177과 동일	2E+07	8E+03	1E+02	Re-177과 동일	1E+07	5E+05
(T1/2:2.67d)	M, Re-177과 동일	1E+07	5E+03	5E+01
Re-182	F, Re-177과 동일	8E+07	3E+04	5E+02	Re-177과 동일	7E+07	3E+06
(T1/2:12.7h)	M, Re-177과 동일	7E+07	3E+04	3E+02
Re-184	F, Re-177과 동일	3E+07	1E+04	2E+02	Re-177과 동일	2E+07	7E+05
	M, Re-177과 동일	1E+07	5E+03	4E+01
Re-184m	F, Re-177과 동일	2E+07	9E+03	1E+02	Re-177과 동일	1E+07	5E+05
	M, Re-177과 동일	4E+06	2E+03	1E+01
Re-186	F, Re-177과 동일	3E+07	1E+04	1E+02	Re-177과 동일	1E+07	5E+05
	M, Re-177과 동일	2E+07	7E+03	6E+01
Re-186m	F, Re-177과 동일	2E+07	7E+03	8E+01	Re-177과 동일	9E+06	3E+05
	M, Re-177과 동일	3E+06	1E+03	6E+00
Re-187	F, Re-177과 동일	8E+09	3E+06	4E+04	Re-177과 동일	4E+09	1E+08
	M, Re-177과 동일	4E+09	2E+06	1E+04

1 란	2 란	3 란	4 란	5 란	6 란	7 란	8 란
핵 종	흡 입				섭 취
	화학적 형태	연간 섭취한도	유도 공기중농도	배기중의 배출관리기준	화학적 형태	연간 섭취한도	배수중의 배출관리기준
		Bq	Bq/m3	Bq/m3		Bq	Bq/m3
Re-188	F, Re-177과 동일	3E+07	1E+04	1E+02	Re-177과 동일	1E+07	5E+05
	M, Re-177과 동일	3E+07	1E+04	1E+02
Re-188m	F, Re-177과 동일	1E+09	5E+05	7E+03	Re-177과 동일	7E+08	2E+07
	M, Re-177과 동일	1E+09	4E+05	5E+03
Re-189	F, Re-177과 동일	5E+07	2E+04	3E+02	Re-177과 동일	3E+07	9E+05
	M, Re-177과 동일	3E+07	1E+04	2E+02
Osmium
Os-180	F, 기타 모든 화합물	1E+09	5E+05	8E+03	모든 화합물	1E+09	4E+07
	M, 할로겐화물 및 질산염	8E+08	3E+05	5E+03
	S, 산화물 및 수산화물	8E+08	3E+05	5E+03
Os-181	F, Os-180과 동일	3E+08	1E+05	2E+03	Os-180과 동일	2E+08	8E+06
	M, Os-180과 동일	2E+08	9E+04	1E+03
	S, Os-180과 동일	2E+08	8E+04	1E+03
Os-182	F, Os-180과 동일	6E+07	3E+04	4E+02	Os-180과 동일	4E+07	1E+06
	M, Os-180과 동일	4E+07	2E+04	2E+02
	S, Os-180과 동일	4E+07	2E+04	2E+02
Os-185	F, Os-180과 동일	1E+07	6E+03	6E+01	Os-180과 동일	4E+07	1E+06
	M, Os-180과 동일	2E+07	8E+03	6E+01
	S, Os-180과 동일	2E+07	8E+03	5E+01
Os-189m	F, Os-180과 동일	4E+09	2E+06	3E+04	Os-180과 동일	1E+09	4E+07
	M, Os-180과 동일	3E+09	1E+06	1E+04
	S, Os-180과 동일	3E+09	1E+06	1E+04
Os-191	F, Os-180과 동일	6E+07	2E+04	3E+02	Os-180과 동일	4E+07	1E+06
	M, Os-180과 동일	2E+07	6E+03	5E+01
	S, Os-180과 동일	1E+07	6E+03	4E+01
Os-191m	F, Os-180과 동일	5E+08	2E+05	3E+03	Os-180과 동일	2E+08	7E+06
	M, Os-180과 동일	2E+08	6E+04	5E+02
	S, Os-180과 동일	1E+08	6E+04	5E+02
Os-193	F, Os-180과 동일	7E+07	3E+04	4E+02	Os-180과 동일	2E+07	8E+05
	M, Os-180과 동일	3E+07	1E+04	1E+02
	S, Os-180과 동일	3E+07	1E+04	1E+02
Os-194	F, Os-180과 동일	2E+06	6E+02	6E+00	Os-180과 동일	8E+06	3E+05
	M, Os-180과 동일	2E+06	6E+02	3E+00
	S, Os-180과 동일	5E+05	2E+02	9E-01
Iridium
Ir-182	F, 기타 모든 화합물	8E+08	3E+05	5E+03	모든 화합물	4E+08	1E+07
	M, 이리듐 금속, 할로겐화물 및 질산염	5E+08	2E+05	3E+03
	S, 산화물 및 수산화물	5E+08	2E+05	3E+03
Ir-184	F, Ir-182와 동일	2E+08	7E+04	1E+03	Ir-182와 동일	1E+08	4E+06
	M, Ir-182와 동일	1E+08	5E+04	6E+02
	S, Ir-182와 동일	1E+08	4E+04	6E+02
Ir-185	F, Ir-182와 동일	1E+08	6E+04	8E+02	Ir-182와 동일	8E+07	3E+06
	M, Ir-182와 동일	8E+07	3E+04	4E+02
	S, Ir-182와 동일	8E+07	3E+04	4E+02
Ir-186	F, Ir-182와 동일	6E+07	3E+04	4E+02	Ir-182와 동일	4E+07	1E+06
(T1/2:15.8h)	M, Ir-182와 동일	4E+07	2E+04	2E+02
	S, Ir-182와 동일	4E+07	2E+04	2E+02
Ir-186	F, Ir-182와 동일	4E+08	2E+05	3E+03	Ir-182와 동일	3E+08	1E+07
(T1/2:1.75h)	M, Ir-182와 동일	3E+08	1E+05	2E+03
	S, Ir-182와 동일	3E+08	1E+05	2E+03
Ir-187	F, Ir-182와 동일	3E+08	1E+05	2E+03	Ir-182와 동일	2E+08	6E+06

1 란	2 란	3 란	4 란	5 란	6 란	7 란	8 란
핵 종	흡 입				섭 취
	화학적 형태	연간 섭취한도	유도 공기중농도	배기중의 배출관리기준	화학적 형태	연간 섭취한도	배수중의 배출관리기준
		Bq	Bq/m3	Bq/m3		Bq	Bq/m3
	M, Ir-182와 동일	2E+08	8E+04	9E+02
	S, Ir-182와 동일	2E+08	7E+04	9E+02
Ir-188	F, Ir-182와 동일	5E+07	2E+04	3E+02	Ir-182와 동일	3E+07	1E+06
	M, Ir-182와 동일	3E+07	1E+04	2E+02
	S, Ir-182와 동일	3E+07	1E+04	2E+02
Ir-189	F, Ir-182와 동일	1E+08	5E+04	6E+02	Ir-182와 동일	8E+07	3E+06
	M, Ir-182와 동일	5E+07	2E+04	1E+02
	S, Ir-182와 동일	4E+07	2E+04	1E+02
Ir-190	F, Ir-182와 동일	2E+07	7E+03	9E+01	Ir-182와 동일	2E+07	6E+05
	M, Ir-182와 동일	9E+06	4E+03	3E+01
	S, Ir-182와 동일	8E+06	3E+03	3E+01
Ir-190m	F, Ir-182와 동일	2E+08	9E+04	1E+03	Ir-182와 동일	2E+08	6E+06
(T1/2:3.10h)	M, Ir-182와 동일	1E+08	6E+04	8E+02
	S, Ir-182와 동일	1E+08	6E+04	8E+02
Ir-190m	F, Ir-182와 동일	4E+09	1E+06	2E+04	Ir-182와 동일	3E+09	9E+07
(T1/2:1.20h)	M, Ir-182와 동일	2E+09	8E+05	8E+03
	S, Ir-182와 동일	2E+09	8E+05	7E+03
Ir-192	F, Ir-182와 동일	9E+06	4E+03	4E+01	Ir-182와 동일	1E+07	5E+05
	M, Ir-182와 동일	5E+06	2E+03	1E+01
	S, Ir-182와 동일	4E+06	2E+03	1E+01
Ir-192m	F, Ir-182와 동일	4E+06	1E+03	1E+01	Ir-182와 동일	6E+07	2E+06
	M, Ir-182와 동일	6E+06	2E+03	1E+01
	S, Ir-182와 동일	1E+06	4E+02	2E+00
Ir-193m	F, Ir-182와 동일	1E+08	5E+04	7E+02	Ir-182와 동일	7E+07	3E+06
	M, Ir-182와 동일	2E+07	9E+03	7E+01
	S, Ir-182와 동일	2E+07	8E+03	6E+01
Ir-194	F, Ir-182와 동일	6E+07	2E+04	3E+02	Ir-182와 동일	2E+07	5E+05
	M, Ir-182와 동일	3E+07	1E+04	1E+02
	S, Ir-182와 동일	3E+07	1E+04	1E+02
Ir-194m	F, Ir-182와 동일	3E+06	1E+03	1E+01	Ir-182와 동일	1E+07	3E+05
	M, Ir-182와 동일	3E+06	1E+03	8E+00
	S, Ir-182와 동일	2E+06	1E+03	6E+00
Ir-195	F, Ir-182와 동일	4E+08	2E+05	3E+03	Ir-182와 동일	2E+08	7E+06
	M, Ir-182와 동일	2E+08	9E+04	1E+03
	S, Ir-182와 동일	2E+08	8E+04	1E+03
Ir-195m	F, Ir-182와 동일	2E+08	8E+04	1E+03	Ir-182와 동일	1E+08	3E+06
	M, Ir-182와 동일	9E+07	4E+04	4E+02
	S, Ir-182와 동일	8E+07	3E+04	4E+02
Platinum
Pt-186	F, 모든 화합물	3E+08	1E+05	2E+03	모든 화합물	2E+08	7E+06
Pt-188	F, Pt-186과 동일	3E+07	1E+04	2E+02	Pt-186과 동일	3E+07	9E+05
Pt-189	F, Pt-186과 동일	3E+08	1E+05	2E+03	Pt-186과 동일	2E+08	6E+06
Pt-191	F, Pt-186과 동일	1E+08	4E+04	6E+02	Pt-186과 동일	6E+07	2E+06
Pt-193	F, Pt-186과 동일	7E+08	3E+05	3E+03	Pt-186과 동일	6E+08	2E+07
Pt-193m	F, Pt-186과 동일	1E+08	4E+04	5E+02	Pt-186과 동일	4E+07	2E+06
Pt-195m	F, Pt-186과 동일	6E+07	3E+04	4E+02	Pt-186과 동일	3E+07	1E+06
Pt-197	F, Pt-186과 동일	1E+08	5E+04	8E+02	Pt-186과 동일	5E+07	2E+06
Pt-197m	F, Pt-186과 동일	5E+08	2E+05	3E+03	Pt-186과 동일	2E+08	8E+06
Pt-199	F, Pt-186과 동일	9E+08	4E+05	5E+03	Pt-186과 동일	5E+08	2E+07
Pt-200	F, Pt-186과 동일	5E+07	2E+04	3E+02	Pt-186과 동일	2E+07	6E+05
Gold
Au-193	F, 기타 모든 화합물	3E+08	1E+05	2E+03	모든 화합물	2E+08	5E+06
	M, 할로겐화물 및 질산염	1E+08	6E+04	6E+02

1 란	2 란	3 란	4 란	5 란	6 란	7 란	8 란
핵 종	흡 입				섭 취
	화학적 형태	연간 섭취한도	유도 공기중농도	배기중의 배출관리기준	화학적 형태	연간 섭취한도	배수중의 배출관리기준
		Bq	Bq/m3	Bq/m3		Bq	Bq/m3
	S, 산화물 및 수산화물	1E+08	5E+04	6E+02
Au-194	F, Au-193과 동일	7E+07	3E+04	5E+02	Au-193과 동일	5E+07	2E+06
	M, Au-193과 동일	5E+07	2E+04	3E+02
	S, Au-193과 동일	5E+07	2E+04	3E+02
Au-195	F, Au-193과 동일	2E+08	7E+04	1E+03	Au-193과 동일	8E+07	3E+06
	M, Au-193과 동일	3E+07	1E+04	7E+01
	S, Au-193과 동일	2E+07	7E+03	4E+01
Au-198	F, Au-193과 동일	5E+07	2E+04	3E+02	Au-193과 동일	2E+07	7E+05
	M, Au-193과 동일	2E+07	9E+03	9E+01
	S, Au-193과 동일	2E+07	8E+03	8E+01
Au-198m	F, Au-193과 동일	3E+07	1E+04	2E+02	Au-193과 동일	2E+07	5E+05
	M, Au-193과 동일	1E+07	4E+03	4E+01
	S, Au-193과 동일	1E+07	4E+03	4E+01
Au-199	F, Au-193과 동일	1E+08	4E+04	6E+02	Au-193과 동일	5E+07	2E+06
	M, Au-193과 동일	3E+07	1E+04	1E+02
	S, Au-193과 동일	3E+07	1E+04	9E+01
Au-200	F, Au-193과 동일	7E+08	3E+05	4E+03	Au-193과 동일	3E+08	1E+07
	M, Au-193과 동일	4E+08	2E+05	2E+03
	S, Au-193과 동일	4E+08	1E+05	2E+03
Au-200m	F, Au-193과 동일	4E+07	1E+04	2E+02	Au-193과 동일	2E+07	6E+05
	M, Au-193과 동일	2E+07	9E+03	1E+02
	S, Au-193과 동일	2E+07	8E+03	1E+02
Au-201	F, Au-193과 동일	1E+09	5E+05	8E+03	Au-193과 동일	8E+08	3E+07
	M, Au-193과 동일	7E+08	3E+05	4E+03
	S, Au-193과 동일	7E+08	3E+05	4E+03
Mercury
Hg-193	F, 황산염	4E+08	2E+05	3E+03	메틸 수은	6E+08	2E+07
(organic)					기타 모든 유기화합물	3E+08	1E+07
Hg-193	F, 황산염	4E+08	2E+05	2E+03	모든 무기화합물	2E+08	8E+06
(inorganic)	M, 산화물,수산화물, 할로겐화물, 질산염 및 황화물	2E+08	8E+04	9E+02
Hg-193	G, 증기	2E+07	8E+03	6E+01
Hg-193m	F, Hg-193과 동일	1E+08	4E+04	6E+02	Hg-193과 동일	2E+08	5E+06
(organic)					Hg-193과 동일	7E+07	2E+06
Hg-193m	F, Hg-193과 동일	9E+07	4E+04	6E+02	Hg-193과 동일	5E+07	2E+06
(inorganic)	M, Hg-193과 동일	5E+07	2E+04	3E+02
Hg-193m	G, Hg-193과 동일	6E+06	3E+03	2E+01
Hg-194	F, Hg-193과 동일	1E+06	4E+02	5E+00	Hg-193과 동일	4E+05	1E+04
(organic)					Hg-193과 동일	1E+06	3E+04
Hg-194	F, Hg-193과 동일	1E+06	6E+02	5E+00	Hg-193과 동일	1E+07	5E+05
(inorganic)	M, Hg-193과 동일	4E+06	2E+03	9E+00
Hg-194	G, Hg-193과 동일	5E+05	2E+02	2E+00
Hg-195	F, Hg-193과 동일	5E+08	2E+05	3E+03	Hg-193과 동일	6E+08	2E+07
(organic)					Hg-193과 동일	3E+08	9E+06
Hg-195	F, Hg-193과 동일	4E+08	2E+05	3E+03	Hg-193과 동일	2E+08	7E+06
(inorganic)	M, Hg-193과 동일	2E+08	9E+04	1E+03
Hg-195	G, Hg-193과 동일	1E+07	6E+03	5E+01
Hg-195m	F, Hg-193과 동일	9E+07	4E+04	5E+02	Hg-193과 동일	9E+07	3E+06
(organic)					Hg-193과 동일	5E+07	2E+06
Hg-195m	F, Hg-193과 동일	8E+07	3E+04	5E+02	Hg-193과 동일	4E+07	1E+06
(inorganic)	M, Hg-193과 동일	3E+07	1E+04	1E+02
Hg-195m	G, Hg-193과 동일	2E+06	1E+03	8E+00
Hg-197	F, Hg-193과 동일	2E+08	1E+05	1E+03	Hg-193과 동일	2E+08	7E+06
(organic)					Hg-193과 동일	1E+08	4E+06

1 란	2 란	3 란	4 란	5 란	6 란	7 란	8 란
핵 종	흡 입				섭 취
	화학적 형태	연간 섭취한도	유도 공기중농도	배기중의 배출관리기준	화학적 형태	연간 섭취한도	배수중의 배출관리기준
		Bq	Bq/m3	Bq/m3		Bq	Bq/m3
Hg-197	F, Hg-193과 동일	2E+08	8E+04	1E+03	Hg-193과 동일	9E+07	3E+06
(inorganic)	M, Hg-193과 동일	7E+07	3E+04	2E+02
Hg-197	G, Hg-193과 동일	5E+06	2E+03	2E+01
Hg-197m	F, Hg-193과 동일	1E+08	5E+04	7E+02	Hg-193과 동일	1E+08	5E+06
(organic)					Hg-193과 동일	6E+07	2E+06
Hg-197m	F, Hg-193과 동일	1E+08	4E+04	6E+02	Hg-193과 동일	4E+07	1E+06
(inorganic)	M, Hg-193과 동일	3E+07	1E+04	1E+02
Hg-197m	G, Hg-193과 동일	3E+06	1E+03	1E+01
Hg-199m	F, Hg-193과 동일	7E+08	3E+05	4E+03	Hg-193과 동일	7E+08	2E+07
(organic)					Hg-193과 동일	6E+08	2E+07
Hg-199m	F, Hg-193과 동일	7E+08	3E+05	4E+03	Hg-193과 동일	6E+08	2E+07
(inorganic)	M, Hg-193과 동일	4E+08	2E+05	2E+03
Hg-199m	G, Hg-193과 동일	1E+08	5E+04	4E+02
Hg-203	F, Hg-193과 동일	3E+07	1E+04	1E+02	Hg-193과 동일	1E+07	4E+05
(organic)					Hg-193과 동일	2E+07	6E+05
Hg-203	F, Hg-193과 동일	3E+07	1E+04	1E+02	Hg-193과 동일	4E+07	1E+06
(inorganic)	M, Hg-193과 동일	1E+07	4E+03	3E+01
Hg-203	G, Hg-193과 동일	3E+06	1E+03	1E+01
Thallium
Tl-194	F, 모든 화합물	2E+09	9E+05	1E+04	모든 화합물	2E+09	8E+07
Tl-194m	F, Tl-194와 동일	6E+08	2E+05	3E+03	Tl-194와 동일	5E+08	2E+07
Tl-195	F, Tl-194와 동일	7E+08	3E+05	4E+03	Tl-194와 동일	7E+08	3E+07
Tl-197	F, Tl-194와 동일	7E+08	3E+05	5E+03	Tl-194와 동일	9E+08	3E+07
Tl-198	F, Tl-194와 동일	2E+08	7E+04	1E+03	Tl-194와 동일	3E+08	9E+06
Tl-198m	F, Tl-194와 동일	3E+08	1E+05	2E+03	Tl-194와 동일	4E+08	1E+07
Tl-199	F, Tl-194와 동일	5E+08	2E+05	3E+03	Tl-194와 동일	8E+08	3E+07
Tl-200	F, Tl-194와 동일	8E+07	3E+04	5E+02	Tl-194와 동일	1E+08	3E+06
Tl-201	F, Tl-194와 동일	3E+08	1E+05	1E+03	Tl-194와 동일	2E+08	7E+06
Tl-202	F, Tl-194와 동일	6E+07	3E+04	3E+02	Tl-194와 동일	4E+07	2E+06
Tl-204	F, Tl-194와 동일	3E+07	1E+04	2E+02	Tl-194와 동일	2E+07	5E+05
Lead
Pb-195m	F, 모든 화합물	7E+08	3E+05	4E+03	모든 화합물	7E+08	2E+07
Pb-198	F, Pb-195m과 동일	2E+08	1E+05	1E+03	Pb-195m과 동일	2E+08	7E+06
Pb-199	F, Pb-195m과 동일	4E+08	2E+05	3E+03	Pb-195m과 동일	4E+08	1E+07
Pb-200	F, Pb-195m과 동일	8E+07	3E+04	5E+02	Pb-195m과 동일	5E+07	2E+06
Pb-201	F, Pb-195m과 동일	2E+08	7E+04	1E+03	Pb-195m과 동일	1E+08	4E+06
Pb-202	F, Pb-195m과 동일	1E+06	6E+02	6E+00	Pb-195m과 동일	2E+06	8E+04
Pb-202m	F, Pb-195m과 동일	2E+08	7E+04	1E+03	Pb-195m과 동일	2E+08	5E+06
Pb-203	F, Pb-195m과 동일	1E+08	5E+04	8E+02	Pb-195m과 동일	8E+07	3E+06
Pb-205	F, Pb-195m과 동일	5E+07	2E+04	2E+02	Pb-195m과 동일	7E+07	2E+06
Pb-209	F, Pb-195m과 동일	6E+08	3E+05	4E+03	Pb-195m과 동일	4E+08	1E+07
Pb-210	F, Pb-195m과 동일	2E+04	8E+00	8E-02	Pb-195m과 동일	3E+04	1E+03
Pb-211	F, Pb-195m과 동일	4E+06	1E+03	2E+01	Pb-195m과 동일	1E+08	4E+06
Pb-212	F, Pb-195m과 동일	6E+05	3E+02	4E+00	Pb-195m과 동일	3E+06	1E+05
Pb-214	F, Pb-195m과 동일	4E+06	2E+03	2E+01	Pb-195m과 동일	1E+08	5E+06
Bismuth
Bi-200	F, 질산 비스무트	5E+08	2E+05	3E+03	모든 화합물	4E+08	1E+07
	M, 기타 모든 화합물	4E+08	1E+05	2E+03
Bi-201	F, Bi-200과 동일	2E+08	1E+05	1E+03	Bi-200과 동일	2E+08	6E+06
	M, Bi-200과 동일	2E+08	8E+04	1E+03
Bi-202	F, Bi-200과 동일	2E+08	1E+05	2E+03	Bi-200과 동일	2E+08	8E+06
	M, Bi-200과 동일	2E+08	8E+04	1E+03

1 란	2 란	3 란	4 란	5 란	6 란	7 란	8 란
핵 종	흡 입				섭 취
	화학적 형태	연간 섭취한도	유도 공기중농도	배기중의 배출관리기준	화학적 형태	연간 섭취한도	배수중의 배출관리기준
		Bq	Bq/m3	Bq/m3		Bq	Bq/m3
Bi-203	F, Bi-200과 동일	6E+07	2E+04	3E+02	Bi-200과 동일	4E+07	1E+06
	M, Bi-200과 동일	4E+07	2E+04	2E+02
Bi-205	F, Bi-200과 동일	3E+07	1E+04	2E+02	Bi-200과 동일	2E+07	8E+05
	M, Bi-200과 동일	2E+07	8E+03	8E+01
Bi-206	F, Bi-200과 동일	2E+07	6E+03	9E+01	Bi-200과 동일	1E+07	4E+05
	M, Bi-200과 동일	1E+07	4E+03	4E+01
Bi-207	F, Bi-200과 동일	2E+07	1E+04	1E+02	Bi-200과 동일	2E+07	5E+05
	M, Bi-200과 동일	6E+06	3E+03	1E+01
Bi-210	F, Bi-200과 동일	1E+07	6E+03	6E+01	Bi-200과 동일	2E+07	5E+05
	M, Bi-200과 동일	3E+05	1E+02	8E-01
Bi-210m	F, Bi-200과 동일	4E+05	2E+02	2E+00	Bi-200과 동일	1E+06	5E+04
	M, Bi-200과 동일	1E+04	4E+00	2E-02
Bi-212	F, Bi-200과 동일	1E+06	6E+02	7E+00	Bi-200과 동일	8E+07	3E+06
	M, Bi-200과 동일	5E+05	2E+02	2E+00
Bi-213	F, Bi-200과 동일	1E+06	5E+02	6E+00	Bi-200과 동일	1E+08	3E+06
	M, Bi-200과 동일	5E+05	2E+02	2E+00
Bi-214	F, Bi-200과 동일	2E+06	7E+02	1E+01	Bi-200과 동일	2E+08	6E+06
	M, Bi-200과 동일	1E+06	4E+02	5E+00
Polonium
Po-203	F, 기타 모든 화합물	4E+08	2E+05	3E+03	모든 화합물	4E+08	1E+07
	M, 산화물, 수산화물 및 질산염	3E+08	1E+05	2E+03
Po-205	F, Po-203과 동일	3E+08	1E+05	2E+03	Po-203과 동일	3E+08	1E+07
	M, Po-203과 동일	2E+08	9E+04	1E+03
Po-207	F, Po-203과 동일	2E+08	7E+04	1E+03	Po-203과 동일	1E+08	5E+06
	M, Po-203과 동일	1E+08	6E+04	8E+02
Po-210	F, Po-203과 동일	3E+04	1E+01	1E-01	Po-203과 동일	8E+04	3E+03
	M, Po-203과 동일	9E+03	4E+00	2E-02
Astatine
At-207	F; H, Li, Na, K, Ni, Rb, Sr, Mo, Pd, Cs, Ba, La, Gd, W, Pt, Tl, Pb 및 Fr 원소와의 아스타틴 화합물	5E+07	2E+04	2E+02	모든 화합물	9E+07	3E+06
	M; Be, Mg, Al, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Y, Zr, Nb, Tc, Ru, Rh, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, Re, Os, Ir, Au, Hg, Bi 및 Ra 원소와의 아스타틴화합물	1E+07	4E+03	3E+01
At-211	F, At-207과 동일	7E+05	3E+02	4E+00	At-207과 동일	2E+06	6E+04
	M, At-207과 동일	2E+05	8E+01	7E-01
Radon
Rn-220	딸핵종 제외	2E+08	9E+04	8E+02
	딸핵종 포함	7E+05	3E+02	2E+00
		(또는 12 Working - Level Month)
Rn-222	딸핵종 제외	1E+08	6E+04	5E+02
	딸핵종 포함	3E+06	1E+03	1E+01

1 란	2 란	3 란	4 란	5 란	6 란	7 란	8 란
핵 종	흡 입				섭 취
	화학적 형태	연간 섭취한도	유도 공기중농도	배기중의 배출관리기준	화학적 형태	연간 섭취한도	배수중의 배출관리기준
		Bq	Bq/m3	Bq/m3		Bq	Bq/m3
		(또는 4 Working - Level Month)
Francium
Fr-222	F, 모든 화합물	1E+06	4E+02	5E+00	모든 화합물	3E+07	1E+06
Fr-223	F, Fr-222와 동일	2E+07	6E+03	8E+01	Fr-222와 동일	9E+06	3E+05
Radium
Ra-223	M, 모든 화합물	4E+03	1E+00	1E-02	모든 화합물	2E+05	7E+03
Ra-224	M, Ra-223과 동일	8E+03	3E+00	2E-02	Ra-223과 동일	3E+05	1E+04
Ra-225	M, Ra-223과 동일	4E+03	2E+00	1E-02	Ra-223과 동일	2E+05	7E+03
Ra-226	M, Ra-223과 동일	9E+03	4E+00	2E-02	Ra-223과 동일	7E+04	2E+03
Ra-227	M, Ra-223과 동일	1E+08	4E+04	2E+02	Ra-223과 동일	2E+08	8E+06
Ra-228	M, Ra-223과 동일	1E+04	5E+00	3E-02	Ra-223과 동일	3E+04	1E+03
Actinium
Ac-224	F, 기타 모든 화합물	2E+06	6E+02	6E+00	모든 화합물	3E+07	1E+06
	M, 할로겐화물 및 질산염	2E+05	9E+01	7E-01
	S, 산화물 및 수산화물	2E+05	8E+01	6E-01
Ac-225	F, Ac-224와 동일	2E+04	8E+00	8E-02	Ac-224와 동일	8E+05	3E+04
	M, Ac-224와 동일	4E+03	1E+00	1E-02
	S, Ac-224와 동일	3E+03	1E+00	9E-03
Ac-226	F, Ac-224와 동일	9E+04	4E+01	7E-01	Ac-224와 동일	2E+06	7E+04
	M, Ac-224와 동일	2E+04	9E+00	6E-02
	S, Ac-224와 동일	2E+04	8E+00	6E-02
Ac-227	F, Ac-224와 동일	3E+01	1E-02	1E-04	Ac-224와 동일	2E+04	6E+02
	M, Ac-224와 동일	1E+02	6E-02	3E-04
	S, Ac-224와 동일	4E+02	2E-01	1E-03
Ac-228	F, Ac-224와 동일	7E+05	3E+02	3E+00	Ac-224와 동일	5E+07	2E+06
	M, Ac-224와 동일	2E+06	7E+02	4E+00
	S, Ac-224와 동일	2E+06	7E+02	5E+00
Thorium
Th-226	M, 기타 모든 화합물	3E+05	1E+02	1E+00	기타 모든 화합물	6E+07	2E+06
	S, 산화물 및 수산화물	3E+05	1E+02	1E+00	산화물 및 수산화물	6E+07	2E+06
Th-227	M, Th-226과 동일	3E+03	1E+00	9E-03	Th-226과 동일	2E+06	8E+04
	S, Th-226과 동일	3E+03	1E+00	7E-03	Th-226과 동일	2E+06	8E+04
Th-228	M, Th-226과 동일	9E+02	4E-01	2E-03	Th-226과 동일	3E+05	1E+04
	S, Th-226과 동일	6E+02	3E-01	2E-03	Th-226과 동일	6E+05	2E+04
Th-229	M, Th-226과 동일	3E+02	1E-01	7E-04	Th-226과 동일	4E+04	1E+03
	S, Th-226과 동일	4E+02	2E-01	1E-03	Th-226과 동일	1E+05	3E+03
Th-230	M, Th-226과 동일	7E+02	3E-01	2E-03	Th-226과 동일	1E+05	3E+03
	S, Th-226과 동일	3E+03	1E+00	5E-03	Th-226과 동일	2E+05	8E+03
Th-231	M, Th-226과 동일	5E+07	2E+04	2E+02	Th-226과 동일	6E+07	2E+06
	S, Th-226과 동일	5E+07	2E+04	2E+02	Th-226과 동일	6E+07	2E+06
Th-232	M, Th-226과 동일	7E+02	3E-01	2E-03	Th-226과 동일	9E+04	3E+03
	S, Th-226과 동일	2E+03	7E-01	3E-03	Th-226과 동일	2E+05	7E+03
Th-234	M, Th-226과 동일	4E+06	2E+03	1E+01	Th-226과 동일	6E+06	2E+05
	S, Th-226과 동일	3E+06	1E+03	1E+01	Th-226과 동일	6E+06	2E+05
Protactinium
Pa-227	M, 기타 모든 화합물	2E+05	9E+01	1E+00	모든 화합물	4E+07	2E+06
	S, 산화물 및 수산화물	2E+05	9E+01	9E-01

1 란	2 란	3 란	4 란	5 란	6 란	7 란	8 란
핵 종	흡 입				섭 취
	화학적 형태	연간 섭취한도	유도 공기중농도	배기중의 배출관리기준	화학적 형태	연간 섭취한도	배수중의 배출관리기준
		Bq	Bq/m3	Bq/m3		Bq	Bq/m3
Pa-228	M, Pa-227과 동일	4E+05	2E+02	1E+00	Pa-227과 동일	3E+07	9E+05
	S, Pa-227과 동일	4E+05	2E+02	1E+00
Pa-230	M, Pa-227과 동일	4E+04	2E+01	1E-01	Pa-227과 동일	2E+07	7E+05
	S, Pa-227과 동일	4E+04	1E+01	1E-01
Pa-231	M, Pa-227과 동일	2E+02	9E-02	5E-04	Pa-227과 동일	3E+04	1E+03
	S, Pa-227과 동일	1E+03	5E-01	2E-03
Pa-232	M, Pa-227과 동일	3E+06	1E+03	7E+00	Pa-227과 동일	3E+07	1E+06
	S, Pa-227과 동일	1E+07	4E+03	2E+01
Pa-233	M, Pa-227과 동일	7E+06	3E+03	2E+01	Pa-227과 동일	2E+07	8E+05
	S, Pa-227과 동일	6E+06	3E+03	2E+01
Pa-234	M, Pa-227과 동일	4E+07	2E+04	2E+02	Pa-227과 동일	4E+07	1E+06
	S, Pa-227과 동일	3E+07	1E+04	2E+02
Uranium
U-230	F, 6가 화합물 (UF6, UO2F2, UO2(NO3)2)	5E+04	2E+01	2E-01	기타 모든 화합물	4E+05	1E+04
	M, 용해도가 낮은 화합물(UO3, UF4, UCl4)	2E+03	8E-01	6E-03	4가 화합물 (UO2, U3O8, UF4)	7E+05	2E+04
	S, 용해도가 극히 낮은 화합물(UO2 및 U3O8)	2E+03	7E-01	5E-03
U-231	F, U-230과 동일	1E+08	6E+04	8E+02	U-230과 동일	7E+07	2E+06
	M, U-230과 동일	5E+07	2E+04	2E+02	U-230과 동일	7E+07	2E+06
	S, U-230과 동일	5E+07	2E+04	2E+02
U-232	F, U-230과 동일	4E+03	2E+00	2E-02	U-230과 동일	6E+04	2E+03
	M, U-230과 동일	4E+03	2E+00	1E-02	U-230과 동일	5E+05	2E+04
	S, U-230과 동일	8E+02	3E-01	2E-03
U-233	F, U-230과 동일	3E+04	1E+01	1E-01	U-230과 동일	4E+05	1E+04
	M, U-230과 동일	9E+03	4E+00	2E-02	U-230과 동일	2E+06	8E+04
	S, U-230과 동일	3E+03	1E+00	8E-03
U-234	F, U-230과 동일	3E+04	1E+01	1E-01	U-230과 동일	4E+05	1E+04
	M, U-230과 동일	1E+04	4E+00	2E-02	U-230과 동일	2E+06	8E+04
	S, U-230과 동일	3E+03	1E+00	8E-03
U-235	F, U-230과 동일	3E+04	1E+01	1E-01	U-230과 동일	4E+05	1E+04
	M, U-230과 동일	1E+04	5E+00	2E-02	U-230과 동일	2E+06	8E+04
	S, U-230과 동일	3E+03	1E+00	9E-03
U-236	F, U-230과 동일	3E+04	1E+01	1E-01	U-230과 동일	4E+05	1E+04
	M, U-230과 동일	1E+04	4E+00	2E-02	U-230과 동일	3E+06	9E+04
	S, U-230과 동일	3E+03	1E+00	9E-03
U-237	F, U-230과 동일	6E+07	3E+04	4E+02	U-230과 동일	3E+07	9E+05
	M, U-230과 동일	1E+07	6E+03	4E+01	U-230과 동일	3E+07	9E+05
	S, U-230과 동일	1E+07	5E+03	4E+01
U-238	F, U-230과 동일	3E+04	1E+01	1E-01	U-230과 동일	5E+05	2E+04
	M, U-230과 동일	1E+04	5E+00	3E-02	U-230과 동일	3E+06	9E+04
	S, U-230과 동일	4E+03	1E+00	1E-02
U-239	F, U-230과 동일	1E+09	5E+05	6E+03	U-230과 동일	7E+08	3E+07
	M, U-230과 동일	6E+08	3E+05	3E+03	U-230과 동일	7E+08	2E+07
	S, U-230과 동일	6E+08	2E+05	3E+03
U-240	F, U-230과 동일	5E+07	2E+04	3E+02	U-230과 동일	2E+07	6E+05
	M, U-230과 동일	3E+07	1E+04	1E+02	U-230과 동일	2E+07	6E+05
	S, U-230과 동일	2E+07	1E+04	1E+02
Neptunium
Np-232	M, 모든 화합물	6E+08	2E+05	1E+03	모든 화합물	2E+09	7E+07
Np-233	M, Np-232와 동일	7E+09	3E+06	4E+04	Np-232와 동일	9E+09	3E+08
Np-234	M, Np-232와 동일	3E+07	1E+04	1E+02	Np-232와 동일	2E+07	8E+05

1 란	2 란	3 란	4 란	5 란	6 란	7 란	8 란
핵 종	흡 입				섭 취
	화학적 형태	연간 섭취한도	유도 공기중농도	배기중의 배출관리기준	화학적 형태	연간 섭취한도	배수중의 배출관리기준
		Bq	Bq/m3	Bq/m3		Bq	Bq/m3
Np-235	M, Np-232와 동일	7E+07	3E+04	2E+02	Np-232와 동일	4E+08	1E+07
Np-236 (T1/2:1.15E5y)	M, Np-232와 동일	1E+04	4E+00	2E-02	Np-232와 동일	1E+06	4E+04
Np-236 (T1/2:22.5h)	M, Np-232와 동일	6E+06	2E+03	1E+01	Np-232와 동일	1E+08	4E+06
Np-237	M, Np-232와 동일	1E+03	6E-01	3E-03	Np-232와 동일	2E+05	6E+03
Np-238	M, Np-232와 동일	1E+07	5E+03	3E+01	Np-232와 동일	2E+07	8E+05
Np-239	M, Np-232와 동일	2E+07	8E+03	8E+01	Np-232와 동일	3E+07	9E+05
Np-240	M, Np-232와 동일	2E+08	6E+04	8E+02	Np-232와 동일	2E+08	8E+06
Plutonium
Pu-234	M, 기타 모든 화합물	1E+06	5E+02	4E+00	기타 모든 화합물	1E+08	4E+06
	S, 불용성 산화물	1E+06	5E+02	3E+00	불용성 산화물	1E+08	5E+06
					질산염	1E+08	4E+06
Pu-235	M, Pu-234와 동일	8E+09	3E+06	5E+04	Pu-234와 동일	1E+10	3E+08
	S, Pu-234와 동일	8E+09	3E+06	4E+04	Pu-234와 동일	1E+10	3E+08
					Pu-234와 동일	1E+10	3E+08
Pu-236	M, Pu-234와 동일	2E+03	6E-01	4E-03	Pu-234와 동일	2E+05	8E+03
	S, Pu-234와 동일	3E+03	1E+00	7E-03	Pu-234와 동일	3E+06	1E+05
					Pu-234와 동일	1E+06	3E+04
Pu-237	M, Pu-234와 동일	7E+07	3E+04	2E+02	Pu-234와 동일	2E+08	7E+06
	S, Pu-234와 동일	7E+07	3E+04	2E+02	Pu-234와 동일	2E+08	7E+06
					Pu-234와 동일	2E+08	7E+06
Pu-238	M, Pu-234와 동일	7E+02	3E-01	2E-03	Pu-234와 동일	9E+04	3E+03
	S, Pu-234와 동일	2E+03	8E-01	5E-03	Pu-234와 동일	2E+06	8E+04
					Pu-234와 동일	4E+05	1E+04
Pu-239	M, Pu-234와 동일	6E+02	3E-01	1E-03	Pu-234와 동일	8E+04	3E+03
	S, Pu-234와 동일	2E+03	1E+00	5E-03	Pu-234와 동일	2E+06	8E+04
					Pu-234와 동일	4E+05	1E+04
Pu-240	M, Pu-234와 동일	6E+02	3E-01	1E-03	Pu-234와 동일	8E+04	3E+03
	S, Pu-234와 동일	2E+03	1E+00	5E-03	Pu-234와 동일	2E+06	8E+04
					Pu-234와 동일	4E+05	1E+04
Pu-241	M, Pu-234와 동일	3E+04	1E+01	8E-02	Pu-234와 동일	4E+06	1E+05
	S, Pu-234와 동일	2E+05	1E+02	4E-01	Pu-234와 동일	2E+08	6E+06
					Pu-234와 동일	2E+07	7E+05
Pu-242	M, Pu-234와 동일	6E+02	3E-01	2E-03	Pu-234와 동일	8E+04	3E+03
	S, Pu-234와 동일	3E+03	1E+00	5E-03	Pu-234와 동일	2E+06	8E+04
					Pu-234와 동일	4E+05	1E+04
Pu-243	M, Pu-234와 동일	2E+08	8E+04	8E+02	Pu-234와 동일	2E+08	8E+06
	S, Pu-234와 동일	2E+08	8E+04	8E+02	Pu-234와 동일	2E+08	8E+06
					Pu-234와 동일	2E+08	8E+06
Pu-244	M, Pu-234와 동일	7E+02	3E-01	2E-03	Pu-234와 동일	8E+04	3E+03
	S, Pu-234와 동일	3E+03	1E+00	5E-03	Pu-234와 동일	2E+06	6E+04
					Pu-234와 동일	4E+05	1E+04
Pu-245	M, Pu-234와 동일	3E+07	1E+04	2E+02	Pu-234와 동일	3E+07	1E+06
	S, Pu-234와 동일	3E+07	1E+04	1E+02	Pu-234와 동일	3E+07	1E+06
					Pu-234와 동일	3E+07	1E+06
Pu-246	M, Pu-234와 동일	3E+06	1E+03	1E+01	Pu-234와 동일	6E+06	2E+05
	S, Pu-234와 동일	3E+06	1E+03	9E+00	Pu-234와 동일	6E+06	2E+05
					Pu-234와 동일	6E+06	2E+05
Americium
Am-237	M, 모든 화합물	6E+08	2E+05	3E+03	모든 화합물	1E+09	4E+07
Am-238	M, Am-237과 동일	3E+08	1E+05	8E+02	Am-237과 동일	6E+08	2E+07

1 란	2 란	3 란	4 란	5 란	6 란	7 란	8 란
핵 종	흡 입				섭 취
	화학적 형태	연간 섭취한도	유도 공기중농도	배기중의 배출관리기준	화학적 형태	연간 섭취한도	배수중의 배출관리기준
		Bq	Bq/m3	Bq/m3		Bq	Bq/m3
Am-239	M, Am-237과 동일	7E+07	3E+04	3E+02	Am-237과 동일	8E+07	3E+06
Am-240	M, Am-237과 동일	3E+07	1E+04	2E+02	Am-237과 동일	3E+07	1E+06
Am-241	M, Am-237과 동일	7E+02	3E-01	2E-03	Am-237과 동일	1E+05	3E+03
Am-242	M, Am-237과 동일	2E+06	7E+02	4E+00	Am-237과 동일	7E+07	2E+06
Am-242m	M, Am-237과 동일	8E+02	3E-01	2E-03	Am-237과 동일	1E+05	4E+03
Am-243	M, Am-237과 동일	7E+02	3E-01	2E-03	Am-237과 동일	1E+05	3E+03
Am-244	M, Am-237과 동일	1E+07	6E+03	4E+01	Am-237과 동일	4E+07	1E+06
Am-244m	M, Am-237과 동일	3E+08	1E+05	9E+02	Am-237과 동일	7E+08	2E+07
Am-245	M, Am-237과 동일	3E+08	1E+05	1E+03	Am-237과 동일	3E+08	1E+07
Am-246	M, Am-237과 동일	2E+08	8E+04	1E+03	Am-237과 동일	3E+08	1E+07
Am-246m	M, Am-237과 동일	5E+08	2E+05	3E+03	Am-237과 동일	6E+08	2E+07
Curium
Cm-238	M, 모든 화합물	4E+06	2E+03	2E+01	모든 화합물	3E+08	9E+06
Cm-240	M, Cm-238과 동일	9E+03	4E+00	2E-02	Cm-238과 동일	3E+06	9E+04
Cm-241	M, Cm-238과 동일	8E+05	3E+02	2E+00	Cm-238과 동일	2E+07	8E+05
Cm-242	M, Cm-238과 동일	5E+03	2E+00	1E-02	Cm-238과 동일	2E+06	6E+04
Cm-243	M, Cm-238과 동일	1E+03	4E-01	2E-03	Cm-238과 동일	1E+05	5E+03
Cm-244	M, Cm-238과 동일	1E+03	5E-01	3E-03	Cm-238과 동일	2E+05	6E+03
Cm-245	M, Cm-238과 동일	7E+02	3E-01	2E-03	Cm-238과 동일	1E+05	3E+03
Cm-246	M, Cm-238과 동일	7E+02	3E-01	2E-03	Cm-238과 동일	1E+05	3E+03
Cm-247	M, Cm-238과 동일	8E+02	3E-01	2E-03	Cm-238과 동일	1E+05	4E+03
Cm-248	M, Cm-238과 동일	2E+02	9E-02	5E-04	Cm-238과 동일	3E+04	9E+02
Cm-249	M, Cm-238과 동일	4E+08	2E+05	2E+03	Cm-238과 동일	6E+08	2E+07
Cm-250	M, Cm-238과 동일	4E+01	2E-02	9E-05	Cm-238과 동일	5E+03	2E+02
Berkelium
Bk-245	M, 모든 화합물	1E+07	5E+03	3E+01	모든 화합물	4E+07	1E+06
Bk-246	M, Bk-245와 동일	4E+07	2E+04	2E+02	Bk-245와 동일	4E+07	1E+06
Bk-247	M, Bk-245와 동일	4E+02	2E-01	1E-03	Bk-245와 동일	6E+04	2E+03
Bk-249	M, Bk-245와 동일	2E+05	8E+01	5E-01	Bk-245와 동일	2E+07	7E+05
Bk-250	M, Bk-245와 동일	3E+07	1E+04	7E+01	Bk-245와 동일	1E+08	5E+06
Californium
Cf-244	M, 모든 화합물	1E+06	5E+02	5E+00	모든 화합물	3E+08	1E+07
Cf-246	M, Cf-244와 동일	6E+04	2E+01	2E-01	Cf-244와 동일	6E+06	2E+05
Cf-248	M, Cf-244와 동일	3E+03	1E+00	8E-03	Cf-244와 동일	7E+05	2E+04
Cf-249	M, Cf-244와 동일	4E+02	2E-01	1E-03	Cf-244와 동일	6E+04	2E+03
Cf-250	M, Cf-244와 동일	9E+02	4E-01	2E-03	Cf-244와 동일	1E+05	4E+03
Cf-251	M, Cf-244와 동일	4E+02	2E-01	1E-03	Cf-244와 동일	6E+04	2E+03
Cf-252	M, Cf-244와 동일	2E+03	6E-01	4E-03	Cf-244와 동일	2E+05	8E+03
Cf-253	M, Cf-244와 동일	2E+04	8E+00	6E-02	Cf-244와 동일	1E+07	5E+05
Cf-254	M, Cf-244와 동일	9E+02	4E-01	2E-03	Cf-244와 동일	5E+04	2E+03
Einsteinium
Es-250	M, 모든 화합물	5E+07	2E+04	1E+02	모든 화합물	1E+09	3E+07
Es-251	M, Es-250과 동일	1E+07	5E+03	3E+01	Es-250과 동일	1E+08	4E+06
Es-253	M, Es-250과 동일	1E+04	4E+00	3E-02	Es-250과 동일	3E+06	1E+05
Es-254	M, Es-250과 동일	3E+03	1E+00	9E-03	Es-250과 동일	7E+05	2E+04
Es-254m	M, Es-250과 동일	5E+04	2E+01	2E-01	Es-250과 동일	5E+06	2E+05
Fermium
Fm-252	M, 모든 화합물	8E+04	3E+01	2E-01	모든 화합물	7E+06	3E+05
Fm-253	M, Fm-252와 동일	7E+04	3E+01	2E-01	Fm-252와 동일	2E+07	8E+05
Fm-254	M, Fm-252와 동일	3E+05	1E+02	1E+00	Fm-252와 동일	5E+07	2E+06

1 란	2 란	3 란	4 란	5 란	6 란	7 란	8 란
핵 종	흡 입				섭 취
	화학적 형태	연간 섭취한도	유도 공기중농도	배기중의 배출관리기준	화학적 형태	연간 섭취한도	배수중의 배출관리기준
		Bq	Bq/m3	Bq/m3		Bq	Bq/m3
Fm-255	M, Fm-252와 동일	8E+04	3E+01	3E-01	Fm-252와 동일	8E+06	3E+05
Fm-257	M, Fm-252와 동일	4E+03	2E+00	1E-02	Fm-252와 동일	1E+06	5E+04
Mendelevium
Md-257	M, 모든 화합물	1E+06	4E+02	3E+00	모든 화합물	2E+08	6E+06
Md-258	M, Md-257과 동일	5E+03	2E+00	1E-02	Md-257과 동일	2E+06	5E+04

[별표 4]

종류 미상인 방사성물질의 연간섭취한도, 유도공기중농도 및 배출관리기준

(제6조, 제7조 및 제8조 관련)

1 란	2 란	3 란	4 란	5 란	6 란
핵 종	흡 입			섭 취
	연간 섭취한도	유도 공기중 농도	배기중의 배출관리기준	연간 섭취한도	배수중의 배출관리기준
	Bq	Bq/m3	Bq/m3	Bq	Bq/m3
Ac-227-F, Cm-250-M이 혼합물내에 없는 경우	5E+01	2E-02	-	-	-
상기의 경우에 추가하여, Ac-227-M-S, Th-229-M-S, Pa-231-M, Cm-248-M, Bk-247-M, Cf-249-M, Cf-251-M이 혼합물내에 없는 경우	5E+02	2E-01	-	-	-
상기의 경우에 추가하여, Sm-146-M, Sm-147-M, Gd-148-F-M, Gd-152-F-M, Ra-223-M, Ra-225-M, Ac-225-M-S, Th-227-M-S, Th-228-M-S, Th-230-M-S, Th-232-M-S, Pa-231-S, U-230-M-S, U-232-F-M-S, U-233-S, U-234-S, U-235-S, U-236-S, U-238-S, Np-237-M, Pu-236-M-S, Pu-238-M-S, Pu-239-M-S, Pu-240-M-S, Pu-242-M-S, Pu-244-M-S, Am-241-M, Am-242m-M, Am-243-M, Cm-243-M, Cm-244-M, Cm-245-M, Cm-246-M, Cm-247-M, Cf-248-M, Cf-250-M, Cf-252-M, Cf-254-M, Es-254-M, Fm-257-M이 혼합물내에 없는 경우	5E+03	2E+00	-	-	-
상기의 경우에 추가하여, In-115-F, Pb-210-F, Bi-210m-M, Po-210-F-M, Ra-224-M, Ra-226-M, Ra-228-M, Ac-225-F, Ac-226-M-S, Pa-230-M-S, U-233-F-M, U-234-F-M, U-235-F-M, U-238-F-M, Np-236-M, Pu-241-M, Cm-240-M, Cm-242-M, Cf-253-M, Es-253-M, Md-258-M이 혼합물내에 없는 경우	5E+04	2E+01	-	-	-
상기의 경우에 추가하여, Si-32-S, Ti-44-F-S, Fe-60-F-M, Sr-90-S, Cd-113-F-M, Cd-113m-F, In-115-M, I-129-F-원소형-메틸화합물, La-138-F, Mo-166m-M, Lu-176-M, Hf-178m-F-M, Hf-182-F-M, Bi-210-M, Bi-210m-F, At-211-M, Ac-224-M-S, Ac-226-F, Th-226-M-S, Pa-227-M-S, Pa-228-M-S, U-230-F, Pu-241-S, Bk-249-M, Cf-246-M, Es-254m-M, Fm-252-M, Fm-253-M, Fm-254-M, Fm-255-M이 혼합물내에 없는 경우	5E+05	2E+02	-	-	-

1 란	2 란	3 란	4 란	5 란	6 란
핵 종	흡 입			섭 취
	연간 섭취한도	유도 공기중 농도	배기중의 배출관리기준	연간 섭취한도	배수중의 배출관리기준
	Bq	Bq/m3	Bq/m3	Bq	Bq/m3
Ac-227-F-M, Cm-250-M이 없는 경우	-	-	5E-04	-	-
상기의 경우에 추가하여, Gd-148-F, Gd-152-F, Ac-227-S, Th-228-M-S, Th-229-M-S, Th-230-M, Th-232-M-S, Pa-231-M-S, U-232-S, Np-237-M, Pu-236-M, Pu-238-M, Pu-239-M, Pu-240-M, Pu-242-M, Pu-244-M, Am-241-M, Am-242m-M, Am-243-M, Cm-243-M, Cm-244-M, Cm-245-M, Cm-246-M, Cm-247-M, Cm-248-M, Bk-247-M, Cf-249-M, Cf-250-M, Cf-251-M, Cf-252-M, Cf-254-M이 없는 경우	-	-	5E-03	-	-
상기의 경우에 추가하여, Sm-146-M, Sm-147-M, Gd-148-M, Gd-152-M, Bi-210m-M, Po-210-M, Ra-223-M, Ra-224-M, Ra-225-M, Ra-226-M, Ra-228-M, Ac-225-M-S, Th-227-M-S, Th-230-S, U-230-M-S, U-232-F-M, U-233-M-S, U-234-M-S, U-235-M-S, U-236-M-S, U-238-M-S, Np-236-M, Pu-236-S, Pu-238-S, Pu-239-S, Pu-240-S, Pu-242-S, Pu-244-S, Cm-240-M, Cm-242-M, Cf-248-M, Es-253-M, Es-254-M, Fm-257-M, Md-258-M이 없는 경우	-	-	5E-02	-	-
상기의 경우에 추가하여, Fe-60, Sr-90, Cd-113, Cd-113m, In-115, I-126, I-129, I-131, Cs-134, Hg-194, Pb-210이 없는 경우	-	-	-	-	5E+04

[별표 4]

종류 미상인 방사성물질의 연간섭취한도, 유도공기중농도 및 배출관리기준

(제6조, 제7조 및 제8조 관련)

1 란	2 란	3 란	4 란	5 란	6 란
핵 종	흡 입			섭 취
	연간 섭취한도	유도 공기중 농도	배기중의 배출관리기준	연간 섭취한도	배수중의 배출관리기준
	Bq	Bq/m3	Bq/m3	Bq	Bq/m3
Ac-227-F, Cm-250-M이 혼합물내에 없는 경우	5E+01	2E-02	-	-	-
상기의 경우에 추가하여, Ac-227-M-S, Th-229-M-S, Pa-231-M, Cm-248-M, Bk-247-M, Cf-249-M, Cf-251-M이 혼합물내에 없는 경우	5E+02	2E-01	-	-	-
상기의 경우에 추가하여, Sm-146-M, Sm-147-M, Gd-148-F-M, Gd-152-F-M, Ra-223-M, Ra-225-M, Ac-225-M-S, Th-227-M-S, Th-228-M-S, Th-230-M-S, Th-232-M-S, Pa-231-S, U-230-M-S, U-232-F-M-S, U-233-S, U-234-S, U-235-S, U-236-S, U-238-S, Np-237-M, Pu-236-M-S, Pu-238-M-S, Pu-239-M-S, Pu-240-M-S, Pu-242-M-S, Pu-244-M-S, Am-241-M, Am-242m-M, Am-243-M, Cm-243-M, Cm-244-M, Cm-245-M, Cm-246-M, Cm-247-M, Cf-248-M, Cf-250-M, Cf-252-M, Cf-254-M, Es-254-M, Fm-257-M이 혼합물내에 없는 경우	5E+03	2E+00	-	-	-
상기의 경우에 추가하여, In-115-F, Pb-210-F, Bi-210m-M, Po-210-F-M, Ra-224-M, Ra-226-M, Ra-228-M, Ac-225-F, Ac-226-M-S, Pa-230-M-S, U-233-F-M, U-234-F-M, U-235-F-M, U-238-F-M, Np-236-M, Pu-241-M, Cm-240-M, Cm-242-M, Cf-253-M, Es-253-M, Md-258-M이 혼합물내에 없는 경우	5E+04	2E+01	-	-	-
상기의 경우에 추가하여, Si-32-S, Ti-44-F-S, Fe-60-F-M, Sr-90-S, Cd-113-F-M, Cd-113m-F, In-115-M, I-129-F-원소형-메틸화합물, La-138-F, Mo-166m-M, Lu-176-M, Hf-178m-F-M, Hf-182-F-M, Bi-210-M, Bi-210m-F, At-211-M, Ac-224-M-S, Ac-226-F, Th-226-M-S, Pa-227-M-S, Pa-228-M-S, U-230-F, Pu-241-S, Bk-249-M, Cf-246-M, Es-254m-M, Fm-252-M, Fm-253-M, Fm-254-M, Fm-255-M이 혼합물내에 없는 경우	5E+05	2E+02	-	-	-

1 란	2 란	3 란	4 란	5 란	6 란
핵 종	흡 입			섭 취
	연간 섭취한도	유도 공기중 농도	배기중의 배출관리기준	연간 섭취한도	배수중의 배출관리기준
	Bq	Bq/m3	Bq/m3	Bq	Bq/m3
Ac-227-F-M, Cm-250-M이 없는 경우	-	-	5E-04	-	-
상기의 경우에 추가하여, Gd-148-F, Gd-152-F, Ac-227-S, Th-228-M-S, Th-229-M-S, Th-230-M, Th-232-M-S, Pa-231-M-S, U-232-S, Np-237-M, Pu-236-M, Pu-238-M, Pu-239-M, Pu-240-M, Pu-242-M, Pu-244-M, Am-241-M, Am-242m-M, Am-243-M, Cm-243-M, Cm-244-M, Cm-245-M, Cm-246-M, Cm-247-M, Cm-248-M, Bk-247-M, Cf-249-M, Cf-250-M, Cf-251-M, Cf-252-M, Cf-254-M이 없는 경우	-	-	5E-03	-	-
상기의 경우에 추가하여, Sm-146-M, Sm-147-M, Gd-148-M, Gd-152-M, Bi-210m-M, Po-210-M, Ra-223-M, Ra-224-M, Ra-225-M, Ra-226-M, Ra-228-M, Ac-225-M-S, Th-227-M-S, Th-230-S, U-230-M-S, U-232-F-M, U-233-M-S, U-234-M-S, U-235-M-S, U-236-M-S, U-238-M-S, Np-236-M, Pu-236-S, Pu-238-S, Pu-239-S, Pu-240-S, Pu-242-S, Pu-244-S, Cm-240-M, Cm-242-M, Cf-248-M, Es-253-M, Es-254-M, Fm-257-M, Md-258-M이 없는 경우	-	-	5E-02	-	-
상기의 경우에 추가하여, Fe-60, Sr-90, Cd-113, Cd-113m, In-115, I-126, I-129, I-131, Cs-134, Hg-194, Pb-210이 없는 경우	-	-	-	-	5E+04

[별표 5]

핵종별 규제면제 관련 수량 및 농도

(제9조부터 제12조까지의 규정 관련)

원자 번호	핵종	최소수량 (Bq)	최소농도 (Bq/g)	원자 번호	핵종	최소수량 (Bq)	최소농도 (Bq/g)
제1란	제2란	제3란	제4란	제1란	제2란	제3란	제4란
1	H-3	1 × 109	1 × 106	25	Mn-54	1 × 106	1 × 101
4	Be-7	1 × 107	1 × 103	25	Mn-56	1 × 105	1 × 101
6	C-14	1 × 107	1 × 104	26	Fe-52	1 × 106	1 × 101
8	O-15	1 × 109	1 × 102	26	Fe-55	1 × 106	1 × 104
9	F-18	1 × 106	1 × 101	26	Fe-59	1 × 106	1 × 101
11	Na-22	1 × 106	1 × 101	27	Co-55	1 × 106	1 × 101
11	Na-24	1 × 105	1 × 101	27	Co-56	1 × 105	1 × 101
14	Si-31	1 × 106	1 × 103	27	Co-57	1 × 106	1 × 102
15	P-32	1 × 105	1 × 103	27	Co-58	1 × 106	1 × 101
15	P-33	1 × 108	1 × 105	27	Co-58m	1 × 107	1 × 104
16	S-35	1 × 108	1 × 105	27	Co-60	1 × 105	1 × 101
17	Cl-36	1 × 106	1 × 104	27	Co-60m	1 × 106	1 × 103
17	Cl-38	1 × 105	1 × 101	27	Co-61	1 × 106	1 × 102
18	Ar-37	1 × 108	1 × 106	27	Co-62m	1 × 105	1 × 101
18	Ar-41	1 × 109	1 × 102	28	Ni-59	1 × 108	1 × 104
19	K-40	1 × 106	1 × 102	28	Ni-63	1 × 108	1 × 105
19	K-42	1 × 106	1 × 102	28	Ni-65	1 × 106	1 × 101
19	K-43	1 × 106	1 × 101	29	Cu-64	1 × 106	1 × 102
20	Ca-45	1 × 107	1 × 104	30	Zn-65	1 × 106	1 × 101
20	Ca-47	1 × 106	1 × 101	30	Zn-69	1 × 106	1 × 104
21	Sc-46	1 × 106	1 × 101	30	Zn-69m	1 × 106	1 × 102
21	Sc-47	1 × 106	1 × 102	31	Ga-72	1 × 105	1 × 101
21	Sc-48	1 × 105	1 × 101	32	Ge-71	1 × 108	1 × 104
23	V-48	1 × 105	1 × 101	33	As-73	1 × 107	1 × 103
24	Cr-51	1 × 107	1 × 103	33	As-74	1 × 106	1 × 101
25	Mn-51	1 × 105	1 × 101	33	As-76	1 × 105	1 × 102
25	Mn-52	1 × 105	1 × 101	33	As-77	1 × 106	1 × 103
25	Mn-52m	1 × 105	1 × 101	34	Se-75	1 × 106	1 × 102
25	Mn-53	1 × 109	1 × 104	35	Br-82	1 × 106	1 × 101
36	Kr-74	1 × 109	1 × 102	42	Mo-90	1 × 106	1 × 101
36	Kr-76	1 × 109	1 × 102	42	Mo-93	1 × 108	1 × 103
36	Kr-77	1 × 109	1 × 102	42	Mo-99	1 × 106	1 × 102
36	Kr-79	1 × 105	1 × 103	42	Mo-101	1 × 106	1 × 101
36	Kr-81	1 × 107	1 × 104	43	Tc-96	1 × 106	1 × 101
36	Kr-83m	1 × 101	1 × 105	43	Tc-96m	1 × 107	1 × 103
36	Kr-85	1 × 104	1 × 105	43	Tc-97	1 × 108	1 × 103
36	Kr-85m	1 × 101	1 × 103	43	Tc-97m	1 × 107	1 × 103
36	Kr-87	1 × 109	1 × 102	43	Tc-99	1 × 107	1 × 104
36	Kr-88	1 × 109	1 × 102	43	Tc-99m	1 × 107	1 × 102
37	Rb-86	1 × 105	1 × 102	44	Ru-97	1 × 107	1 × 102
38	Sr-85	1 × 106	1 × 102	44	Ru-103	1 × 106	1 × 102
38	Sr-85	1 × 107	1 × 102	44	Ru-105	1 × 106	1 × 101
38	Sr-87	1 × 106	1 × 102	44	Ru-1061	1 × 105	1 × 102
38	Sr-89	1 × 106	1 × 103	45	Rh-103m	1 × 108	1 × 104
38	Sr-901	1 × 104	1 × 102	45	Rh-105	1 × 107	1 × 102
38	Sr-91	1 × 105	1 × 101	46	Pd-103	1 × 108	1 × 103
38	Sr-92	1 × 106	1 × 101	46	Pd-109	1 × 106	1 × 103
39	Y-88	1 × 106	1 × 101	47	Ag-105	1 × 106	1 × 102
39	Y-90	1 × 105	1 × 103	47	Ag-110m	1 × 106	1 × 101
39	Y-91	1 × 106	1 × 103	47	Ag-111	1 × 106	1 × 103
39	Y-91m	1 × 106	1 × 102	48	Cd-109	1 × 106	1 × 104
39	Y-92	1 × 105	1 × 102	48	Cd-115	1 × 106	1 × 102
39	Y-93	1 × 105	1 × 102	48	Cd-115m	1 × 106	1 × 103
40	Zr-931	1 × 107	1 × 103	49	In-111	1 × 106	1 × 102
40	Zr-95	1 × 106	1 × 101	49	In-113m	1 × 106	1 × 102
40	Zr-971	1 × 105	1 × 101	49	In-114m	1 × 106	1 × 102
41	Nb-93m	1 × 107	1 × 104	49	In-115m	1 × 106	1 × 102
41	Nb-94	1 × 106	1 × 101	50	Sn-113	1 × 107	1 × 103
41	Nb-95	1 × 106	1 × 101	50	Sn-125	1 × 105	1 × 102
41	Nb-97	1 × 106	1 × 101	51	Sb-122	1 × 104	1 × 102
41	Nb-98	1 × 105	1 × 101	51	Sb-124	1 × 106	1 × 101
51	Sb-125	1 × 106	1 × 102	55	Cs-136	1 × 105	1 × 101
52	Te-123m	1 × 107	1 × 102	55	Cs-1371	1 × 104	1 × 101
52	Te-125m	1 × 107	1 × 103	55	Cs-138	1 × 104	1 × 101
52	Te-127	1 × 106	1 × 103	56	Ba-131	1 × 106	1 × 102
52	Te-127m	1 × 107	1 × 103	56	Ba-133	1 × 106	1 × 102
52	Te-129	1 × 106	1 × 102	56	Ba-1401	1 × 105	1 × 101
52	Te-129m	1 × 106	1 × 103	57	La-140	1 × 105	1 × 101
52	Te-131	1 × 105	1 × 102	58	Ce-139	1 × 106	1 × 102
52	Te-131m	1 × 106	1 × 101	58	Ce-141	1 × 107	1 × 102
52	Te-132	1 × 107	1 × 102	58	Ce-143	1 × 106	1 × 102
52	Te-133	1 × 105	1 × 101	58	Ce-1441	1 × 105	1 × 102
52	Te-133m	1 × 105	1 × 101	59	Pr-142	1 × 105	1 × 102
52	Te-134	1 × 106	1 × 101	59	Pr-143	1 × 106	1 × 104
53	I-123	1 × 107	1 × 102	60	Nd-147	1 × 106	1 × 102
53	I-125	1 × 106	1 × 103	60	Nd-149	1 × 106	1 × 102
53	I-126	1 × 106	1 × 102	61	Pm-147	1 × 107	1 × 104
53	I-129	1 × 105	1 × 102	61	Pm-149	1 × 106	1 × 103
53	I-130	1 × 106	1 × 101	62	Sm-151	1 × 108	1 × 104
53	I-131	1 × 106	1 × 102	62	Sm-153	1 × 106	1 × 102
53	I-132	1 × 105	1 × 101	63	Eu-152	1 × 106	1 × 101
53	I-133	1 × 106	1 × 101	63	Eu-152m	1 × 106	1 × 102
53	I-134	1 × 105	1 × 101	63	Eu-154	1 × 106	1 × 101
53	I-135	1 × 106	1 × 101	63	Eu-155	1 × 107	1 × 102
54	Xe-131m	1 × 104	1 × 104	64	Gd-153	1 × 107	1 × 102
54	Xe-133	1 × 104	1 × 103	64	Gd-159	1 × 106	1 × 103
54	Xe-135	1 × 101	1 × 103	65	Tb-160	1 × 106	1 × 101
55	Cs-129	1 × 105	1 × 102	66	Dy-165	1 × 106	1 × 103
55	Cs-131	1 × 106	1 × 103	66	Dy-166	1 × 106	1 × 103
55	Cs-132	1 × 105	1 × 101	67	Ho-166	1 × 105	1 × 103
55	Cs-134m	1 × 105	1 × 103	68	Er-169	1 × 107	1 × 104
55	Cs-134	1 × 104	1 × 101	68	Er-171	1 × 106	1 × 102
55	Cs-135	1 × 107	1 × 104	69	Tm-170	1 × 106	1 × 103
69	Tm-171	1 × 108	1 × 104	82	Pb-2121	1 × 105	1 × 101
70	Yb-175	1 × 107	1 × 103	83	Bi-206	1 × 105	1 × 101
71	Lu-177	1 × 107	1 × 103	83	Bi-207	1 × 106	1 × 101
72	Hf-181	1 × 106	1 × 101	83	Bi-210	1 × 106	1 × 103
73	Ta-182	1 × 104	1 × 101	83	Bi-2121	1 × 105	1 × 101
74	W-181	1 × 107	1 × 103	84	Po-203	1 × 106	1 × 101
74	W-185	1 × 107	1 × 104	84	Po-205	1 × 106	1 × 101
74	W-187	1 × 106	1 × 102	84	Po-207	1 × 106	1 × 101
75	Re-186	1 × 106	1 × 103	84	Po-210	1 × 104	1 × 101
75	Re-188	1 × 105	1 × 102	85	At-211	1 × 107	1 × 103
76	Os-185	1 × 106	1 × 101	86	Rn-2201	1 × 107	1 × 104
76	Os-191	1 × 107	1 × 102	86	Rn-2221	1 × 108	1 × 101
76	Os-191m	1 × 107	1 × 103	88	Ra-2231	1 × 105	1 × 102
76	Os-193	1 × 106	1 × 102	88	Ra-2241	1 × 105	1 × 101
77	Ir-190	1 × 106	1 × 101	88	Ra-225	1 × 105	1 × 102
77	Ir-192	1 × 104	1 × 101	88	Ra-2261	1 × 104	1 × 101
77	Ir-194	1 × 105	1 × 102	88	Ra-227	1 × 106	1 × 102
78	Pt-191	1 × 106	1 × 102	88	Ra-2281	1 × 105	1 × 101
78	Pt-193m	1 × 107	1 × 103	89	Ac-228	1 × 106	1 × 101
78	Pt-197	1 × 106	1 × 103	90	Th-2261	1 × 107	1 × 103
78	Pt-197m	1 × 106	1 × 102	90	Th-227	1 × 104	1 × 101
79	Au-198	1 × 106	1 × 102	90	Th-2281	1 × 104	1 × 100
79	Au-199	1 × 106	1 × 102	90	Th-2291	1 × 103	1 × 100
80	Hg-197	1 × 107	1 × 102	90	Th-230	1 × 104	1 × 100
80	Hg-197m	1 × 106	1 × 102	90	Th-231	1 × 107	1 × 103
80	Hg-203	1 × 105	1 × 102	90	Th-nat	1 × 103	1 × 100
81	Tl-200	1 × 106	1 × 101		(Th-232 포함)
81	Tl-201	1 × 106	1 × 102	90	Th-2341	1 × 105	1 × 103
81	Tl-202	1 × 106	1 × 102	91	Pa-230	1 × 106	1 × 101
81	Tl-204	1 × 104	1 × 104	91	Pa-231	1 × 103	1 × 100
82	Pb-203	1 × 106	1 × 102	91	Pa-233	1 × 107	1 × 102
82	Pb-2101	1 × 104	1 × 101	92	U-2301	1 × 105	1 × 101
92	U-231	1 × 107	1 × 102	95	Am-241	1 × 104	1 × 100
92	U-2321	1 × 103	1 × 100	95	Am-242	1 × 106	1 × 103
92	U-233	1 × 104	1 × 101	95	Am-242m1	1 × 104	1 × 100
92	U-234	1 × 104	1 × 101	95	Am-2431	1 × 103	1 × 100
92	U-2351	1 × 104	1 × 101	96	Cm-242	1 × 105	1 × 102
92	U-236	1 × 104	1 × 101	96	Cm-243	1 × 104	1 × 100
92	U-237	1 × 106	1 × 102	96	Cm-244	1 × 104	1 × 101
92	U-2381	1 × 104	1 × 101	96	Cm-245	1 × 103	1 × 100
92	U-nat	1 × 103	1 × 100	96	Cm-246	1 × 103	1 × 100
92	U-239	1 × 106	1 × 102	96	Cm-247	1 × 104	1 × 100
92	U-240	1 × 107	1 × 103	96	Cm-248	1 × 103	1 × 100
92	U-2401	1 × 106	1 × 101	97	Bk-249	1 × 106	1 × 103
93	Np-2371	1 × 103	1 × 100	98	Cf-246	1 × 106	1 × 103
93	Np-239	1 × 107	1 × 102	98	Cf-248	1 × 104	1 × 101
93	Np-240	1 × 106	1 × 101	98	Cf-249	1 × 103	1 × 100
94	Pu-234	1 × 107	1 × 102	98	Cf-250	1 × 104	1 × 101
94	Pu-235	1 × 107	1 × 102	98	Cf-251	1 × 103	1 × 100
94	Pu-236	1 × 104	1 × 101	98	Cf-252	1 × 104	1 × 101
94	Pu-237	1 × 107	1 × 103	98	Cf-253	1 × 105	1 × 102
94	Pu-238	1 × 104	1 × 100	98	Cf-254	1 × 103	1 × 100
94	Pu-239	1 × 104	1 × 100	99	Es-253	1 × 105	1 × 102
94	Pu-240	1 × 103	1 × 100	99	Es-254	1 × 104	1 × 101
94	Pu-241	1 × 105	1 × 102	99	Es-254m	1 × 106	1 × 102
94	Pu-242	1 × 104	1 × 100	100	Fm-254	1 × 107	1 × 104
94	Pu-243	1 × 107	1 × 103	100	Fm-255	1 × 106	1 × 103
94	Pu-244	1 × 104	1 × 100

1. 영속평형 상태에 있는 모핵종과 자핵종들의 목록은 다음과 같다.

Sr-90	Y-90
Zr-93	Nb-93m
Zr-97	Nb-97
Ru-106	Rh-106

Cs-137	Ba-137m
Ce-134	La-134
Ce-144	Pr-144
Ba-140	La-140
Bi-212	Tl-208(0.36), Po-212(0.64)
Pb-210	Bi-210, Po-210
Pb-212	Bi-212, Tl-208(0.36), Po-212(0.64)
Rn-220	Po-216
Rn-222	Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214
Ra-223	Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207
Ra-224	Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208(0.36), Po-212(0.64)
Ra-226	Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
Ra-228	Ac-228
Th-226	Ra-222, Rn-218, Po-214
Th-228	Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208(0.36), Po-212(0.64)
Th-229	Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209
Th-nat	Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208(0.36), Po-212(0.64)
Th-234	Pa-234m
U-230	Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-232	Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208(0.36), Po-212(0.64)
U-235	Th-231
U-238	Th-234, Pa-234m
U-nat	Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
U-240	Np-240m
Np-237	Pa-233
Am-242m	Am-242
Am-243	Np-239

[별지 제1호서식]

밀봉 방사성동위원소 관리현황 보고(20□□년 □/4분기) (제17조제1항관련)

상호:	기관코드 : □□-□□-□□□

1. 분기중 취득현황	일자(월일)	핵 종	방사능량1)		고유번호 (S/N)	취득처2)
			(MBq)	제작일
2. 분기중 양도, 도난 및 분실현황	일자(월일)	핵 종	방사능량(MBq)		고유번호 (S/N)	양수기관(또는 도난/ 분실)
3. 분기중 폐기현황	일자(월일)	핵 종	방사능량(MBq)		고유번호 (S/N)	폐기구분3) (보관/위탁/반송/수출/이식)
4. 분기말 현황	구 분	일자(년월일 ～ 현재)	핵 종		방사능량 (MBq)	고유번호(S/N)
	사 용
	저 장
	보 관

주1) 제작사에서 제작한 당시의 방사능량(MBq)

주2) 판매회사 또는 양도기관

주3) 폐기구분은 다음 사항을 구분하여 표기할 것

ㆍ 보관 : 사용기한이 만료되었거나, 사용계획이 없어진 선원을 위탁폐기 또는 제작사로 반송하기 전에 일시적으로 보관시설로 이전하여 보관하는 것

ㆍ 위탁 : 한국원자력환경공단으로 위탁하여 폐기하는 것

ㆍ 반송 : 선원 제작사로 선원을 폐기 또는 다른 사유(예 : 핵종이나 방사능이 구매내용과 상이한 경우)로 반송하는 것

ㆍ 수출 : 국외로 선원을 수출하는 것

ㆍ 이식 : 치료목적으로 환자의 신체에 영구이식 하는 것

※ 빈칸이 부족할 경우에는 별지를 사용할 것

방사선안전관리자 :             (서명)

[별지 제1호서식]

밀봉 방사성동위원소 관리현황 보고(20□□년 □/4분기) (제17조제1항관련)

상호:	기관코드 : □□-□□-□□□

1. 분기중 취득현황	일자(월일)	핵 종	방사능량1)		고유번호 (S/N)	취득처2)
			(MBq)	제작일
2. 분기중 양도, 도난 및 분실현황	일자(월일)	핵 종	방사능량(MBq)		고유번호 (S/N)	양수기관(또는 도난/ 분실)
3. 분기중 폐기현황	일자(월일)	핵 종	방사능량(MBq)		고유번호 (S/N)	폐기구분3) (보관/위탁/반송/수출/이식)
4. 분기말 현황	구 분	일자(년월일 ～ 현재)	핵 종		방사능량 (MBq)	고유번호(S/N)
	사 용
	저 장
	보 관

주1) 제작사에서 제작한 당시의 방사능량(MBq)

주2) 판매회사 또는 양도기관

주3) 폐기구분은 다음 사항을 구분하여 표기할 것

ㆍ 보관 : 사용기한이 만료되었거나, 사용계획이 없어진 선원을 위탁폐기 또는 제작사로 반송하기 전에 일시적으로 보관시설로 이전하여 보관하는 것

ㆍ 위탁 : 한국원자력환경공단으로 위탁하여 폐기하는 것

ㆍ 반송 : 선원 제작사로 선원을 폐기 또는 다른 사유(예 : 핵종이나 방사능이 구매내용과 상이한 경우)로 반송하는 것

ㆍ 수출 : 국외로 선원을 수출하는 것

ㆍ 이식 : 치료목적으로 환자의 신체에 영구이식 하는 것

※ 빈칸이 부족할 경우에는 별지를 사용할 것

방사선안전관리자 :             (서명)

[별지 제3호서식]

방사선발생장치 관리현황 보고(20□□년 □/4분기) (제17조제1항관련)

상호:                                        기관코드 : □□-□□-□□□□

1. 분기중 취득현황
일자(월일)	종 류1)	성 능2)	모 델	고유번호 (S/N)	제작사	취득처

2. 분기중 양도 및 도난, 분실 현황
일자(월일)	종 류1)	성 능2)	모 델	고유번호 (S/N)	양수기관 또는 도난/분실

3. 분기중 폐기현황
일자(월일)	종 류1)	성 능2)	모 델	고유번호(S/N)

4. 분기말 현재 전체 보유현황
구 분	종 류1)	성 능2)	모 델	고유번호(S/N)
사 용
보 관

주1) 방사선발생장치 종류(예: 엑스선발생장치, 선형가속장치)

주2) 성능표기 방법

o 가속이온주입기의 경우 : MC (빔전류 〈 8 mA ), HC(빔전류 ≥8 mA,

HE(빔에너지 ≥1 MeV)

o 선형가속장치의 경우 :  MeV, MV

o 기타 방사선발생장치의 경우 : kVp / mA

* 빈칸이 부족할 경우 별지를 사용할 것

방사선안전관리자 :              (서명)

[별지 제4호서식]

방사선작업종사자의 피폭방사선량 보고(20□□년 □/4분기) (제17조제2항관련)

기관명 :                                       기관코드 : □□-□□-□□□□

단위 : mSv

개인	성 명	주민등록 번호	피폭 선량계	월	월	월	3개월 합계	연간 예탁유효선량1)	측정 방법2)	측정 주기3)	종사 개시일	퇴직일	업 무 변경일	휴직 기간

주1), 주2) 및 주3)은 내부피폭방사선량의 측정대상자에 한하여 기재함.

○ 허가사용자

1/4분기 보고 : 4월 30일까지 제출

2/4분기 보고 : 7월 30일까지 제출

3/4분기 보고 : 10월 30일까지 제출

4/4분기 보고 : 1월 30일까지 제출(연간 예탁유효선량 포함)

방사선안전관리자 :              (서명)

[별지 제4호의2서식]

방사선작업종사자의 피폭방사선량 보고(제17조제2항 관련)

(방사선투과검사용)

기관명 :                                        기관코드 : □□-□□-□□□□

단위 : mSv

성 명	주민등록번호	직독식 개인선량계	피폭방사선량	작업년월일 /시간	작업장	작업내용	비 고

방사선안전관리자 :            (서명)

[별지 제4호의3서식]

방사선작업종사자 건강진단 결과 보고(제17조제2항 관련)

기관명 :                                        기관코드 : □□-□□-□□□□

성 명	주민등록번호	방사선작업기간	백혈구수 (WBC, /μL)	혈소판수 (PLT, 103/μL	혈색소량 (Hb, g/dL	특이사항

방사선안전관리자 :            (서명)

붙임 : 방사선작업종사자 건강진단서 (별지 4호의4서식)

[별지 제4호의4서식]

방사선작업종사자 및 수시출입자 건강진단서 (제17조제2항 관련)

[의료기관 작성용]

진단대상	성 명			구분 (방사선작업종사자/ 수시출입자)
	주민등록번호
건 강 진 단 결 과
문진	■ 과거 질병력: ■ 가족력: ■ 최근 특이증상 (※급격한 시력저하 등): ■ 방사선 작업과 관련된 기타 특이사항 (※해당 경우에 작성):
일반혈액 검사결과	백혈구(WBC)		/μL
	혈소판(PLT)		103/μL
	혈색소(Hb)		g/dL
판정소견
채혈일			년 월 일

담당의사 의사면허번호/성명 :

연락처(전화):

의료기관명(직인)