[별표 3]안전인증 신청시 제출 시료의 수(제4조제1항 관련)

1. 영 제74조제1항제2호에 따른 방호장치 관련 제출시료는 다음 표와 같다. 다만, 제품심사를 위하여 시료를 추가로 요구할 경우 이에 응하여야 한다.

구 분	종 류	제출시료 수량
절연용 방호구 및 활선작업용 기구	-	5개
파열판	-	3개
프레스, 전단기 및 산업용 로봇 방호장치 (광전자식 방호장치에 한정)
가설기자재	-	각 3개 (시험 항목별)
방폭용 전기․기계 등 기타 방호장치	-	1개

2. 영 제74조제1항제3호 보호구 관련 제출시료는 다음 표와 같다. 다만, 제품심사를 위하여 시료를 추가로 요구할 경우 이에 응하여야 한다.

구 분		종 류	제출시료 수량
안 전 모		AB(낙하․비래 및 추락방지용)	25개
		AE(낙하․비래 및 감전방지용)	10개
		ABE(낙하․비래, 추락 및 감전방지용)	25개
안 전 대		벨트식	5개
		안전그네식	8개
안 전 화		-	8개
보 안 경		-	14개
안 전 장 갑		내전압용	5개
		화학물질용	8개
용접용 보안면		-	14개
방진마스크		분리식	안면부 20개 (여과재 별도 30개 추가)
		안면부여과식	50개
방독마스크		-	안면부 20개 (정화통 또는 여과재 별도 30개 추가)
귀마개 또는 귀덮개		-	10개
송기마스크		-	5개
전동식 호흡 보호구	방진용	-	완성품 20개 (여과재 별도 30개 추가)
	방독용	-	완성품 20개 (정화통 또는 여과재 별도 30개 추가)
	후드 및 보안면용	-	완성품 20개 (정화통 또는 여과재 별도 30개 추가)
보호복		-	8개