[별표 2의4] <개정 1999.7.15> 석궁의 성능기준(제2조의4제2항관련)
구분	성능
탄력성	68kg 이하일 것
유효사거리	30m 이내